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Naručilac: Uprava carina 
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 09-5896/3-26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 26
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Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19, 3/23,11/23 i 84/24 -drugi zakon) Uprava carina objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE 
Nabavka, instalacija, testiranje i obuka za Carinski kontrolni centar






Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 	











[bookmark: _Toc62730553]1. POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru.
[bookmark: _Toc62730554]2.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
[bookmark: _Toc62730555]3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


[bookmark: _Toc232361373]Tehnička specifikacija sistema KCUC
Sadržaj
Tehnička specifikacija sistema KCUC	
Centar za carinsku kontrolu — Uprava carina Crne Gore	
Cilj projekta	
Komponente KCUC sistema	
Sistemi prepoznavanja registarskih oznaka vozila (LPR) i kategorizacije vozila	
MWR senzor	
CCR/OCR sistemi za kontejnere	
Digitalno vaganje	
Video nadzor i AI analitika	
Mrežna, serverska i druga oprema	
Predmjer radova i količina opreme	
Granični prelaz Božaj	
Granični prelaz Vraćenovići	
Granični prelaz Debeli brijeg	
Granični prelaz Dobrakovo	
Granični prelaz Dračenovac	
Carinski terminal PG	
Luka Bar	
Lokacija KCUC	
Lokacije	
Pregled cjelina	
Terenske komponente (po lokaciji)	
Hijerarhijska topologija mreže po lokaciji	
Centralna KCUC aplikacija	
Identifikovani ključni poslovni procesi	
Opšti pristup	
Slojeviti pregled	
Ograničenja i izuzeci	
Opis procesa – Case management	
Životni ciklus slučaja	
Model donošenja odluka	
Integracioni obrazac, katalog i šeme eventova	
Web aplikacija (KCUC Core Web Application)	
Risk engine i konfigurabilnost poslovnih pravila	
Model podataka i upravljanje slučajevima	
Dokazi, pretraga i čuvanje (Evidence & Search)	
Video AI kao izvor operativnog događaja	
Testiranje, verifikacija i prihvatanje	




[bookmark: _Toc232361374]Centar za carinsku kontrolu — Uprava carina Crne Gore
Ovaj dokument definiše minimalne tehničke zahtjeve za nabavku i realizaciju sistema Kontrolnog centra Uprave carina u daljem tekstu KCUC koju će činiti podsistemi: centralna aplikacija, sistem video nadzora sa funkcionalnostima vještačke inteligencije, sistemom prepoznavanja tablica (LPR/ANPR), CCR (prepoznavanje kontejnerskih kodova), MWR senzori, mrežna oprema (svičevi, firewall) i UPS/rezervno napajanje. Dokument je izrađen na osnovu Idejnog zadatka koji je definisao naručilac u prethodnoj nabavci i predstavlja osnovu za pripremu tehničke specifikacije za realizaciju projekta u skladu sa dostupnim budžetom.
Tahnička specifikacija obuhvata opis osnovnih poslovnih procesa, analizu komponenti sistema, arhitekturu, tip komponenti, spisak potrebnih vrsta podataka, komunikaciju sa postojećim sistemima. 
Poseban i obavezujući dio za ponuđače biće poglavlje o testiranju tehničkih karakteristika kamera, AI funkcionalnosti, LPR i CCR sistema. Takođe dio tehničke specifikacije predstavljće i predmjer radova slabe struje u dijelu pasivnog povezivajna.  
Navedene karakteristike u ovoj tehničkoj specifikaciji su minimalne što znači da ponuđeno rješenje mora biti jednako ili bolje traženom. 
[bookmark: _Toc230909571][bookmark: _Toc232361375]Cilj projekta
KCUC predstavlja ključni alat za modernizaciju i digitalizaciju rada Uprave carina. Centar treba značajno ojačati efikasnost carinske službe u borbi protiv prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija, krijumčarenja i korupcije, kako na graničnim prelazima, tako i u unutrašnjim carinarnicama.
Centralizacijom nadzora i integracijom mehanizama kontrole, KCUC će obezbijediti viši nivo transparentnosti, sigurnosti i operativnih kapaciteta, a istovremeno olakšati legalne trgovinske tokove. KCUC mora predstavljati ne samo nadzornu sobu, već inteligentan, moderan tehnološki sistem koji se oslanja na tehnologije automatskog prepoznavanja registarskih oznaka (LPR/ANPR), čitača kontejnerskih kodova (CCR/OCR), elemenata YOLO i OCR tehnologija, digitalnih sistema za vaganje, sistema za skeniranje vozila, baza podataka i platformi za upravljanje rizicima, upravljanje slučajevima i naprednim sistemima video nadzora
Glavni operativni cilj jeste omogućavanje Upravi carina da efikasnije izvrši kontrolu I pomoć u radu carinskih službenika odnosno carinika, kao i da cilja visokorizične pošiljke umjesto nasumičnih provjera i da značajno smanji mogućnosti za krijumčarenje, korupciju ili proceduralne manipulacije. Poseban akcenat se mora staviti na teretni saobraćaj koji ulazi ili izlazi iz Crne Gore
[bookmark: _Toc232361376]Komponente KCUC sistema
[bookmark: _Toc232361377]Sistemi prepoznavanja registarskih oznaka vozila (LPR) i kategorizacije vozila

Na pozicijama koji će biti definisani od strane naručioca   potrebno je postaviti opremu za prepoznavanje registrarskih oznaka vozila i prikolice kao i njihovu kategorizaciju . Arhitektura odnosno način mora biti prilagođen tehničkim karakteristikama opreme odnsono na način da se postavi MWR senzor vozila koji će detektovati  nailazak teretnog vozila te aktivirati rad sistema za prepoznavanje oznaka na način da prednja LPR kamera očita prednju registarsku oznaku pogonskog teretnog vozila, a zadnja LPR kamera očita zadnju registarsku oznaku teretnog vozila ili teretne prikolice. Tom prilikom sistem mora izvršiti kategorizaciju vozila po sledećim parametrima: marka, model, generacija, kategorija vozila (minimum 11 kategorija) i boju. Prilikom same instalacije potrebno je voditi računa da se na najbolji način iskoristi postojeća infrastruktura (ukoliko je moguće) kako bi na najbolji način iskoristili postojeće resurse. LPR sistem neće samo služiti za identifikaciju vozila nego i utvrđivanje njegovog kretanja na lokaciji u okviru nekog carinskog prelaza, slobodne zone, carinskog terminala. To znači da će putem LPR sistem biti moguće utvrditi da li je vozilo, ušlo/izašlo, da li je bilo na vaganje i detaljan pregled. LPR kamera mora imati mogućnost više ili jednako od 95% prepoznatih registarskih oznaka u nacionalnom i internacionalnom saobraćaju. LPR kamera mora biti kompatibilna sa POE+ načinom rada u bilo kojem režimu. Sva oprema, nosači, kablovi, šarafi itd mora biti uključena u ponudu kako bi ponuđač obezbijedio potpunu funkcionalnost sistema.  

Tehničke karakteristike LPR kamere:

	Karakteristika
	Minimalni zahtjev

	Vrsta senzora
	CMOS senzor u boji

	Rezolucija senzora (kombinacija više senzora koji daju veću ili jednaku vrijednost smatraće se ispunjenjem zahtjeva)
	 8MP

	Broj slika/framerate senzora
	Na punoj rezoluciji 25 FPS

	Podrška za dnevni i noćni rad
	Automatska kontrola svjetline

	Optika
	Motorne funkcije: Zoom, Focus i Iris,  

	Vidno polje
	Dovoljno za pokrivanje predviđene trake u skladu za zahtjevima lokalne infrastrukture

	Udaljenost vozila kod koje kamera prepoznaje tablice (bolji raspon smatraće se manji ili jednak od 1.5m i veći ili jednak od 12m)
	od  min. 1.5m do max. 12m

	Brzina vozila kod koja kamera prepoznaje tablice
	do min. 75km/h

	Ugrađen algoritam za prepoznavanje reg. oznaka
	LPR/ANPR

	Ugrađen algoritam za prepoznavanje smera kretanja 
	Dolazak/odlazak vozila

	Ugrađen algoritam za kategorizaciju vozila  
	Navedeno u opisu

	Tip osvjetljivača i vrsta svjetlosti
	LED; vidljiva bela svjetlost i/ili IR

	Mod rada osvjetljivača
	kontinuirani

	Brzina mrežnog Ethernet priključka
	100 Mbit (10/100TX)

	Priključci (portovi)
	1x digitalni izlaz, 1x digitalni ulaz

	Podržani komunikacijski protokoli
	TCP/IPv4, DHCP, DNS, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SNMP,  API, NTP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile M

	Min. količina memorije za skladištenje podataka 
	128GB

	Min. broj lokalnog skladištenja događaja
	250.000

	Podrška za okidanje slike
	softverska: po prepoznavanju tablice,
softverska: putem IP komande,
hardverska: putem GPIO porta

	Napajanje
	prema PoE+ standardu

	Radna temperatura
	od -30°C do  60°C

	Stupanj zašite
	IP67

	Sertifikati
	CE, FCC, RoHS, 



[bookmark: _Toc232361378]MWR senzor

	Detection distance 
	1-6m

	Detection width 
	0.5-1.5m both sides

	Working frequency 
	79GHz

	Supply voltage 
	PoE

	Output 
	Relay: NO/NC

	Operation environment 
	outside

	Working temperature
	-40C to +85C



Napomena: Jedan mwr sensor mogu koristiti svi sistemi koji imaju potrebu za to. 
[bookmark: _Toc230909615][bookmark: _Toc232361379]CCR/OCR sistemi za kontejnere

CCR sistemi je namijenjen za prepoznavanje kodova kontejnera u skladu sa ISO 6346, BIC, UIC i USDOT standardima. Industrijski standard je dual-sensor pristup (kolor + monohromatska kamera) za bolje rezultate u različitim svjetlosnim uslovima.  Kamera za CCR/OCR mora bit isa  CCR/OCR engine-om inkorporiranim u kameri (edge CCR/OCR). Kamera mora imati procenat prepoznavanja veći ili jednak od 99% za neoštećene i ne zaprljane sa obaveznom provjerom kontrolne cifre po ISO 6346. 
Minimalne tehničke karakteristike CCR kamere koja mora pokrivati jednu (zadnju) stranu kontejnera  sa iluminatorom:
	Karakteristika
	Minimalni zahtjev

	Senzor 
	dual-sensor (kolor + mono) ili ekvivalentno rješenje za čitljivost u svim uslovima i kod oštećenih kodova

	Framerate
	dovoljan za brzinu vozila na saobraćajnoj traci

	Dan/noć
	automatska kontrola svjetline sa predefinisanim prometnim okruženjima

	Optika
	motorizovana varifokalna (zoom, fokus)

	Udaljenost očitavanja koda (bolji raspon smatraće se manji ili jednak od 1 m i veći ili jednak od 4m)
	1 m – 4 m

	OCR algoritam
	ACCR: ISO 6346, MOCO, ILU; UIC; USDOT

	GDS podrška
	Da

	Osvjetljivač
	high-power LED, bijela svjetlost + IR 850 nm; mod sinhronizovan ili kontinuirani; 

	Triger
	ugrađen laserski i/ili IP i/ili GPIO i/ili radarski

	Protokoli
	ONVIF, ARP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP/HTTPS, RTSP, SFTP, DNS, SNMP, SSL/TLS, NTCIP

	I/O
	priključak za iluminator, RS232, GPIO, USB

	Napajanje / potrošnja
	PoE ili DC napajanje 

	Radna temp. / zaštita
	zaštitamin. −30 °C do +60 °C / min, IP67 IK10



[bookmark: _Toc230909617][bookmark: _Toc232361380]Digitalno vaganje

Postojeće stanje: lokacije će biti opremljene mjernim uređajima DPA7 proizvođača LIBELA ELSI, koji posjeduju crnogorski i evropski sertifikat o odobrenju tipa mjerila i komunikacione opcije (RS232, RS485/422, Ethernet, AnyBus, USB, digitalni i analogni I/O). Predlažu se dvije varijante integracije:
1. Varijanta A – Direktno čitanje sa indikatora preko Ethernet/RS485 putem Site Gateway adaptera;
1. Varijanta B – Integracija sa lokalnim vagarskim softverom (Cestna SQL) preko baze ili API-ja.
Ponuđač će biti u prilici da sam odabere način integracije vagarskih podataka u KCUC sistem. Preporučuje se varijanta A. 
[bookmark: _Toc232361381]Video nadzor i AI analitika
Klasičan video nadzor služi tek za naknadni pregled i kontinuirani monitoring što znači da operater znati šta traži, kada i na kojoj kameri to znači ogromnu količinu snimaka koju ljudski operateri fizički ne mogu pratiti uživo. AI analitika mora optimizovati logiku, odnosno da sistem sam prepoznaje događaj od interesa (vozilo, tip vozila, pregled van zone, pregled u zoni, zadržavanje). Ovom načinom nadzor postaje proaktivan umjesto reaktivan. Podsredstvom AI, operater nece imati potrebe da gleda sve, nego se bavi samo izdvojenim događajima i otvorenim slučajevima. To znači da se sa istim ljudskim kapacitetima može pokrivati više lokacija, odnosno manje zamora operatera i manje propuštenih situacija. Suštinski, AI mora radi prvu, mehaničku trijažu, a operater će donositi odluku tamo gdje je njegova procjena nezamjenjiva. Sistem Video nadzora mora sadržati mogućnost Forenzičke pretrage koji će omogućavati da se jednim upitom pronađu sve pojave određenog vozila kamere i kroz vrijeme. AI događaji ne mogu biti korisni samo u okvirima sistema video nadzora nego oni moraju ulaziti u centralnu KCUC platformu kao strukturisani događaji (npr. inspection.ai.detected) i spajaju se sa LPR/CCR eventima, vagom, I budućim sistemima kao npr. skenerom robe, carinskom deklaracijom, sistemom identifikacije rizika itd u jedinstveni zapis prolaska. Tim procesom službenik ima već pisani događaj koji može ukoliko želi analogno verifikovati: npr. da je vizolo bilo na pregledu u predviđenom prostoru ili van predviđene zone. 
Arhitektura sistema video nadzora mora biti po principu lokalnog snimanja na NVR uređaju sa mogućnošću arhiviranja na centralnoj lokaciji KCUC-a odnosno na infrastrukturi koja nije vendor zavisna. 
Sistem video nadzora mora čuvati i prenositi podatke na vrlo siguran način. Komunikacija između NVR-ova I kamera mora biti kriptovana  korištenjem kriptografskih ključeva temeljenih na barem TLS1.2 AES256 kako bi se spriječilo prisluškivanje ili neovlašteno korištenje. Komunikacija između nadzorne stanice/stanica i NVR-ova koristit će jedan od najnovijih protokola šifriranja poput TLS-SRP za međusobnu (debelu) autentifikaciju klijent-server. Firmver (FW) kamera mora biti šifriran i sprječavat će dekompajlaciju firmvera i obrnuti inženjering sadržaja. Sistem mora imati redovne sigurnosne zakrpe. 
U konačnom: 
	ID
	Zahtjev

	SEC-001
	Bez univerzalnih podrazumijevanih lozinki; obavezna jedinstvena jaka lozinka pri instalaciji; politika složenosti i promjene lozinki.

	SEC-002
	Secure Boot; potpisan i enkriptovan firmver; provjera integriteta softvera (sprečavanje neovlašćenih izmjena).

	SEC-003
	Hardverski koren povjerenja (TPM / secure element) za čuvanje ključeva i kriptografskih parametara.

	SEC-004
	Enkripcija u prenosu (HTTPS/TLS) za video, metapodatke i upravljačke signale; sigurni streaming protokoli.

	SEC-005
	Enkripcija podataka u mirovanju na NVR/VMS i serverima (snimci i konfiguracija).

	SEC-006
	RBAC kontrola pristupa, višefaktorska autentifikacija gdje je primjenjivo, potpun audit log; integracija sa SIEM.

	SEC-007
	IEEE 802.1x port-based kontrola pristupa mreži; segmentacija (VSS na zasebnom segmentu/VLAN-u).

	SEC-008
	ONVIF Profile S i T sigurna komunikacija; minimizacija površine napada (isključene nepotrebne usluge); validacija ulaznih podataka.

	SEC-009
	Detekcija sabotaže (tamper) na kamerama; privatne zone/maskiranje; otpornost na ispade (baferovanje/store-and-forward).

	SEC-010
	Hardening operativnog sistema NVR/servera; siguran daljinski pristup (VPN / jaka autentifikacija); sigurna NTP sinhronizacija.

	SEC-011
	Politika objave ranjivosti (vulnerability disclosure) i redovne sigurnosne zakrpe tokom definisanog perioda podrške; telemetrija/anomalije.



Generale funkcionalnosti sistema:
	ID
	Funkcionalni zahtjev

	VSS-001
	Otvorena klijent/server arhitektura, kompatibilna sa IP kamerama uglednih proizvođača; ONVIF Profile S, T, G, i usklađenost sa IEC 62676-2.

	VSS-002
	Snimanje: kontinuirano, na događaj i pre-alarm; konfigurabilna kompresija (H.264/H.265), framerate i rezolucija po kameri; multi-stream (live/snimanje/daljinski).

	VSS-003
	Pametno upravljanje propusnošću i skladištem sa dinamičkom kompresijom statičke pozadine i sa režimom smanjenja ukupnog bandwidth-a u slučaju neprisutnosti pokreta na korisnički definirasu vrijednost,

	VSS-004
	Podrška za kamere visoke rezolucije (do najmanje 50 MP) i za postojeće (ne-analitičke) i ONVIF kamere trećih strana.

	VSS-005
	Centralizovano upravljanje „iz jedne tačke"; daljinska nadogradnja rekordera, kamera i klijenata jedinstvenim potpisanim i enkriptovanim firmverom.

	VSS-006
	Visoka dostupnost: RAID redundansa, hot-swap diskovi, redundantno napajanje, health monitoring (diskovi, ventilatori, napajanje) sa alarmom.

	VSS-007
	Retencija video zapisa definisana po lokaciji (min. zakonski rok); odvojena, duža retencija za dokaze vezane za slučajeve.

	VSS-008
	Lokalna video arhiva + replikacija/slanje relevantnih dokaza ka KCUC; integritet (hash)

	VSS-009
	Integracija sa KCUC: AI događaji se prosljeđuju centralnoj aplikaciji kao strukturisani događaji (npr. inspection.ai.detected) radi korelacije i procjene rizika.



AI funkcionalnosti: 
Sistem mora obezbijediti sljedeće AI funkcije, ocjenjive prema EN IEC 62676-6. AI funkcionalnost radi stabilnijeg I bolje iskorišćenosti sitema se mora izvršavati kako na samoj kameri (edge), tako i na serverskoj strani NVR-a. Razlog tome jeste analiza orginalnog signala kamere bez kompresovanja video sadržaja. 
	Funkcija
	Opis
	Značaj za KCUC

	Klasifikacija objekata
	detekcija i klasifikacija osoba i vozila (i pod-tipova vozila gdje je potrebno pravilo po tipu); osnova za pravila, pretrage i alarme
	izvor AI događaja i klasifikacije tipa vozila

	Detekcija neuobičajene aktivnosti
	automatsko otkrivanje atipičnog ponašanja naučenih objekata (brzina, lokacija, smjer)
	rano upozorenje na sumnjivo ponašanje

	Forenzička pretraga po izgledu
	pronalaženje vozila kroz sve kamere i kroz vrijeme na osnovu internog ili eksternog zapisa
	rekonstrukcija kretanja u istrazi

	GDPR compliance
	Mogućnost stavljanja kamere u Stand-By privacy modu

	Poštovanje zakona

	GDPR compliance
	Izvoz zamućenog izgleda objekata koji nisu predmet interesa

	Poštovanje zakona

	Prepoznavanje registarskih oznaka (LPR)
	čitanje tablica na kameri ili serverski
	dopuna namjenskim LPR kamerama na trakama

	Detekcija sabotaže kamere
	blokiran/zamućen/pomjeren prikaz (tamper)
	integritet nadzora i dokaza

	Detekcija blokiranog izlaza i vozila na prilazu
	operativni alarmi
	protočnost i bezbjednost

	Brojanje/zauzetost (occupancy)
	praćenje broja osoba/vozila u zoni
	upravljanje protokom

	Korisnički definisani događaji (Generativni AI)
	kreiranje prilagođenih detekcija prirodnim jezikom (tekstualni opis)
	fleksibilnost po lokaciji


Specifikaciaja kamera

Tip1 - IP AI kamera 8 MP bullet
	Karakteristika
	Vrijednost

	Senzor
	Max 1/1.8" progressive scan CMOS

	Rezolucija / aspekt
	3840 × 2160 (16:9), 4K

	WDR
	do min 120 dB

	Maks. broj slika
	25/30 fps (50/60 Hz)

	Optika (veći ponuđeni opseg će se smatrati boljom vrijednosti)
	motorizovana varifokalna 4,4–9,3 mm (zoom, fokus, autofokus, IR cut)

	HFOV / VFOV (veći ponuđeni opseg će se smatrati boljom vrijednosti)
	47°–103° / 54° - 26°

	Maks. otvor blende(početna manja vrijednost će se smatrati boljom vrijednosti)
	Min F1.6

	IR domet (850 nm)
	40 m (tele) / 30 m (wide);

	Min. osvjetljenje
	sa IR 0 lux (mono); bez IR max 0,06 lux (boja) / 0,01 lux (mono)

	Low-light
	Low-light imaging technology; Digital Defog

	Kompresija / streaming
	H.264 i H.265, MJPEG; multi-stream

	AI analitika
	Klasifikacija osoba/vozila (pod-tipovi: auto, kamion, bicikl, motocikl, autobus); Forenzička pretraga snimaka po objektu + samostalno učenje scene; detekcija neuobičajene aktivnosti; Possibility learn the scene to improve classified object detection accuracy

	Događaji
	Objects in Area, Loitering, Crossing Beam, Enter/Leave/Stops, Direction, Tamper

	Mreža / ONVIF
	100BASE-TX; ONVIF S/T/G/M

	Bezbjednost
	CC EAL6+, hardverski TPM / kriptografski modul; FIPS 140-2 ili noviji FIPS 140-3 L3, Secure Boot, potpisan firmver, 802.1x, HTTPS

	Napajanje
	PoE 802.3af Class 3;

	Radna temp.
	bullet −40 °C do +60 °C

	Zaštita
	IK10; IP66/67, Type 4X ili bolje 

	Funkcije slike
	image rotation 0/90/180/270° + Corridor; do 64 privacy zona

	Usklađenost
	CE, UKCA, RoHS, 

	Područije primjene
	S obzirom da jedan od glavnih ciljeva detekcija objekata odnosno vozila tako da ciljna distanca za targetirani objekat za postavljenoj kameri na visini od 7m mora biti veca ili jednaka 100px/m za duzinu od 20m I sirinu od 38m. Smanjenje udaljenosti objekta od same kamere mora prouzrokovati i povećanje kvaliteta slike odnosno px/m eksponencijalno do udaljenosti 



Tip2 - IP AI kamera min 5 MP bullet
	Karakteristika
	Vrijednost

	Senzor
	Max 1/2.8" progressive scan CMOS

	Rezolucija / aspekt
	2592 × 1944 (4:3) ili 16:9

	WDR
	do min 120 dB

	Maks. broj slika (veći ponuđeni broj smatraće se boljom vrijednosti)
	do 30 fps 

	Optika
	motorizovana varifokalna 3,4–10,5 mm (zoom, fokus, autofokus, IR cut); opciono 10,9–29 mm (dalekometna)

	HFOV / VFOV  (veći ponuđeni opseg će se smatrati boljom vrijednosti)
	95°–28° / 69°–21°

	Maks. otvor blende (početna manja vrijednost će se smatrati boljom vrijednosti)
	F1.6

	IR domet (850 nm)
	40 m (tele) / 20 m (wide) 

	Min. osvjetljenje
	sa IR 0 lux (mono); bez IR max 0,09 lux (boja) / 0,02 lux (mono)

	Low-light
	Low-light imaging technology; Digital Defog

	Kompresija / streaming
	H.264 i H.265, MJPEG; multi-stream

	AI analitika
	klasifikacija osoba/vozila; Forenzička pretraga snimaka po objektu + samostalno učenje scene; possibility to learn the scene to improve classified object detection accuracy

	Događaji
	Objects in Area, Loitering, Crossing Beam, Enter/Leave/Stops, Too Close, Direction, Tamper

	Mreža / ONVIF
	100BASE-TX; ONVIF S/T/G/M

	Bezbjednost
	CC EAL6+, hardverski TPM / kriptografski modul; FIPS 140-2 ili noviji  FIPS 140-3 L3, Secure Boot, potpisan firmver, 802.1x, HTTPS

	Napajanje
	PoE 802.3af Class 3

	Radna temp. / zaštita
	bullet −40 °C do +60 °C; IK10, IP66/67, Type 4X ili bolje

	Usklađenost
	CE, UKCA, RoHS

	Područije primjene
	S obzirom da jedan od glavnih ciljeva detekcija objekata odnosno vozila tako da ciljna distanca za targetirani objekat za postavljenoj kameri na visini od 7m mora biti veca ili jednaka 100px/m za duzinu od 23m i sirinu od 19m. Smanjenje udaljenosti objekta od same kamere mora prouzrokovati i povećanje kvaliteta slike odnosno px/m eksponencijalno do udaljenosti 



NVR- AI 
	Karakteristika
	Vrijednost

	Forma
	Rack Mount

	Kapacitet
	96 TB usable in raid 6

	Radni kapacitet
	NVR je potrebno da ispuni min 80 dana snimljenog sadrzaja za 10 kamera tip 2 u najvecem kvalitetu sa srednjim nivoom detalja odnosno kretanja

	Maks. broj kanala
	do oko 200

	Brzina snimanja / live
	do oko 1500 Mbps (10 GbE); playback do oko 600 Mbps

	Memorija
	4 × 16 GB DDR5 (64 GB)

	Procesor
	2 × Intel Xeon 8-core

	Mrežni interfejsi
	4 × 10 GbE SFP+ + 6 × 1 GbE RJ-45

	Napajanje
	dvostruko (1+1) redundantno za maksimalni kapacitet, hot-swap

	Out-of-band upravljanje
	Yes

	Serverska AI 
	Video analitka za ONVIF kompatibilne kamere bilo kojeg proizvođača. 
Inteligentna analiza video sadržaja korištenjem samoučeću automatsku klasifikaciju objekta (ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) za min. 30 kamera:
Detekcija objekata u području interesa, prelaska preko virtualne crte, nestanka, zaustavljenih objekata, prekomjerno zadržavanje, kretanje u pogrešnom smjeru.

	Podržani uređaji
	analitičke i ne-analitičke kamere; ONVIF Profile S/T; treće strane (H.264/H.265/MJPEG)

	Bezbjednost
	potpisan i enkriptovan firmver

	Sertifikati
	CE, RoHS



Ponđač će biti dužan da u period od 24 mjeseca od instalacije sistema video nadzora, sistema LPR i kategorizacije vozila i CCR/OCR sistema obavlja periodični pregled i provjere funkcionalnosti:
· Provjera i čišćenje komponenti (kamera, housing, lens, PTZ, high-speed dome, junction box, lighting equipment, motion detectors, 
· Re-adjustment lensova, eksternih motion detektora;
· Provjera kablovskog uvoda i kabl trasa;
· Provjera funkcionalnosti svih komponenti — coverage check;
· Provjera kvaliteta video signala (rezolucija, kompresija) za live i archive — cross-check;
· Provjera lighting equipment-a 
· Provjera alarm triggering devices (eksterni detektori, edge motion detection, video analytics, AI analytics);
· Provjera video signal transmission (coax, twisted pair, fibre optic, encoder, network);
· Provjera network tehnologije (security settings, PoE, UPS, NTP, anti-virus);
· Health check — monitoring hard drives, power supplies, fans, twisting/defocusing/covering kamera, keep-alive signali switch-eva i router-a;
· Provjera VSCC (server/DVR/NVR/NAS): konfiguracija, kompresija, refresh rate, rezolucija, image recording functions, time/date settings, utilization (network, CPU, memory, hard disks), RAID, interfaces sa eksternim sistemima, motion detection konfiguracija, AI video analysis konfiguracija;
· Provjera operating stanica (operating functions, control functions, audio, alarm);
· Provjera visualization devices (kvalitet slike, signal inputs/outputs, interfaces);
· Kreiranje aktuelnih reference images i poređenje sa starijim reference images;
· Provjera trenutnih firmware i softver verzija;
[bookmark: _Toc232361382]Mrežna, serverska i druga oprema

Tehnička specifikacija za firewall uređaj za udaljene lokacije

	Parametar
	Vrijednost

	SYSTEM PERFORMANCE — ENTERPRISE TRAFFIC MIX
	

	IPS Throughput
	2,5 Gbps

	NGFW Throughput
	1,5 Gbps

	Threat Protection Throughput
	1,3 Gbps

	FIREWALL PERFORMANCE
	

	Firewall Throughput (1518 byte UDP)
	10 Gbps

	Concurrent Sessions (TCP)
	1,4 miliona

	New Sessions/Second (TCP)
	100.000

	VPN PERFORMANCE
	

	IPsec VPN Throughput (512 byte)
	7,1 Gbps

	SSL INSPECTION
	

	SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS)
	1,4 Gbps

	APPLICATION & OTHER
	

	Application Control Throughput (HTTP 64K)
	3,6 Gbps

	HARDWARE INTERFACES
	

	GE RJ45 portovi
	6

	GE RJ45 WAN1 / WAN2
	2

	Console port (RJ45)
	1

	PHYSICAL
	

	Form Factor
	1RU rack uz opcioni komplet

	THREAT PREVENTION
	

	Antivirus (AV)
	Da

	Anti-Malware (AMP)
	Da

	IPS (Intrusion Prevention)
	Da

	IDS (Intrusion Detection)
	Da

	AI Inline Malware Prevention
	Da

	Zero-Day Prevention
	Da

	WEB & DNS SECURITY
	

	URL Filtering
	Da

	DNS Filtering
	Da

	IP Reputation & Anti-Botnet
	Da

	Video Filtering
	Da

	CONTENT SECURITY
	

	Anti-Spam
	Da

	Content Disarm & Reconstruct (CDR)
	Da

	Data Loss Prevention (DLP)
	Da

	ACCESS & IDENTITY
	

	Universal ZTNA ili ekvivalent
	Da

	SSL/TLS Inspection
	Da

	Inline CASB ili ekvivalent
	Da

	NETWORK SECURITY
	

	Application Control
	Da

	Secure SD-WAN
	Da

	IPsec VPN
	Da

	Network Segmentation
	Da



Tehnička specifikacija za firewall uređaj za centralnu lokaciju KCUC

	Parametar
	Vrijednost

	SYSTEM PERFORMANCE — ENTERPRISE TRAFFIC MIX
	

	IPS Throughput
	5,3 Gbps

	NGFW Throughput
	3,1 Gbps

	Threat Protection Throughput
	2,8 Gbps

	FIREWALL PERFORMANCE
	

	Firewall Throughput (1518 byte UDP)
	39 Gbps

	Concurrent Sessions (TCP)
	3 miliona

	New Sessions/Second (TCP)
	140.000

	VPN PERFORMANCE
	

	IPsec VPN Throughput (512 byte)
	35 Gbps

	SSL INSPECTION
	

	SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS)
	3 Gbps

	APPLICATION & OTHER
	

	Application Control Throughput (HTTP 64K)
	6,7 Gbps

	HARDWARE INTERFACES
	

	GE RJ45 portovi
	16

	GE RJ45 Management / HA portovi
	1 / 1

	GE SFP slotovi (hardverski akcelerisani)
	8

	10GE SFP+
	4

	Console port (RJ45)
	1

	PHYSICAL
	

	Form Factor
	Rack Mount, 1RU

	THREAT PREVENTION
	

	Antivirus (AV)
	Da

	Anti-Malware (AMP)
	Da

	IPS (Intrusion Prevention)
	Da

	IDS (Intrusion Detection)
	Da

	AI Inline Malware Prevention
	Da

	Zero-Day Prevention
	Da

	WEB & DNS SECURITY
	

	URL Filtering
	Da

	DNS Filtering
	Da

	IP Reputation & Anti-Botnet
	Da

	Video Filtering
	Da

	CONTENT SECURITY
	

	Anti-Spam
	Da

	Content Disarm & Reconstruct (CDR)
	Da

	Data Loss Prevention (DLP)
	Da

	ACCESS & IDENTITY
	

	Universal ZTNA ili ekvivalent
	Da

	SSL/TLS Inspection
	Da

	Inline CASB ili ekvivalent
	Da

	NETWORK SECURITY
	

	Application Control
	Da

	Secure SD-WAN
	Da

	IPsec VPN
	Da

	Network Segmentation
	Da



Tehnička specifikacija za L2 Switch Tip 1

	[bookmark: _Toc230909572]Parametar
	Karakteristike

	Portovi (downlink)
	24× 1GbE RJ45, PoE+  (802.3at, do 30 W)

	Portovi (uplink)
	4× 1/10G SFP+

	Switching capacity
	≥ 128 Gbps (non-blocking)

	Forwarding rate
	line-rate; ≥ 95 Mpps

	PoE 
	≥ 370 W

	Napajanje
	redudantno

	Ventilatori
	redundantno hlađenje 

	VLAN
	802.1Q; do 4096 VLAN ID

	Spanning Tree
	STP/RSTP/MSTP

	Agregacija linkova
	LACP / 802.3ad

	Discovery
	LLDP

	QoS
	DSCP/CoS: klasifikacija, redovi, policiranje

	Private VLAN
	podržan

	Multicast
	IGMP snooping; 

	First Hop Security
	DHCP snooping, DAI, IPv6 ND/RA zaštita

	Kontrola pristupa
	802.1X + RADIUS; port security; role-based

	Zaštita kontrolne ravni
	CoPP (ili ekvivalent)

	Enkripcija linka
	MACsec 128

	xL3 statičko
	podržano

	L3 dinamičko
	OSPF (~1.000 ruta) ili ekvivalent

	MAC adrese
	≥ 16.000

	IPv4 routing entries
	≥ 3.000

	Ukupno IPv4 ruta (ARP + naučene)
	≥ 11.000

	ACL unosi
	≥ 1.500

	Packet buffer
	≥ 6 MB

	STP virtuelni portovi
	≥ 13.000

	Jumbo okviri
	≥ 9198 B

	Upravljanje
	CLI + REST API; centralna platforma

	Montaža
	1U, 19" rack




Tehnička specifikacija za L2 Switch Tip 2
	Parametar
	Karakteristike

	Klasa
	Layer 2 + statičko rutiranje

	Access portovi
	12× 10/100/1000BASE-T, Class 4 PoE/PoE+ (do 30 W/port)

	Uplink portovi
	2× 1GbE 

	PoE +
	Yes

	Switching capacity
	68 Gbps

	Throughput
	45,1 Mpps

	Napajanje (ulaz)
	100–127 / 200–240 VAC

	Hlađenje
	bez ventilatora (fanless)

	Radna temperatura
	0 °C do 45 °C (derating sa nadmorskom visinom)

	L2 funkcije
	VLAN (802.1Q), STP/RSTP/MSTP, LACP, QoS/prioritizacija, ACL, sFlow, IGMP snooping

	L3
	samo statičko rutiranje (bez OSPF/dinamičkog); IPv6



Tehnička specifikacija za radnu stanicu za monitoring

	Parametar
	Karakterisitke

	PERFORMANSE REPRODUKCIJE VIDEA
	Tražene karakteristike su okvirnog karaktera i mogu varirati 10% od prezentovanih vrijednosti 

	2 MP @ 30 fps
	22 primarna + 14 sekundarnih

	4 MP @ 30 fps
	22 primarna + 14 sekundarnih

	8 MP @ 30 fps
	4 primarna + 32 sekundarna

	16 MP @ 24 fps
	2 primarna + 34 sekundarna

	61 MP @ 7 fps
	6 primarnih + 30 sekundarnih

	Video zid 4 MP @ 30 fps
	144 sek. (6×6 na 4 mon.)

	Video zid 8 MP @ 30 fps
	80 sek. (4×5 na 4 mon.)

	Video zid 16 MP @ 24 fps
	80 sek. (4×5 na 4 mon.)

	Video zid 61 MP @ 7 fps
	224 sek. (7×8 na 4 mon.)

	SISTEM
	

	Procesor
	Min Intel Core i5 

	Memorija
	32 GB DDR5

	OS disk
	M.2 256 GB PCIe NVMe (Class 35) SSD

	Grafika
	NVIDIA T1000E (8 GB) ili ekvivalent

	Monitori
	4 (mDP / DP / HDMI; adapteri u kompletu)

	Mreža
	Min 1× 1GbE + min 1× 2,5GbE (I225-T1) ili ekvivalent

	Optički uređaj
	DVD-RW

	Operativni sistem
	Windows 11 IoT Enterprise LTSC (2024) ili ekvivalent

	Napajanje (tip)
	Da 



Tehnička specifikacija za server za KCUC centar

	Komponenta
	Karakteristike

	Forma
	1U 

	Procesor
	2× Intel Xeon 6 32 jezgra po soketu)

	Memorija
	256 GB DDR5 (RDIMM), proširiva do 8TB, memori slots 32

	OS disk
	2× 480 GB NVMe M.2, RAID 1

	Podaci/baza
	8× SFF SSD (SAS/SATA/NVMe), RAID 10/6 prema potrebi

	Kontroler
	12 Gb SAS/SATA RAID adapters, must have Online Capacity Expansion (OCE) and Online RAID Level Migration

	Mreža
	4× 1GbE + 2× 32Gb 2p FC SecureHBA


	Expansion slots
	3 PCIe Gen5 slots

	Napajanje
	2× hot-plug redundantno (1+1), Platinum/Titanium

	Ventilatori
	redundantni (hot-plug)

	Upravljanje
	da

	Bezbjednost
	TPM 2.0, Secure Boot



Tehnička specifikacija za storage za KCUC centar

	Karakteristika
	Vrijednost

	Tip 
	SAN storage

	Form faktor
	24 × SFF (2,5") ležišta za diskove

	Broj kontrolera
	2 (dual, redundantni — active/active)

	iSCSI host 
	2 × 16Gb Fibre Channel dual-port controller
(8 FC SFP transceivers included)


	SAS host povezivanje
	12 Gb SAS

	Podržani RAID nivoi
	RAID 0, 1, 5, 6, 10

	Maks. sirovi kapacitet po drive enclosure-u
	Min 700TB SFF

	Instalirani diskovi (HDD)
	12 × 2,4 TB SAS 12G 10K SFF

	Instalirani diskovi (SSD)
	2 × 960 GB SAS 12G Read Intensive SFF SSD

	Thin tehnologije
	Thin Provisioning

- Capacity Reclamation / Space Reclamation
- Accelerated RAID rebuild technology or equivalent


	Automatsko tiering-ovanje
	Automatic data tiering between SSD and HDD media classes with policy-based data placement.


	Zaštita podataka / replikacija
	Minimum 512 snapshots per storage system


	Maks. broj volumena po pool-u
	500

	Maks. broj volumena po array-u
	1000

	Napajanje
	Redundantno (dimenzionisano za maksimalni kapacitet)

	Cache-a
	Minimalno 32 GB ukupnog cache-a.


	Replikacija
	Lokalna u udaljena

	Performanse
	Storage sistem mora ostvarivati najmanje 250.000 random read IOPS u SSD konfiguraciji


	Kompatibilni operativni sistemi
	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Oracle VM, Red Hat Linux




Tehnička specifikacija za SAN SWITCH za KCUC centar
	Karakteristika
	Minimalni zahtjev

	Tip uređaja
	Fibre Channel SAN switch

	Form faktor
	1U rack mount

	Fibre Channel generacija
	Gen 6 FC

	Broj FC portova
	Minimalno 24 SFP+ FC porta

	Aktivni portovi
	Minimalno 16 aktivnih licenciranih portova sa 32 Gbps FC transiverima

	Brzine portova
	Auto-sensing 4/8/16/32 Gbps FC

	Ukupni protok
	Minimalno 768 Gbps

	Latencija
	Manja od 1 µs

	ISL Trunking
	Podržano

	NVMe/FC
	Podržano

	Fabric Services
	NPIV, zoning, QoS

	Upravljanje
	Web GUI, CLI, SSH, SNMP v1/v3

	Sigurnost
	RBAC, RADIUS, TACACS+, LDAP, SSHv2

	Monitoring
	Fabric monitoring i dijagnostika

	Maksimalni broj uređaja
	Najmanje 6.000 aktivnih čvorova u fabric-u

	Upravljanje portovima
	Ports on Demand (PoD)

	Napajanje
	Redundantno ili ekvivalentno rješenje proizvođača

	Ventilatori
	Integrisani sistem hlađenja

	Garancija
	Proizvođačka garancija i podrška

	Transceiveri
	Uključeni odgovarajući FC SFP+ moduli za sve aktivne portove

	Kompatibilnost
	HPE MSA, Dell PowerVault ME5 FC, Lenovo ThinkSystem DE, Fujitsu ETERNUS, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V



Tehnička specifikacija za UPS za KCUC centar
	Karakteristika
	Minimalni zahtjev

	Tip UPS-a
	Online Double Conversion (VFI-SS-111 prema IEC 62040)

	Nazivna snaga
	Minimum 3000 VA

	Aktivna snaga
	Minimum 2700 W

	Ulazni napon
	230 V AC ±20%

	Ulazna frekvencija
	50/60 Hz automatsko prepoznavanje

	Faktor snage na izlazu
	≥ 0,9

	Talasni oblik
	Čisti sinusni talas (Pure Sine Wave)

	Vrijeme prebacivanja
	0 ms

	Efikasnost
	≥ 94% u online režimu, ECO režim podržan

	Baterije
	Interni baterijski modul, hot-swappable

	Autonomija
	Minimum 10 minuta pri opterećenju od 50%

	Mogućnost proširenja autonomije
	Podrška za eksterne baterijske module

	Form faktor
	Rack/Tower konvertibilan, maksimalno 2U ili 3U

	Priključci
	Minimum 8 × IEC C13 i 1 × IEC C19 ili ekvivalent

	Komunikacija
	USB, RS232, SNMP mrežna kartica ili slot za SNMP karticu

	Upravljanje
	Web, SNMP, lokalni LCD ekran

	Alarmi
	Nestanak mrežnog napajanja, nizak nivo baterije, preopterećenje, kvar UPS-a

	Zaštite
	Prenapon, podnapon, kratki spoj, preopterećenje, pregrijavanje

	EPO
	Emergency Power Off podržan

	Redundantnost
	Interni bypass i automatski bypass

	Certifikati
	CE, IEC 62040, RoHS
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	Poz
	Opis
	Jedinica
	Količina

	
	
	
	

	1
	PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	70

	2
	Pozor traka. Nabavka i isporuka.
	m
	35

	3
	Odsijecanje i razbijanje asfaltno-betonskih površina sa vraćanjem u prvobitno stanje
	m2
	35

	4
	Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije,
-nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, 
-polaganje PE cijevi, 
-nasipanje gornjeg sloja  probranim materijalom iz iskopa d=10 cm,
-postavljanje pozor trake,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,   
-uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala     
	m
	70

	5
	Iskop u zemljištu četvrte kategorije u cilju lociranja postojećih instalacija i uvođenja kablova u temelje stubova.
	m3
	2

	6
	Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi.
	kom
	5

	7
	Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje).
	kom
	5

	8
	PSK oprema za ugradnju na stub i objekat za struju i optiku. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	4

	9
	Optički ADSS kabal kapaciteta 24 vlakna, za ugradnju na stubovima, tip ADSS 24(6x4) G652D 226/226 2500N. Nabavka, isporuka i ugradnja.  
	m
	320

	10
	Optički kabal sa 4 optičkih vlakana, J/A-DQ(BN)H 4E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	80

	11
	Napojni kabal PP00-Y 3x2,5 Cu (NYY-J). Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	100

	12
	Napojni kabal XOO/A 4x16 za vazdušnu upotrebu. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	250

	13
	Optička spojnica kapaciteta do 24 optička vlakna za ugradnju na stub. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	14
	Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	15
	Nazidni komunikacioni ormar visine 18HU dimenzija 600x600, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-18-AS6-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	16
	Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	17
	Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	5

	18
	Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	3

	19
	Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1

	20
	Optički razdjelnik 12/6 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 6 optičkih vlakana. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	21
	Završna optička kutija ZOK 4/2 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 2 vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	22
	Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	3

	23
	Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	22

	24
	Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	25
	S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka.
	m
	650

	26
	Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	50

	27
	Isporuka i ugradnja - Nosač 2M za DIN šinu u kompletu sa STP modulom Cat.6A.
	kom
	2

	28
	Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A.
	kom
	20

	29
	Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm.
	kom
	10

	30
	Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	50

	31
	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje.
	m
	20

	32
	Pocinkovani kablovski regal za spoljnu montažu dimenzija 100x50mm u kompletu sa priborom za skretanje, nastavljanje i vješanje.
	m
	50

	33
	Pocinkovani kablovski regal za spoljnu montažu sa poklopcem dimenzija 100x50mm u kompletu sa priborom za skretanje, nastavljanje i vješanje.
	m
	10

	34
	Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	100

	35
	Isporuka, ugradnja i povezivanje metalnog distributivnog ormara - Outdoor za potrebe video nadzora, dim.450x250x500mm. Predviđen za montažu na postojeći stub rasvjete. Galvanizovani dupli zidovi, IP66 zaštita. 
Minimalna oprema koju ormar sadrži je: 
- Ventilatorska jedinica sa termostatom i filterima,
- Dvostruka DIN šina,
- Dvije utičnice AC 100-240V, 50/60Hz, 10A EU standard,
- AC 100-240V, 50/60Hz, 10A output utičnicu,
- Air-break prekidač 10A,
- Uređaj sa prenaponskom zaštitom,
- Nosač ormara za stub.
	kom
	2

	36
	Isporuka i ugradnja - 7-portni Industrijski Gigabit Ethernet Switch, 4*10/100/1000M Ethernet port + 2*1000M SFP port + 1*10/100/1000M Ethernet port, sa SFP modulom, single fiber, SM, dometa do 20km, TX1310/RX1550, sa PoE funkcionalnošću, standalone, sa industrijskim adapterom za napajanje 48V, 1.25A, 60W. Switch treba da posjeduje:
- 6kV prenaponsku zaštitu (IEC61000-4-5),
- 6kV kontakt / 8kV air ESD zaštitu (IEC61000-4-2),
- IEEE standarde: 802.3 i 802.3u
	kom
	2

	37
	10/100/1000M Media Converter, SM, Single fiber (WDM), sa integrisanim SC ulazom dometa do 20km,  tx 1550/rx1310
	kom
	2

	38
	10/100/1000M Media Converter, SM, Single fiber (WDM), sa integrisanim SC ulazom dometa do 20km, 
	par
	2

	39
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m.
	kom
	2

	40
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m.
	kom
	5

	41
	Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m.
	kom
	2

	42
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m.
	kom
	25

	43
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m.
	kom
	2

	44
	Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije.
	paušal
	1

	45
	Sitan potrošni materijal.
	paušal
	1

	46
	LPR kamera 
	kom
	6

	47
	CCR kamera 
	kom
	2

	48
	Firewall uređaj za udaljene lokacije
	kom
	1

	49
	Kamera Tip2
	kom
	6

	50
	Kamera Tip1
	kom
	2

	51
	L2 Switch Tip1
	kom
	1

	52
	L2 Switch Tip2
	kom
	1

	53
	UPS 1000va
	kom
	3

	54
	NVR
	kom
	1

	55
	MwR
	kom
	4

	56
	Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU
	paušal
	1



[bookmark: _Toc232361385]Granični prelaz Vraćenovići

	Poz
	Opis
	Jedinica
	Količina

	
	
	
	

	1
	PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	25

	2
	Pozor traka. Nabavka i isporuka.
	m
	25

	3
	Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije,
-nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, 
-polaganje PE cijevi, 
-nasipanje gornjeg sloja  probranim materijalom iz iskopa d=10 cm,
-postavljanje pozor trake,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,   
-uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala     
	m
	25

	4
	Optički  kabal kapaciteta 24 vlakna, A-DQ(ZN)2Y (2x12)E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	200

	5
	Nazidni komunikacioni ormar visine 18HU dimenzija 600x600, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-18-AS6-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	6
	Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	7
	Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	4

	8
	Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	9
	Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	4

	10
	Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	4

	11
	Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	20

	12
	Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	13
	S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka.
	m
	800

	14
	Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	60

	15
	Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A.
	kom
	20

	16
	Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm.
	kom
	5

	17
	Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	5

	18
	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje.
	m
	10

	19
	Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	100

	20
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m.
	kom
	4

	21
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m.
	kom
	5

	22
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m.
	kom
	20

	23
	Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije.
	paušal
	1

	24
	Sitan potrošni materijal.
	paušal
	1

	25
	LPR kamera 
	kom
	5

	26
	CCR kamera 
	kom
	2

	27
	Firewall uređaj za udaljene lokacije
	kom
	1

	28
	Kamera Tip2
	kom
	6

	29
	Kamera Tip1
	kom
	1

	30
	L2 Switch tip 1 
	kom
	1

	31
	L2 Switch tip 2
	kom
	2

	32
	UPS 1000va
	kom
	3

	33
	NVR
	kom
	1

	34
	MwR
	kom
	3



[bookmark: _Toc232361386]Granični prelaz Debeli brijeg 

	Poz
	Opis
	Jedinica
	Količina

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	1
	PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ankerisanje.
	m
	100
	

	2
	Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi.
	kom
	4
	

	3
	Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje).
	kom
	4
	

	4
	PSK oprema za ugradnju na stub i objekat za struju i optiku. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	7
	

	5
	Optički ADSS kabal kapaciteta 24 vlakna, za ugradnju na stubovima, tip ADSS 24(6x4) G652D 226/226 2500N. Nabavka, isporuka i ugradnja.  
	m
	200
	

	6
	Optički kabal sa 4 optičkih vlakana, J/A-DQ(BN)H 4E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	30
	

	7
	Napojni kabal PP00-Y 3x2,5 Cu (NYY-J). Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	120
	

	8
	Napojni kabal XOO/A 4x16 za vazdušnu upotrebu. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	120
	

	9
	Optička spojnica kapaciteta do 24 optička vlakna za ugradnju na stub. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1
	

	10
	Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1
	

	11
	Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	4
	

	12
	Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1
	

	13
	Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1
	

	14
	Optički razdjelnik 12/6 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 6 optičkih vlakana. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1
	

	15
	Završna optička kutija ZOK 4/2 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 2 vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1
	

	16
	Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2
	

	17
	Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	20
	

	18
	Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2
	

	19
	S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka.
	m
	800
	

	20
	Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	60
	

	21
	Isporuka i ugradnja - Nosač 2M za DIN šinu u kompletu sa STP modulom Cat.6A.
	kom
	1
	

	22
	Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A.
	kom
	20
	

	23
	Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm.
	kom
	10
	

	24
	Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	20
	

	25
	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje.
	m
	10
	

	26
	Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	300
	

	27
	Isporuka, ugradnja i povezivanje metalnog distributivnog ormara - Outdoor za potrebe video nadzora, dim.450x250x500mm. Predviđen za montažu na postojeći stub rasvjete. Galvanizovani dupli zidovi, IP66 zaštita. 
Minimalna oprema koju ormar sadrži je: 
- Ventilatorska jedinica sa termostatom i filterima,
- Dvostruka DIN šina,
- Dvije utičnice AC 100-240V, 50/60Hz, 10A EU standard,
- AC 100-240V, 50/60Hz, 10A output utičnicu,
- Air-break prekidač 10A,
- Uređaj sa prenaponskom zaštitom,
- Nosač ormara za stub.
	kom
	1
	

	28
	Isporuka i ugradnja - 7-portni Industrijski Gigabit Ethernet Switch, 4*10/100/1000M Ethernet port + 2*1000M SFP port + 1*10/100/1000M Ethernet port, sa SFP modulom, single fiber, SM, dometa do 20km, TX1310/RX1550, sa PoE funkcionalnošću, standalone, sa industrijskim adapterom za napajanje 48V, 1.25A, 60W. Switch treba da posjeduje:
- 6kV prenaponsku zaštitu (IEC61000-4-5),
- 6kV kontakt / 8kV air ESD zaštitu (IEC61000-4-2),
- IEEE standarde: 802.3 i 802.3u
	kom
	1
	

	29
	10/100/1000M Media Converter, SM, Single fiber (WDM), sa integrisanim SC ulazom dometa do 20km,  tx 1550/rx1310
	kom
	1
	

	30
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m.
	kom
	5
	

	31
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m.
	kom
	7
	

	32
	Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m.
	kom
	5
	

	33
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m.
	kom
	58
	

	34
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m.
	kom
	6
	

	35
	Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije.
	paušal
	1
	

	36
	Sitan potrošni materijal.
	paušal
	1
	

	37
	LPR kamera 
	kom
	5
	

	38
	CCR kamera 
	kom
	2
	

	39
	Firewall uređaj za udaljene lokacije
	kom
	1
	

	40
	Kamera tip Tip2
	kom
	6
	

	41
	Kamera tip Tip1
	kom
	1
	

	42
	L2 Switch Tip 1
	kom 
	1
	

	43
	L2 Switch Tip 2
	kom
	1
	

	44
	UPS 1000va
	kom
	3
	

	45
	NVR
	kom
	1
	

	46
	MwR
	kom
	3
	

	47
	Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU
	paušal
	1
	

	48
	Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1
	



[bookmark: _Toc232361387]Granični prelaz Dobrakovo

	Poz
	Opis
	Jedinica
	Količina

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	1
	Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi.
	kom
	4
	

	2
	Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje).
	kom
	4
	

	3
	PSK oprema za ugradnju na stub i objekat za struju i optiku. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	8
	

	4
	Optički ADSS kabal kapaciteta 24 vlakna, za ugradnju na stubovima, tip ADSS 24(6x4) G652D 226/226 2500N. Nabavka, isporuka i ugradnja.  
	m
	300
	

	5
	Napojni kabal XOO/A 2x16 za vazdušnu upotrebu. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	150
	

	6
	Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1
	

	7
	Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	2
	

	8
	Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	7
	

	9
	Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	3
	

	10
	Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	4
	

	11
	Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	3
	

	12
	Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	22
	

	13
	Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2
	

	14
	S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka.
	m
	800
	

	15
	Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	60
	

	16
	Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A.
	kom
	20
	

	17
	Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm.
	kom
	10
	

	18
	Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	20
	

	19
	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje.
	m
	10
	

	20
	Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	150
	

	21
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m.
	kom
	10
	

	22
	Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m.
	kom
	7
	

	23
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m.
	kom
	47
	

	24
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m.
	kom
	7
	

	25
	Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije.
	paušal
	1
	

	26
	Sitan potrošni materijal.
	paušal
	1
	

	27
	LPR kamera 
	kom
	6
	

	28
	CCR kamera 
	kom
	2
	

	29
	Firewall uređaj za udaljene lokacije
	Kom
	1
	

	30
	Kamera tip Tip2
	Kom
	8
	

	31
	L2 Switch Tip1
	Kom
	1
	

	32
	L2 Switch Tip2
	Kom
	2
	

	33
	UPS 1000va
	Kom
	3
	

	34
	NVR
	Kom
	1
	

	35
	MwR
	kom
	4
	

	36
	Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU
	paušal
	1
	



[bookmark: _Toc232361388]Granični prelaz Dračenovac

	Poz
	Opis
	Jedinica
	Količina

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	50

	2
	Pozor traka. Nabavka i isporuka.
	m
	50

	3
	Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije,
-nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, 
-polaganje PE cijevi, 
-nasipanje gornjeg sloja  probranim materijalom iz iskopa d=10 cm,
-postavljanje pozor trake,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,   
-uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala     
	m
	50

	4
	Optički  kabal kapaciteta 24 vlakna, A-DQ(ZN)2Y (2x12)E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	120

	5
	Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	6
	Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	7
	Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	4

	8
	Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	9
	Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	10
	Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	11
	Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	20

	12
	Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	13
	S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka.
	m
	600

	14
	Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	30

	15
	Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A.
	kom
	20

	16
	Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm.
	kom
	2

	17
	Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	5

	18
	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje.
	m
	10

	19
	Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	150

	22
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m.
	kom
	4

	23
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m.
	kom
	5

	24
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m.
	kom
	20

	25
	Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije.
	paušal
	1

	26
	Sitan potrošni materijal.
	paušal
	1

	27
	LPR kamera 
	kom
	5

	28
	OCR kamera 
	kom
	2

	29
	Firewall uređaj za udaljene lokacije
	Kom
	1

	30
	Kamera tip Tip2
	Kom
	4

	31
	Kamera tip Tip1
	kom
	1

	32
	L2 Switch Tip 1
	Kom
	1

	33
	L2 Switch Tip 2
	kom
	1

	34
	UPS 1000va
	Kom
	2

	35
	NVR
	Kom
	1

	36
	MwR
	kom
	3

	37
	Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU
	paušal
	1



[bookmark: _Toc232361389]Carinski terminal PG

	Poz
	Opis
	Jedinica
	Količina

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	50

	2
	Pozor traka. Nabavka i isporuka.
	m
	50

	3
	Odsijecanje i razbijanje asfaltno-betonskih površina sa vraćanjem u prvobitno stanje
	m2
	25

	4
	Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije,
-nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, 
-polaganje PE cijevi, 
-nasipanje gornjeg sloja  probranim materijalom iz iskopa d=10 cm,
-postavljanje pozor trake,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,   
-uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala     
	m
	50

	5
	Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi.
	kom
	3

	6
	Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje).
	kom
	3

	7
	Optički kabal sa 12 optičkih vlakana, J/A-DQ(BN)H 4E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	80

	8
	Optička spojnica kapaciteta do 24 optička vlakna za ugradnju na stub. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1

	9
	Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	10
	Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	5

	11
	Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	3

	12
	Optički razdjelnik 12/6 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 6 optičkih vlakana. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1

	13
	Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	3

	14
	Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	20

	15
	Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	2

	16
	S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka.
	m
	550

	17
	Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	20

	18
	Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A.
	kom
	20

	19
	Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm.
	kom
	2

	20
	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje.
	m
	20

	21
	Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	100

	22
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m.
	kom
	2

	23
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m.
	kom
	5

	24
	Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m.
	kom
	2

	25
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m.
	kom
	25

	26
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m.
	kom
	2

	27
	Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije.
	paušal
	1

	28
	Sitan potrošni materijal.
	paušal
	1

	29
	LPR kamera 
	kom
	7

	30
	OCR kamera 
	kom
	1

	31
	Firewall uređaj za udaljene lokacije
	Kom
	1

	32
	Kamera Tip2
	Kom
	5

	33
	Kamera Tip1
	kom
	2

	34
	L2 Switch Tip1
	Kom
	1

	35
	L2 Switch Tip2
	Kom
	2

	36
	UPS 1000va
	Kom
	3

	37
	NVR
	Kom
	1

	38
	MwR
	kom
	6

	39
	Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	40
	Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU
	paušal
	1



[bookmark: _Toc232361390]Luka Bar

	Poz
	Opis
	Jedinica
	Količina

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	50

	2
	Pozor traka. Nabavka i isporuka.
	m
	50

	3
	Odsijecanje i razbijanje asfaltno-betonskih površina sa vraćanjem u prvobitno stanje
	m2
	25

	4
	Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije,
-nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, 
-polaganje PE cijevi, 
-nasipanje gornjeg sloja  probranim materijalom iz iskopa d=10 cm,
-postavljanje pozor trake,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,   
-uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala     
	m
	50

	5
	Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi.
	kom
	6

	6
	Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje).
	kom
	6

	7
	Optički kabal sa 12 optičkih vlakana, J/A-DQ(BN)H 4E9/125 za ugradnju od optičke spojnice. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	100

	8
	Optička spojnica kapaciteta do 24 optička vlakna nabavka I ugradnja 
	kom
	1

	9
	Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom.
	kom
	1

	10
	Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	5

	11
	Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1

	12
	Optički razdjelnik 12/6 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 6 optičkih vlakana. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1

	13
	Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1

	14
	Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	10

	15
	Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1

	16
	S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka.
	m
	300

	17
	Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	30

	18
	Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A.
	kom
	10

	19
	Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm.
	kom
	2

	20
	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje.
	m
	10

	21
	Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja.
	m
	100

	22
	10/100/1000M Media Converter, SM, Single fiber (WDM), sa integrisanim SC ulazom dometa do 20km, 
	par
	2

	23
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m.
	kom
	2

	24
	Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m.
	kom
	5

	25
	Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m.
	kom
	2

	26
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m.
	kom
	25

	27
	Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m.
	kom
	2

	28
	Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije.
	paušal
	1

	29
	Sitan potrošni materijal.
	paušal
	1

	30
	LPR kamera 
	kom
	6

	31
	OCR kamera 
	kom
	2

	32
	Firewall uređaj za udaljene lokacije
	Kom
	1

	33
	L2 Switch Tip1
	Kom
	1

	34
	L2 Switch Tip2
	Kom
	1

	35
	UPS 1000va
	Kom
	1

	36
	MwR
	kom
	4



[bookmark: _Toc232361391]Lokacija KCUC
	Poz
	Opis
	Jedinica
	Količina

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	Firewall uređaj za KCUC
	kom
	1

	2
	Radna stanica za monitoring za monitorom od 43”
	kom
	2

	3
	L2 switch Tip1
	kom
	1

	4
	SAN Switch
	Kom 
	1

	4 
	UPS za KCUC
	kom
	2

	5
	Server
	kom
	2

	6
	Storage 
	kom
	1



Napomena: Sva ponuđena oprema mora biti međusobno kompatibilna i mora predstavljati jednu funkcionalnu cjelinu. Za implementaciju i instalaciju opreme namijenjene za KCUC centar potrebno je da ponudjac obezbijedi virtuelizovanu platformu u cilju obezbedjivanja redudantnog klastera dva servera i do 10 virtuelnih masina Tip virtuelizacije mora biti zasnovana na hipervizor (TIP1) sa centralizovanim upravljanjem. Virtuelizacija mora imati licencu od minimum 24 mjeseca. 
[bookmark: _Toc232361392]Lokacije
Idejno rješenje obuhvata sljedeće lokacije:
1. Centralna prostorija KCUC – zgrada Uprave carina, Podgorica (operativna sala 24/7, server room, prostorije za rukovodstvo i obuke);
1. Slobodna zona – Luka Bar;
1. Carinski terminal Podgorica – Zetatrans;
1. Granični prelazi: GP Božaj, GP Debeli Brijeg, GP Dobrakovo, GP Dračenovac, GP Vraćenovići i GP Dračenovac.
[bookmark: _Toc232361393]Pregled cjelina
KCUC sistem se logički dijeli na tri velike cjeline koje međusobno komuniciraju kroz definisane integracione slojeve:
1. Terenske (edge) komponente – instalirane na definisanim lokacijama;
1. Komunikaciona infrastruktura – mreža, VPN, link redundansa;
1. Odnso centralne KCUC aplikacije i  ostalih zavisnih sistema
[bookmark: _Toc232361394]Terenske komponente (po lokaciji)
Na svakoj operativnoj lokaciji (granični prelaz, terminal, luka), sistem se sastoji od sljedećih komponenti:
	Komponenta
	Funkcija
	Kritičnost

	MWR radarski senzor
	Detekcija prisustva i smjera vozila, okidanje očitavanja
	Visoka

	LPR kamera #1 (prednja)
	Očitavanje prednje registarske oznake pogonskog vozila i procjene modela, tipa, boje i  marke  vozila
	Visoka

	LPR kamera #2 (zadnja)
	Očitavanje zadnje oznake vozila/prikolice i procjene modela, tipa, boje i  marke  vozila
	Visoka

	CCR kamera 
	Očitavanje kontejnerskog koda sa zadnje strane vozila 
	Visoka

	Iluminator (CCR)
	Dodatno osvjetljenje za bolju čitljivost koda
	Srednja

	VMS/NVR 
	Snimanje i AI analitika
	Visoka

	Video AI kamere
	Detekcija pregleda, otvaranja vrata kontejnera, prisustvo lica
	Visoka

	Kolna vaga + DPA7 indikator 
	Mjerenje težine vozila i terete
	Visoka

	Lokalni vagarski softver (Cestna SQL)
	Generisanje vagarskog lista, lokalno arhiviranje
	Srednja

	Lokalni switch,firewall, media konvertor
	Mrežna povezanost, izolacija saobraćaja, šifrovani link ka KCUC
	Visoka

	UPS / DEA rezervno napajanje
	Neprekidnost rada u slučaju nestanka napajanja 
	Visoka

	Uslovi za smiještanje opreme
	Održavanje optimalne temperature unutrašnje i vanjske opreme 
	Srednja



[bookmark: _Toc232361395]Hijerarhijska topologija mreže po lokaciji
Lokalna mreža (LAN) na svakoj operativnoj lokaciji mora biti izvedena hijerarhijski, sa jasno odvojenim funkcionalnim slojevima:
1. Pristupni sloj (Access) — PoE+ industrijski switch (managed L2/L3, redundantno napajanje); povezuje sve LPR/CCR kamere, AI kamere, MWR senzore, kontroler vage, NVR, I sl;
1. Distribucijski sloj (Distribution) — sabira saobraćaj iz pristupnog sloja; primjenjuje QoS i prvu liniju filtriranja saobraćaja;
1. Granični sloj (Edge / Perimeter) — Next-Generation Firewall (NGFW) sa IPS/IDS funkcionalnošću, IPSEC, VPN terminator, celularni backup modem;
1. Out-of-band management — odvojen interfejs za upravljanje opremom (preko 4G/5G ili fizičkog linka drugog operatera) — omogućava administratoru da obnovi konekciju i u slučaju potpunog prekida primarnog linka.
Svaka lokacija mora biti povezana sa centralom kroz IPsec Site-to-Site VPN tunelom i takodje imati dva fizički nezavisna komunikaciona linka:
1. Primarni link — fiksni operator (MPLS L3VPN, Carrier Ethernet ili dedicated leased line), simetrične propusnosti, sa SLA garancijama;
1. Sekundarni link — celularni 4G/5G modem nezavisnog operatora (drugi provajder), ili fizički po mogućnosti drugačijim fizičkim trasama nezavisnog operatora (drugi provajder); 
[bookmark: _Toc232361396][bookmark: _Toc230909577]Centralna KCUC aplikacija
Centralna KCUC aplikacija predstavlja core odnosno centralizovani dio platforme odnosno sistema koji će centralizovati sve zavisne sisteme u jednu cjelinu. Pomenuta aplikacija će služiti za lakšu kontrolu i monitoring. Ista se mora realizovati kao custom razvijena aplikacija, sa slojevitom arhitekturom i visokom dostupnošću. Jedna od glavnih funkcionalnosti aplikacije jeste da spojiti sve fragmente podataka koji se odnose na isto vozilo u istom prelasku u jedinstveni VehicleCrossing zapis koji čini osnov za procjenu rizika i upravljanje slučajem. 
Izvođač usluge je obavezan da sprovede pun životni ciklus razvoja softvera, na način uobičajen za nabavke koje podrazumijevaju razvoj aplikacije. Svaka faza mora imati jasno definisane ulaze, aktivnosti, isporuke i kriterijume prihvatanja i mora biti formalno prihvaćena prije prelaska na narednu fazu. Metodologija može biti iterativno-inkrementalna (agilna, kroz sprintove) ili fazna, ali u oba slučaja sa definisanim prekretnicama (milestones), kontrolnim tačkama (quality gates). 
1. Iniciranje i planiranje (Inception). Preuzimanje projektnog zadatka, formiranje projektnog tima i upravljačke strukture, izrada projektnog plana, plana kvaliteta, plana rizika i komunikacije. 
Indikator uspješnosti: projektni plan, plan upravljanja, registar rizika, dinamika sa milestone-ovima. 
Gate: odobren projektni plan (kick-off).
2. Analiza i detaljna specifikacija zahtjeva. Razrada funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva (na osnovu idejnog rješenja), use-case-ova i korisničkih instrukcija, kataloga i šema događaja (event/schema), kao i kriterijuma prihvatanja. 
Indikator uspješnosti: specifikacija softverskih zahtjeva (SRS), matrica sledljivosti zahtjeva, katalog događaja i šema. 
Gate: potvrđena i potpisana specifikacija zahtjeva.
3. Arhitektonski i detaljni dizajn. HLD i LLD dizajn, model podataka, API/event, UX/UI dizajn, bezbjednosni dizajn (prijetnje, kontrole, threat model), dizajn za visoku dostupnost i DR. 
Indikator uspješnosti: dokument arhitekture i dizajna, šema baze, API/OpenAPI specifikacije, UX makete, bezbjednosni dizajn. 
Gate: prihvaćen dizajn (design review).
4. Razvoj (implementacija). Iterativna izrada modula uz code review, statičku analizu koda, kontinuiranu integraciju (CI) i upravljanje verzijama; primjena principa stateless servisa, idempotentnosti (event_id), audit-by-default i konfiguracije umjesto koda. 
Indikator uspješnosti: funkcionalni inkrementi (radne verzije po sprintu), izvorni kod u repozitorijumu UC, tehnička dokumentacija koda. 
6. Testiranje i verifikacija. Jedinično, integraciono i sistemsko testiranje, testiranje performansi/opterećenja, bezbjednosno testiranje, te fabričko prihvatno testiranje 
Indikator uspješnosti: plan i izvještaji testiranja, rezultati FAT-a, evidencija otklonjenih nedostataka. 
Gate: uspješan FAT i ispunjeni kriterijumi kvaliteta/performansi.
7. Isporuka, instalacija i puštanje u rad (commissioning). Postavljanje u produkciono okruženje (uz odvojena DEV/TEST/STAGING/PROD okruženja, CI/CD, infrastruktura kao kod), konfiguracija, migracija/priprema podataka po potrebi. 
Indikator uspješnosti: puštena verzija, instalaciona i konfiguraciona dokumentacija, izvještaj SAT-a. Gate: uspješan SAT.
8. Korisničko prihvatno testiranje (UAT) i obuka. Provjera sistema od strane krajnjih korisnika UC u realnim scenarijima, obuka operatera, administratora i rukovodstva. 
Indikator uspješnosti: scenariji i izvještaj UAT-a, korisnička i administratorska uputstva, plan i evidencija obuke. 
Gate: prihvaćen UAT.
9. Pilot i fazni rollout. Puštanje u rad, stabilizacija i provjera u produkciji
Indikator uspješnosti: izvještaj o puštanju u rad sa naučenim lekcijama, plan i izvještaji faznog uvođenja. 
Gate: uspješan pilot kao uslov za širenje.
10. Primopredaja i prihvatanje (acceptance). Konačno prihvatanje sistema, predaja kompletne dokumentacije i deklaracije o usklađenosti sa zahtjevima. 
Indikator uspješnosti: zapisnik o primopredaji, finalna dokumentacija (arhitektura, kod, operativni priručnici, runbook-ovi), izjava o usklađenosti. 
Gate: potpisan zapisnik o prihvatanju.
11. Garancija, održavanje i podrška. Garantni period u trajanju od 24 mjeseca sa otklanjanjem nedostataka, korektivno i adaptivno održavanje, podrška po definisanom SLA, periodična bezbjednosna ažuriranja u trajanju od 24 mjeseca. 
Indikator uspješnosti: Ugovor, plan održavanja, izvještaji o radu i incidentima.

[bookmark: _Toc232361397]Identifikovani ključni poslovni procesi
U okviru KCUC identifikovano je osam osnovnih poslovnih procesa:
	Oznaka
	Naziv procesa
	Kratak opis

	P1
	Detekcija i identifikacija vozila
	Automatsko otkrivanje nailaska vozila (MWR), očitavanje registarskih oznaka (LPR), očitavanje kontejnerskog koda (CCR), i procjene modela, tipa, boje i  marke  vozila.

	P2
	Mjerenje težine vozila
	Statičko/dinamičko vaganje na kolnoj vagi, automatsko preuzimanje vagarskog lista, povezivanje sa vozilom kroz event_id.

	P3
	Korelacija podataka i kreiranje VehicleCrossing zapisa
	Event correlation engine spaja sve događaje (MWR, LPR, CCR, vaga, video AI) u jedinstveni zapis prolaska.

	P4
	Procjena rizika u realnom vremenu
	Risk engine primjenjuje pravila i izračunava skor rizika; pri visokom skoru pokreće se postupak.

	P5
	Upravljanje slučajem (Case management)
	Otvaranje slučaja, dodjela operatera, pregled dokaza, donošenje odluke, eskalacija ako je potrebna.

	P6
	AI-podržan video nadzor i detekcija pregleda
	Detekcija/alarmiranje za definisane zone, detekcija pregleda van određene zone; alarmiranje; kreiranje prilagođenih detekcija

	P8
	Izvještavanje i analitika
	Operativni izvještaji, KPI dashboardi, trend analize, ad-hoc izvještaji za rukovodstvo i pravosudne organe.



Predlog softwerskih komponenti:

	Komponenta
	Funkcija

	API Gateway / Integration layer
	Jedinstvena ulazna tačka za sve eventove sa lokalnih tačaka

	Event Correlation Engine
	Stateful obrada – povezuje sve eventove sa istim event_id u VehicleCrossing zapis.

	Risk Scoring Engine
	Primjena pravila, izračun risk_score i risk_level, slanje recommended_action.

	Case Management Engine
	Automatsko otvaranje, dodjela, eskalacija, audit case-ova.

	Web aplikacija (UI)
	Dashboard, pretraga, pregled, izvještaji, administracija.

	Evidence Repository
	Kompatibilni storage za slike, video isječke, PDF vagarske listove, skenove, itd

	OpenSearch / Elasticsearch
	Indeksiranje i pretraga eventova, slučajeva, vozila.

	Relaciona baza
	SQL za strukturisane operativne podatke.

	Audit Log / SIEM
	Centralizovano logovanje aktivnosti korisnika i sistema, integracija sa SIEM.

	IAM (Identity & Access Management)
	Autentifikacija (preferabilno integracija sa AD/IdP UC), RBAC.



[bookmark: _Toc230909608][bookmark: _Toc232361398]Opšti pristup

Arhitektura KCUC sistema je projektovana po principu "distribuirano prikupljanje, centralizovana analiza i odlučivanje". Edge (lokalni) sloj prikuplja, normalizuje i baferuje podatke, a centralni sloj obavlja korelaciju, analitiku i upravljanje slučajevima. Komunikacija između slojeva ide kroz šifrovani WAN preko Site-to-Site VPN-a sa redundantnim linkom.
[bookmark: _Toc230909609]
[bookmark: _Toc232361399]Slojeviti pregled

Sistem je organizovan u sljedeće logičke slojeve:
1. 1. Senzorski sloj odnosno edge processing sloj – MWR, LPR/CCR kamere, vaga, skener, video AI kamere, lokalni VMS/NVR
1. 3. Komunikacioni sloj – VPN/MPLS, redundansa, firewall;
1. 4. Integracioni sloj – API, Event Broker, schema registry;
1. 5. Sloj obrade i analitike – correlation, risk, case engines;
1. 6. Sloj perzistencije – relaciona baza, search index, evidence storage;
1. 7. Prezentacioni sloj – web UI, izvještavanje, mobilni pristup (po potrebi);
1. 8. Sloj bezbjednosti i upravljanja – IAM, monitoring

Jedan od primjera sekvence događaja se može predstaviti na sledeći način: 

1. MWR senzor detektuje vozilo u definisanoj zoni i šalje event vehicle.presence.detected sa generisanim event_id.MWR sensor je u cilju podrške CCR kamere i sistema LPR. 
1. LPR#1 kamera očitava prednju tablicu i šalje vehicle.lpr.detected (front).
1. LPR#2 kamera očitava zadnju tablicu/prikolicu i šalje vehicle.lpr.detected (rear).
1. LPR#1i#2 očitavaju model, boju I tip vozila I šalju vehicle.model.lpr.detected
1. CCR kamere očitavaju kontejnerski kod (ako postoji kontejner) i šalju container.ocr.detected.
1. Kolna vaga šalje weight.measurement.completed.
1. Video AI sistem šalje inspection.ai.detected po detekciji predefinisanog vozila za alarm.
1. Correlation engine spaja sve događaje sa istim event_id i kreira VehicleCrossing zapis.
1. VehicleCrossing zapis se prosljeđuje Risk engine-u.

[bookmark: _Toc232361400]Ograničenja i izuzeci

1. Vremenski prozor za korelaciju – događaji moraju imati korelaciju odnosno detektovanje istog vozila u određnom vremenskom trajanju kako bi se jasno detektovao proces ulaza i izlaza vozila ili obrnuto.
1. Neuspjelo očitavanje LPR ili CCR – sistem ne odbacuje zapis, već ga označava sa partial=true i prosljeđuje ga na ručnu obradu KCUC aplikaciji;
1. Vozilo bez kontejnera – CCR događaj se ne očekuje, ne smatra se greškom;
1. Nestanak komunikacije – događaji se baferuju lokalno (Site Gateway) i šalju u KCUC po uspostavljanju veze (store-and-forward, najmanje 72 sata kapaciteta).
1. VehicleCrossing zapis može biti ulaz ili izlaz nekog teretnog vozila. 
1. Usljed konfiguracije terena odnosno nedostatka prostornih kapaciteta vozilo može napustiti carinski prelaz ali u cilju manervisanja do kolne vage i/ili hangara za pregled vozila. U tom slučaju VehicleCrossing zapis mora pokazivati jasne kontrole u skladu sa kontekstom eventa.  

[bookmark: _Toc232361401]Opis procesa – Case management

Slučaj (case) u KCUC je formalni objekat koji obuhvata sve informacije, dokaze, akcije i odluke vezane za jedan rizičan, sporan ili redovan prolazak.
[bookmark: _Toc230909584][bookmark: _Toc232361402]Životni ciklus slučaja

· Otvoren – kreiran automatski kada risk_level dostigne HIGH ili CRITICAL, ili ručno od strane operatera/rukovodioca;
· Dodijeljen – slučaj je dodijeljen konkretnom službeniku za obradu;
· U obradi – službenik pregleda dokaze (LPR, OCR, vaga, video);
· Odluka donesena – jedna od opcija: bez nalaza / dodatni pregled / eskalacija / prekršajni / krivični postupak;
· Eskaliran (opciono) – proslijeđen višem nivou ako odluka prevazilazi nadležnost operatera;
· Zatvoren – sa konačnim izvještajem i audit trail-om.

[bookmark: _Toc230909585][bookmark: _Toc232361403]Model donošenja odluka

Model donošenja odluka može biti horizontalni i vertikalni (hijerarhiski). 

Hijerarhijski model:
1. Operater na smjeni – donosi odluke o rutinskim slučajevima (LOW, MEDIUM, dio HIGH);
1. Šef smjene – odlučuje o eskalaciji HIGH/CRITICAL i odobrava obustavu vozila;
1. Rukovodilac KCUC – odluke o aktiviranju mobilnih timova, obavještavanju MUP/Granične policije/Tužilaštva;
1. 
Horizontalni (distribuirani) model:
· Operativni analitičar – donosi inicijalnu procjenu eventova i predlaže akciju u zajedničkom decision room-u gdje preuzima iste aktivnosti kao u Hijerarhiskom modelu. 



[bookmark: _Toc230909651][bookmark: _Toc232361404]Integracioni obrazac, katalog i šeme eventova

Komunikacija sa terenom i eksternim sistemima Uprave carina realizuje se kroz dva komplementarna obrasca:
1. Event bus (push) — terenski podsistemi i VMS/AI prosljeđuju strukturisane eventove. Ovo je primarni kanal za podatke u realnom vremenu.
1. API poziv (request/response) — za sinhrone integracije (preuzimanje carinske deklaracije, lookup u registrima subjekata i vozila, čitanje skorova iz postojećeg Risk Management sistema) koristi se REST/SOAP prema interfejsu vlasnika sistema. I nije predmet ovog tendera

Svi eventovi nose jedinstveni event_id u formatu <site>-<lane>-<yyyymmdd>-<sequence> (vidi 7.3) i koriste ga svi moduli (LPR, OCR, vaga, video AI, deklaracija, risk engine, case management). 
Primjer kataloga eventova:
	event_type
	Izvor
	Ključna polja

	vehicle.presence.detected
	MWR senzor
	sensor_id, presence

	vehicle.lpr.detected
	LPR kamera (front/rear)
	front_plate, rear_plate, country, vehicle_make/model/color/category, confidence, snapshot_uri

	container.ocr.detected
	CCR/OCR kamera
	container_code, code_standard (ISO_6346), confidence, orientation, snapshot_uri

	weighbridge.measurement.completed
	DPA7 / vaga
	gross/tare/net_weight_kg, stable, ticket_no, source_system

	inspection.ai.detected
	VMS / AI analitika
	camera_id, timestamp_start/end, detected_action, ai_confidence, video_bookmark_uri, evidence_clip_uri

	risk.score.calculated
	Risk Scoring Engine
	risk_score, risk_level, matched_rules[], recommended_action



Osnovi primjeri strukture eventova:
vehicle.lpr.detected:
{ "event_id":"GPBOZAJ-CUSTOM01-20260508-000123", "site_id":"GP_BOZAJ",
  "lane_id":"CUSTOM_LINE_01", "timestamp":"2026-05-08T10:15:22Z", "direction":"ENTRY",
  "front_plate":"PG-AB123", "rear_plate":"PG-TR456", "country":"ME",
  "vehicle_make":"Mercedes", "vehicle_model":"Actros", "vehicle_color":"white",
  "vehicle_category":"truck", "confidence":0.97,
  "snapshot_uri":"ftp://KCUC-evidence/gp-bozaj/2026/05/08/lpr-000123.jpg",
  "source_system":"LPR_CAMERA_01" }
 
weighbridge.measurement.completed:
{ "event_id":"GPBOZAJ-CUSTOM01-20260508-000123", "scale_id":"SCALE_01",
  "gross_weight_kg":26271, "tare_weight_kg":9100, "net_weight_kg":17171,
  "stable":true, "ticket_no":"VL-2026-000889", "source_system":"DPA7" }
 
risk.score.calculated:
{ "event_id":"GPBOZAJ-CUSTOM01-20260508-000123", "risk_score":85, "risk_level":"HIGH",
  "matched_rules":["CONTAINER_MISMATCH","WEIGHT_DEVIATION","SUBJECT_HISTORY"],
  "recommended_action":"MANDATORY_INSPECTION" }
Integracija vage posebno se razrađuje jer DPA7 podržava dva načina povezivanja:
1. Varijanta A — direktno čitanje iz indikatora/vage (kada DPA7 ima RS232/RS485/Ethernet): DPA7 → Weighbridge Adapter na Site Gateway-u → KCUC event broker.
1. Varijanta B — čitanje iz lokalnog vagarskog softvera (kada postoji lokalni računar sa Cestna SQL ili sličnim): vaga → lokalni vagarski računar → DB read replica / CSV export / API / scheduled export → Weighbridge Adapter na Site Gateway-u → KCUC.

[bookmark: _Toc230909652][bookmark: _Toc232361405]Web aplikacija (KCUC Core Web Application)

Korisnički interfejs realizuje se kao web aplikacija (Single Page Application) prilagođena radu u operativnoj sali (veliki ekrani, video-zid) i radu rukovodstva i analitičara. Cilj je da službenik na jednom mjestu vidi sve podatke jednog prolaska i donese odluku uz minimum klikova.
Osnovni ekran — lista prolazaka teretnih vozila. Tabela sa sljedećim kolonama i izvorima podataka:
	Polje (kolona)
	Izvor

	Vrijeme prolaska
	MWR / LPR event

	Lokacija
	site/lane metadata

	Smjer
	LPR / konfiguracija trake

	Vrsta vozila
	LPR/MMR 

	Marka/model/boja
	LPR/MMR

	Registarska oznaka kamiona
	LPR (prednja)

	Registarska oznaka prikolice
	LPR (zadnja kamera)

	Broj kontejnera
	OCR/CCR

	Težina
	vaga

	Ime vozača
	carinski/deklaracioni sistem

	Pravno lice
	carinski/deklaracioni sistem

	Tip robe
	deklaracija

	Status pregleda
	video AI / ručni unos

	Risk score interni
	risk engine (KCUC)

	Risk score eksterni
	postojeći Risk Management sistem

	Alarm
	correlation engine



Primjer reda: 10:15 | GP Božaj | Ulaz | Kamion | Mercedes Actros | PG-AB123 | MSCU1234567 | 26.271 kg | Vozač X | Firma Y | Tekstil | Skener: DA | Pregled: DA | Risk: HIGH.
Detaljni ekran vozila. Klikom na prolazak otvara se radni prostor (Case workspace) organizovan u 9 logičkih cjelina:
1. Identitet prolaska — event_id, lokacija, traka, vrijeme, smjer;
1. Vozilo — prednja tablica, zadnja tablica/prikolica, marka/model/boja/kategorija, slika prolaska;
1. Kontejner — OCR broj, OCR confidence, slika kontejnera;
1. Vaga — bruto/tara/neto, vagarski list, stabilnost mjerenja, odstupanje od deklarisane mase;
1. Deklaracija — roba, subjekt, vozač, pošiljalac/primalac, očekivana masa, očekivani broj kontejnera;
1. Video / AI pregled — da li je AI detektovao pregled vozila, kamera, vrijeme početka/kraja, video bookmark, video isječak;
1. Risk — score, aktivirana pravila, preporuka, istorija vozila/subjekta;
1. Case — status, zaduženi službenik, eskalacija, komentari, odluka.
Pored toga, interfejs sadrži module: operativni dashboard sa isticanjem prioriteta („žarišta pažnje" / Focus of Attention), live monitoring lokacije (tok MWR → LPR → CCR/OCR → VAGA → SKENER → VIDEO AI → RISK uz live video iz VMS-a), pretragu, izvještavanje/analitiku i administraciju.
Pristup i vidljivost modula određuju se ulogom korisnika (RBAC):
	Uloga
	Tipičan pristup

	Operater
	Live monitoring, otvaranje/obrada rutinskih slučajeva, pregled dokaza

	Šef smjene
	Sve kao operater + eskalacija HIGH/CRITICAL, odobravanje obustave vozila

	Rukovodilac KCUC
	Upravljački pregled, aktivacija mobilnih timova, koordinacija sa MUP/GP/Tužilaštvom

	Operativni analitičar
	Pretraga, analitika, trendovi, predlaganje akcija 

	Administrator sistema
	Konfiguracija, korisnici, integracije, monitoring (pristup sadržaju dokaza samo po potrebi i uz audit)

	Lice za zaštitu podataka (DPO)
	Pregled obrade ličnih podataka, audit pristupa, DPIA evidencija

	Auditor / interna kontrola
	Pristup audit logu i lancu nadzora dokaza, bez izmjena



[bookmark: _Toc230909653][bookmark: _Toc232361406]Risk engine i konfigurabilnost poslovnih pravila

Risk Scoring Engine modul nije predmet ove nabavke. Pomenuti detalji u tehničkoj specifikaciji su definisani radi lakšeg razumijevanj konteksta same aplikacije.  

[bookmark: _Toc230909654][bookmark: _Toc232361407]Model podataka i upravljanje slučajevima

Operativni podaci čuvaju se u relacionoj bazi sa sljedećim glavnim tabelama: vehicle_crossing, vehicle_identity, container_identity, weight_measurement, video_event, risk_score, risk_rule_hit, case_record, case_action, evidence_object, device_health, audit_log.
Slučaj (case_record) je formalni objekat životnog ciklusa: Otvoren → Dodijeljen → U obradi → Odluka → (Eskaliran) → Zatvoren. Tok: Risk HIGH/CRITICAL → automatsko otvaranje slučaja → dodjela operateru → pregled podataka (LPR + OCR + vaga + video) → odluka (bez nalaza / dodatni pregled / eskalacija / prekršajni ili krivični tok) → zatvaranje + izvještaj + audit. Zapis slučaja sadrži: case_id, event_id, vozilo, tablice, kontejner, vozač, pravno lice, roba, težina, deklaracija, status skenera, video AI događaji, slike i video reference, risk score, aktivirana pravila, odluke službenika, komentare, eskalacije, vrijeme zatvaranja i konačni ishod.
[bookmark: _Toc230909655][bookmark: _Toc232361408]Dokazi, pretraga i čuvanje (Evidence & Search)

Svi dokazni prilozi čuvaju se u lokalnom storage-u (evidence repository): LPR slike, OCR slike kontejnera, video isječci, vagarski listovi i ostali dokazni prilozi. Primarna kopija na centralnom evidence storage-u tretira se kao master. Svi eksporti se generišu iz master-a i loguju. 
Za brzo pretraživanje koristi se OpenSearch / Elasticsearch indeks po: tablici, kontejneru, vremenu, lokaciji, risk indikatoru i statusu slučaja.

[bookmark: _Toc230909656][bookmark: _Toc232361409]Video AI kao izvor operativnog događaja

Ključna arhitektonska odluka: video sistem ostaje specijalizovan VMS/NVR sistem izabranog vendora, ali svaki značajan AI događaj mora biti poslat u KCUC kao strukturisani event (inspection.ai.detected), čime VSS postaje izvor operativnih događaja, a ne samo arhiva snimaka. Kada AI detektuje predefinisani alarm KCUC postavlja vehicle_inspection_detected = true i povezuje video bookmark i/ili isječak sa prolaskom odnosno slikom.
Katalog AI scenarija/događaja koji se prosljeđuju u KCUC: pojava vozila u zoni pregleda, blokirana/zamućena kamera. Definišu se kao namjenski AI scenariji 
[bookmark: _Toc232361410]Testiranje, verifikacija i prihvatanje
Testiranje i verifikacija kvaliteta opreme će se sprovesti u skladu sa IEC 62676-4  I IEC 62676-6 standardom. Metodologija testiranja i verifikacije kamera, AI funkcionalnosti, LPR i CCR sistema će biti sastavni dio ugovora.  
Ponuđač je dužan da obavi obuku za minimum 30 ljudi za sve sisteme i dostavi detaljna upustva o korišćenju kako za korisnički tako i za administrativni segment.  

Idejne pozicije kamera i opreme odnosno arhitekture cijelog sistema biće dostupne izabranom ponuđaču nakon zaključivanja Ugovora.

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 915.000,00 €

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet nabavke predstavlja jedinstvenu cjelinu u smislu vrste, svojstva, namjene, mjesta i vremena izvršenja ugovora, te stoga nije podijeljen po partijama.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenljivo

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenljivo 

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenljivo

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenljivo

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

[bookmark: _Toc62730557]4. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona i/ili
7) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
[bookmark: _Toc62730559] garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveze (ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza natalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača), u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 15 (petnaest) dana dužim od ugovorenog roka.
 Izvršilac je dužan da najkasnije 10 dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja za vrijeme trajanja garantnog roka i 15 dana duže od dana isteka garantnog roka, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi.

6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

 odnos cijene i kvaliteta 

[bookmark: _Hlk93145186]Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki.
Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:
          najniža ponuđena cijena 				         broj bodova  45 
 kvalitet  						           broj bodova  55
 parametar najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 45 bodova
Bodovi za parametar ponuđena cijena izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najniža ponuđena cijena, koja dobija maksimalan broj bodova.
Maksimalno predviđeni broj bodova je 45.
Ponuđena cijena će se bodovati na sljedeći način:
· Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova 
· Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
           C= (Cmin/ Cp) x 45
      Cmin – najniža ponuđena cijena 
  Cp   – ponuđena cijena 

 parametar kvalitet  - ukupno 55 bodova
Kao osnov za vrednovanje uzimaju se: dužina garancije opreme i pratećih sistema, reference ponuđača za vrijednosti pojedinačnih projekata ne manjih od 200 000€.
Naručilac je u cilju vrednovanja odredio da se za parametar kvalitet uvedu dodatni elementi, na način što se za svaki element utvrdi određeni broj bodova tako da njihov zbir daje maksimalan broj bodova predviđen po ovom parametru (55 bodova), i to:
a) parametar kvalitet (K1) – dužina garantnog roka sistema video nadzora (iskazuje se u godinama) i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu, nakon izvršene instalacije, konfiguracije i uspješno sprovedenog prijemnog testiranja kojim se potvrđuje da video nadzor funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom i ugovorenim zahtjevima - vrednovaće se ukupno 10 bodova.
Minimalni garantni rok je 2 (dvije) godine. Ponuđač koji zadovolji minimum zahtijevanih uslova u pogledu garantnog roka dobija 0 bodova po ovom parametru. 

Vrednovanje se vrši primjenom relativnog metoda, više je bolje.
Maksimalno predviđeni broj bodova je 10.
· Ponuda u kojoj je iskazan najduži ponuđeni garantni rok (iskazan u godinama), dobija maksimalan broj bodova.
· Ostale ponude će dobiti broj bodova u skladu sa sljedećim: 
              R = (Rp/Rn) x 10
gdje je 
Rp - ponuđeni garantni rok
Rn - najduži ponuđeni garantni rok 

b) parametar kvalitet (K2) – dužina garantnog roka LPR sistema (iskazuje se u godinama) i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu sistema, nakon uspješno izvršene instalacije, konfiguracije, integracije i sprovedenog prijemnog testiranja kojim se potvrđuje da sistem funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom i ugovorenim zahtjevima - vrednovaće se ukupno 5 bodova.
Minimalni garantni rok je 2 (dvije) godine. Ponuđač koji zadovolji minimum zahtijevanih uslova u pogledu garantnog roka dobija 0 bodova po ovom parametru. 

Vrednovanje se vrši primjenom relativnog metoda, više je bolje.
Maksimalno predviđeni broj bodova je 5.
· Ponuda u kojoj je iskazan najduži ponuđeni garantni rok (iskazan u godinama), dobija maksimalan broj bodova.
· Ostale ponude će dobiti broj bodova u skladu sa sljedećim: 
              R = (Rp/Rn) x 5
gdje je 
Rp - ponuđeni garantni rok
Rn - najduži ponuđeni garantni rok 

c) parametar kvalitet (K3) – dužina garantnog roka CCR sistema (iskazuje se u godinama) i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu sistema, nakon uspješno izvršene instalacije, konfiguracije, integracije i sprovedenog prijemnog testiranja kojim se potvrđuje da sistem funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom i ugovorenim zahtjevima - vrednovaće se ukupno 5 bodova.
Minimalni garantni rok je 2 (dvije) godine. Ponuđač koji zadovolji minimum zahtijevanih uslova u pogledu garantnog roka dobija 0 bodova po ovom parametru. 

Vrednovanje se vrši primjenom relativnog metoda, više je bolje.
Maksimalno predviđeni broj bodova je 5.
· Ponuda u kojoj je iskazan najduži ponuđeni garantni rok (iskazan u godinama), dobija maksimalan broj bodova.
· Ostale ponude će dobiti broj bodova u skladu sa sljedećim: 
              R = (Rp/Rn) x 5
gdje je 
Rp - ponuđeni garantni rok
Rn - najduži ponuđeni garantni rok 

d) parametar kvalitet (K4) – dužina garantnog roka Switch mrežne opreme (iskazuje se u godinama) i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu sistema, nakon uspješno izvršene instalacije, konfiguracije, integracije i sprovedenog prijemnog testiranja kojim se potvrđuje da sistem funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom i ugovorenim zahtjevima - vrednovaće se ukupno 5 bodova.
Minimalni garantni rok je 2 (dvije) godine. Ponuđač koji zadovolji minimum zahtijevanih uslova u pogledu garantnog roka dobija 0 bodova po ovom parametru. 

Vrednovanje se vrši primjenom relativnog metoda, više je bolje.
Maksimalno predviđeni broj bodova je 5.
· Ponuda u kojoj je iskazan najduži ponuđeni garantni rok (iskazan u godinama), dobija maksimalan broj bodova.
· Ostale ponude će dobiti broj bodova u skladu sa sljedećim: 
              R = (Rp/Rn) x 5
gdje je 
Rp - ponuđeni garantni rok
Rn - najduži ponuđeni garantni rok 

e) parametar kvalitet (K5) - ponuđač dokazuje da ima iskustva na području implementacije informacionog sistema. U okviru ovog parametra vrednuje se broj realizovanih projekata implementacije informacionih sistema pojedinačne vrijednosti ne manje od 200.000,00 € bez PDV-a - ukupno 10 bodova
Potvrde o izvršenim uslugama sadrže opis usluga na čijoj je realizaciji ponuđač bio angažovan, vrijeme realizacije, vrijednost ugovora i konstataciju da su usluge blagovremeno i kvalitetno pružene. 
Ponuđaču koji dostavi najveći broj prihvatljivih referenci, tj. potvrda dodjeljuje se maksimalan broj bodova – 10 bodova, dok se ostalim ponuđačima broj bodova dodjeljuje proporcionalno, prema formuli:
Broj bodova = (broj prihvatljivih referenci ponuđača/najveći broj prihvatljivih referenci ponuđača) x 10

f) parametar kvalitet (K6) - ponuđač dokazuje da ima iskustva na području implementacije sistema video nadzora sa AI funkcionalnostima. U okviru ovog parametra vrednuje se broj realizovanih projekata implementacije sistema video nadzora sa AI funkcionalnostima pojedinačne vrijednosti ne manje od 200.000,00 € bez PDV-a - ukupno 10 bodova
Potvrde o izvršenim uslugama sadrže opis usluga na čijoj je realizaciji ponuđač bio angažovan, vrijeme realizacije, vrijednost ugovora i konstataciju da su usluge blagovremeno i kvalitetno pružene. 
Ponuđaču koji dostavi najveći broj prihvatljivih referenci, tj. potvrda dodjeljuje se maksimalan broj bodova – 10 bodova, dok se ostalim ponuđačima broj bodova dodjeljuje proporcionalno, prema formuli:
Broj bodova = (broj prihvatljivih referenci ponuđača/najveći broj prihvatljivih referenci ponuđača) x 10

g) parametar kvalitet (K7) - ponuđač dokazuje da ima iskustva na području implementacije sistema CCR i/ili LPR. U okviru ovog parametra vrednuje se broj realizovanih projekata implementacije sistema CCR i/ili LPR pojedinačne vrijednosti ne manje od 200.000,00 € bez PDV-a - ukupno 10 bodova
Potvrde o izvršenim uslugama sadrže opis usluga na čijoj je realizaciji ponuđač bio angažovan, vrijeme realizacije, vrijednost ugovora i konstataciju da su usluge blagovremeno i kvalitetno pružene. 
Ponuđaču koji dostavi najveći broj prihvatljivih referenci, tj. potvrda dodjeljuje se maksimalan broj bodova – 10 bodova, dok se ostalim ponuđačima broj bodova dodjeljuje proporcionalno, prema formuli:
Broj bodova = (broj prihvatljivih referenci ponuđača/najveći broj prihvatljivih referenci ponuđača) x 10

Napomena: U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje će se vršiti za ponuđene parametre iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti. 

Ispravna ponuda ponuđača sa najvećim brojem bodova (C + K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7) će biti izabrana kao prvorangirana.
7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom;
  engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:
- nazive i tehničke karakteristike u dijelu opisa predmeta nabavke, koje je Naručilac naveo na engleskom jeziku.
[bookmark: _Toc62730561]8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 16.07.2026. godine do 15:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 16.07.2026. godine u 15:00 sati. 

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN, izuzetno ako ponuđač ne može garanciju ponude da podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu:
· putem pošte preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Oktobarske revolucije br.128, ili
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Oktobarske revolucije br.128, 
radnim danima od 08:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 16.07.2026. godine, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda (do 15:00 sati).

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude“ i "ne otvaraj prije roka za otvaranja ponuda".
[bookmark: _Toc62730562]9. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
[bookmark: _Toc62730563]10. TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]11. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

[bookmark: _Toc62730565]12. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude.
Ugovorena vrijednost usluga iskazuje se bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).
Predmetna nabavka finansira se iz sredstava projekta Grant Contract IPA III /2025/487-380, te će se poreski tretman primjenjivati u skladu sa važećim propisima Crne Gore, pravilima finansiranja predmetnog projekta i uslovima definisanim od strane Naručioca.
Plaćanje će se vršiti na način i u rokovima definisanim ugovorom, nakon uredno izvršenih ugovornih obaveza i prihvatanja od strane Naručioca.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

[bookmark: _Toc62730566]Obaveze ugovornih strana
Dobavljač se obavezuje:
· da isporuči, instalira, konfiguriše, integriše, testira i pusti u rad opremu i sisteme koji su predmet nabavke, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, tehničkom specifikacijom i prihvaćenom ponudom;
· da nakon instalacije, konfiguracije, integracije i puštanja sistema u rad sprovede obuku za najmanje 30 službenika koje odredi Naručilac za rad na isporučenim sistemima i opremi;
· da isporučuje opremu po vrsti, količini, kvalitetu i tehničkim karakteristikama definisanim ponudom i ugovorom;
· da isporučuje opremu u originalnoj ambalaži proizvođača;
· da najmanje dva radna dana prije planirane isporuke pisanim putem obavijesti Naručioca o terminu isporuke;
· da odredi odgovorno lice za koordinaciju aktivnosti i komunikaciju sa Naručiocem;
· da omogući Naručiocu uvid u sve faze realizacije ugovora;
· da Naručiocu dostavi korisnička uputstva, tehničku dokumentaciju i evidenciju o sprovedenoj obuci
· da izvrši pripremu prostorija za instalaciju opreme, uključujući sve manje građevinske, elektroinstalaterske, montažne i druge radove neophodne za ugradnju opreme i klima uređaja u prostorijama predviđenim za smještaj sistema i opreme koja je predmet nabavke.
· da postupi po opravdanim primjedbama Naručioca i u ostavljenom roku otkloni utvrđene nedostatke;
· da čuva povjerljivost svih podataka i informacija do kojih dođe tokom realizacije ugovora;
· da nadoknadi štetu nastalu usljed nesavjesnog, nestručnog ili neblagovremenog izvršenja ugovornih obaveza.
Naručilac se obavezuje:
· da Dobavljaču blagovremeno obezbijedi pristup lokacijama na kojima se vrši isporuka, instalacija i testiranje opreme;
· da dostavi raspoložive tehničke podatke i dokumentaciju potrebnu za realizaciju ugovora;
· da izvrši pregled i prijem isporučene opreme i izvršenih usluga;
da izvrši plaćanje na način i u rokovima definisanim ugovorom

Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Kontrolu kvaliteta isporučene opreme, izvršenih radova, instalacije, konfiguracije, integracije, testiranja i funkcionalnosti sistema vršiće stručno lice ili komisija koju odredi Naručilac.
Naručilac zadržava pravo da za potrebe prijema, kontrole kvaliteta i funkcionalnog testiranja angažuje nezavisno stručno lice ili stručnu komisiju.
Metodologija prijemnog testiranja i verifikacije sistema biće definisana prije sprovođenja završnog prijema sistema, na osnovu zahtjeva iz tehničke specifikacije, projektnog zadatka, važećih tehničkih standarda i funkcionalnih zahtjeva sistema.
Dobavljač je dužan da omogući nesmetano sprovođenje svih kontrola, pregleda i testiranja.
Naručilac ima pravo da zahtijeva otklanjanje svih utvrđenih nedostataka, grešaka, neusaglašenosti ili nefunkcionalnosti sistema.
Dobavljač je dužan da učestvuje u svim aktivnostima testiranja i verifikacije sistema i da bez dodatne naknade otkloni sve utvrđene nedostatke koji utiču na funkcionalnost, performanse ili usaglašenost sistema sa ugovorenim zahtjevima.
Dobavljač je dužan da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji odredi Naručilac, a koji ne može biti duži od 15 dana, osim ukoliko priroda nedostatka zahtijeva duži rok.
Konačan prijem sistema izvršiće se nakon uspješno sprovedenog prijemnog testiranja i potvrde da sistem funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponudom i ugovorenim zahtjevima.
Garantni rok za isporučenu opremu i implementirani sistem počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu sistema.
Vlasništvo nad dokumentacijom
Sva tehnička dokumentacija, konfiguracije sistema, projektna dokumentacija, uputstva, izvještaji, licence, dijagrami i ostala dokumentacija koja nastane realizacijom ugovora ili bude isporučena u okviru ugovora postaje vlasništvo Naručioca, u obimu dozvoljenom važećim propisima i licencnim uslovima proizvođača
Povjerljivost podataka
Dobavljač se obavezuje da sve podatke, informacije, tehničku dokumentaciju i druge materijale do kojih dođe tokom realizacije ugovora smatra povjerljivim i da ih neće učiniti dostupnim trećim licima bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.
Obaveza čuvanja povjerljivosti ostaje na snazi i nakon isteka ili raskida ugovora.
Naknada štete
Ukoliko Dobavljač, namjerno ili krajnjom nepažnjom, postupi suprotno odredbama Ugovora, te zbog toga Naručilac pretrpi štetu, dužan je da prouzrokovanu štetu nadoknadi.
Procjenu uzroka štete izvršiće Komisija Naručioca u prisustvu predstavnika Dobavljača. Ukoliko Komisija Naručioca u prisustvu predstavnika Dobavljača utvrdi da je uzrok nastale štete neispunjavanje ugovornih obaveza, Naručilac će imati pravo na naknadu štete i na raskid ovog Ugovora.

Raskid ugovora
Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor ukoliko:
· Dobavljač ne izvršava ugovorne obaveze u ugovorenim rokovima;
· Dobavljač ne otkloni utvrđene nedostatke u roku određenom od strane Naručioca;
· Naručilac utvrdi da isporučena oprema, izvršeni radovi, instalacija, konfiguracija, integracija ili funkcionalnosti sistema nijesu u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponudom ili važećim tehničkim standardima;
· nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke, shodno članu 150 Zakona o javnim nabavkama;
· nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.
Dobavljač može jednostrano raskinuti ugovor ukoliko Naručilac ne izvršava svoje ugovorne obaveze, naročito obavezu plaćanja.
U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz ovog člana, otkazni rok je 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dospjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora. 
Ostali elementi ugovora
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 -ispravka i 84/24 -drugi zakon) ništav je.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno. Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.
 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:
- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.
13. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
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Naručilac: Uprava carina
Broj: 09-5896/2-26
Mjesto i datum: 29.05.2026. godine


             U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br.74/19, 3/23, 11/23 i 84/24 -drugi zakon),


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 26 iz Plana javnih nabavki Uprave carina za 2026. godinu, šifra plana 24600, poslednja izmjena od 25.03.2026. godine, za nabavku usluga – Nabavka instalacija, testiranje  i obuka za Carinski kontrolni centar, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca v.d. direktorice Maja Vučinić, s.r.,

Službenik za javne nabavke Ivana Ivanović, s.r.,

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Aleksandar Savković, s.r.,

					
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dragan Perović, s.r.,

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ivana Ivanović, s.r.,

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dražen Janjušević, s.r.,

15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

    Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

    Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

    Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

    Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

    Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
