
[bookmark: _Hlk228283453]JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ NIKŠIĆ 
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 03/26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 18
Nikšić, 23.06.2026. godine

[bookmark: _Hlk166583030]Na osnovu člana 93 stav 1 i 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ NIKŠIĆ, objavljuje na ESJN:       

IZMJENA BR.2
[bookmark: _Hlk227065628]TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ OP  03/26 od 15.04.2026.godine
šifra postupka #112381objavljen 15.4.2026 20:15
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
NABAVKA PROFESIONALNE OPREME ZA KUHINJU
 Na način što se u dijelu TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE:
· Mijenjaju stavke r.br. 1-21,  u dijelu opisa:
	1
	Masina za sjeckanje sa kompletom od 5 diskova mon.
	-dim: 220x610x520 (LxPxH)mm - +/-2% komplet od 5 nozeva (E2,E10,H10,Z4,D10) -materijal izrade inox -2 otvora za ubacanje poizvoda -sigurnosni mikroprekidac -brzina:255rpm +/-2% -prikljucna snaga: 0,38kW +/-2% -prikljucni napon: 230V +/-2% Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent
	3 kom

	2
	Ljuštilica za krompir monofazna
	-dimenzije: 540x900x1040( (LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude:cca 25kg -kapacitet:450kg/h +/-2% -priključni napon:230V +/-2% -priključna snaga:1.1kW +/-2% Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent
	1 kom

	3
	Elektricna troetazna pecenjara
	-dim: 900x800x1650 (LxPxH) mm +/-2% -3 etaze dimenzija: 570x650x300 mm +/-2% -kapacitet: 3x GN 2/1 -puna inox vrata -termostatska regulacija temperature 50-300°C za svaku etažu posebno -mogućnost biranja rada samo gornjeg ili donjeg grijača za svaku etažu posebno -prikljucna snaga: 22.5 kW - +/-2% prikljucni napon: 400V +/-2% Proizvođač:KONCAR ili ekvivalent
	1 kom

	4
	Planetarni mikser
	-dim.: 730x985x1490(LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude:cca 60lit. -dim. posude:450x430mm -alati:spirala,zica i lopata -elektronski regulator brzine (40-160 rpm) -prikljucni napon:400V +/-2% -prikljucna snaga: 2,20kW +/-2% Proizvođač:SIGMA ili ekvivalent
	1 kom

	5
	Kazan elektricni
	-dim. 800x900x900 (LxPxH) mm +/-2% -dim. posude: Ø600x540h mm -indirektno zagrijavanje posude -kapacitet posude: cca 150 lit. -prikljucni napon: 400V +/-2% -prikljucna snaga: 18 kW +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent
	1 kom

	6
	Kiper
	-dim.:1200x900x900 (LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude: 120 lit. -posuda od inox-a -nagib korita do 90° -prikljucna snaga. 18kW +/-2% -prikljucni napon: 400V +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent
	1 kom

	7
	Mas+B8:C14ina za crno posudje
	-dim.:680x810x1900 (LxPxH)mm +/-2% -dim. korpe: 550x690 -sa dozatorom za deterdzent -ciklus pranja:3-6 min. -kapacitet tanka:cca 42lt. -kapacitet bojlera:cca 20lt. -potrosnja vode:11lt./ciklus -maks.temperature vode:50°C -priključna snaga:8.30kW +/-2% -priključni napon:400V +/-2% Proizvođač:MACH ili ekvivalent
	1 kom

	8
	Masina za pranje posudja
	-dim.: 635x735x1460 (LxPxH)mm +/-2% -dimenzije korpe: 500 x 500 (LxP)mm -kapacitet: 960 tanjira / h -kapacitet bojlera: cca 25lit. -integrisan dozator za sjaj i deterdžent -trajanje ciklusa pranja: 75/180 sec -korpa za tanjire,korpa za čaše i 2 korpe za escajg -maksimalna visina čaše 41cm i tanjira 44cm -prikljucni napon: 400V +/-2% -prikljucna snaga: 6,9 KW +/-2% Proizvođač:MACH ili ekvivalent
	1 kom

	9
	Masina za pranje posudja
	-dim.: 595x610x810 (LxPxH) mm +/-2% -dim. korpe: 500x500 -kapacitet: cca540 tanjira/h -maksimalna visina case:315mm -ciklus pranja: 120-180 sec. -max. Precnik tanjira: Ø320 mm -podni odvod -integrisan dozator za deterdzent i visoki sjaj -prikljucna snaga: 3,55 kW +/-2% -prikljucni napon: 220 V +/-2% Proizvođač:MACH ili ekvivalent
	1 kom

	10
	Tuš slavina sa dvoručnom mješalicom
	-Komplet sa ručkom za pranje, dvoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodou, plus slivnik na sredini cijevi -Visina 1200mm -komplet sa ručkom za pranje, dvoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodou, plus slivnik na sredini cijevi -Maksimalni protok: 17 L/min na 4 Bar-a
	4 kom

	11
	Toster za wafle easyline
	-dim.: 340x370x240/580(LxPxH)mm +/-2% -dim. radne povrsine : cca 275x245 (LxP)mm -prikljucna snaga: 1.50kW +/-2% -prikljucni napon : 230V +/-2%
	7 kom

	12
	Elektricni šporet
	-dim.: 800x900x900(LxPxH)mm +/-2% -radna temperatura: 50÷300°C -4 el. ploče: 4x4kW (dim.: 30x30cm) -el. pećnica priključna snaga 6,7kW +/-2% -dimenzije pećnice: 670x730x340(LxPxH)mm -ukupna priključna snaga: 22,7kW +/-2% -prikljucni napon: 400V +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent
	2 kom

	13
	Sanitarni umivaonik sa slavinom
	-dim.: 400x400x320(LxPxH) mm +/-2% -materijal izrade inox -sa slavinom -sa mjesacem za toplu-hladnu vodu -pogon na koljeno -zastita zida Proizvođač:FORCAR ili ekvivalent
	1 kom

	14
	Rashladni ormar
	-dim.: 1420x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% -kapacitet: cca 1400 lit -3 žičane police po vratima podesive po visini sa mogućnošću dodavanja -elekronski termostat -displej za kontrolu tempereture -samo-otapanje -temperatura hlađenja: -18/-22°C -priključna snaga: 700 W +/-2% -rad uređaja do temperature +43°C/65% v.v. -priključni napon: 230V +/-2% Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent
	1 kom

	15
	Ormar
	-dim.: 710x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% -kapacitet: cca700 lit. -3 žicane police GN 2/1 (650x530mm) podesive po visini sa mogucnošcu dodavanja po potrebi + 3 para inox nosača -elekronski termostat -displej za kontrolu tempereture -samo-otapanje -temperatura hladenja: -2/+8°C -pedvidjen za rad na temperaturama do +43oC i vlaznosti vazduha do 65% -prikljucna snaga: 0,57kW +/-2% -prikljucni napon: 230V +/-2% Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent
	1 kom

	16
	Ormar
	-dim.: 710x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% -kapacitet: cca 700 lit. -3 žicane police GN 2/1 (650x530mm) podesive po visini sa mogucnošcu dodavanja po potrebi + 3 para inox nosača -elekronski termostat -displej za kontrolu tempereture -samo-otapanje -temperatura hladenja: -2/+8°C -pedvidjen za rad na temperaturama do +43oC i vlaznosti vazduha do 65% -prikljucna snaga: 0,57kW +/-2% -prikljucni napon: 230V +/-2% Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent
	1 kom

	17
	Rashladna vitrina
	-dimenzije:600x585x855 (LxPxH)mm +/-2% -radna temperatura:+2/+8°C -kapacitet:130 lit. -2 police 500x415 mm + 1 polica 500x211 mm -materijal izrade: inox -rad na temperaturi do +32°C i 55% vlažnosti vazduha -priključna snaga: 100W +/-2% -priključni napon: 230V +/-2% Proizvođač:FORCAR ili ekvivalent
	1 kom

	18
	Mijesalica za tijesto 50SB 2V trofazna
	-dimenzije:927x520x1074/1393 (LxPxH)mm +/-2% -proizvodnja:150kg/h -kapacitet posude cca: 50kg (62 lit.) -dvije brzine:80-160 rpm -priključna snaga:2,2kW +/-2% -priključni napon: 400V +/-2% Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent
	1 kom

	19
	Sporet el. stoni
	-dim.:300x600x280 (LxPxH)mm +/-2% -dvije elektricne ringle (1+2)kW -prikljucna snaga:3kW +/-2% -prikljucni napon:230V +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent
	5 kom

	20
	Planetarni mikser
	-dim.630x650x1230(LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude : cca 30lit. -dim.posude 360x380mm -3 brzine:93-167-285 rpm -priključna snaga:230V +/-2% -priključni napon: 230V +/-2% proizvođač: SIRMAN ili ekvivalent
	1 kom

	21
	Mlin za meso
	-dimenzije :470x270x450(LxPxH)mm +/-2% -satna proizvodnja: 150-250kg/ h -priključna snaga:400V +/-2% priključna snaga: 1,1kW +/-2% Proizvođač: FIRMAR ili ekvivalent
	1 kom


i nakon izmjene glase: 
	1
	Masina za sjeckanje sa kompletom od 5 nozeva : 2 noza za sjeckanje (2 i 10 mm), 1 noz za rendanje (4 mm), 1 noz za rezanje na kockice (10x10 mm), 1 noz za stapice (10 mm)
	-dim: 220x610x520 (LxPxH)mm - +/-2% komplet od 5 nozeva -materijal izrade inox -2 otvora za ubacanje poizvoda -sigurnosni mikroprekidac -brzina:255rpm +/-2% -prikljucna snaga: 0,38kW +/-2% -prikljucni napon: 230V Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent
	3 kom

	2
	Ljuštilica za krompir monofazna
	-dimenzije: 540x900x1040( (LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude:cca 25kg -kapacitet:450kg/h +/-2% -priključni napon:230V -priključna snaga:1.1kW +/-2% Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent
	1 kom

	3
	Elektricna troetazna pecenjara
	-dim: 900x800x1650 (LxPxH) mm +/-2% -3 etaze dimenzija: 570x650x300 mm +/-2% -kapacitet: 3x GN 2/1 -puna inox vrata -termostatska regulacija temperature 50-300°C za svaku etažu posebno -mogućnost biranja rada samo gornjeg ili donjeg grijača za svaku etažu posebno -prikljucna snaga: 22.5 kW - +/-2% prikljucni napon: 400V Proizvođač:KONCAR ili ekvivalent
	1 kom

	4
	Planetarni mikser
	-dim.: 730x985x1490(LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude:cca 60lit. -dim. posude:450x430mm +/-2% -alati:spirala,zica i lopata -elektronski regulator brzine (40-160 rpm) -prikljucni napon:400V -prikljucna snaga: 2,20kW +/-2% Proizvođač:SIGMA ili ekvivalent
	1 kom

	5
	Kazan elektricni
	-dim. 800x900x900 (LxPxH) mm +/-2% -dim. posude: Ø600x540h mm +/-2% -indirektno zagrijavanje posude -kapacitet posude: cca 150 lit. -prikljucni napon: 400V -prikljucna snaga: 18 kW +/-2% Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent
	1 kom

	6
	Kiper
	-dim.:1200x900x900 (LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude: 120 lit. -posuda od inox-a -nagib korita do 90° -prikljucna snaga. 18kW +/-2% -prikljucni napon: 400V Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent
	1 kom

	7
	Mas+B8:C14ina za crno posudje
	-dim.:680x810x1900 (LxPxH)mm +/-2% -dim. korpe: 550x690 +/-2% -sa dozatorom za deterdzent -ciklus pranja:3-6 min. -kapacitet tanka:cca 42lt. -kapacitet bojlera:cca 20lt. -potrosnja vode:11lt./ciklus +/-2% -maks.temperature vode:50°C -priključna snaga:8.30kW +/-2% -priključni napon:400V Proizvođač:MACH ili ekvivalent
	1 kom

	8
	Masina za pranje posudja
	-dim.: 635x735x1460 (LxPxH)mm +/-2% -dimenzije korpe: 500 x 500 (LxP)mm +/-2% -kapacitet: 960 tanjira +/-2% / h -kapacitet bojlera: cca 25lit. -integrisan dozator za sjaj i deterdžent -trajanje ciklusa pranja: 75/180 sec -korpa za tanjire,korpa za čaše i 2 korpe za escajg -maksimalna visina čaše 41cm +/-2% i tanjira 44cm +/-2% -prikljucni napon: 400V -prikljucna snaga: 6,9 KW +/-2% Proizvođač:MACH ili ekvivalent
	1 kom

	9
	Masina za pranje posudja
	-dim.: 595x610x810 (LxPxH) mm +/-2% -dim. korpe: 500x500 +/-2% -kapacitet: cca540 tanjira/h +/-2% -maksimalna visina case:315mm +/-2%-ciklus pranja: 120-180 sec. -max. Precnik tanjira: Ø320 mm +/-2% -podni odvod -integrisan dozator za deterdzent i visoki sjaj -prikljucna snaga: 3,55 kW +/-2% -prikljucni napon: 220 V Proizvođač:MACH ili ekvivalent
	1 kom

	10
	Tuš slavina sa dvoručnom mješalicom
	-Komplet sa ručkom za pranje, dvoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodou, plus slivnik na sredini cijevi -Visina 1200mm -komplet sa ručkom za pranje, dvoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodou, plus slivnik na sredini cijevi -Maksimalni protok: 17 L/min na 4 Bar-a +/-2%
	4 kom

	11
	Toster za wafle easyline
	-dim.: 340x370x240/580(LxPxH)mm +/-2% -dim. radne povrsine : cca 275x245 (LxP)mm +/-2% -prikljucna snaga: 1.50kW +/-2% -prikljucni napon : 230V
	7 kom

	12
	Elektricni šporet
	-dim.: 800x900x900(LxPxH)mm +/-2% -radna temperatura: 50÷300°C -4 el. ploče: 4x4kW (dim.: 30x30cm) -el. pećnica priključna snaga 6,7kW +/-2% -dimenzije pećnice: 670x730x340(LxPxH)mm +/-2% -ukupna priključna snaga: 22,7kW +/-2% -prikljucni napon: 400V Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent
	2 kom

	13
	Sanitarni umivaonik sa slavinom
	-dim.: 400x400x320(LxPxH) mm +/-2% -materijal izrade inox -sa slavinom -sa mjesacem za toplu-hladnu vodu -pogon na koljeno -zastita zida Proizvođač:FORCAR ili ekvivalent
	1 kom

	14
	Rashladni ormar
	-dim.: 1420x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% -kapacitet: cca 1400 lit -3 žičane police po vratima podesive po visini sa mogućnošću dodavanja -elekronski termostat -displej za kontrolu tempereture -samo-otapanje -temperatura hlađenja: -18/-22°C -priključna snaga: 700 W +/-2% -rad uređaja do temperature +43°C/65% v.v. -priključni napon: 230V Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent
	1 kom

	15
	Ormar
	-dim.: 710x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% -kapacitet: cca700 lit. -3 žicane police GN 2/1 (650x530mm) podesive po visini sa mogucnošcu dodavanja po potrebi + 3 para inox nosača -elekronski termostat -displej za kontrolu tempereture -samo-otapanje -temperatura hladenja: -2/+8°C -pedvidjen za rad na temperaturama do +43oC i vlaznosti vazduha do 65% -prikljucna snaga: 0,57kW +/-2% -prikljucni napon: 230V Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent
	1 kom

	16
	Ormar
	-dim.: 710x800x2030 (LxPxH) mm +/-2% -kapacitet: cca 700 lit. -3 žicane police GN 2/1 (650x530mm) podesive po visini sa mogucnošcu dodavanja po potrebi + 3 para inox nosača -elekronski termostat -displej za kontrolu tempereture -samo-otapanje -temperatura hladenja: -2/+8°C -pedvidjen za rad na temperaturama do +43oC i vlaznosti vazduha do 65% -prikljucna snaga: 0,57kW +/-2% -prikljucni napon: 230V Proizvođač:TECNODOM ili ekvivalent
	1 kom

	17
	Rashladna vitrina
	-dimenzije:600x585x855 (LxPxH)mm +/-2% -radna temperatura:+2/+8°C -kapacitet:130 lit. +/-2% -2 police 500x415 mm +/-2% + 1 polica 500x211 mm +/-2% -materijal izrade: inox -rad na temperaturi do +32°C i 55% vlažnosti vazduha -priključna snaga: 100W +/-2% -priključni napon: 230V Proizvođač:FORCAR ili ekvivalent
	1 kom

	18
	Mijesalica za tijesto 50SB 2V trofazna
	-dimenzije:927x520x1074/1393 (LxPxH)mm +/-2% -proizvodnja:150kg/h +/-2% -kapacitet posude cca: 50kg (62 lit.) -dvije brzine:80-160 rpm -priključna snaga:2,2kW +/-2% -priključni napon: 400V Proizvođač:FIMAR ili ekvivalent
	1 kom

	19
	Sporet el. stoni
	-dim.:300x600x280 (LxPxH)mm +/-2% -dvije elektricne ringle (1+2)kW -prikljucna snaga:3kW +/-2% -prikljucni napon:230V Proizvođač:LOTUS ili ekvivalent
	5 kom

	20
	Planetarni mikser
	-dim.630x650x1230(LxPxH)mm +/-2% -kapacitet posude : cca 30lit. -dim.posude 360x380mm +/-2% -3 brzine:93-167-285 rpm +/-2% -priključna snaga:230V +/-2% -priključni napon: 230V proizvođač: SIRMAN ili ekvivalent
	1 kom

	21
	Mlin za meso
	-dimenzije :470x270x450(LxPxH)mm +/-2% -satna proizvodnja: 150-250kg/ h -priključni napon:400V priključna snaga: 1,1kW +/-2% Proizvođač: FIRMAR ili ekvivalent
	1 kom


Na osnovu člana 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.),  produžava se rok za podnošenje ponuda:
	9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


[bookmark: _Toc62730568]Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN, zaključno sa danom   09.07.2026. godine do 11:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  09.07.2026. godine u 11:00 sati. 
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Kosovska bb, Nikšić.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Kosovska bb, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
Dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5  Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Dragićević, dipl.prav.s.r.





1 

