
OBRAZAC 1  

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 5430
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 20
Mjesto i datum: Podgorica, 26.06.2026. godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica objavljuje





	

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Usluge – vanplanska opravka elektro lokomotive serije 461
(predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 




















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1] [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora













Obim radova za izvršenje vanredne opravke lok. 461-043

     1.       Priprema lokomotive za transport u neradnom stanju
       1.0         Izvršiti sanaciju svih oštećenja koja su nastala u naletu (čeoni kontak »A«  stranom
                  lokomotive), do nivo koji obezbjedjuje pouzdan i bezbjedan transport lokomotive
                  do radionice Remontera. Ove radove Remonter će izvršiti u matičnom depou za
                  održavanje lokomotiva serije 461 u Baru.
 
     2.       Prijem lokomotive u opravku
      2.1       Dopremiti lokomotivu na mjesto za pregled i prijem.
2.2       Upisati stanje lokomotivskog inventara i alata u zapisnik o prijemu.
      2.3       Izvršiti vizuelnu kontrolu kompletnosti i ispravnost, lokomotivskih dijelova,
                  uredjaja i sklopova.
      2.4       Izraditi i potpisati zapisnik o primopredaji lokomotive na izvršenje 
                  vanredne opravke.

     3.       Izgradnja djelova, uredjaja i sklopova sa lokomotive

      3.1       Spoljašnje čišćenje i pranje locomotive.
      3.2       Razgraditi trodjelni krov locomotive.
      3.3       Razvezivanje mehaničkih, električnih i vazdušnih veza lokomotivskog sanduka i
                  obrtnih postolja.
      3.4       Izgraditi glavni lokomotivski transformator.
      3.5       Odvojiti lokomotivski sanduk od obrtnih postolja.
      3.6       Izgraditi stalke S1 - S6.
      3.7       Izgraditi stalke S9 i S10.
      3.8       Izgraditi kompresorski agregat.
      3.9       Izgraditi Aku-baterije.
      3.10     Izgraditi F ormar i stalke (F2, F3,F4).

    4.      Obim radova - elektro dio
       4.1      Pantografski oduzimač struje tip POS - 254/III
·        Izgraditi pantografe.
·       Očistiti, rastaviti i regenerisati oštećene djelove.
·       Zamjeniti ugljene klizače. 
·       Zamjeniti gumene amortizere (1021.650.000-4 komada).
·        Zamjena, ležajeva (6306-8 komada i 2303-4komada), po potrebi
·       Zamjene strujnih i elastičnih veza (1021.006.000 - 8 komada).
·       Zamjena plastičnih rogova pantografa.
·       Zamjena plastičnih čaura (1021.200.007 - 8 komada).
·       Zamjena zaptivnih prestena (1021.811.003 - 2 komada i 1021.810.007 - 2 kom.).
·       Zamjena plastičnih ležišta (1021.810.006 - 2 komada.
·       Sastaviti pantograf.
·       Izvršiti premazivanje antikorozivnom zaštitom i obojiti.
·       Ugraditi pantografe i ispitati, prema mjernoj listi.
·       Ispostaviti mjernu listu Naručiocu.
      4.2       Glavni prekidač
· Izgraditi glavni prekidač sa lokomotive.
· Izgraditi odvodnik prenapona, izolator i glavu lučne komore.
· Izgraditi kosu prirubnicu i glavu rastavljača sa komplet štapovima.
· Izgraditi potporni i pokretni izolator.
· Izgraditi upravljački mehanizam.
· Izgraditit cilindar sa klipom, glavni ventil i gl. rezervoar vazduha.
· Izgraditi sklop pomoćnih kontakata sa kompletnom električnom instalacijom i priključnom razvodnom letvom.
· Očistiti izolatore i provjeriti ispravnost. Očtećene i polomljene izolatore zamijeniti.
· Očistiti odvodnik prenapona, glavu lučne komore i kose prirubnice, provjeriti ispravnost i otkoloniti eventualne neispravnosti.
· Kontrolisati ispravnost resorb-valjaka.
· Zamjeniti odvajač vlage-silikat.
·       Zamijeniti slavinu za ispust kondezata.
·       Zamijeniti vrhove kontakata, kontakt  noževe, kontaktne klinove, kontaktne prste.
·       Provjeriti ispravnost kontaktne sfere, po potrebi izvršiti zamjenu.
·       Zamjeniti zaptivne prstenove ( 7167 i 7169).
·       Metalne djelove odvodnika prenapona očistiti i obojiti.
·       Rastaviti odvodnik prenapona i glavu lučne komore.
·       Prekontrolisati ispravnost poklopca lučne komore.
·       Kontrolisati ispravnost mrežice za gašenje luka.
·       Zamijeniti kontakt i oprugu (5161 i 5162).
·       Zamijeniti pokretni kontakt – mlaznicu ( 5171 
·       Zamijeniti zaptivač (5122 - 1 kom.).
·       Sastaviti glavu lučne komore.
·       Rastaviti kosu prirubnicu.
·       Kontrolisati ispravnost mrežice za prigušenje električnog luka i fiksnog
            kontakata.
·       Zamjena kontakta (5190).
·       Zamjena prstenova (5116 1 kom., 5118 - 1 kom. i 5102 - 1 kom.).
·       Sastaviti kosu prirubnicu.
·       Zamjeniti kontaktni jezičak (5106 - 1kom.).
·       Rastaviti glavu rastavljača.
·       Kontrolisti ispravnost: kuglica, osovina sa oprugom, štapa i čaure.
·       Zamjeniti kontaktni prst (6033 - 2 kom.).
·       Sastaviti glavu upravljača.
·       Rastaviti upravljački mehanizam.
·       Kontrolisti ispravnost sastavnih djelova mehanizma.
·       Ispitati ispravnost namotaja za uključenje, isključenje i držanje.
·       Zamjena zaptivača (2504 i 02505 -2 kom.).
·       Podmazati sve pokretne djelove mehanizma.
· Sastaviti upravljački mehanizam.
· Rastaviti cilindar sa klipom.
· Očistiti cilindar.
· Podmazati sve pokretne djelove cilindra sa klipom.
· Sastaviti cilindar sa klipom.
· Rastaviti glavni ventil, očistiti prekontrolisati ispravnost sastavnih djelova, podmazati pokretne djelove i sastaviti glavni ventil.
· Kontrolisati ispravnost gl. rezervoara vazduha.
· Kontrolisati ispravnost umetka i ventila.
· Zamjena zaptivača (2001, 2005, 2018, 2022, 2025, 2063, 2164, 2165, 2175. 2252, 2604, 2606, 2616, 2617, 2636. - 15 kom.).
· Očistiti i kontrolisati ispravnost pomoćnih kontakata i električne instalacije.
· Očistiti i kontrolisati ispravnost osnovne ploče.
· Sastaviti glavni prekidač i izvršiti ugradnju.
· Izraditi mjerne liste.
      4.3       Krovni rastavljač
·        Izgraditi i očistiti rastavljač.
·       Izolator očistiti i po potrebi izvršiti zamjenu.
·       Rastaviti kontaktne noževe i pogonske osovine. Izvršiti regeneraciju ili zamjenu.
·       Zamjeniti kontakte i nož rastavljača ( 51 029 010 - 2kom., 51 029 012 - 1 kom.).
·       Sastaviti kontaktne noževe i  pogonske osovine.
·       Provjera produžetka rastavljača.Zamjena po potrebi.
·       Podesiti uključivanje i isključivanje rastavljača.
      4.4       Uvodni izolator sa primarnim strujnim transformatorom
·       Izvršiti odvezivanje električnih spojeva i izgradnju sa lokomotive.
·       Rastaviti, očistiti, oprati i kontrolisati stanje mehaničkih i elektro elemenata.
·       Zamjenitit gumene zaptivače (1102.000.002 i 1102.000.006 - po 1 kom.).
·       Ispitati izolacioni otpor strujnog transformatora prema masi
·       Ugraditit izolator na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.
·       Ispostaviti mjernu listu za izolacioni otpor strujnog transformatora.
      4.5       Krovni izolatori i strujne veze
·       Razvezati strujne veze i demontirati krovne izolatore.
·       Očistitit izolatore i strujne veze.
·       Kontrolisati stanje mehaničkih i strujnih elemenata, oštećene djelove zamjeniti.
·       Polomljene izolatore zamijeniti novim. 
·       Obojiti strujne veze.
·       Ugraditi krovne izolatore i spojiti strujne veze.

    4.6        Odvodnik prenapona
·       Demontirati sa lokomotive.
·       Očistiti izolatore i priključke.
·       Kontrolisati stanje mehaničkih i elektro djelova, izvršiti regeneraciju ili po potrebi
      zamjenu nepopravljivi komponenti.
·       Izvršiti ugradnju odvodnika.
·       Izraditi mjerne liste.

      4. 7       Rastavljač uzemljenja
·        Očistiti rastavljač.
·        Provjeriti ispravnost tastera.
·        Kontrolisati stanje i pokretljivost noža.
·        Provjeriti ispravnost blokada.

     4.8      Krovni naponski transformator
·       Izgraditit sa krova lokomotive.
·       Očistiti i provjeriti priključne veze.
·       Kontrolisati ispravnost izolacionog djela transformatora, u slučaju neispravnosti
      zamijeniti novim.
·       Izmjeriti otpornost namotaja i otpor izolacije.
·       Ugraditi na krov lokomotive.

4.9       Glavni transformator 
a) Demontaža opreme transformatora
· Izgraditi transformator i izvršiti detaljno čišćenje prostora gdje je transformator      bio pozicioniran, kao i čišćenje samog transformatora i pripadajuće opreme. 
· Demontirati, izvršiti odmašćivanje i detaljno čišćenje: mjernog transformatora, uredjaj za uzemljenje, odvodnik prenapona, termo kontakt, transformator za uzemljnje, prelazni otpornik, kablove, teretni prekidač, birač napona, kućište ventilatora, silikagel, izolatore. Ispuštiti ulje iz birača. 
b) Defektaža i opravka pripadajuće opreme transformatora             
·        Regeneracija mjernog trafoa, ispitivanje, farbanje i izrada mjernih lista.
·        Regeneracija ulaza trafoa, ispitivanje, farbanje i sačinjavanje mjernih listi. 
·        Regeneracija birača i sklopa teretnog birača.
·        Regeneracija uredjaja za uzemljenje i farbanje.
·        Ispitivanje odvodnika prenapona i po potrebi zamjena odvodnika novim, uz izradu
       mjerne liste.
·        Regeneracija ili zamjena prelaznog otpornika sa izolatorima. Izrada mjerne liste.
·        Regeneracija kablova, PVC izolacije i držača provodnika.
·        Opravka filtera za sušenje vazduha uz zamjenu silikagela.
·        Regeneracija kućišta ventilatora, hladnjaka i obezbjedjenje zaptivenosti.

c) Opravka glavnog transformatora 
·        Ispuštanje preostalog ulja
·        Demontaža poklopca kućišta
·        Izgradnja namotaja i birača iz kućišta.
· Pranje unutrašnjosti kućišta i regeneracija zidova kućišta, nosača izolatora, uz   zamjenu zaptivki, prirubnice i svornjaka.
·        Regeneracija poklopca, nosača izolatora i kompenzacionog suda.
·        Pranje namotaja u ulju TR 30.
· Po potrebi izvršiti premotavanje: A, B, C i D - svih namotaja, kod kojih se konstatuje proboj ili oštećenje izolacije namotaja.
·        Provjera veza i njihovo pritezanje.
·        Sanacija eventualno uočenih pukotina i oštećenja.
·        Montaža namotaja u kućište.
·        Montaža poklopca kućišta.
·        Podešavanje birača i izrada mjerne liste.
·        Punjenje trafoa novim uljem.
·        Provjera trafoa na probnici.
·        Završna montaža poklopca kućišta.
·        Provjera zaptivenosti.
·        Farbanje kućišta i poklopca.
·        Montaža prethodno regenerisane ili nove opreme na trafo.
·        Zamjena postojećeg silikagela novim.
·        Regeneracija ili zamjena novim i sve preostale opreme na glavnom trafou.
       4.10    Hladnjak ulja
·        Demontirati.
·        Izduvati vazdušne kanale i oprati.
·        Isprati uljne kanale trafo uljem.
·        Provjeriti učvršćenje mehaničkih veza hladnjaka i zaptivenost vodova.
·        Pritegnuti spojeve.
·        Ugraditi na lokomotivu.
       4.11        Pumpa za ulje
·             Odvezati od električne instlacije i razgraditi sa lokomotive.
·         Elektromotor pumpe i pumpu rastaviti, očititi, pregledati radno kolo, ispitati
        namotaje statora po potrbi izvršiti premotavanje, zamjeniti ležajeve i zaptivče.
·         Elektromotor i pumpu sastaviti i ispitati.
·         Ugraditi na lokomotivu i ispitati.
·         Izraditi mjernu listu otpora namotaja statora elektromotora.

          4.12       Uredjaj za mjerenje potrošnje el. energije
· Izgraditi mjerni uredjaj.
· Očistiti i ispitati ispravnost.
· Ugraditi uredjaj i dostaviti atest o ispravnosti.


          4.13      Elektromotori i ventilator hladnjaka ulja
· Odvezati od električne instalacije.
· Izgraditi ventilatore, očistiti, pregledati i balansirati.
· Elektromotore rastaviti, očistiti, ispitati namotaje, po potrebi izvršiti premotavanje namotaja statora rotora. Zamjeniti ležajeve. 
· Elektromotore sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventilatore.
· Filter hladnjaka izgraditi, oprati, ugraditi. Podesiti poklopac filtera.
· Ugraditi na lokomotivi i povezati sa električnom instalacijom.
          4.14       Prigušnica vučnih motora
· Odvezati električne veze i demontirati sa lokomotive.
· Držače prigušnice regenerisati ili zamijeniti novim.
· Oštećenu električnu instalaciju preizolovati ili zamijeniti.
· Očistiti i oprati djelove i namotaje prigušnice.
· Izvršiti premotavanje namotaja prigušnice-po potrebi.
· Oštećene odstojnike namotaja zamijeniti novim.
· Kontolisati termoskupljajuće izoplacione bužire na priključnim kablovima.
· Izmjeriti otpor izolacije.
· Ugraditi prigušnicu na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.
· Izraditi mjernu listu za otpor izolacije namotaja.

        4.15       Otpornici za trofazni sistem i uzemljenje

· Izgraditi otpornike sa rama. 
· Očistiti i oprati otpornike.
· Kontrolisati ispravnost otpornika i izolatora i izmjeriti omsku vrijednost otpornika.
· Izraditi mjernu listu za omsku vrijednost otpornika.
         4.16       Elektromotor pomoćnog kompresora
· Rastaviti elektro veze i izgraditi sa lokomotive.
· Ispitati namotaje statora i rotora.
· Pregledati držače četkica i četkice.
· Ugraditi na lokomotivi i povezati sa električnom instalacijom

          4.17      Elektromotor glavnog kompresora
· Rastaviti elektro veze i izgraditi sa lokomotive.
· Očititi, kontrolisati ležajeve, izmjeriti otpore namotaja. 
· Povezati el. motor sa električnom instalacijom.



          4.18      Vučni motori
        ‒          Rastaviti el. i meh. veze i izgraditi vučne motore iz ob. postolja.
· Očistiti spolja, zapisati broj motora, izvršiti vizuelni pregled motora.  
· Otkloniti eventualna mehanička oštećenja na kućištu statora.
· Kliznu ploču sa mrežom razgraditi.
· Ispustiti ulje iz zupčaste spojnice.
· Torziono vratilo demontirati.
· Zupčastu spojnicu demontirati.
· Semeringe izgraditi.
· Razgraditi poklopce za kontrolu četkica i demontirati četkice.
· Vučne motore rastaviti.
· Ispitivanje izolacionih otpora, namotaja rotora i statora prije pranja.
· Izgarditi držače četkica  sa nosača.
· Izgarditi sabirne prstenove sa nosača.
· Čišćenje, pranje i odmašćivanje: ležajnih štitova, klizne ploče, mreže poklopca i držača četkica.
· Pranje i odmašćivanje ležajeva i kontrola ispravnosti.
· Po potrebi, ugraditi nove ležajeve NU-1036М/C3;NUP-230М/C3.
· Pranje i odmašćivanje torzionih vratila, zupčaste spojnice i otklanjanje uočenih neispravnosti.
· Ispitivanje torzionih vratila ultrazvukom i bojenje, u slučaju neispravnosti regeneracija ili zamjena novim.
· Labirinte kabine ispitati, u slučaju neispravnosti zamijeniti novim.
· Pranje i odmašćivanje namotaja statora i rotora i sušenje.
· Ispitivanje izolacijskih otpora namotaja statora i rotora posle pranja.
· Pranje i odmašćivanje sabirnog prstena i impregnacije.
· Zamjena oštećenih bakarnih pletenica.
· Pregled i opravka mehanizma za zatvaranje donjeg kontrolnog poklopca.
· Pregled spojeva priključnih kablova i popravka bandaža.
· Zamjena priključnih kablova (48 kom.), po potrebi.
· Zamjena izolacionih zaštitnih guma na priključnim kablovima (48 kom).
· Zaštita namotaja rotora i statora lakom, odgovarajućeg kvaliteta.
· Čićenje i odmašćivanje držača četkica.
· Pregled ormarića držača četkica, regulacija ormarića, popravka držača četkica, regulacija hoda pritisne opruge u ormariću.
· Držač četkica zaštiti lakom od polarizirajuće struje.
· Kontrola ovalnosti kolektora rotora, obrada i brušenje kolektora i prelaz kolektorskih kapa i zastavica polarizirajuće struje. 
· Držače četkica ugraditi na nosač, podešavanje razmaka između držača četkica i kolektora.
· Kontaktne opruge, štitnike, svornjake, vijke, sigurnosne ploče, pinove, pritisne prste, poklopce, mazalice, stezaljke, čepove, nosače zamijeniti novim.
· Ispitivanje otpora namotaja statora i rotora.
· Ispitivanje otpora namotaja statora i rotora visokim naponom.
· Bojenje sklopova i djelova, po potrebi.
· Sastavljanje vučnih motora.
· Ugraditi nove četkice. 
· Ugraditi nove semeringe (180x215x16 - 12 kom.).
· Ugraditi zupčaste spojnice.
· Naliti ulje u u zupčaste spojnice.
· Ugraditi torziona vratila.
· Ugradnja klizne ploče sa mrežom.
· Impregnacija namotaja statora i rotora.
· Zamjena zaptivnih guma na donjim kontrolnim poklopcima vučnih motora.
· Izraditi mjernu listu po programu ispitivanja vučnih motora i test o ispitivanju magnofluksa.
         4.19       Ispravljačka grupa
· Izgradnja ispravljačkog bloka sa stalka.
· Regenerisati deformisani ispravljač (S2, S3,S4,S5,S6) 
· Očistiti: diode, kondezatore i otpornike.
· Ispitati ispravost svih dioda, kondezatora i otpornika u sklopu.
· Očistiti rashladna tijela u sklopu.
· Očistiti i provjeriti ispravnost sabirnice i izolatore.
· Kontrolisati ispravnost električnih i mehaničkih spojeva i izvršiti potrebne oprvake. Nepopravljive elemente zamijeniti novim. 
· Izraditi mjernu listu za ispitivanje dioda, kondezatora i otrpornika i kapacitet kondezatora 125 µF.

         4.20       Asihroni motori pomoćnog pogona S1 - S6
· Odvezati od električne instalacije i razgraditi sa lokomotive.
· Izgraditi ventilatore, pregledati i balansirati.
· Elektromotore rastaviti, očistiti, oprati, ispitati namotaje i po potrebi izvršiti premotavanje namotaja, kontrolisati stanje ležajeva (6306zz - 12 kom. i 6308zz - 12 kom. 
· Sanirati eventualna oštećenja mehaničkih veza elektromotora i ventilatora.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.

         4.21       Otpornici vučnih elektromotora (šentiranje)
· Odvezati od električne instalacije, demontirati iz bloka i rastaviti otpornike.
· Očistiti i oprati otpornike i izolatore.
· Očistiti i oprati otpornike bez rastavljača.
· Izmjeriti vrijednost otpora.
· Ugraditi otpornike u blok i povezati sa elekričnom instalacijom.
         4.22      Kratkospojnik
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Očistiti kratkospojnik i vizuelno pregledati ispravnost.
· Kontrolisati ispravnost graničnika i okruglih izolatora, prekontrolisti istrošenost kontakata po potrebi zamijeniti iste, prekontrilisati razmak između kontakata i pritisne ploče.
· Ispitati funkcionalnost kratkospojnika prije ugradnje.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
· Ispitati ispravnost i u sklopu ispitivanja lokomotive.

         4.23       Mjenjač smjera vožnje
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Rastaviti mjenjač.
· Očistiti i oprati djelove.
· Kontrolisti stanje glavnih kontakata i po potrebi zamijeniti novim.
· kontrolisati oštećenja pomoćnih kontakata, izvršiti galvanizaciju istih, po potrebi zamijeniti novim.
· Zamjeniti gumene zaptivače (962 230 000 i 962 000 005 - po 12 kom.).
· Kontrolisati nivo oštećenja usled preskoka struje, učvršćenje kontakta, električnih priključaka i kontaktnih šina.
· Podmazati djelove pneumatskog pogona.
· Provjeriti pneumatske priključke.
· Sastaviti i ispitati po mjernoj listi.
· Kontrolisati uključivanje i isključivanje.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
          4.24      Kontaktori za vuču, kočenje i grijanje
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Demontirati i očistiti sve pripadajuće elemente i lučne komore.
· Neispravne i oštećene lučne komore zamijeniti novim.
· Pregledati glavni i pomoćne kontakte, neispravne pokretne i nepokretne zamjeniti, i podesiti kontaktne pritiske.
· Podmazati pokretne djelove kontaktora.
· Provjeriti zaptivenost vazdušnih priključaka i spojnih mjesta kod ventila, kao i ispravnost električnih priključaka.
·      Ispitati na probnici po mjernoj listi
·      Ugraditi kontaktore u blok i povezati sa električnom instalacijom.
·      Oštećene i neodgovarajuće vijke zamijeniti novim, 
·      Izraditi mjernu listu, za kontaktne pritiske i otvore.

      4.25       Kontaktori za šentiranje
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Očistiti i oprati djelove, izolacione djelove premazati antivarničkim lakom
· Zamjeniti kontakte, po potrebi.
· Izvršiti kontrolu stanja sastavnih djelova kontaktora. Neispravne zamjeniti.
· Podmazati pokretne djelove kontaktora.
· Provjeriti zaptivenost vazdušnih priključaka i spojnih mjesta kod ventila, kao i ispravnost električnih priključaka.
· Ispitati na probnici po odgovarajućoj mjernoj listi.
· Ugraditi kontaktore u blok i povezati sa električnom instalacijom.

          4.26      Impulsni transformator
· Izgraditi sa stalka S1 - S6.
· Očistiti i izduvati komprimovanim vazduhom.
· Izvršiti vizuelni pregled i kontrolu priključnih spojeva.
· Ispitati otpor izolacije.
· Ugraditi na stalak S1 - S6.
          4.27      Električna kočnica
· Demontirati električne motore od kućišta.
· Demontirati otpornike od kućišta.
· Izgraditi ventilatore, pregledati i balansirati.
· Elektromotore izgraditi iz difuzora, rastaviti, očistiti, oprati, ispitati namotaje statora, izvršiti pregled rotora.
· Elektromotore sastaviti, ugraditi u difuzore i ispitati.
· Rastaviti otpornike od sanduka, oprati, očistiti, ispitati ispravnost, neispravne zamjeniti. Izolatore i strujne veze očistiti i pregledati.
· Sastaviti otpornike i ispitati ih.
· Ugraditi električne motore u kućišta.
· Ugraditi otpornike u kućišta
· Ugraditi nove kontrolnike pritiska EDK
· Izraditi mjernu listu za otpor izolacije otpornika
          4.28      Električna instalacija (glavni i pomoćni strujni krugovi)
· Kontrolisati spojeve električne instalacije, glavnih strujnih krugova na priključnim mjestima, a oštećene spojeve zamjeniti novim.
· Kontrolisati spojeve električne instalacije pomoćnih strujnih u kontaktorima i ostalim priključnim mjestima a oštećena zamjeniti novim.
· izvršiti vizuelnu kontrolu ispravnosti izolacije svih provodnika električne instalacije i stanje slovnih i brojčanih oznaka. Oštećeno zamijeniti, novim.
· Izvršiti pritezanje svih labavih spojeva.
· izmjeriti otpor izolacije, po mjernoj listi.

         4.29       Čeona svijetla i reflektori
· Izvršiti zamjenu, novim oba čeona svijetla i reflektora na “A” strani lokomotive.
· Kontrolisati ispravnost čeonog osvjetljenja i reflektora na drugoj strani lokomotive i u slučaju potrebe, zamijeniti ih novim.
4.30     Osvetljenje u mašinskom prostoru i upravljačnici 
·           Ispitati ispravnost i za slučaj potrebe izvršiti potrebne opravke i zamjene za
  dovodjenje osvjetljenja u funkcionalno stanje.

      4.31      Akumulatorske baterije 
·       Izgraditi AKU baterije.
·       Očistiti sanduk i sanirati eventualna mehanička oštećenja sanduka.
·       Izvršiti zamjenu AKU baterija.
·       Kontrolisati stanje, električnih veza, stopica i osigurača baterija (35A).
·       Izraditi mjernu listu.
      4.32         Sklopka za grijanje i rele za term. zaštitu el. motora gl. kompres.             
·       Odvezati od električne instalacije i demontirati iz bloka S7.
·       Očistiti, zamjeniti oštećene djelove, sastaviti i podmazati pokretne djelove.
·       Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalaciojom.
· Zamijeniti novim, rele za termičku zaštitu el. motora glavnog kompresora,    provjeriti ispravnost i ugraditi u blok S7.

     4.33      Detektori (senzori) dima

· Ugraditi dva detektora dima, u mašinskom prostoru. Detektori trebaju imati svjetlosnu i zvučnu signalizaciju aktivacije, ugradjenu na pogodnom mjestu upravljačkog pulta u obje upravljačnice. Jedan detektor ugraditi u dijelu gdje je smješten glavni kompresor, a drugi na pogodnom mjestu u dijelu gdje se nalaze ormari S7-S8. Izmjene unijeti u šeme NN instalacije lokomotive.
       4.34      Ormar S7
·        Odvezati ormar od el. instalacije  
·        Za slučaj potrebe, izgraditi ormar S7 i svu pripadajuću el. opremu sa NN
       instalaciom i sanirati eventualna mehanička oštećenja ormara.
·        Po potrebi zamijeniti djelove NN instalacije.
·        Oštećene relee regenerisati ili zamijeniti novim.
·        Provjeriti ispravnost otpornika.
·        Sklopku za grijanje regenerisati, a pokretne djelove podmazati.
·        Rele za termičku zaštitu el. motora gl. kompresora zamijeniti novim.
·        Davač mjernih vijednosti klizanja (uredjaj za pokazivanje klizanja), regenerisati
       ili zamijeniti novim.
·        Grebenasti prekidač regenerisati.
·        Preostalu el. opremu iz ormara S7: očistiti, pregledati i otkloniti neispravnosti.
·        Ugraditi el. komponente u ormar i provjeriti funkcionalnost. 
       4.35     Uređaj za punjenje akumulatorskih baterija
·       Rastaviti, očistiti i regenerisati.
·       Ispostaviti listu podešavanja uredjaja


4.36     Orman S8
· Odvezati veze od električne instalacije i izgradi ormar.
· Odvezati kontaktore pom. pogona od električne instalacije.
· Izgraditi i svu preostalu el. opremu iz ormara, uključujući i NN instalaciju.
· Sanirati mehanička oštećenja samog ormara i po potrebi ormar obojiti, odgovarajućom bojom.
· Ugraditi sve nove zaštitne sklopke, tipa Lovato ili Schneider.
· Kontaktore pomoćnih pogona regenerisati. Očistiti lučne komore, a oštećene zamijeniti novim. Glavne kontakte zamijeniti.
· Kontrolisati stanje ABB kontaktora, otkloniti neispravnosti ili ugraditi nove.
· Grebenasti prekidač regenerisati.
· Provjeriti ispravnost otpornika.
· Pomoćni transformator: očistiti i namotaje premazati izolacionim lakom. 
· Kontrolisati stanje višepolne utičnice sa pripadajućom instalacijom do S8 bloka i u S8 bloku, i to 35-to polne utičnice sa utikačima: S8.40-44:24, S8.41-44:25, S8.42-44:26.

4.37     Pomoćne prigušnice trofaznog sistema
· Očistiti i pregledati.
· Pritegnuti spojeve i provjeriti ispravnost električne instalacije.
· Izvršiti impregnaciju namotaja prigušnice, u slučaju neispravnosti izvršiti premotavanje namotaja.
· Provjeriti stanje visokonaponske instalacije u bloku S11 (prigušnice i kondezatori)
· Izmjeriti i podesiti induktivnost prema mjernoj listi

4.38     Kondezatori za formiranje trofaznog sistema
· Izgraditi sa lokomotive.
· Očistiti i pregledati kondezatore na postojanje  mehaničkih oštećenja.
· Provjeriti ispravnost otpornika i izmjeriti kapacitete kondezatora, a neispravne zamijeniti novim.
· Izraditi mjerne liste za kapacitet kondezatora i otpornost otpornika.
4.39     Brzinomjeri sa davačem
· Izvršiti izgradnju i čišćenje brzinomjera i davača.
· Regenerisati oštećene i neispravne djelove. Nepopravljive djelove zamijeniti novim.
· Zamijeniti četkice sa nosačem četkica davača brzinomjera.
· Ispitati i podesiti na probnici.
· Uraditi dijagram ispitivanja na probnici
· Izvršiti podešavanje brzinomjera prema obimu točka.
· Sačiniti mjerne liste i ateste brzinomjera.
4.40     Kontroleri
· Kontrolere razvezati od električne instalacije i demontirati sa lokomotive.
· Kontrolisati upravljačke sklopke pregledati i provjeriti pokretljivost, neispravne zamijeniti.
· Kontakte zamijeniti.
· Provjeriti pritiske kontakata i njihova nalijeganja.
· Zupčanik i lanac kontrolisati i podesiti. 
· Izvršiti provjeru mehaničke blokade.
· Kontrolisati ispravnost izolacionih djelova - oštećene premazati izolacionim lakom
· Kontrolisati električne veze od kontakta prema utičnicama.
4.41     Klima-uredjaji upravljačnica
· Provjeriti funkcionalnost klima uredja. Otkoloniti, eventualno konstatovane neispravnosti.
4.42     Kontrolnici ventilacije
· Kontrolisati stanje kontrolnika (S1-S6, S9, S10, T12). 
· Ispitati i podesiti funkcionalnost u sklopu ispitivanja lokomotive.

4.43     Električni mjerni instrumenti
· Kontroliosati stanje i funkcionalnost.
· Otkloniti uočene neispravnosti.
4.44     Utičnice grijanja i spojni kablovi za elektro grijanje
· Demontirati utičnicu grijanja na havarisanoj „A“ strani lokomotive
· Regenerisati utičnicu.
· Kontrolisati stanje utičnice na “B” strani lokomotive
· Provjeriti ispravnost napojnih kablova električnog grijanja.
· Ispitati otpor izolacije.
4.45     Uređaji za uzemljenje (četkice)
· Demontirati, očistiti regenerisati uredjaj (ugraditi nove umetke četkica i zaptivače (6+6 kom.).
· Provjeriti stanje priključnih kablova.

4.46     Lokomotivski osigurači
· Kontrolisati sve osigurače. Neispravne zamijeniti novim.
4.47      Relei „KOMBIFLEKS“
· Kontrolisati stanje i: očistiti, ispitati i izvršiti podešavanja.
· Neispravna kućišta i relee, zamijeniti novim.
4.48     Autostop uređaj i trotonske sirene
· Vizuelno pregledati AS, električne veze. Neispravnosti otkloniti.
· Zamijeniti trotonske sirene, novim.
· Ispitati funkcionalnost u mjestu i vožnji i dostaviti mjerne liste.
      
 4.49     Lokomotivska baliza (magnet) autostop uređaja
· Vizuelno pregledati i očistiti balize, kontrolisati kablove i konektore i otkloniti uočene neispravnosti. 
· Izraditi mjerne liste i Ispitati ispravnost u sklopu ispitivanja lokomotive.

4.50     Elektro pneumatski ventili
· Odvezati od el. instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, oprati. Oštećene djelove zamijeniti novim.

4.51     Elektro pneumatski prekidači
· Odvezati od el. instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Ispitati ispravnost.
_          Ugraditi na lokomotivu i povezati sa el. instalacijom.


4.52      Radionički priključak
· Očistiti i podmazati pokretne djelove.
· Kontrolisati električne priključke i spojeve. Neispravne djelove zamijeniti novim. 
· Provjeriti ispravnost blokade.

4.53     Upravljačnice (komandne table F2, F3, F4 i ostala el. oprema)
· Izvršiti detaljno odmaščivanje i čišćenje kompletnog prostora upravljačnica: poda, zidova upravljačnica i plafona. Eventualna oštećenja obojenih površina, sanirati bojenjem nijansama boje identičnim postojećem premazu.
· Detaljno očistiti komandni pult: kom. table, signalne svjetiljke, tastere, grebenaste i kip prekidače, natpisne pločice itd…
· Provjeriti ispravnost utičnica 110V-220V.
· Kalorifere pregledati i regenerisati.
· Provjeriti ispravnost signalnih svjetiljki, osvetljenje instrumenata i regulacionih otpornika. Neispravne zamjeniti novim.
· Pomoćno osvjetljenje instrumenata kontrolisati. Neispravne led lampice zamijeniti.
· Provjeriti ispravnost: tastera, grebenastih prekidača i kip prekidača na komandnim pultovima F2 i F3.
· Natpisne pločice, po potrebi regenerisati.
· Provjeriti ispravnost otpornika za izbor struje, vuče i kočenja (Poz. F3.17). Neispravne otpornike zamijeniti.
· Elektro oprema za mjerenje brzine: demontirati, očistiti, regenerisati i provjeriti funkcionalnost.
· Kontrolisati stanje i funkciju pedale za aktivacije pjeskara.
· Kontorlisati stanje bočnih grijača i za slučaj neispravnosti, zamijeniti ih novim.
· Kontrolisati ispravnost grijalica i otkloniti uočene neispravnosti.
· Provjeriti ispravnost elektro uredjaja za podmazivanje vijenaca monoblok točkova.
· Eventualno, neispravne elemente uredjaja, zamijeniti novim.

4.54     Uređaj budnosti (UB 461)
· Ispitati funkcionalnost uređaja budnosti u mjestu i vožnji, po mjernoj listi.
· Tastere i pedalu kontrole budnosti kontrolisati. Neispravnosti otkloniti.
· Otkloniti opravkom ili zamjenom novim djelovima, eventualno uočene neispravnosti.

4.55     Mjehovi vučnih motora
· Izgraditi mjehove v.m. i zamijeniti novim.
· Zamijeniti čaure držača
· Pregledati nosače mjehova i amortizere. Neispravne nosače i amortizere, zamijeniti novim.






    5.         Obim radova - mašinski dio

5.1        Lokomotivski sanduk
     5 .1.1      Spoljašni i unutrašnji dio sanduka
· Detaljno čišćenje i pranje lok. poda sanduka (mašinski prostor). Ugraditi novu, gumenu rebrastu stazu i lajsne, uz prethodnu opravku eventualno zatečenih oštećenja na podu lok. sanduka.
· Provjeriti stanje i obezbijediti zaptivenost čeonih i bočnih, nepokretnih prozora. Provjeriti funkcionalnost mehanizama za dizanje i spuštanje, na pokretnim prozorima i na „A“ i na „B“ strani lokomotive. 
· Ugraditi novi linoleum uz prethodni pregled i eventualne popravke poda upravljačnica. 
· Projeriti i po potrebi obezbijediti funkcionalnost brisača stakla i uredjaja za pranje    stakala.
· Izvršiti vizuelni pregled sanduka, a zatečena oštećenja nastala kao posledica dejstva mehaničkih sila (neravnine, naprsline ), sanirati: peglanjem deformisanih površina, isijecanjem  i zavarivanjem. Sanirane površine na lokomotivskom sanduku (bočne i čeone), očistiti, zaštiti antikorozivnom zaštitom. Nakon nanošenja i brušenja sisntetičkog kita, obojiti popravljane površine, obojiti.
· Izvršiti vizuelnu kontrolu frema, a varove ispitati ultrazvukom. Vlasniku dostaviti ultrazvučne zapise. 
· Izvršiti osvježenje oznaka na pločicama i samom sanduku lokomotive.
· Provjeriti učvršćenje rukohvata, stepenica i nogostopa. Zatečena oštećenja sanirati.
· Pregledati rešetke za ventilaciju.
· Čišćenje, kontrola i zaptivanje baterijskog sanduka. Ugraditi nove Aku-baterije.
· Vođice vlačne spreme kontrolisati i dovesti u ispravno stanje.
· Noseće ploče za pričvršćenje odbojnika izgradit, pregledati i popraviti. Za slučaj nemogućnosti opravke, ploče na strani „A“ lokomotive, zamijeniti novim. 
· Hidraulične amortizere kontrolisati. Neispravne zamijeniti novim.
    5.1.2        Grtala (raonici) 
· Izgraditi grtalo na strani „A“ lokomotive. 
·       Izvršiti pregled i opravku eventualno konstatovanih deformisanih površina-djelova
      grtala (izravnati  deformisane površine, ako je potrebno izvršiti opravke
      zavarivanjem).
·  Osvježiti boju na grtalima i provjeriti visine od GIŠ-a i na „A“ i na „B“ strani
 lokomotive.

5.1.3      Krov lokomotive
·  Pregledati i očistiti krov.
·  Popraviti manja oštećenja, premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
5.1.4         Vrata i prozori
· Kontrolisati i podesti brave unutrašnjih vrata (upravljačnica-mašnski prostor).
· Bočna vrata na strani “B”: kontrolisati funkcionalnost brave i zaptivenosti. Naštelovati i podmazati.
· Vrata na strani “A”: sanirati eventualna mehanička oštećenja vrata i držača-šarki, ugraditi i obezbijediti zaptivenost. Za slučaj potrebe zamijeniti bravu vrata i zaptivni keder novim. Naštelovati i podmazati.
· Kontrolisati funkcionalnost pokretnih prozora i obezbijediti zaptivenost i pokretnih i nepokretnih prozora. 

5.1.5    Odbojnici 
· Strana „B“ : Kontrolisati stanje i funkcionalnost odbojnika. Provjeriti stanje ploča, nalijeganje na odbojnike i frem lokomotive.
· Strana „A“ : Izgraditi odbojnike, rastaviti i očistiti.
· Regenerisati odbojnike.  Oštećene i neispravne djelove zamijeniti novim. Za slučaj nemogućnosti opravke, odbojnike zamijeniti novim.
· Ispitati, na probnici silu sabijanja opruga.
· Ugraditi odbojnike.
· Izraditi mjernu listu odbojnika.

5.1.6    Vlačna sprema 
· Strana “B” : Kontrolisati stanje kvačila, kuke, čeličnih i gumenih podmetače. Otkoloniti uočene neispravnosti.
· Kontolisati eventualno postojanje inicijalnih pukotina ili nedozvoljenog nivoa “nagomilavanja”na dijela površina, kvačenja kuke.
· Strana “A”: Izgraditi vlačnu spremu, rastaviti i očistiti djelove vlačne spreme.
· Zamijeniti metalne i gumene ploče novim.
· Kontolisati eventualno postojanje inicijalnih pukotina ili nedozvoljenog nivoa “nagomilavanja”na dijela površina, kvačenja kuke.
· Pregledati zavojna vretena kvačila. Sastaviti elemente vlačne spreme i izvršiti podmazivanje.
· Ugraditi vlačnu spremu. 
· Sačiniti mjernu listu vlačne spreme i za „A“ i „B“ stranu lokomotive.



5.1.7     Ručna kočnica
· Pregledati sve djelove ručne kočnice i provjeriti funcionalnost.
· Ugraditi nove mikro prekidače ručne kočnice.



6.0     Glavni kompresor
· Odvojiti elektromotor od kompresora, rastaviti i detaljno očistiti. Kontrolisati mehaničke veze elektromotora i izvršiti eventualne popravke. 
· Izgraditi kompresor.
· Izvršiti potrebne opravke kućišta kompresora i bojenje. 
· Izvršiti remont kompresora (prema upustvu proizvodjača Servikom). Izvršiti zamjenu svih oštećenih djelova kompresora, orginalnim djelovima proizvodjača Servikom: ležajevi, remeni, set zaptivača, filteri, ulje itd.
· Ugraditi novi brojač sati rada kompresora.
· Ugraditi kompresor i el. motor na lokomotivu i ispitati prema upustvu proizvođača.

6.1      Pomoćni kompresor
· Izgraditi pomoćni kompresor sa lokomotive.
· Rastaviti kompresor na sastavne djelove i očistiti.
· Filter za vazduh, zamijeniti novim.
· Zamjeniti ulje.
· Zamijeniti sigurnosni ventil, novim.
· Oprati i očistiti djelove.
· Izvršiti defektažu svih djelova pom. kompresora i potrebne zamjene: uložak filtera, klipne prstenove (kompresioni i mazajući), zaptivač glave i cilindra, semering).
· Naliti novo ulje. 
· Sastaviti i ugraditi kompresor na lokomotivu.
6.2      Manometri
· Izgraditi manometre
· Rastavit, očistiti, pregledati, oštećene elemente zamijeniti novim i sastaviti. 
· Baždariti i ugraditi manometre. Za slučaj da baždarenje nije moguće izvršiti, manometar-e, zamijeniti novim.
· Izraditi mjernu listu.
6.3      Vazdušna instalacija i kočna oprema
· Izgraditi kočnik sa lokomotive.
· Kontrolu stanja svih vazdušnih vodova i spojeva i na propisani način, izvršiti potrebne opravke. Izduvati vazdušne vodove, vazduhom potrebnog natpritiska.
·  Izvršiti kontrolu stanja i funkciju čeonih slavina. Ugraditi novu, čeonu slavinu, koja nedostaje na “A” strani lokomotive. Ugraditi nove poluspojke na “A” strani lokomotive, a zamijeniti gumene djelove poluspojki na “B” strani.
· Kočnu opremu: rasporednik, direktne i ndirektne kočnike, prenosače pritiska, demontirati i reatestirati. Sve vazdušne rezervoare, demontirati i reatestirati. Vlasniku dostaviti atestne liste.
· Manometre izgraditi, otkloniti eventualne neispravnosti i baždariti.
· Pregledati pneumatske stalke, očistiti i otkloniti eventualno zatečene neispravnosti. 


6.4           Ventili vazdušne instalacije
· Pregledati stanje i po potrebu izvršiti opravku, odnosno zamjenu u slučaju nemogućnosti izvršenja opravke: duplo-povratnog ventila u “P” bloku, prigušnih ventila, nepovratnih ventila, sigurnosnih ventila, pneumatskih ventila budnika, EV-5 ventila, otkočnih ventila, ventila sirena, duplopovratnih ventila sirene, ventila brisača stakla, ventila za ispust kondezata, nepovratnog ventila gl. Kompresora, protivkliznih ventila, ventila pantografa i rasteretnih ventila.
6.5           Slavine, regulatori i preostali djelovi vazdušne instalacije 
· Pregledati stanje i po potrebu izvršiti opravku, odnosno zamjenu u slučaju nemogućnosti izvršenja opravke: regulatora pritiska, slavine budnika sa grebenastim prečistačem, slavine za slučaj opasnosti, isključne slavine rezervoara, slavine za prebacivanje GPR, slavine pantografa, završne (čeone) slavine, slavine za ispust kondezata, slavine vazdušnih sirena, isključne slavine „L“ ispod budnika, isključne slavine rasporednika, isključne slavine INDUZI uredjaja sa ventilom, isključne slavine uredjaja za mazanje vijenaca, isključne slavine u „P“ bloku. Ostala oprema, pregledati i obezbijediti funkcionalnost: vazdušnih sirena, brisača stakala, cilindara pantografa, kočnih cilindara 12 ", uredjaja za pranje stakala, raspršivača alkohola, ciklonskog odvajača i centrifugalnog odvajača ilja i vode.
· Oštećena elastična crijeva vazdušne instalacije zamijeniti novim.
· Natpisne pločice na vazdušnim uredjajima, očistiti i bojm osvježiti slabovidljive djelove natpisa.

7.0       Obrtna postolja (demontažni i završni radovi)
· Izgraditi dijagonalnu spojnicu (motku).
· Izgraditi hidraulične amortizere.
· Izgraditi vučne motore.
· Izgraditi regulator kočnice.
· Izazgraditi veze ležišnih otvora
· Izgraditi osovinske sklopove sa ososvinskim reduktorima.
· Izgraditi vučne spojnice (motke).
· Izgraditi kočna polužja i kočne cilindre.
· Izgraditi vozne magnete (balize).
· Obrtna postolja detaljno očistiti i oprati.
· Izvršiti kontroli na prisustvi inicijalnih pukotina. U slučaju prisustva pukotina, popraviti zavarivanjem. Izvršiti kontrolu zavara, ultrazvučnim ispitivanjem.
· Sačuvati i Vlasniku, u štampanom obliku, predati ultrazvučne zapise (ateste), za slučaj da je zavarivanjem, vršena opravka ob. postolja.
· Premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti eventualno nezaštićene djelove ob. Postolja


7.1       Dijagonalana spojnica (motka)
· Očistiti i rastaviti dijagonalnu spojnicu.
· Gumene elemente izgraditi i ugraditi nove (L.10.1. - 2 kom.).
· Regeneracija ili zanjena novim, eventualno oštećenih djelova.
· Sigurnosnu užad kontrolisati - zamjena po potrebi.
· Premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.

7.2      „SAB“ regulatori kočnice
· Izgraditi postojeće SAB regulatore.
· Ugraditi novi tip regulatora (RKPL 400/MZ-420401B).
· Ispitati na probnici.
· Izraditi mjernu listu.
· Izgradjene SAB regulatore (RL-350), remontovati. Iste preuzima Vlasnik lokomotive, uz od Remontera ispostavljene mjerne liste regulatora.
7.3      Osovinski sklopovi sa osovinski ležajevima
_            Izgraditi, oprati i očistiti osovinske sklopove.
· Rastaviti osovinski sklop. Demontirati reduktore i osovinske ležajeve.
· Izvršiti vizuelni pregled tijela osovina, reduktora i monoblok točkova.
· Ispitati osovine ultrazvučnom metodom. Vlasniku, u štampanom obliku dostaviti ovjerene, ultrazvučne zapise.
· Izvršiti provjeru zaostalih naprezanja  svih monoblok točkova, mjerenjem zaostalih napona. Vlasniku dostaviti, ovjerene  mjerne liste u štampanom obliku.
· Demontirati kućišta osovinskih ležajeva. Po potrebi ugraditi nove osovinske ležajeve 23234 CC/C3N3, tipa SKF ili FAG, označiti mjesec i godinu  ugradnje.
· Zamjeniti kompletan zaptivni materijal i osigurače na osovinskom sklopu.
· Osvinske sklopove, po potrebi premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
· Izraditi mjerene liste za osovinske sklopove.
7.4       Reduktor (sa zupčastim prenosnikom)
· Ispustiti ulje iz reduktora.
· Sve djelove reduktora detaljno očistiti.
· Zamjeniti gumene djelove reakcine spojnice (motke), L.1.5. - 12 kom, po potrebi.
· Zamjeniti gumene djelove elastične spojnice (L.1.6 - 48 kom), po potrebi.
· Osigurače (graničnike) kućišta reduktora po potrebi zamijeniti novim.
· Regenerisati sva vidljiva oštećenja i obezbijediti zaptivenost reduktora, po potrebi.
· Naliti novo ulje.
· Reduktore premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti, po potrebi.




7.5       Kočno polužje
· Rastaviti kočno polužje.
· Očistiti i oprati.
· Kontrolisati stanje svih djelova kočnog polužja.
· Zamijeniti čaure, opruge, navrtke (M36x3, M50x3), svornjake sa navojima i pripadajućim navrtkama, ekscentrične svornjake sa pripadajućim navrtkama, specijalne vijke, i sve ostale dotrajale (oštećene) elemente polužja.
· Ugraditi nove kočne papuče, zamijeniti sigurnosne klinove i sigurnosne sajle.
· Oštećene (istrošene), držače papuča, opraviti navarivanjem i brušenjem.
· Sastaviti kočno polužje.
· Obojiti i podmazati kočno polužje.
· Naštelovati kočno polužje, nakon ugradnje na lokomotivu.
· Ispostaviti mjernu listu za kočno polužje.
7.6      Ogibljenje lokomotive
· Očistiti spiralne opruge.
· Ispitati spiralne opruge pod opterećenjem.
· Zamjena gumenih podmetača spiralnih opruga.
· Hidraulične amortizere (horizontalne i vertikalne), zamijeniti novim, po ppotrebi.
· Pripadajuću opremu amortizera: vijke, čepove, opruge, konusne djelove, podmetače, čepove, specijalne navrtke, krunaste navrtke, zamijeniti novim.
· Pregledati svornjake za pričvršćenje amortizera i zamjeniti ih po potrebi
· Kontrolisati stanje, varove vučnih motki i njihovih veza.
· Zamjeniti gumene elemente vučnih motki (L.1.5. - 8 kom.).
· Iraditi mjerne liste za:
1. ispitivanje spiralnih opruga pod opterećenjem,
2. ispitivanje hidrauličnih amortizera.
7.7     Primarno ogibljenje obrtnih postolja 
· Kontrolisati stanje gumeno-metalnih elementa primarnog ogibljenja i po potrebi izvršiti zamjene, novim  tipa TRELLEBORG, 17/2405-01.
· Izvršiti podešavanje primarnog ogibljenja lokomotiove-vaganje.
7.8     Uređaji za mazanje vijenca točkova
· Kontrolisati količine ulje, doliti po potrebi.
· Obezbijediti funkcionalnost, regeneraciom djelova sistema za podmazivanje.


7.9           Uređaj za pjeskarenje
· Očisti kutije i druge djelove uredjaja.
· Regenerisati prosipače pijeska-po potrebi.                       
· Zamjeniti gumena crijeva - po potrebi.
· Zamjeniti mlaznice pjeskara.
· Ofarbati pjeskare.
· Napuniti pjeskare, provjeriti i obezbijediti protok pijeska.
7.10     Ramovi obrtnih postolja sa kolijevkama
· Izgradnja koljenaste poluge.
· Izgradnja kolijevke sa rama obrtnih postolja.
· Oprati, očistiti i pjeskariti sve djelove kolijevke.
· Zamjeniti sve gumene elemente (T-102 - 16 kom.).
· Vješalice kolijevke ispitatati ultrazvukom. Ultrazvučne zapise dostaviti Vlasniku lokomotive.
· Zamjeniti gumene elemente vješalice kolijevke ( T87 - 16 kom.).
· Kontrolisati zavarene spojeve. U slučaju opravki zavara, kontrolisati ultrazvučnom metodom. Ultrazvučne zapise dostaviti Vlasniku lokomotive.
· Provjeriti mjere rama obrtnih postolja.
· Zamjeniti gumene blokove.
· Kolijevku ugraditi u obrtna postolja uz prethodno izvedenu regeneraciju djelova kolijevke.
· Izvršiti regeneraciju svih konstatovanih deformavija i oštećenja na elementima obrtnih postolja ili zamijeniti novim, nepopravljive djelove ob. postolja.
· Ugraditi poprečne spojnice.
· Ugraditi koljenaste poluge. 
· Sve elemente ramova obrtnih postolja premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
· Ispostavit mjernu listu ramova obrtnih postolja i atest o ultrazvučnom ispitivanju vješalica.

8.      Montaža-završni radovi 
8.1            Obrtna postolja 
· Izvršiti ugradnju, svih pripadajućih sklopova, uredjaja i djelova u ob. postolja.
8.2       Lokomotivski sanduk (montaža)
‒         Sastaviti lokomotivski sanduk sa obrtnim postoljem i spojiti sve mehaničke, 
           pneumatske i električne veze. 
 ‒             Ugraditi glavni lokomotivski transformator.
‒         Ugraditi stalke S1 - S6.
‒         Ugraditi stalke S9 - S10.
‒         Ugraditi kompresorski agregat.
‒         Ugraditi F ormare (F2, F3 i F4).
‒         Ugraditi uređaj za punjenje AKU baterija.
‒         Ugraditi lokomotivske krovove.
‒         Ugraditi i povezati AKU - baterije
‒         Reatestirati PP aparate i opremiti lokomotivu, ostalim potrebnim inventarom. 
9.      Završna ispitivanja i provjere
‒        Podesiti sve mehaničke mjere u propisane granice.
‒        Obaviti vaganje i potrebna podešavanje na lokomotivi.
‒        Ispitati lokomotivu na radioničkom priključaku i kontaktnom vodu.
‒        Ispitati kompresorski agregat.
‒        Ispitati zaptivenost i funkcionalnost svih vazdušnih sistema locomotive.
‒        Snimiti dijagrame kočenja. Mjerne liste, predate Vlasniku locomotive.
‒        Izvršiti kišnu probu.
‒        Izvršiti brzinsku i bruto probu locomotive.
‒        Kompletiranje remontne dokumentacije o radovima GO, locomotive.

10.    Primopredaja locomotive iz vanredne 

‒        Izrada primopredajnog zapisnika izmedju predstavnika Remontera i Vlasnika
    lokomotiove o izvršenoj GO.
‒        Preuzimanje od strane predstavnika Vlasnika, cjelokupne i od strane Remontera
          ovjerene, remontne dokumentaciju o izvršenoj GO, koju Remonter sačinjava na
          službenom jeziku Vlasnika lokomotive. Dokumentacija sadrži: mjerne liste, ateste,
          elektro i pneumatske šeme, upustva o održavanju i kataloge rezervnih djelova (za 
          eventualno novougradjene uredjaje-sklopove). 
‒        Remontnu dokumentaciju, Remonter dostavlja Vlasniku  u elektronskoj formi i u 3
          (tri) štampana primjerka, ovjerena od strane Remontera. 

NAPOMENA: 1
Ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici, zainteresovani za tendersku dokumentaciju se obavještavaju da su u mogućnosti da izvrše neposredan uvid u opšte stanje lokomotive u mjestu Naručioca (depo u Baru), prije predaje ponude, a po prethodnom dogovoru sa Vlasnikom lokomotive.
NAPOMENA: 2
Ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici, obavezni su dostaviti specifikaciju potrošnog materijala, (material koji obezbjedjuje Izvršilac o svom trošku), koji pored ostalog mora sadražati:
1. Za  elektro-elektronski dio opreme: stopice kablova za kompletnu niskonaponsku instalaciju (NN), pin konektore, material za galvanizaciju, izolacione premaze, bužire, PVC veze, stezače, podloške, odstojnike, kondezatore kapaciteta do 50 µF, četkice svih dimenzija, sva sredstva za čišćenje, odmaščivanje i pranje.
2. Za  mašinski dio opreme: vijci i navrtke svih vrsta do M50mm, svornjaci do Φ20mm, sve vrste podloški, osigurača i zaptivki, prstenovi do Φ100mm, držači (200x200)mm, sve vrste potrebnih boja i lakova, zavarivački material, pijesak, sintetičke kitove, antikorozivna sredstva, sredstva za čišćenje, odmaščivanje i pranje mašinskih komponenti.

Prilog ugovora br.1


Zapisnik o primopredaji lokomotive 461 u vanplansku opravku



Sastavljen dana __________ u ______________ (mjesto ponuđača) između predstavnika Naručioca i Ponuđača.
Električna lokomotiva serije 461 se predaje u tehničkom stanju: VOZNA (toplo stanje) - NEISPRAVNO (hladno stanje) sa pređenom kilometražom ___________ očitanom na registrujućim brzinomjerom broj ___________.
Zajedničkim pregledom utvrđeno je sledeće:
1. Glavni agregati
· Glavni transformator ser.br. ____________________
· Glavna prigušnica ser. br ________________________
· Ispravljački blokovi S1 - S6 _____________________
· Upravljački blokovi S7 - S8 _____________________ 
· Punjač baterija br. _______________________
· Relejno pojačalo _______________________
· Blokovi kočenja ________________________
· Registrujući brzinomjer br. _________________
· Pokazni brzinomjer br. ____________________
· Elektroski blok budnika br. _____________________
· Auto stop uređaj br. __________________
· Ostala oprema u mašinskom prostoru ______________________
· Obrtna postolja br. ___________________ i br. ____________________
· Stanje električne instalacije: _____________________
· Nedostajući djelovi, podsklopovi, sklopovi i sl. ___________________

	Za naručioca
	
	Za ponuđača

	1.
	
	1.

	2.
	
	2.





Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.






Program završnog ispitivanja lokomotive





1. Statičke probe
· Otpornost izolacije,
· Probojnost izolacije,
· Ispitivanje pod baterijskim naponom ( 110 V )
2. Probe na radioničkom priključku od 380 V komande, zaštita, funkcionisanje pneumatike i auto stop uređaja,
3. Provjera osovinskog pritiska i mehaničkih zazora,
4. Probe na industrijskoj mreži od 25 kW sa promjenjivim naponom,
5. Ispitati funkcionalnost vazdušnih kočnica, brisača stakla i sirene,
6. Snimiti dijagram kočnica,
7. Kišna proba 
8. Probne vožnje:
· Proba bez opterećenja ( brzinska proba ) 30 km. u oba smjera,
· Probna vožnja sa opterećenjem obavlja se na odstojanju od najmanje 50 km.
9. Predaja mjernih listi,
10. Izrada zapisnika o predaji lokomotive.




















Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.





Ugovor br. _________
Prilog ugovora br.5


Zapisnik
o primopredaji električne lokomotive 461 - _______
iz vanplanske opravke

Kontrolno prijemni organi Naručioca su u radionici Ponuđača i na prugama __________________
( ponuđača ) izvršili sva ispitivanja električne lokomotive 461 - ________saglasno Prilogu, Ugovora  ___________ od ___________ 2026. godine.
Na osnovu pozitivnih rezultata svih ispitivanja koje je završeno dana ___________ 2026. godine izvršen je prijem navedene lokomotive od strane Naručioca i ista se može predati u javni željeznički saobraćaj na prugama Željezničke infrastrukture Crne Gore.
Sa lokomotivom je primljena komplet tehnička dokumentacija iz člana 9. predmetnog ugovora.

____________________ 2026.godine
    (mjesto ponuđača)


	Za naručioca
	
	Za ponuđača

	1.
	
	1.

	2.
	
	2.














Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.




PRILOG br. 6

PROGRAM
PROBNE VOŽNJE 


1. Statičke probe
· Otpornost izolacije 
· Probojnost
· Ispitivanje pod baterijskim naponom (110 V)

1. Probe na radioničkom priključku od 380V komande, zaštita, funcionisanje pneumatike i auto-stop uređaja
1. Vučne probe
1. Provjera osovinskog pritiska i mehaničkih zazora
1. Probe na industrijskoj mreži od 25 000V sa promjenljivim naponom
1. Probne vožnje
· Proba funkcionalnog regulisanja (kišna, min 120 minuta) 
· Brzinska proba 
· Završna bruto proba (predaja) 
1. Kišna proba i provjera osovinskog pritiska vrši se prije završne probe









ZA NARUČIOCA                                                                                            ZA PONUĐAČA

1._______________                                                                                      1.______________












Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.



PRILOZI:

- Prilog 1: Obrazac - ulazni zapisnik
- Prilog 2: Obim radova , modifikacije i modernizacije(obaveza naručioca)
- Prilog 3: Specifikacija obavezno zamjenjivih djelova i materijala sa cijenama 
(obaveza Izvršioca)
- Prilog 4: Mjerne liste i atesti (obaveza Izvršioca)
- Prilog 5: Obrazac  - zapisnik o primopredaji lokomotive posle izvršene glavne opravke
- Prilog 6: Program probne vožnje

































3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 470.000,00 € bez PDV-a.
NAPOMENA: Procijenjena vrijednost javne nabavke podrazumijeva troškove redovne opravke elektro lokomotive serije 461, u svemu prema tehničkoj specifikaciji, eventualne dodatne radove, eventualne  dodatne rezervne djelove.
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Predmet javne nabavke nije moguće podijeliti na partije zbog prirode posla tj. opisa radova koje podrazumijeva redovna opravka voznih sredstava, a koji su definisani Pravilnikom o načinu održavanja željezničkih voznih sredstava.
ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:
 ne
PONUDA SA VARIJANTAMA
Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
REZERVISANA NABAVKA
 Ne
4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) je vršio neprimjeran uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2  ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl.102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom,
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena; 
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st.2,3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
5. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
garanciju za dobro izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju[footnoteRef:8], za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja najmanje tri dana duže od dana isteka roka za završetak ugovora, a koju Naručilac može aktivirati ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača. [8:  Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju] 

 avansna garancija za predviđeno avansno plaćanje
 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 12 mjeseci koliko traje garantni period.
6. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:9]:  [9:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

ODNOS CIJENE I KVALITETA
· Cijena …………………………………………………………………….80 bodova
· Kvalitet - broj izvršenih redovnih i vanrednih opravki lokomotiva istih tehničkih karakteristika kao predmetna lokomotiva u poslednje 3 godine……………………………………………………………………...10bodova
         -     ponuđeni rok izvršenja usluge….………….…..……………………......10 bodova

Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:
Najniža ponuđena cijena = 80 bodova
Broj bodova za ponuđenu cijenukonkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 80
Najveći broj izvršenih redovnih opravki lokomotiva istih tehničkih karakteristika kao predmetna lokomotiva u poslednje 3 godine
Broj bodova za broj izvršenih redovnih opravki lokomotiva istih tehničkih karakteristika kao predmetna lokomotiva u poslednje 3 godine konkrenog ponuđača  = broj izvršenih redovnih opravki konkretnog ponuđača / broj izvršenih redovnih opravki ponuđača sa najvećim brojem opravki x 10
Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta:
Najkraći rok izvršenja usluge = 10 bodova
Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najniži ponuđeni rok / ponuđeni rok konkretnog ponuđača x 10

Napomena: 
Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja usluge koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma roka.
7. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE
Ponuda se sačinjava na:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

8. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 27.07.2026. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 27.07.2026. godine u 12:15 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.
Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava 13 Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava 13 Podgorica, s tim što bankarska garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

 radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 27.07.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

9. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:10] [10:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.





10. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne

11. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
12. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:11] [11: U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

· Troškovi transporta (otpreme i dopreme) lokomotive od Podgorica do radionice Izvršioca i nazad su obaveza Naručioca posla.
· Ukoliko Izvršilac usluge ne izvrši ugovorene usluge u roku utvrđenom ovim ugovorom, biće dužan da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu kaznu koja se ugovara u visini od 0,3 % od ugovorene cijene bez uračunatog PDV-a, koju će Naručilac fakturisati Izvršiocu usluge. 
· Izvršilac će nakon isteka garantnog roka od 12 mjeseci, a ukoliko zbog otklanjanja kvarova u garantnom roku bude produžen rok imobilizacije, plaćati 0,3 % vrijednosti ugovora za svaki dan isključenja, odnosno nekorišćenja lokomotive.
· Garantni rok se produžava za dane kada je lokomotiva bila van eksploatacije zbog neispravnosti, krivicom Izvršioca.
· Neposredno prije isteka garantnog roka Naručilac će organizovati kontrolni pregled lokomotive kojem su obavezni prisustvovati predstavnici naručioca i izvršioca, nakon čega se sačinjava Zapisnik o stanju lokomotive.
· Zadnjim danom obračuna obeštećenja smatra se dan potpisivanja Zapisnika ugovorenih strana da je kvar otklonjen.
· Naručilac ima pravo da od Izvršioca  usluge potražuje naknadu štete i izmaklu dobit u svemu prema Zakonu o obligacionim odnosima,  u slučaju prekoračenja roka za izvršenje usluga, odnosno zakašnjenja u izvršenju usluga,  koji je u primjeni kod države Naručioca.
· Iz  roka definisanog za izvršenje usluge redovne (investicione) opravke lokomotive izuzimaju se  dani čekanja isporuke rezervnih djelova od strane Naručioca, a  za koje je predhodno obostrano potpisanim zapisnikom  konstatovano  da će prouzrokovati zaustavljanje ili produženje vremena izvršenja opravke.
· Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora:
· Ako Izvršilac ne izvrši uslugu na način definisan ovim Ugovorom i u rokovima iz ovog Ugovora,
· - Ako Izvršilac  ne izvrši neku od ostalih obaveza po Ugovoru.
13. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
























14. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
[bookmark: _GoBack]Broj: 5431
Mjesto i datum: Podgorica, 26.06.2026. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.)	

Izjavljujem
da u postupku javne nabavke redni broj redni broj 20 iz Plana javne nabavke broj 652 od 29.01.2026. godine (broj #24134 ESJN), za nabavku usluge–Vanplanska opravka elektro lokomotive serije 461 nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


                                      Ovlašćeno lice naručioca: Dragana Lukšić     _________________
                    s.r.
                                                                     

         Službenik za javne nabavke: mr Milica Dulović, bachelor ecc
                                                                                                              ____________________
                                                                                                           s.r.

            Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Radovan Mrdak, dipl. maš. inž
____________________                          
 s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:Radovan Mujović, dipl. maš. inž 
____________________
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Radovan Mrdak, dipl.maš. inž. 
____________________
  s.r.
               Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Jelena Popović,  bachelor ecc
____________________
  s.r.
          Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: mr Milica Dulović, bachelor ecc  
                                                                                                              ____________________                                                                                            
  s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Marija Zindović, dipl. pravnik                                                                                                                                             
_____________________
 s.r.



15. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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