OBRAZAC 1  

Sekretarijat Tužilačkog savjeta
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 20/26 (04-32-3/2026)
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 30
[bookmark: _GoBack]Mjesto i datum: Podgorica, 07.07.2026. godine



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19,  03/23 i 11/23) Sekretarijat Tužilačkog savjeta objavljuje





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka sistema za saslušanje maloljetnika
 (predmet javne nabavke)





Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 















[bookmark: _Toc62730553]1. POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude


















[bookmark: _Toc62730554]2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	Računarska radna stanica 
	Isporuka i postavka brendirane radne stanice, koja mora biti atestirana za rad sa kompletnim sistemom i softwerom za snimanje sa minimalnim specifikacijama:
Procesor: minimum Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265, RAM memorija minimum: 32GB DDR5, grafika minimum: NVIDIA A400, 4 GB GDDR6, 4 mDP to DP adapters. SSD disk  1TB. HDD minimum 2TB. Licencirani Windows 11 Pro. Uključen ugradjeni ili externi DVD pisac. Uključen miš i tastarura istog proizvođača.  (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Konekcije: 3 Displej porta,  minimum 2 USB 3.2 (Tip A), minimum 2x USB 3.2 (Tip C), RJ45;
Uključen monitor istog proizvođača, FullHD 27 incha
	2
	kom

	Softwerksa licenca za snimanje I reprodukciju 
	Isporuka profesionalnog softverskog sistema namijenjenog za digitalno audio i video snimanje saslušanja.
Minimalne tehničke karakteristike:
Sistem omogućava snimanje do 32 nezavisna audio kanala.
Mora biti kompatibilan sa audio uređajima koji koriste ASIO i Windows Driver Model (WDM) drajvere.
Omogućava definisanje naziva svakog audio kanala, prikaz nivoa audio signala za svaki kanal u realnom vremenu, aktivnost svakog audio kanala, monitoring zvuka tokom snimanja.
Sistem treba da podržava istovremeno audio i video snimanje.
Mora podržavati snimanje sa USB ili IP kamerama, minimum 4 video kanala po prostoriji. Takođe mora omogućavati prikaz jednog ili više video izvora tokom reprodukcije i imenovanje svakog video izvora.
Sistem mora omogućavati reprodukciju audio i video zapisa tokom trajanja aktivnog snimanja.
Sistem treba da omogući evidentiranje podataka o predmetu, definisanje broja polja za evidentiranje podataka o predmetu,  definisanje naziva polja za evidentiranje podataka o predmetu, definisanje tipa polja za evidentiranje podataka o predmetu, definisanje standardnih formata za polja podataka, zadavanje podrazumijevanih vrijednosti za polja podataka.
Mora omogućavati dodavanje vremenskih oznaka (Bookmarks) tokom snimanja i unos tekstualnih bilješki uz svaku vremensku oznaku (Bookmark).
Sistem treba da ima mogućnost nadogradnje za udaljena saslušanja (Remote Conferencing) sa mogućnošću uključivanja udaljenih učesnika u audio/video zapis, uz opcionu licencu.
Sistem treba da ima mogućnost udaljenog nadzora prostorija za saslušanje (Remote Monitoring) putem namjenske aplikacije, uz opcionu licenu.
Sistem treba da podržava digitalno potpisivanje snimaka, korišćenje digitalnih sertifikata radi provjere integriteta snimaka, zapečaćivanje cijelog ili dijela snimka, zaštitu snimaka od naknadnih izmjena.
Mora omogućavati automatsko preslikavanje (Mirroring) snimaka na lokalne diskove, mrežne diskove i CD medije.
Mora omogućavati pretragu svih snimaka, pretragu tekstualnih bilješki, pretragu oznaka.
Mora podržavati RTP, RTSP, HLS, MSE, NDI streaming.
Softver mora raditi na Microsoft Windows operativnom sistemu.
Mora omogućavati upravljanje snimanjem korišćenjem mobilne aplikacije.
Mobilna aplikacija mora omogućavati pokretanje, pauziranje i zaustavljanje snimanja
	2
	kom

	Tablet
	Isporuka i postavka android tableta. Dijagonala ekrana: 7 inča.
Rezolucija najmanje 1024 × 600 piksela.
Osvjetljenje najmanje 400 cd/m².
Kontrast najmanje 800:1.
Ugao gledanja najmanje 85°/85°/85°/85° (L/R/U/D).
Projektovani kapacitivni ekran osjetljiv na dodir sa podrškom za najmanje 5 istovremenih dodira (5-point PCAP Touch).
Prednja površina izrađena od kaljenog (tempered) stakla, otpornog na ogrebotine.
Operativni sistem Android 12
Uređaj mora imati Ethernet priključak sa podrškom za Power over Ethernet (PoE); Uključen nosač
	2
	kom

	Papučica za transkripte
	Isporuka i postavka papučice za transkripte atestirane za rad sa softverom za snimanje saslušanja-  USB nožna kontrola za transkripciju kompatibilna sa ponuđenim sistemom u stavci 1. Treba da bude robusna i omogući operateru lako premotavanje video/audio materijala. Uređaj mora biti kompatibilan sa USB 2.0 i 3.0  Uređaj mora biti isporučen sa USB kablom dužine minimum 2m.
	2
	kom

	PTZ Ip kamera
	Isporuka i postavka PTZ IP kamere sa 1/2.5" Exmor R CMOS senzorom efektivne rezolucije približno 8,5 MP, maksimalne izlazne rezolucije 3840 × 2160 (HDMI izlaz) i Full HD 1920 × 1080 do 60 fps (SDI izlaz), objektivom žižne daljine 4,4–52,8 mm sa 12x optičkim zumom, automatskim i ručnim fokusom, horizontalnim uglom gledanja približno 70°, podrškom za PoE++ (IEEE 802.3bt) napajanje, AI automatskim praćenjem i kadriranjem osobe (PTZ Auto Framing), Image Stabilizer, Image Flip, Day/Night režimom rada. Kamera mora podržavati IP streaming u rezolucijama 3840×2160, 1920×1080, 1280×720 i 640×360, pri protoku od 512 kbps do 50 Mbps, uz podršku za H.264, H.265, RTP/RTCP, RTSP, RTMP/RTMPS, SRT, NDI|HX i VISCA over IP. Kamera mora imati najmanje 1× HDMI izlaz, 1× 3G-SDI izlaz, 1× RJ45 Gigabit Ethernet (1000BASE-T), 1× 3,5 mm Mic/Line audio ulaz, podršku za najmanje 100 preset pozicija putem VISCA i 256 preset pozicija putem CGI, ugrađenu Tally lampu. Dimenzije približno 156,7 × 184 × 200 mm. Uključen odgovarajuci zidni nosač 
	4
	kom

	Centralna konferencijska jedinica sa pratećim licencama
	Isporuka i postavka digitalne centralne upravljačke jedinice za upravljanje konferencijskim sistemom i obradom audio signala, predviđena za montažu u standardni 19" rek ormar. Jedinica mora imati integrisani DSP za obradu audio signala, podršku za hibridne sastanke putem direktnog USB audio interfejsa i integrisani web server za potpuno upravljanje i konfiguraciju sistema. Povezivanje konferencijskih jedinica vrši se oklopljenim CAT5e ili boljim kablom.Jedinica mora omogućavati lokalno snimanje na internu memoriju i USB Flash uređaj, kao i višekanalno snimanje na računar putem USB interfejsa. Sistem mora biti isporučen sa licencom za napredne audio funkcionalnosti koja omogućava:AES67 mrežni audio interfejs;višekanalni USB audio (Multi-channel USB);DSP režim rada sa usmjeravanjem pojedinačnih mikrofonskih i izlaznih audio kanala;prilagodljivo rutiranje i grupisanje audio kanala (Custom Audio Routing);operatorski režim rada sa kontrolom mikrofona.Minimalne tehničke karakteristike:upravljanje sa najmanje 50 konferencijskih jedinica;4 BUS priključka (4 grane ili 2 redundantne petlje);1 × LAN (10/100/1000 Mbps) za upravljanje sistemom i AES67 mrežni audio;2 × balansirana XLR audio ulaza;2 × balansirana XLR audio izlaza;2 × USB-C priključka za hibridne sastankeintegrisani DSP za obradu audio signala;integrisani web server za konfiguraciju i upravljanje sistemom;lokalno snimanje na internu memoriju i USB Flash uređaj;podrška za MP3 i WAV format snimanja;izvedba bez ventilatora (fanless);montaža u standardni 19" rek ormar.
	2
	kom

	Mikrofonske kutije sa mikrofonom na guščijem vratu, sa uključenim crnim presporjnim kablom/ tip predsjedavajuća
	Isporuka i postavka audio konferencijske jedinice sa mikrofonom  na savitljivom vratu, koji je izmjenljiv i kači se na konektor,tip predsjedavajuča  istog proizvođača. Vidni dio veze kačiti Crnim prespojnim kablom.
Treba da posjeduje, Osim dugmeta "uključen/isključen" koji  kontrolše sopstvenu kutiju  i  dodatna  2 dugmeta :" Isključi sve" i "sledeći  prijavljeni". 
dugme "Isključi sve" treba da utiša sve  mikrofone i dozvoljava samo predsjedavajućem da govori, a  pritiskom na  "sledeći  prijavljeni" daje riječ sledećem prijavljenom na listi prijavljenih. Jedinica je bazirana na digitalnoj obradi signalam, ima integrisan visokokvalitetni zvučnik  snage minimalno  3W, 80 dB SPL at 1m,  Izlaz za slušalice sa podesivom jačinom zvuka: 16-150 Ω, 70 mW 32 Ω. Kutija se povezuje sa 2 RJ 45  porta, propetljavanjem, i povezivanjem u redundantni loop , kojim se premošćava eventualno neispravna kutija.
Dužina vrata mikrofona  od 30 cm, imun na GSM ,  Ima Dvobojnu LED indikaciju (crvena/zelena boja). Sunđer za zaštitu od vjetra.
	2
	kom

	Mikrofonske kutije sa mikrofonom na guščijem vratu, sa uključenim crnim presporjnim kablom/ tip delegatska 
	Isporuka i postavka audio konferencijske jedinice sa mikrofonom na savitljivom vratu, koji je izmjenljiv i  kači se na konektor, tip delegatska  istog proizvođača. Vidni dio veze kačiti Crnim prespojnim kablom. 
Treba da posjeduje dugme "uključen/isključen"/ zahtjev za govor, koji  kontroliše sopstvenu kutiju. Jedinica je bazirana na digitalnoj obradi signalam, ima integrisan visokokvalitetni zvučnik snage minimalno  3W, 80 dB SPL at 1m,  Izlaz za slušalice sa podesivom jačinom zvuka: 16-150 Ω, 70 mW 32 Ω. Kutija se povezuje sa 2 RJ 45  porta, propetljavanjem, i povezivanjem u redundantni loop , kojim se premošćava eventualno neispravna kutija.
Dužina vrata mikrofona  od 30 cm, imun na GSM ,  Ima Dvobojnu LED indikaciju (crvena/zelena boja). Sunđer za zaštitu od vjetra. Tip kardioidni
	4
	kom

	Slušalice
	Isporuka i postavka slušalica
Impedansa: 63 Ohm;
Frekvencijski odziv: 10 Hz do 20 kHz;
Osetljivost: 106 dB/mW;
Audio konektor: 3,5 mm TRS muški sa 6,3 mm adapterom
	2
	kom

	Profesionalni displej sa zidnim nosačem
	Isporuka i postavka profesionalnog 50" LED 4K ekrana. Režim rada 24/7.Zidni nosač uključen. 
Maksimalna rezolucija 3840 x 2160
Osvetljenje: minimalno 420 nita / cd/m2  
Ugrađen zvučmik 2x10W
Konekcije: minimum 3x HDMI, 1x RJ45
Podržani tipovi video datoteka: 3GPP, ASF, AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, WMV, Xvid
Podržani tipovi audio datoteka: FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA
Ugao gledanja: 178 (89/89) stepeni
	2
	kom

	Rek za opremu
	Isporuka i postavka reka 27  U, 19" HE 600x600x1600. Rek police 1U, 400mm, 3 komada, Rack mount napojna letva sa 9 utičnih mjesta 3 komada, patch panel, sa svim pripadajucim dodacima
	2
	kom

	Mrežni svič
	Isporuka i postavka mrežno sviča namijenjenog za AV over IP sisteme, distribuciju audio i video sadržaja preko IP mreže, povezivanje profesionalne AV opreme i mrežne infrastrukture.
Minimalne tehničke karakteristike:
Tip uređaja: potpuno upravljivi (Fully Managed) Layer 2 / Layer 3 Ethernet svič.
Najmanje 8 × 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet portova sa podrškom za IEEE 802.3at PoE+.
Najmanje 2 × 10G SFP+ uplink porta.
Ukupan PoE budžet najmanje 220 W.
Maksimalna izlazna snaga po PoE portu najmanje 30 W.
Kapacitet komutacije (Switching Capacity) najmanje 56 Gbps.
Propusna moć (Forwarding Rate) najmanje 41,67 Mpps.
MAC tabela kapaciteta najmanje 16.000 adresa.
	2
	kom

	Neprekidno napajanje 
	Isporuka i postavka Online UPS-a sa dvostrukom konverzijom (Double Conversion)Snaga(VA): najmanje 3000 VA.Snaga(W): najmanje 2700 W (faktor snage izlaza najmanje 0,9).Ulazni nazivni napon: 220/230/240 VAC, 50/60 Hz. Mora imati najmanje 6 × IEC C13 izlaza. Mora biti predviđen za montažu u 19" rek, visine najviše 2U.Komplet mora sadržati šine i pribor za montažu u rek ormar.
	2
	kom

	Izrada tehničkih uslova na objektima
	Izrada tehničkih uslova na obektu, definisanje trasa, kablovske infrastukture i kablovske liste prema situaciji na objektu (na dvije lokacije po izboru naručioca) i ponuđenom  tehničkom rješenju
	1
	kom

	Instalacioni materijal  set
	Instalacioni materijal: Audio/Video /Cat 5E/6E stp kablovi i konektori. Komplet instalacionog materijala uraditi prema projektnom rješenju i trasama na objektu (za dvije predočene lokacije)
	1
	kom

	Soba za saslušanje djeteta - PTZ Ip kamera
	PTZ IP kamera sa 1/2.5" Exmor R CMOS senzorom efektivne rezolucije približno 8,5 MP, maksimalne izlazne rezolucije 3840 × 2160 (HDMI izlaz) i Full HD 1920 × 1080 do 60 fps (SDI izlaz), objektivom žižne daljine 4,4–52,8 mm sa 12x optičkim zumom, automatskim i ručnim fokusom, horizontalnim uglom gledanja približno 70°, podrškom za PoE++ (IEEE 802.3bt) napajanje, AI automatskim praćenjem i kadriranjem osobe (PTZ Auto Framing), Image Stabilizer, Image Flip, Day/Night režimom rada. Kamera mora podržavati IP streaming u rezolucijama 3840×2160, 1920×1080, 1280×720 i 640×360, pri protoku od 512 kbps do 50 Mbps, uz podršku za H.264, H.265, RTP/RTCP, RTSP, RTMP/RTMPS, SRT, NDI|HX i VISCA over IP. Kamera mora imati najmanje 1× HDMI izlaz, 1× 3G-SDI izlaz, 1× RJ45 Gigabit Ethernet (1000BASE-T), 1× 3,5 mm Mic/Line audio ulaz, podršku za najmanje 100 preset pozicija putem VISCA i 256 preset pozicija putem CGI, ugrađenu Tally lampu. Dimenzije približno 156,7 × 184 × 200 mm.   Uključen odgovarajuci zidni nosač 
	2
	kom

	Soba za saslušanje djeteta - Mikrofon
	Profesionalni RF kondenzatorski mikrofon sa kardioidnom usmjerenošću, modularne konstrukcije, frekvencijskim opsegom najmanje 30 Hz – 50 kHz, maksimalnim nivoom zvučnog pritiska najmanje 142 dB SPL, ekvivalentnim nivoom sopstvenog šuma najviše 13 dB(A), osjetljivošću približno –34 dBV/Pa (25 mV/Pa), balansiranim XLR-3M izlazom bez transformatora, napajanjem 48 V fantom, nominalnom izlaznom impedansom 25 Ω. U set uključiti stoni nosač
	2
	kom

	Soba za saslušanje djeteta - Slušalice
	Profesionalne jednostrane (single-ear) slušalice sa dinamičkim mikrofonom
impedansa slušalice: 80 Ω.
Frekvencijski opseg slušalice: najmanje 10 Hz – 30 kHz.
Nominalni nivo zvučnog pritiska slušalice: približno 100 dB SPL.
	2
	kom

	Instalacija 
	Instalacija, konfiguracija, testiranje i puštanje u rad  kompleta isporučene opreme i softvera (za obje lokacije)
	1
	kom

	Obuka 
	Obuka korisnika u trajanju od 2 radna dana, po lokaciji. Za snimanje i transkript
	1
	kom

	Projekat
	Projekat izvedenog stanja na obje lokacije
	1
	kom







[bookmark: _Toc62730555]3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 70.000,00 €;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet nabavke predstavlja tehničku i funkcionalnu cjelinu i nije ga moguće podijeliti po partijama. 

4. ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za – nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za – nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija) – nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi – nije primjenjivo.


5. PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .
[bookmark: _Toc62730556]6. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Način utvrđivanja ekvivalentnosti – nije primjenjivo.
[bookmark: _Toc62730557]7. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
8. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

· garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 8 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.
[bookmark: _Toc62730559]9. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]: [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


 cijena, 
 odnos cijene i kvaliteta,
 trošak životnog ciklusa.

 odnos cijene i kvaliteta (najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova - maksimalan rok za isporuku je 60 dana od zaključenja ugovora).

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:
Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:
Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*80
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Kvalitet 20 bodova - Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova - 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcionalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok isporuke iskazan u danima/ponuđeni rok isporuke x 20.
Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke, iskazan u danima. Maksimalan rok za isporuku je 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

[bookmark: _Toc62730560]10. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

	na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

	u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju.

[bookmark: _Toc62730561]11. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 23.07.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 23.07.2026. godine u 10:00 sati. 

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Novaka Miloševa 46/1, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 23.07.2026. godine do 10:00 sati.

[bookmark: _Toc62730562]12. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
[bookmark: _Toc62730563]13. TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]14. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu dostavi putem ESJN-a verifikovanu elektronskim potpisom.

[bookmark: _Toc62730565]15. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom će sadržati i sljedeće: 

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1.	ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
2.	radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
3.	kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
          3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u  
          vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja 
          priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
          3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog 
          zakona,
4.	ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Rok važenja ponude je 30 (slovima: trideset) dana od dana otvaranja ponuda.

Rok plaćanja je: u roku do 30 dana nakon uredno ispostavljene fakture i potpisanog Zapisnika o primopredaji i puštanju opreme u rad.

Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izvršioca broj ____________, banka ___________________ (Izvršilac je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).

Garantni rok – minimum tri godine (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude). Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji i puštanju opreme u rad od strane ovlašćenog lica Naručioca i Ponuđača. Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenoj opremi pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, odnosno koje su nastale greškom proizvođača, izabrani ponuđač biti dužan da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni sve nedostatke koji se pokažu u garantnom roku. Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 15 dana od dana prijem pisanog obavještenja od strane Naručioca. Garancija obuhvata opravku utvrđenih neispravnosti ili zamjenu djelova / sklopova u kvaru. Eventualno zamijenjeni rezervni djelovi moraju imati garantni rok koji ne može biti kraći od garantnog roka koji je dat za predmetnu opremu.

[bookmark: _Toc62730566]16. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.





















[bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]17. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Sekretarijat Tužilačkog savjeta
Broj: 04-32-2/2026
Mjesto i datum: Podgorica, 07.07.2026.godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 03/23 i 11/23),




Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 30 iz Plana javne nabavke broj 04-2-1/2026 od 31.01.2026. godine, za nabavku sistema za saslušanje maloljetnika nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca Hermin Šabotić
                  s.r.

Službenik za javne nabavke Andrija Mašanović
 s.r. 

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Andrija Mašanović
s.r.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Andrija Mašanović
s.r.

 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Jelena Stevančević
s.r.

 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Niko Radoman
s.r.





[bookmark: _Toc62730568]18. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.


