MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-40/26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 55
Djelovodni br. 01-426/26-2519/5
Podgorica, 10.7.2026.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje: 
IZMJENU BR. 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI BULEVARA VELJE BRDO SA
PRATECOM INFRASTRUKTUROM

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenjaju se Pozicije 14,15,19,20,53,68,68 I 78 i sada glase:

	14
	SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ
	Iskop u širokom otkopu na trasi d) Široki iskop tla i stijenske mase u materijalu IV i V kategorije prema projektovanim profilima, kotama i nagibima kosina, sa utovarom i transportom iskopanog materijala na deponiju na lokaciji KP 387/1.  Radovi obuhvataju primjenu odgovarajuće mehanizacije, hidrauličnih čekića, kao i miniranje gdje je potrebno, uključujući izradu i sprovođenje projekta miniranja, bušenje, punjenje i aktiviranje minskih bušotina, te glatko (konturno) miniranje radi očuvanja stabilnosti kosina. U obračun je uključen i materijal dobijen iskopom postojećeg tampona na veznim saobraćajnicama Podgorica–Spuž i Ul. Boška Buhe, debljine 40 cm, kao i tampon sloj ispod postojećih betonskih trotoara i prilaza, debljine 20 cm.  (Jedinična cijena obuhvata iskop tla i stijenske mase, primjenu hidrauličnih čekića, bušenje, miniranje i aktiviranje minskih bušotina, uklanjanje labavog materijala, planiranje i čišćenje kosina, utovar, transport i deponovanje iskopanog materijala, privremeno odvodnjavanje, kao i sve potrebne mjere zaštite, osiguranja gradilišta i regulacije saobraćaja ) 
	373164.19
	m3

	15
	SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ
	Iskop u širokom otkopu na trasi d) Široki iskop tla i stijenske mase u materijalima  VI kategorije prema projektovanim profilima, kotama i nagibima kosina, sa utovarom i transportom iskopanog materijala na deponiju na lokaciji KP 387/1. Radovi obuhvataju primjenu odgovarajuće mehanizacije, hidrauličnih čekića, kao i miniranje gdje je potrebno, uključujući izradu i sprovođenje projekta miniranja, bušenje, punjenje i aktiviranje minskih bušotina, te glatko (konturno) miniranje radi očuvanja stabilnosti kosina. ( Jedinična cijena obuhvata iskop tla i stijenske mase, primjenu hidrauličnih čekića, bušenje, miniranje i aktiviranje minskih bušotina, uklanjanje labavog materijala, planiranje i čišćenje kosina, utovar, transport i deponovanje iskopanog materijala, privremeno odvodnjavanje, kao i sve potrebne mjere zaštite, osiguranja gradilišta i regulacije saobraćaja ).
	693019.2
	m3

	19
	SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ
	Izrada bankina od drobljenog kamenog agregata iz iskopa sa prethodnim drobljenjem, prosijavanjem i klasiranjem materijala, prema dimenzijama, kotama i detaljima iz projekta,  granulacije 0/31.5 mm, u zbijenom sloju debljine d=5 cm, širine prema projektu. Materijal mora zadovoljiti uslove kvaliteta prema važećim MEST/EN standardima za nevezane agregate. ( U cijenu uračunati, transport, razastiranje, profilisanje, kvašenje i zbijanje materijala, pripremu i nivelaciju podloge, potrebnu mehanizaciju, radnu snagu, kao i sav potreban rad i materijal za potpuno završenu poziciju )
	2990
	m2

	20
	SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ
	Izrada stabilizovanih bermi od drobljenog kamenog agregata  iz iskopa sa prethodnim drobljenjem, prosijavanjem i klasiranjem materijala, prema dimenzijama, kotama i detaljima iz projekta, prema dimenzijama, kotama i detaljima iz projekta. Materijal mora zadovoljiti uslove kvaliteta prema važećim MEST/EN standardima za nevezane agregate. ( U cijenu uračunati, transport, razastiranje, profilisanje, kvašenje i zbijanje materijala, pripremu i nivelaciju podloge, izvođenje bermi prema projektovanim nagibima i uslovima odvodnje, potrebnu mehanizaciju, radnu snagu, kao i sav potreban rad i materijal za potpuno završenu poziciju ).
	140
	m2

	53
	KONSTRUKCIJA - GEOTEHNIČKA SIDRA
	Bušenje, nabavka, ugradnja, injektiranje geotehničkih pasivnih sidara dužine 3 m za stabilizaciju labilnih djelova kosina iskopa sa uređenjem glave sidra, sa testiranjima i provjerom nosivosti. Projektantska procjena je da se sidrima štiti 10% površina koje se oblažu putarskim mrežama. Sidro je prečnika ø25 kvaliteta B500B / S460. Obračun po m' stvarno ugrađenih sidara, prema odobrenju nadzornog organa i projektanta.
	4944
	m

	68
	FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI
	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovode u materijalu IV kategorije dubine do 2m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebno podgrađivanje rova kao i iskop za priključne kanale. Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda . Iskop prema tabelarnim dokaznicama.
	22513.4
	m3

	69
	FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI
	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovode u materijalu V i VI kategorije dubine od 2 do10m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebno podgrađivanje rova kao i iskop za priključne kanale. Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda . Iskop prema tabelarnim dokaznicama.
	6572.88
	m3

	78
	FEKALNA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI
	Nabavka transport I ugradjivanje korugovanih cijevi za otpadne vode DN500 SN8, od polietilena HDPE PE 100 prema DIN 16961 tip III ID red, naznacene obodne krutosti sa fabricki ugradjenim naglavkom u koji je integrisana elektrofuziona spojnica. Spajanje se odvija sa elektro fuzionoim zavarivanjem. Unutrasnji zid cijevi mora da bude koncipiran za ispiranje pod visokim pritiskom od 120 bara na mlaznici, najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 u uputsvu proizvodjaca. Obracun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. U specifikaciji je dat nutrašnji prečnik.                
	5338.23
	m



Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:
[bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  27.07.2026. godine do 10 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana 27.07.2026. godine u 10 sati.
Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom,  a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.
Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu  neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“  i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.
ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.
O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.
 Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se: 
neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica
preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica
radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 27.07.2026. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“   

                 Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 
Milica Vukčević, s.r.
