Ministarstvo javnih radova
ul. Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica	 
Broj: 01-426/26-2685/1
Podgorica, 20.07.2026.godine


POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 04-40/26 od 10.06.2026.godine
(šifra postupka #117151) za izvođenje radova na izgradnji Bulevara Velje brdo sa pratećom infrastrukturom
Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore: 

Pitanje: 
Vezano za predmetnu Tendersku dokumentaciju, molimo vas da nam odgovorite na sljedeća pitanja:
[image: ]
Pitanje 1:  Da li se za navedenu stavku moze pojasniti sta je obuhvaceno obzirom da je opisom bitnih karakteristika predmetne nabavke to nejasno?

2. Obrazloženje 2
	[bookmark: _Hlk235442053]
	ELEKTRO
	
	

	
	ENERGETSKE
	Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog
	

	111
	INSTALACIJE -
	polivinilhlorida 	koja se postavlja na 20 cm od površine
	24 kom

	
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	zemlje. Ukupno za rad, računato po metru trake:
	


	
Pitanje 2:
Da li se za navedenu stavku moze pojasniti sta je obuhvaceno obzirom da je opisom bitnih karakteristika predmetne nabavke to nejasno?

3.	Obrazlozenje 3.
Stavkama iz predmjera 146-154 je u Opisu predmeta nabavke navedeno da se radi o MATERIJALIMA, dok je u Bitnim karakteristikama predmetne nabavke navedeno da se obracunava ukupno za materijal I rad.
Stavkama iz predmjera 159-162 je u Bitnim karakteristikama predmetne nabavke uključena i ugradnja materijala iz stavke 146-162.

	
	ELEKTRONSKE
	Nabavka, isporuka I ugradnja krute PVC cijevi 0110/3.2mm, dužine 6m,
	

	146
	KOMUNIKACIONE
	
	6.247 kon

	
	MREŽE - MATERIJAL
	žute boje. Ukupno za materijal i rad:
	

	
	ELEKTRONSKE
	Nabavka, isporuka I ugradnja gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi
	

	147
	KOMUNIKACIONE
	
	6.247[image: ]	[image: ]	[image: ]

	
	MREŽE - MATERIJAL
	0110/32 mm. Ukupno za materijal i rad:
	

	
	ELEKTRONSKE
	Nabavka, isporuka I ugradnja PVC uvodnice 0 1 10/3.2 mm, dužine m.	[image: ]
	

	148
	KOMUNIKACIONE
	[image: ]
	1.670[image: ]	[image: ]	[image: ]

	
	MREŽE - MATERIJAL
ELEKTRONSKE
	Ukupno za materijal i rad:
	

	149
	KOMUNIKACIONE
	Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog PVC držača 1 10/4. Ukupno za
	1.219 kon

	
	MREŽE - MATERIJAL[image: ]
	materijal i rad:
	

	
	ELEKTRONSKE
	Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog PVC držača 1 10/6. Ukupno za
	

	150
	KOMUNIKACIONE
	
	5.434 kon

	
	MREŽE - MATERIJAL
	materijal i rad:
	

	
	ELEKTRONSKE
	Nabavka, isporuka i ugradnja čepova za zatvaranje PVC cijevi 0 1 10/3.2
	

	151
	KOMUNIKACIONE
	
	114 kom

	
	MREŽE - MATERIJAL
	mm. Ukupno za materijal i rad:
	

	
	ELEKTRONSKE
	Nabavka, isporuka i ugradnja PTT trake za upozorenje. Ukupno za materijal
	

	152
	KOMUNIKACIONE
	
	6.653 m

	
	MREŽE - MATERIJAL
	i rad:
	

	
	ELEKTRONSKE
	Nabavka, isporuka i ugradnja TK lakog poklopca sa ramom (nosivosti
	

	153
	KOMUNIKACIONE
	
	151 kom

	
	MREŽE - MATERIJAL
	250kN) Ukupno za materijal i rad:
	

	
	ELEKTRONSKE
	Nabavka, isporuka i polaganje sitnog pijeska granulacije 0-4 mm za
	

	154
	KOMUNIKACIONE
	
	1.200 m3

	
	MREŽE MATERIJAL
	oblaganje PVC cijevi, Ukupno za materijal i rad:
Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova: - iskop
	

	
	ELEKTRONSKE
	rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja pijeska 	O cm, -polaganje
	

	159
	KOMUNIKACIONE
	PVC cijevi, -nasipanje pijeska između cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja
	881 m

	
	MREŽE KABLOVKSA
	pijeska d=10 cm, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, [image: ]
	

	
	KANALIZACIJA
	postavljanje pozor trake; -uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: za 2x2xPVCOl I Omm (60x1 15cm)- u asfaltu
Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova: - iskop
	

	
	ELEKTRONSKE
	rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, -polaganje
	

	
	KOMUNIKACIONE
	PVC Cijevi, -nasipanje pijeska izmedu cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja
	


	160
	MREŽE - KABLOVKSA
	pijeska d=10 cm, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, -
	338 m

	
	KANALIZACIJA
	postavljanje pozor trake; -uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: za 2x2xPVCOl I ()mm (60x85cm)- u trotoaru i zemlji
	


[image: ]

	
	
	Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova: - iskop
	

	
	ELEKTRONSKE
	rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, -polaganje
	

	
	KOMUNIKACIONE
161
	PVC cijevi, -nasipanje pijeska između cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja
	219 m

	
	MREŽE - KABLOVKSA
	pijeska d—10 cm, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, -
	

	
	KANALIZACIJA
	postavljanje pozor trake; -uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: za 3x2xPVCOl 10mm (60x115cm)- u asfaltu
Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC Cijevi sa opisom radova: - iskop
	

	
	ELEKTRONSKE
	rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, -polaganje
	

	
	KOMUNIKACIONE
162
	PVC Cijevi, -nasipanje pijeska između cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja
	5.215 m

	
	MREŽE - KABLOVKSA
	pijeska d=IO cm, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, [image: ]
	

	
	KANALIZACIJA
Pitanje 3:

	postavljanje pozor trake; -uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: za 3x2xPVCOl I ()mm (60x85cm)- u trotoaru i zemlji
	


Da li se stavke 146-154 odnose iskljucivo na nabavku materijala navedenih u Bitnim karakteristikama predmetne nabavke, dok stavke 159-162 iskljucivo na radove navedene u Bitnim karakteristikama predmetne nabavke ?
[image: ]

Pitanje 4:
 
U stavkama 94—96 predviđene su PEHD rebraste kanalizacione cijevi uz navođenje standarda EN 1401. Budući da se EN 1401 odnosi na PVC-U cijevi sa punim zidom, a PEHD rebraste cijevi se uobičajeno proizvode prema EN 13476, molimo da potvrdite koji standard i tehničke karakteristike (EN 13476 ili drugi odgovarajući standard) važe za predmetne PEHD cijevi

[image: ]

Pitanje 5:
U tehničkoj specifikaciji stavke 134 -136 Električna instalacija osvetljenja navedene su kataloške oznake, tačne dimenzije, masa i druge karakteristike koje odgovaraju konkretnim modelima proizvođača Thorn, čime je praktično onemogućeno nuđenje ekvivalentnih proizvoda drugih proizvođača. Molimo da izmijenite tehničku specifikaciju na način da se definišu isključivo funkcionalne, fotometrijske i tehničke karakteristike neophodne za ispunjenje zahtjeva projekta i standarda MEST EN13201, te da se izostave karakteristike koje identifikuju konkretan proizvod kako bi se omogućila ravnopravna konkurencija ponuđača.

6.Obrazlozenje 6.[image: ]
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA -
HORIZONTALNA
	231	Farbanje biciklističke staze crvenom bojom:	18.244,79 m2
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Pitanje 6:
U stavci 231 nije definisan sistem završne obrade. Molimo da precizirate vrstu materijala (hladna plastika, MMA, epoksid, akril ili drugo), debljinu nanosa i zahtijevanu protivkliznost kako bi mogli formirati ponudu.
Odgovor: Sve tehničke specifkacije su preuzete su iz revidovanog glavnog projekta, koji kao obevezujući dokument definiše tehnička rješenja i uslove realizacije. Projekat je dostupan na web site-u naručioca.


                                                                                                         Predsjednik Komisije
[bookmark: _GoBack]                                                                                                              Milica Vukčević, s.r.
2
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4.  Obrazlozenje 4.  Nabavka, transport i  ugradivanje kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih  cijevi sa jednoličnim presjekom zida, prema standardu EN 1401 klase Sn4,  sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969   

 ATMOSFERSKA  

 94  KANALIZACIJA   -   INSTALATERSKI  RADOVI   ATMOSFERSKA  Cijevi se ugraduju na predhodno izradenoj posteljici od pijeska u svemu  prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban  rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu  prena detaljima iz pro jekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po ml  montiranih i od nadzora primljenih PEHD R cijevi DN315mm   Nabavka, transport i ugradivanje kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih  cijevi sajednoličnim presjekom zida, prema standardu ENI 401 klase Sn4,  sa  zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969  246,54 m'  

 95  KANALIZACIJA   -   INSTALATERSKI  RADOVI   ATMOSFERSKA  Cijevi se ugraduju na predhodno izradenoj posteljici od pijeska u svemu  prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je  obuhvaćen sav potreban  rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu  prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po ml  montiranih i od nadzora primljenih PEHD R cijevi DN400mm   Nabavka, transport i ugra divanje kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih  Cijevi sa jednoličnim presjekom zida, prema standardu ENI 401 klase Sn4,  sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969  486,99  m'  

 96  KANALIZACIJA  -  Cijevi se ugrađuju na predhodno  izrađenoj posteljici od pijeska u svemu  1.567,96  

  INSTALATERSKI  RADOVI  prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenomje obuhvaćen sav potreban  rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu  prena detaljima iz projekta i pro pisima za ovu vrstu radova. Obračun po m I  montiranih i od nadzora primljenih PEHD R cijevi DN600mm  mT  
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5.   Obrazlozenje 5.  

  Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED svjetiljke SI  minimalnih  projektnih performansi potrebnih za ostvarenje zahtijevanog nivoa usluge  javne rasvjete u skladu sa standardom MEST EN 13201 : LED modulima  koji se napajaju sa 500mA, temperature boje izvora svijetla 4000K,  izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke   173161m, ulazna snaga svjetiljke  106. I W, efikasnosti 163.2m/W, elektronski predspojni uredjaj, klasa  elektricne izolacije II, stepena zastite IP66, klasa mehanicke zastite IK09,  100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 95% inicijalne  vrijed nosti pri temperaturi od 25 0 C, tijelo svetiljke izradjeno od livenog  aluminijuma (EN AC - 44300), svijetlo sive boje , sa protektorom u formi   

 ELEKTRO  kaljenog stakla, zaštita od prednapona: jednopulsni zajednički način rada   

 ENERGETSKE  u mreži IOkV i  višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV i višepulsni   

 INSTALACIJE  -  diferencijalni naćin rada u mreži 6kV, ukoliko je instalacija zasnovana na   

 ELEKTRIČNA  DALI protokolu, primijeniti višepulsni zajednički i diferencijalni način  304 kom  

 INSTALACIJA  rada u mreži 6kV, zahvaljujuci najboljoj leguri u klasi otpornost na   

 OSVJETLJENJA  koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223, predvidjena za montazu na  vrhu stuba sa priključnim adapterom i za bocnu montazu (na liri) , sa  mogucnoscu  korekcije nagiba od 0 0 /5  0 /10 0 /15 0 /20 0  u slucaju montaze na  vrhu stuba i  - 15 0 / - 10 0 / - 5 0 /0 0 /5/109/15 0  u slucaju bocne montaze (na liri),  opremljena sa sklopom za redukciju potrosnje elektricne energije  efektivno 3 sata prlje i 5 sati nakon proracunate ponoci , opcija redukcije  potrosnje moze biti deaktivirana na jednostavan nacin pri montazi  svetiljke, svjetiljka posjeduje CE, ENEC i ENEC Plus sertifikate,  dimenzija 718 x 224 x 114 mm tezine 7.7 kg, IP 721.50 - 740 NR M BS  3550 CL2 M60 ANT ili ekvivalent proizvo djaca Thorn ili ekvivalent.  Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvorom svetla i potrebnom  opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:   Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED svjetiljke S2 minimalnih  projektnih performansi potrebnih za ostvarenje zahtij evanog nivoa usluge  javne rasvjete u skladu sa standardom MEST EN 13201 : LED modulima  koji se napajaju sa 500mA, temperature boje izvora svijetla 4000K,  izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 173161m, ulazna snaga svjetiljke  106. I W, efikasnosti 163.2m/W , elektronski predspojni uredjaj, klasa  elektricne izolacije II, stepena zastite IP66, klasa mehanicke zastite  11<09, 100.000 radnih sati prlje opadanja svjetlosnog fluksa 95%  inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25  0 C, tijelo svetiljke izradjeno od  l ivenog aluminijuma (EN AC - 44300), svijetlo sive boje , sa protektorom  u formi   

 ELEKTRO  kaljenog stakla, zaštita od prednapona: jednopulsni zajednički način rada   

 ENERGETSKE  u mreži 10kV i višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV i višepulsni   

 INSTALACIJE  -  diferencijalni naćin rada u mreži 6kV, ukoliko je instalacija zasnovana na   

135  ELEKTRIČNA  DALI protokolu, primijeniti višepulsni zajednički i diferencijalni način  12 kom  

 INSTALACIJA  rada u mreži 6kV, zahvaljujuci najboljoj leguri u klasi   otpornost na   

 OSVJETLJENJA  koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223, predvidjena za montazu na  vrhu stuba sa priključnim adapterom i za bocnu montazu (na liri) , sa  mogucnoscu korekcije nagiba od 0 0 /5 0 /10 0 /15 0 /20 0  u slucaju montaze na  vrhu stuba i  - 15 0 / - 10 0 / - 5 0 /0 0 /5/10 0 /15  0  u slucaju bocne montaze (na liri),  opremljena sa sklopom za redukciju potrosnje elektricne energije  efektivno 3 sata prije i 5 sati nakon proracunate ponoci, opcija redukcije  potrosnje moze biti deaktivirana na jednostavan nacin   pri montazi  svetiljke, svjetiljka posjeduje CE, ENEC i ENEC Plus sertifikate,  dimenzija 718 x 224x 114 mm tezine 7.7 kg, s IP 72L50 - 740 NR M BS  3550 CL2 M60 ANT ili ekvivalent proizvodjaca Thom ili ekvivalent.  Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvoro m svetla i potrebnom  opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:   

 ELEKTRO  Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED svjetiljke S3 minimalnih   

 ENERGETSKE  projektnih performansi potrebnih za ostvarenje zahtijevanog nivoa usluge   

136  INSTALACIJE  -  javne  rasvjete u skladu sa standardom MEST EN 13201: LED modulima  9 kom  
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l. Obrazlozenje 1.  

  Sahtovi na  kolektorima ciji je precnik kolektora = 600 mm i  veći. Kao što je naglašeno u tehničkom izveštaju donji dio šahta   

 ATMOSFERSKA  se radi sa proširenjem Predmjer radova za 145 ovakvih okana   

98  KANALIZACIJA  -  Beton temelja, zidova, srednje i gornje ploče  od C30/37 - 0.48m3   Oplata temelja, zidova i srednje i donje ploce armatura  - 3.33m2  55 kom  

 RAZNI RADOVI  Penjalice - 9 Obrada kinete i dijela zidova na cementnom malteru   1:1 0.28m2 Jednodjelneslilvnicke reseteke za opetrecenje   D400 - 1   
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