Tehničke specifikacije i obrasci

1. UVOD

Regionalni vodovodni sistem Crnogorskog primorja je jedan od najznačajnijih državnih infrastrukturnih projekata. Realizacijom ovog Projekta je prevaziđen višedecenijski problem nedostatka vode u primorskim opštinama, pogotovo u toku ljetnjeg perioda.

Regionalni vodovodni sistem se sastoji iz dva podsistema:

I. Kontinentalni dio

Kontinentalni dio se sastoji od vodozahvata sa postrojenjem za proizvodnju vode „Bolje Sestre“, magistralnog cjevovoda „Bolje Sestre-Reljići“ (dijelom po dnu Skadarskog jezera), pumpne stanice „Reljići“, magistralnog cjevovoda „Reljići - Đurmani“ (dijelom kroz hidrotehnički tunel „Sozina“) i rezervoara „Đurmani“.

II. Obalni dio

Obalni dio se sastoji iz Južnog i Sjevernog kraka. Sjeverni krak sa pripadajućim prekidnim komorama i rezervoarima se proteže od rezervoara „Đurmani“ do lokalnog vodovodnog sistema Budve (gravitaciono) i pumpne stanice „Budva“, preko koje se vrši transport vode do lokalnih vodovodnih sistema Kotora, Tivta i Herceg Novog.

Južni krak sa pripadajućim prekidnim komorama i rezervoarima se proteže od rezervoara „Đurmani“ do lokalnog vodovodnog sistema Bara (gravitaciono) i pumpne stanice „Belveder“ preko koje se vrši transport do lokalnog vodovodnog sistema „Ulcinj“.

2. PREDMET NABAVKE

Radovi na čišćenju vodoizvorišta „Bolje Sestre“ podrazumijevaju dvije osnovne aktivnosti:
- radovi na izmuljavanju dna vodozahvata izvorišta, i
- radovi na čišćenju vodozahvata izvorišta od nabujale vegetacije i eventualnih truležnih ostataka vegetacije.

Radovi moraju biti usklađeni sa radom pumpnog postrojenja i dozvoljeni su svakog dana u periodu od 8:00 do 18:00 časova.

3. OPŠTI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA
Za izvođenje radova važe sljedeći opšti uslovi:
Radovi se izvode sopstvenom radnom snagom i odgovarajućom opremom, od strane profesionalnih ronilaca.
Ponuđači će dostaviti ponudu po principu „ključ u ruke“, odnosno ponuđena cijena mora obuhvatiti sve radove neophodne za potpuno čišćenje vodoizvorišta (bez obzira na okvirne količine navedene u predmjeru radova), jer se dodatni radovi neće odobravati. Takođe, količine radova navedene u predmjeru su okvirne i neće se naknadno mjeriti. Imajući u vidu specifičnost radova, ponuda podrazumijeva da se ponuđač upoznao sa stanjem, količinom i obimom neophodnih radova, opštim uslovima izvršenja radova, ograničenjima koja mogu da utiču na metode izvođenja radova, fizičkim uslovima specifičnim za lokaciju, mogućnosti snabdijevanja električnom energijom i gorivom, i svim ostalim uslovima koji mogu da utiču na izvođenje i cijenu radova. Ponuda takođe podrazumijeva da je ponuđač saglasan sa opisom radova datim u predmjeru i da je razumio sve specificirane i podrazumijevane aktivnosti za uspješno izvršenje ugovora.
Odabrani ponuđač je dužan da:
· ugovoreni posao izvrši po propisima i standardima koji važe za profesionalno izvođenje radova pod vodom;
· u toku izvođenja radova, o svom trošku, preduzme mjere obezbjeđenja sigurnosti ljudi, izvedenih radova i okoline - susjednih objekata, uređaja, instalacija i dr; 
· nadoknadi sve štete koje prilikom izvođenja ugovorenog posla pričini Naručiocu ili trećim licima, te da Naručiocu refundira iznos štete nastale u vezi sa tim poslom koju je on platio trećim licima;
· o svom trošku osigura lica koja angažuje za izvršenje ugovorenog posla za sve slučajeve povrede na radu ili nesreće na poslu, kao i radove koji su predmet ovog ugovora za sve slučajeve rizika nastanka štete od početka do primopredaje radova.

	R.B.
	Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke 
	Jedinica mjere
	Količina 

	1.
	Izmuljivanje dna vodozahvata izvorišta sa ispustom materijala u jezero na odgovarajućoj udaljenosti. Izvorište je potrebno očistiti u potpunosti do stijene. Dosadašnja izmuljivanja su potvrdila okvirne količine mulja koje ne prelaze 130 m3 zapremine.
	/
	paušal
	100%

	2.
	Ručno čišćenje spoljnih zidova dva cjevovoda DN 800 mm (uključujući i pripadajuće usisne korpe) od podvodne biljne vegetacije i naslaga. Voditi računa da ne dođe do oštećenja spoljašnje obloge cjevovoda.
	/
	m2
	80

	3.
	Ručno čišćenje vertikalnih betonskih zidova od podvodne biljne vegetacije i naslaga.
	/
	m2
	150

	4.
	Ručno čišćenje prelivnog praga i gumene membrane od podvodne biljne vegetacije i naslaga.
	/
	m2
	120

	5.
	[bookmark: _GoBack]Čišćenje vodozahvata izvorišta od nabujale podvodne vegetacije i truležnih ostataka.
	/
	m2
	100

	6.
	Ispiranje izvorišta vodenim mlazom pod pritiskom između kamenih oblutaka.
	/
	m2
	70

	7.
	Izrada foto izvještaja o izvršenim aktivnostima (stanje prije i nakon čišćenja).
	/
	paušal
	100%



Obilazak vodoizvorišta Bolje Sestre sa zainteresovanim ponuđačima je moguć svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 časova, uz najavu o obilasku koja se dostavlja najmanje 24 časa prije planiranog dana obilaska i koja sadrži detaljne informacije o broju i generalijama zainteresovanih lica, eventualnoj opremi koja se unosi u krug postrojenja i sl.

U toku posjete biće omogućeno i ispitno ronjenje radi procjene obima i vrijednosti radova (uz upotrebu sopstvene opreme i na sopstvenu odgovornost).

Plaćanje će biti izvršeno nakon izvedenih radova, po dostavljanju izvještaja. 


Obrazac A
IZJAVA
O ANGAŽOVANJU RADNE SNAGE


Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač ____________________za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju radova na čišćenju vodoizvorišta „Bolje Sestre“, u skladu sa uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi. 

	
Red.
br.

	Prezime i ime
	
Školska sprema i zvanje

	Licenca, odobrenje i sl.
	Funkcija koju
će zauzimati
	Način angažovanja

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	




Prilozi:
· Licence, odobrenja ili sl., za angažovano tehničko osoblje;
· Dokazi o načinu angažovanja tehničkog osoblja (kopija radne knjižice, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o djelu ili sl.).


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________
(ime, prezime i funkcija)


___________________________
(potpis)
						M.P.


Obrazac B

LISTA
OSNOVNIH SREDSTAVA I OPREME


Ovlašćeno lice ponuđača _________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač ____________________________ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje radova na čišćenju vodoizvorišta „Bolje Sestre“ i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi.

	Red.
br.
	Vrsta i karakteristike sredstava i opreme
	Pravni osnov raspolaganja 
(svojina/zakup/
podugovor...)
	Godina
proizvodnje
	Količina sredstava i opreme sa kojima 
ponuđač
raspolaže

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	




Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________
(ime, prezime i funkcija)


___________________________
(potpis)

						M.P.

5
