DOO „Vodovod I kanalizacija“ Ulcinj
Broj: 456
Ulcinj, 25.03.2022. godine

	U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG”, br. 074/19) Naručilac vrši izmjenu tenderske dokumentacije za otvoreni postupak objavljeno na CEJN pod šifrom br 16401.  od 18.03.2022. godine u dijelu: 
1.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE
Mijenjaju se stavke pod rednim brojem 25,29,30,36,37,43,44,45,80,81,82,83 i110
Prije izmjene:
	R. Br.
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	25
	
Zupčasta spojnica

	Φ 11 NP16
	kom
	1

	29
	Šaht poklopac laki saobraćaj
	Φ600 , liveno železni - teški
	kom
	1

	30
	
Šaht poklopac teški saobraćaj
	Φ 600, liveno železni - laki
	kom
	1

	36
	Reparaciona šelna
	DN 200 ACC tip D
	kom
	1

	37
	
Reparaciona šelna
	D250 ACC tip D
	kom
	1

	43
	Ovalno klinasti zasun
	DN 250 NP10
	kom
	1

	44
	
Ovalno klinasti zasun
	DN 150 NP10
	kom
	1

	45
	Ovalno klinasti zasun
	DN 200 NP10
	kom
	1

	80
	VJ Ultragrip U
	DN150 158.2-192.2, PN 16 bar , materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ160mm i AC cijevi DN 150 klase C. Testirano Prema standardu EN 1266
	kom
	1

	81
	
VJ Ultragrip U
	DN 200 218.1-256.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ225mm i AC cijevi DN 200 klase D. Testirano Prema standardu EN 1266
	kom
	1

	82
	VJ Ultragrip U
	DN300 315.0-356.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ350mm i AC cijevi DN 300 klase D. Testirano Prema standardu EN 1266
	kom
	1

	83
	
VJ Ultragrip U
	DN 250 266.2-310.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ280mm i AC cijevi DN 250 klase d. Testirano Prema standardu EN 1266
	kom
	1

	110
	VJ Ultragrip U
	DN450- 510.0 PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ480mm i AC cijevi DN 450 klase D. Testirano Prema standardu EN 1266
	kom
	1



Posle izmjene:
	R. Br.
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	25
	
Zupčasta spojnica

	Φ110 NP 16
	kom
	1

	29
	Šaht poklopac laki saobraćaj
	Φ600 , liveno železni - laki
	kom
	1

	30
	
Šaht poklopac teški saobraćaj
	Φ 600, liveno železni - teški
	kom
	1

	36
	Reparaciona šelna
	DN 200 ACC tip D, nerđajući čelik
	kom
	1

	37
	
Reparaciona šelna
	D250 ACC tip D ,nerđajući čelik
	kom
	1

	43
	Ovalno klinasti zasun
	DN 250 NP10, F5
	kom
	1

	44
	
Ovalno klinasti zasun
	DN 150 NP10, F5
	kom
	1

	45
	Ovalno klinasti zasun
	DN 200 NP10, F5
	kom
	1

	80
	VJ Ultragrip U
	DN150 158.2-192.2, PN 16 bar , materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ160mm i AC cijevi DN 150 klase C. Testirano Prema standardu EN 12266
	kom
	1

	81
	
VJ Ultragrip U
	DN 200 218.1-256.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ225mm i AC cijevi DN 200 klase D. Testirano Prema standardu EN 12266
	kom
	1

	82
	VJ Ultragrip U
	DN300 315.0-356.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ350mm i AC cijevi DN 300 klase D. Testirano Prema standardu EN 12266
	kom
	1

	83
	
VJ Ultragrip U
	DN 250 266.2-310.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ280mm i AC cijevi DN 250 klase d. Testirano Prema standardu EN 12266
	kom
	1

	110
	VJ Ultragrip U
	DN450- 510.0 PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ480mm i AC cijevi DN 450 klase D. Testirano Prema standardu EN 12266
	kom
	1




2.   USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA               IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE:
U ovom djelu dodaje se uslov  garancija kvaliteta:
	
Garancija kvaliteta: Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, dužan je prilikom svake isporuke dostavi ateste i to za: PE cijevi  EN 12201, za fazonske komade. EN 545, za univerzalne spojnice tip U izvještaj o zdrastvenoj ispravnosti izdatu od akreditovane labaratorije prema ISO/IEG 17025, ne stariji od 12 mjeseci . Za pocinkovani fiting EN 10242 kojim ćese dokazati da kvalitet ponuđenog materijala odgovara uslovima/ normama zahtjevanim tenderskoj dokumentacijom.


	
Drugi uslovi



                                    Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke: Mahir Hodža
                                                                                                                                s.r.
                                                                                                      Leonore Rudović
                                                                                                         s.r.
                                                                                                          Agron Mehmedi
                                                                                                         s.r.
