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1. [bookmark: _Toc44578270]POZIV ZA NADMETANJE
	

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac:
DOO „Čistoća” Pljevlja
	Lice/a za davanje informacija:
Miroslav Gogić,Službenik za javne nabavke.
Aleksandar Čolović,Šef službe za komercijalne poslove

	Adresa: 
Narodne Revolucije bb
	Poštanski broj:
84210

	Sjedište:
Pljevlja
	PIB :  02731657

	Telefon
052/300-068  067/621-193  067/009-193
	Faks:
069/300-069

	E-mail adresa
doocistocapv@t-com.me
	Internet stranica:
cistocapljevlja.me




II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

 Robe 

b) Naziv i opis predmeta javne nabavke

	Nabavka Urbanog mobilijara



c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

	39113600 - Klupe
43325000 - Oprema za parkove i dječja igrališta



IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

kao cjelina


 Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:  predmet javne nabavke je definisan kao cjelina i ne može se dijeliti po partijama.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma[footnoteRef:1] [1: Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:2] [2: Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

kao cjeline je 50.000,00 €;


VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:
 Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:
 Ne



IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom


X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od60 dana od dana otvaranja ponuda.[footnoteRef:3] [3: Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda] 




PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne



XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 
1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 
2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:
1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 

B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta[footnoteRef:4] [4:  Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje] 


· za obavljanje djelatnosti, 
· stručne I tehničke osposobljenosti


B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da: 
je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/i 

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: 
dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta; 

B2. Stručna I tehnička sposobnost

Privredni subjekat treba da posjeduje :
- važeći standard sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 sa područjem primene naprojektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje žardinjera,  česmi, korpi za otpatke klupa za parkove i vanjskih stolova za za sve pojedinačne stavke
- važeći standard sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 sa područjem primene na projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje žardinjera,  česmi, korpi za otpatke klupa za parkove i vanjskih stolova za za sve pojedinačne stavke
- važeći standard sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu ISO 45001:2018 sa područjem primene na projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje žardinjera,  česmi, korpi za otpatke klupa za parkove i vanjskih stolova za za sve pojedinačne stavke
- sertifikat o usaglašenosti kontrole fabričke proizvodnje prema standardu EN 1090-
1:2009+A1:2011 sa važećom specifikacijom obima fabričke proizvodnje prema standardu EN ISO3834-2 i Izjava o svojstvima proizvoda saglasno Direktivi 305/2011
  


Dokazivanje uslova stručno tehničke sposobnosti

Privredni subjekat treba da: 
- Dostaviti kopiju važećih sertifikata za proizvođača o ispunjenosti standarda ISO 9001:2015 odnosno ekvivalentnih nacionalnih standarda ili novijih, validnih i izdatih od strane akreditovanih institucija, za sve pojedinačne stavke nabavke.
- Dostaviti kopiju važećih sertifikata za proizvođača o ispunjenosti standarda ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 odnosno ekvivalentnih nacionalnih standarda ili novijih, validnih i izdatih od strane akreditovanih institucija, za sve pojedinačne stavke nabavke.
- Dostaviti kopiju važećih sertifikata za proizvođača o ispunjenosti standarda 45001:2018 odnosno ekvivalentnih nacionalnih standarda ili novijih, validnih i izdatih od strane akreditovanih institucija, za sve pojedinačne stavke nabavke.




C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke[footnoteRef:5] [5: Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije] 


Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: 
je u postupku stečaja ili likvidacije; 
je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije; 
ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; 
je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke; 
je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet. 



XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

odnos cijene I kvaliteta 

XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

• Podnošenje ponuda u pisanoj formi: 

Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 12.05.2022. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 12.05.2022. godine u 12:00 sati. 

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca DOO “ Čistoća” Pljevlja  na adresi Narodne Revolucije bb
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresinaručioca DOO “ Čistoća” Pljevlja  Narodne Revolucije bb, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 


radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 12.05.2022. godine do 12:00 sati.


XV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60dana od dana otvaranja ponuda.

XVI Garancija ponude

da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude I 7dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz 
člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.


XVII Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne










2. [bookmark: _Toc44578271]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
	Bitne karakteristike predmeta nabavke 
	Jedinica mjere
	Količina 

	1.
	Žardinjera 
	Žardinjera je savremenog dizajna, usaglašena sa funkcionalnim i estetskim zahtevima za spoljni
mobilijar. Žardinjera je oblika kvadra sa zaobljenim ivicama, dimenzija 1,2 m x 1,2m x h 0,74m.
Konstrukcija donjeg rama i bočnih stranica žardinjere je izradjena od kutijastih i L profila, zavarenih,
obrušenih oštrih ivica, toplo cinkovanih i elektrostatički plastificiranih u boji po izboru Naručioca.
Prednja, zadnja i dve bočne stranice žardinjere su pravougaonog oblika, a svaka od stranica je oblikovana
od četiri drvene štafne tvrdog drveta Iroko, otpornog na uticaj atmosferskih uslova spoljašnje sredine, bez
prslina, zaceplina, ulegnuća i oštećenja, vidljivih čvorova i pravih, bez uvijanja i deformacija, fino
obrađenih, potom u tri premaza zaštićenih od negativnog uticaja atmosfere, sa posebnom zaštitom od UV
zraka. Ovaj premaz u tri sloja obezbeđuje ujednačeni izgled i zaštitu drvenih elemenata sa svih strana bez
izraženog šarenila. Na uglovima žardinjere su pozicionirane lajsne i namenski profilisani ugaoni profili,
zatvoreni sa gornje strane, pomoću kojih prednja i zadnja stranica pravougaonog oblika pod radijusom ka
spolja prelaze u bočne stranice žardinjere. Unutrašnja obloga žardinjere je izradjena od pocinkovanog
čeličnog lima 2mm debljine i sastoji se od namenski profilisanih segmenata koji svojom gornjom
savijenom površinom pokrivaju prednju, zadnju i obe bočne stranice štiteći drvenu oblogu od štetnih
uticaja atmosferalija. Dno žardinjere je izradjeno od pocinkovanog čeličnog lima 2mm debljine i
perforirano je radi prolaska atmosferskih padavina. Žardinjera je samostojeća i oslanja se na četiri
podešavajuće stopice namenski izradjene od toplo cinkovanog čelika i profilisane shodno konstrukciji i
estetici žardinjere.
	Kom
	6

	2.
	Klupa sa naslonom
	Klupa je savremenog dizajna sa livenim profilisanim nosačima uskladjenim sa formom i dizajnom modela klupe, usaglašena je sa funkcionalnim, ergonomskim zahtevima. Glavni nosači sedalnog i naslonskog dela klupe su odliveni od legure aluminijuma - silumin, garantovanog mehaničkog i hemijskog sastava, koji ne korodira, plastificirano u boji po zahtevu Investitora, adekvatne čvrstoće, stabilnosti i trajnosti, s obzirom da su klupe namenjene javnoj upotrebi na otvorenom prostoru. Odlivci moraju biti homogene strukture i sastava (bez šljake, prljavštine, poroznosti, šupljina), ujednačene hrapavosti i izgleda površina, bez oštećenja, prslina i vidljivih deformacija (ulegnuća, ispupčenja i sl.). Svi eventualni varovi moraju biti pažljivo obrađeni, bez neravnina i rupa i bez vidljivih tragova brušenja, kako bi oblik izgledao monolitno – nalik odlivku. Spoljna obrada mora da zaštiti odlivke od oksidacije, atmosferskih uslova spoljašnje sredine i da bude otporna na habanje u normalnim uslovima eksploatacije.
Odlivci moraju da imaju tačnu geometriju i kompletnu formu nepravilno trapezastog izgleda u kojoj se prednji vertikalni deo odlivka, nepravilno lučno savijen, u gornjem delu blago spušta i spaja sa zadnjim vertikalnim delom odlivka formirajući rukohvat, dok se zadnji vertikalni deo odlivka pod uglom manjim od pravog ugla u donjem delu spaja sa poprečnim donjim delom odlivka, koji pak spaja, u donjem delu, dva vertikalna dela odlivka. Iz krajnje donje tačke susreta zadnjeg vertikalnog dela odlivka i poprečnog donjeg dela odlivka se blago podiže, ka prednjem vertikalnom delu odlivka, liveni deo nepravilne forme koji se spaja sa kružno izlivenim manirom, smeštenim ispod sedalnog dela klupe, nastavljajući se ka prednjem vertikalnom delu stranice, dok se kružno izliveni manir spaja na vrhu sa polulučno savijenim livenim ojačanjem pozicioniranim u gornjem delu odlivka.
Zavrtnjevi moraju biti čelični standardnog kvaliteta (prema funkciji) i sa trajnom zaštitom od korozije (prohromski ili pocinkovani).
Sedište i naslon moraju biti izrađeni od štafli tvrdog egzotičnog drveta Iroko otpornog na uticaj atmosferskih uslova spoljašnje sredine, bez prslina, zaceplina, ulegnuća i oštećenja, vidljivih čvorova i pravih, bez uvijanja i deformacija, fino obrađenih, zaobljenih ivica. Sve drvene štafle minimum (13 komada) moraju najpre da budu zaštićene postupkom impregnacije kako bi se obezbedila trajnost elemenata u eksterijeru. Završna obrada: premazom koje drvo štiti od atmosferskih uticaja i UV zračenja. Ovaj premaz u 2-3 nanosa treba da obezbedi ujednačen izgled i zaštitu drvenih elemenata sa svih strana – bez izraženog šarenila. Drvene štafle treba da kontinualno prate projektovanu liniju odnosno ergonomiju sedišta i naslona sa ravnomernim medjusobnim razmakom na način da se u naslonskom delu počinju razvijati u trapezasti podsklop. Svi drveni elementi se pričvršćuju zavrtnjevima čija je glava upuštena u nosač sa zadnje strane, bez vidljivih metalnih delova sa prednje strane štafli. Krajnje štafle su prilagodjene liniji odlivka, prateći istu. Sekundarni nosač koji povezuje dva odlivka je toplo cinkovana čelična cev Ø88,9mm sa sedalno – naslonskom toplo cinkovanom čeličnom podkonstrukcijom koja u svemu prati formu i oblik klupe.
Dimenzije klupe: (DXŠXV) (180cmX68cmX83cm ± 10%)
Visina sedalnog dijela 44cm
	Kom 
	25

	3.
	Klupa bez naslona
	Klupa se sastoji od betonskih držača, marke betona MB30, sa čeličnom armaturnom mrežom, ukrasnih traka od nerđajućeg čelika - prohroma (2 kom.), pločice sa logom proizvodjača, metalnog rama-podkonstrukcije i drvenih štafni.

Betonski držači klupe, dimenzija 42cm dubine, 22cm širine i 45cm visine, su izradjeni od belog cementa i agregata mlevenog kamena u boji (polirani teraco kamen/kulir kamen/ belе boje sa primesama crnog i belog kamena, zrno granulacije 0-2) uz dodatak aditiva za kvalitet smese prevashodno kao zaštita od soli i mraza i čelične armaturne mreže debljine po proračunu da zadovolji stabilnost veze.  Armatura betonskih držača klupe je postavljena po proračunu i crtežu, u kalupu sa definisanim mestom za logo proizvođača i 2 paralelno postavljena žleba dubine 8mm-9mm za ukrasne trake (lajsne) od nerđajućeg čelika – prohroma. Završna obrada po izlivanju iz kalupa je poliranje do postizanja mat glatke površine.

Metalni ram-podkonstrukcija, izrađena je od čeličnih profila, toplo cinkovanih i elektrostatički plastificiranih prahom za spoljnu upotrebu u boji po izboru Naručioca.

Na metalnom ramu – podkonstrukciji ušrafljene su podužno drvene štafne od tvrdog drveta Iroko, otporne na uticaj atmosferskih uslova spoljašnje sredine, bez prslina, zaceplina, ulegnuća i oštećenja, vidljivih čvorova i pravih, bez uvijanja i deformacija, fino obrađenih. Završna obrada: premazom koje drvo štiti od atmosferskih uticaja i UV zračenja. Ovaj premaz u tri nanosa treba da obezbedi ujednačen izgled i zaštitu drvenih elemenata sa svih strana – bez izraženog šarenila, čime se povećava trajnost proizvoda u eksterijeru. Ton premaza je po izboru Naručioca. Dimenzije klupe: (DXŠXV) (180cmX42cmX45cm ± 10%)
	Kom 
	5

	4.
	Česma 
	Telo česme je polulučnog oblika, visine 111cm, u celosti izradjeno od legure aluminijuma silumin, homogene strukture i sastava, bez šljake, prljavštine, poroznosti, šupljina, ujednačene hrapavosti i izgleda površina, bez oštećenja, prslina i vidljivih deformacija. Svi tehnološki detalji odlivka (ulivci, spojevi, kanali i sl.) su pedantno uklonjeni bez tragova brušenja ili druge vrste obrade. Spoljna obrada štiti metalne delove od oksidacije, atmosferskih uslova spoljašnje sredine podneblja i otporna je na habanje u normalnim uslovima eksploatacije. U gornjem delu tela česme, na visini od 92cm, postavljena je specijalno za tu namenu izradjena pritisna slavina čvrste mesingane konstrukcije sa inoks AISI 304/316 rozetom, podesive dubine ugradnje sa samozatvarajućim mehanizmom i preporučenim radnim pritiskom od 3 bara. Stopa česme je kružnog oblika, Ø24cm, izlivena od legure aluminijuma silumin. 

Livena rešetka od legure aluminijuma se sastoji iz dva segmenta koji, medjusobno spojeni, čine polukružni oblik rešetke, kao i malom rešetkom izradjenom od nerdjajućeg čelika – inoksa AISI 304/316 pozicioniranom u središnjem delu livene rešetke. Livena rešetka je dimenzija 129cm x 65cm x 2cm. Svaki od segmenata je rešetkastog izgleda, tako da se elipsasti prorezi zrakasto šire čineći horizontalnu rešetku estetski i arhitektonski privlačnom, a zaštićeni su odgovarajućim premazima radi zaštite od korozije i drugih negativnih uticaja spoljne sredine i elektrostatički plastificirani u boji po zahtevu Naručioca.

Česma je opremljena sa betonskim koritom za prihvat otpadnih voda, namenski izradjenim prema dimenzijama česme. Takodje, česma se doprema sa već postavljenim vodovodnim instalacijama unutar nje i betonskim koritom za prihvat otpadnih voda.

Svi elementi česme su dobro zaštićeni premazom odgovarajućeg prajmera a onda plastificirani u boji koju zahteva Naručilac. 
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	5.
	Šah set
	Šah set se sastoji od dve betonske klupe sa naslonom i betonskog stola sa šah tablom.
Klupa sa naslonom se sastoji od betonskih držača (stranica), marke betona MB30, sa čeličnom armaturnom mrežom i pločice
sa logom proizvodjača, metalne podkonstrukcije i drvenih štafli.
Betonski držači (stranice) klupe su izradjeni od belog cementa i agregatne mešavine mlevenog mermera u boji (polirani teraco
kamen/kulir kamen, belo zrno i crno zrno granulacije 0-2) uz dodatak polipropilenskih vlakana i aditiva za kvalitet smese
prevashodno kao zaštita od soli i mraza i čelične armaturne mreže debljine po proračunu da zadovolji stabilnost veze. Završna
obrada po izlivanju iz kalupa je poliranje do postizanja mat glatke površine. Betonski držači klupe u donjem i srednjem delu
imaju žljebove širine 30mm.
Metalna podkonstrukcija je izrađena od čeličnih profila, toplo cinkovanih i elektrostatički plastificiranih prahom za spoljnu
upotrebu u boji po izboru Naručioca.
Na metalnoj podkonstrukciji ušrafljene su drvene štafle od tvrdog egzotičnog drveta Iroko, otporne na uticaj atmosferskih
uslova spoljašnje sredine, bez prslina, zaceplina, ulegnuća i oštećenja, vidljivih čvorova i pravih, bez uvijanja i deformacija,
fino obrađenih. Završna obrada: premazom koje drvo štiti od atmosferskih uticaja i UV zračenja. Ovaj premaz u tri nanosa
treba da obezbedi ujednačen izgled i zaštitu drvenih elemenata sa svih strana – bez izraženog šarenila, čime se povećava
trajnost proizvoda u eksterijeru. Ton premaza je po izboru Naručioca. Dimenzije klupe: Dužina klupe: 120cm, Širina klupe:
60cm, Visina klupe: 78cm.
Šah sto se sastoji od nosača šah stola, oblika zarubljene piramide i spoljne gornje ploče stola oblika kvadra.
Nosač i spoljna ploča stola su izradjeni od belog cementa i agregatne mešavine mlevenog mermera u boji (polirani teraco
kamen/kulir kamen, belo zrno i crno zrno granulacije 0-2) uz dodatak polipropilenskih vlakana i aditiva za kvalitet smese
prevashodno kao zaštita od soli i mraza i čelične armaturne mreže debljine po proračunu da zadovolji stabilnost veze. Završna
obrada po izlivanju iz kalupa je poliranje do postizanja mat glatke površine. Na spoljašnjoj gornjoj površini ploče, u ravni sa
pločom postavljene su 32 crne i 32 bele keramičke pločice razmeštene na način koji podražava šah. Dimenzije šah stola su
800mm x 800mm x h760mm.
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	6.
	Korpa za otpadke
	Korpa za otpatke je modernog dizajna, funkcionalna, lako se održava pranjem i lako se prazni.
Dimenzije kućišta korpe su Ø9 cm /Ø35 cm, visine 52 cm. Ukupna visina sa nosećim stubom je 121 cm. Liveno kućište u
kome je smeštena posuda za smeće je konusno elipsastog oblika sa debljinom zida od 8 do 10 mm. Kućište korpe je izradjeno
livenjem od legure silumin, garantovanog hemijskog i mehaničkog sastava potrebnih za funkciju korpe, a kači se na
debelozidni čelični stub 10 x 10 cm, pomoću namenski dizajnirane šelne koja je oblikom prilagodjena za tu namenu. U osnovi
stub ima čeličnu anker ploču debljine 8 mm zbog stabilnosti kante, kao i rozetnu dimenzija 28cm x 28cm koja služi da se
pokriju ankerna ploča i anker vijci. Rozetna je livena od legure aluminijuma silumin. Korpa je opremljena pocinkovanim
uloškom debljine 0,5mm za prihvat otpada.
Svi čelicni delovi su toplo cinkovani pa plastificirani u boji po želji investitora. Korpa obezbedjuje i izlazak ocednih tečnosti.
Korpa za otpatke je finalno bojena u boji po izboru Naručioca.
Odlivci su homogene strukture i sastava, bez šljake,prljavštine,poroznosti,šupljina, ujednačene hrapavosti i izgleda površina,
bez oštećenja, prslina i vidljivih deformacija (ulegnuća,ispupčenja i sl.). Svi tehnološki detalji odlivaka (ulivci,spojevi,kanali i
sl.) su pedantno uklonjeni bez tragova brušenja ili druge vrste obrade. Spoljna obrada štiti metalne delove od oksidacije,
atmosferskih uslova spoljašnje sredine podneblja i otporna je na habanje u normalnim uslovima eksploatacije.
Korpa se montira u zavisnosti od vrste podloge prema internom rešenju proizvodjača, uz obezbedjenje potrebne stabilnosti.
Ponuđač mora obezbjediti mogućnost montiranja na stub javne rasvjete. Način montiranja će se definisati prilikom poručivanja.
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	7.
	Korpe za otpadke 
	Dimenzije kućišta korpe su Ø9 cm /Ø35 cm, visine 52 cm. Ukupna visina sa nosećim stubom je 121 cm. Liveno kućište u
kome je smeštena posuda za smeće je konusno elipsastog oblika sa debljinom zida od 8 do 10 mm. Kućište korpe je izradjeno
livenjem od legure silumin, garantovanog hemijskog i mehaničkog sastava potrebnih za funkciju korpe, a kači se na
debelozidni čelični stub 10 x 10 cm, pomoću namenski dizajnirane šelne koja je oblikom prilagodjena za tu namenu. U osnovi
stub ima čeličnu anker ploču debljine 8 mm zbog stabilnosti kante, kao i rozetnu koja služi da se pokriju ankerna ploča i anker
vijci. Rozetna dimenzija 28cm x 28cm je livena od legure aluminjuma silumin. Korpa je opremljena pocinkovanim uloškom
debljine 0.5mm za prihvat otpada. Korpa za otpatke je opremljena i pepeljarom koja se trokrako spaja u centralni krug livenog
poklopca gde se vrši proces gašenja cigareta koji se nakon toga odlaže u prihvatnu posudu pepeljare izradjenu od nerdjajućeg
čelika inoksa kroz jedan od tri otvora, a ona se nakon otvaranja prazni u uložak kante. Pepeljara sa prihvatnom posudom je
zaštićena od odnošenja i lako se prazni, pere i održava, a takođe korpa ima i poklopac liven od legure silumin. Poklopac štiti
sadržaj korpe od ulaska amosferskih padavina.
Svi čelicni delovi su toplo cinkovani i plastificirani u boji po želji investitora. Korpa obezbedjuje i izlazak ocednih tečnosti.
Korpa za otpatke je finalno bojena u boju po izboru Naručioca, izuzev prihvatne posude pepeljare koja se izradjuje od čeličnog
nerđajućeg inox brušenog lima.
Odlivci su homogene strukture i sastava, bez šljake,prljavštine,poroznosti,šupljina, ujednačene hrapavosti i izgleda površina,
bez oštećenja, prslina i vidljivih deformacija (ulegnuća,ispupčenja i sl.). Svi tehnološki detalji odlivaka (ulivci,spojevi,kanali i
sl.) su pedantno uklonjeni bez tragova brušenja ili druge vrste obrade. Spoljna obrada štiti metalne delove od oksidacije,
atmosferskih uslova spoljašnje sredine podneblja i otporna je na habanje u normalnim uslovima eksploatacije.
Korpa se montira u zavisnosti od vrste podloge prema internom rešenju proizvodjača, uz obezbedjenje potrebne stabilnosti. Ponuđač mora obezbjediti mogućnost montiranja na stub javne rasvjete. Način montiranja će se definisati prilikom poručivanja.
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Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

 Rok izvršenja ugovora je najviše 25 dana od dana zaključivanja ugovora.
 Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca ulica Narodne Revolucije bb
 Rok plaćanja 30 dana od isporuke robe
 Način plaćanja je: virmanski



3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora 


4. [bookmark: _Toc44578272]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA


Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

odnos cijene i kvaliteta 

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta , a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke,vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova 90 
2. Parametar: Kvalitet (K) ...............maksimalan broj bodova 10 
Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli: 

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90 

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR. 

2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova Za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok isporuke 

Ponuđač sa najmanjimponuđenim rokom isporuke dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: 

Broj bodova(K) =(najmanjii ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke ) × 10





5. [bookmark: _Toc44578273]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

6. [bookmark: _Toc44578274]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.












7. [bookmark: _Toc44578275]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom.


















8. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc44578276]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

DOO “ Čistoća” Pljevlja
Broj 01-1378
Pljevlja 12.04.2022 godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 
Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 40 iz Plana javne nabavke broj 2748 od 31.01.2021 za nabavku auto urbanog mobilijara nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.
.
Ovlašćeno lice naručioca Saša Ječmenica
___________________
s.r.
Službenik za javne nabavke Gogić Miroslav 
[bookmark: _GoBack]_______________
s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju
javne nabavke Olgica Otašević
  _________________
s.r.
	 Presjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Gogić Miroslav
________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka 
javne nabavke Semir Alavać
	________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka 
javne nabavke Cvijović Velimir
	________________
s.r.









9. [bookmark: _Toc44578277]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a[footnoteRef:6]. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. [6: Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a] 


Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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