PROJEKTNI ZADATAK 
U objektu OŠ ЈU OŠ ,,Šukrija Međedović,, Godijevo –zgrada područnog odjeljenja RADULIĆI 
potrebno je uraditi sledeće pozicije građevinsko zanatskih radova: 

- Formiranje mokrog čvora ,u postojećoj prostoriji objekta,sa dvije kabine,ugradnja potrebnih sanitaraija,ViK instalacija. 
- Ugradnja građevinske stolarije u mokrom čvoru. 
- Ugradnja keramike (podna,zidna ) u mokrom čvoru. 
- Ugradnja podne keramike u hodniku i jednoj učionici u kojoj se odvija nastava. 
- Zamjena ulaznih vrata. 
- Zamjena unutrašnjih vrata . 
- Zamjena prozora u učionici ( prostorija u kojoj se odvija nastava ). 
- Obrada zidova i plafona u jednoj učionici (prostorija u kojoj se odvija nastava) i hodniku. 
- Izrada septičke jame ,povezivanje odvoda sa WC-om. 


TEHNIČKI OPIS 
ZA RADOVE HITNE SANACIJE I ADAPTACIJE 
Projektnim zadatkom je ,za objekat ЈU OŠ ,,Šukrija Međedović,, Godijevo –zgrada područnog odjeljenja RADULIĆI,naloženo da se uradi predmjer i predračun radova za izvođenje građevinsko zanatskih radova hitne sanacije radi dobijanja uslovnih posebnih djelova objekta. 
Formiranje mokrog čvora:-je projektovano u postojećoj prostoriji objekta dimenzija 240x290 cm koja je u nastavku hodnika ( u skici označena kao prostorija 3) zidanjem pregradnih zidova d=14 cm i izradom vertikalnih serklaža na spojevima sa postojećim zidovima i na međusobnom ukrštanju novih zidova.Voditi računa o pravilnoj vezi između novih i postojećih zidova. U prostoriji se demontira postojeći prozor a novim zidanjem se foriraju dva nova prozora za WC (kabina 1 i 2 ) dimenzija 60x80 cm. Novom organizacijom se u mokrom čvoru formiraju dvije kabine i predprostor.U mokrom je predviđena ugradnja podne i zidne keramike,elektro ViK instalacija,unutrašnje i spolljašnje stolarije,svih potrebnih sanitarija, odvod kanalizacije van objekta,dovod vode do prostorije. 
Zamjena unutrašnje stolarije:-Postojeću unutrašnju stolariju čini četvoro vrata razičitog tipa (materijala ) dimenzija 90X205 cm koja su sa vidnim tragovima dotrajalosti.Predviđena je demontaža starih vrata i nabavka i ugradnja novih unutrašnjih vrata od tvrdog PVC-a . 
Zamjena prozora u učionici 2- U učioici 2 se odvija nastava .Postojeći prozori su drveni dvokrilni i bez termo prekida dimenzija 160x140 cm. Predviđena je zamjena postojećih prozora i ugradnja novih od tvrdog PVC-a zastakljeni termopan dvostrikim staklima i sa termo prekidima. 
Ugradnja podne keramike u učionici 2 i hodniku:-U učionici 2 i hodniku ne postoji podna obloga. Preko postojeće podne betonske ploče je predviđena ugradnja podne keramike .Vrsta i tip keramike prema izboru investitora i nadzornog organa.Uz obodne zidove je predviđena sokla od istog tipa keramike kao podna ,visine h=7 cm. Ugradnja keramike na lijepku uz prethodnu izradu cementne košuljice. 
Zamjena ulaznih vrata:-Postojeća ulazna vrata su od drveta zastakljena jednostrukim staklom i bez termo prekida,dimenzija 200x220 cm. Potrebno je ugraditi nova dvokrilna vrata od tvrdog PVC-a i sa termo prekodom. 
Obrada zidova i plafona u učionici 2 i hodniku-Zidovi i plafoni u učionici i hodniku su grubo omalterisani i obojeni. Potrebno je izvršti obradu površina građevinskim lijepkom i mređicom i završnim slojem bavalitom . 
Izrada septičke (upojne jame ):-Radi stavljanja u funkciju novoprojektovanog mokrog čvora potrebno je uraditi jamu za prikupljanje otpadnih voda (septičku,upojnu jamu ) na dijelu katastarske parcele koja pripada škol,sa pripadajućim kanalizacionim odvodom do septičke jamei. Položaj odrediti sa investitorom i nadzornim organom.
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