JU OSNOVNA ŠKOLA „ ALEKSA BEĆO ĐILAS“
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:08-426/22-819
Redni broj iz Plana javnih nabavki:25
Mojkovac, 12.08.2022.godine

Na osnovu člana 94 stav 2  i 8 Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni list CG“, BR. 074/19 OD 30.12.2019. ) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi i objavljuje na Portal javnih nabavki:

IZMJENU I DOPUNU BR.1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE
BROJ:08-426/22-816 od 10.08.2022.
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 25 od 01.08.2022.god.
Šifra postupka #22964 od 10.08.2022.god.
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA 
Izvođenje radova na adaptaciji krova školskog objekta JU OŠ „ALEKSA BEĆO ĐILAS“ Mojkovac

Na sljedeći način:
√ U okviru „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE“ briše se:
	
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	 Količina

	2
	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI
	"Demontaža svih oluka i olučnih vertikala, držača oluka i
limenih uvala, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati,
utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m1."
Horizontalni oluk sa uvodnim limom (L=22,0 m) - 119,57 m1
Vertikalni oluk (H=4.00 m) - 83,60 m1
Uvale (RŠ=1.00 m) - 18,92m1
	







1,00 M1

	10
	TESARSKI RADOVI
	"Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane
građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i
insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu
prema grafičkim prilozima koji su sastavni dio ovog projekta.
Drvene letve su dimenzija:
-kontra-letva 10/2,5 cm (montaža po rogovima)
-kantinjela 5/5 cm (na rastojanju cca 50cm)
Obračun po m1."
Kontra-letva -----722,59m1
Kantinjela--------1.404,65m1
	











1,00 M1

	15
	LIMARSKI RADOVI
	„Nabavka i izrada: uvodnog lima rš=25cm, horizontalnih oluka
dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/10cm od
čeličnog plastificiranog lima u boji krova d=0,55mm.
Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su
istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su
pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od
150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum
20mm.
Obračun po m1 ugrađenog oluka i uvodnog lima."
Uvodni lim rš =25cm ---119,81M1
Horizontalni oluk 12/12 cm -----119,81M1
Vertikalni oluk 12/12cm(L=7,70 komada 8)------66,88M1
	


















1,00 M1



I dodaju se:
	[bookmark: _GoBack]
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	 Količina

	2 
	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI
	I-2	Demontaža svih oluka i olučnih vertikala, držača oluka i limenih uvala, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m1.	 	 
 Horizontalni oluk sa uvodnim limom (L=22,0 m)	
	119,57 m1

	3
	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI
	I-3	Demontaža svih oluka i olučnih vertikala, držača oluka i limenih uvala, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m1.		
 Vertikalni oluk (H=4.00 m) 	
	83,60 m1

	4
	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI
	I-4	Demontaža svih oluka i olučnih vertikala, držača oluka i limenih uvala, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m1.		
 Uvale  (RŠ=1.00 m) 	
	18,92 m1

	12
	TESARSKI RADOVI
	II-3	Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim prilozima koji su sastavni dio ovog projekta.
Drvene letve su dimenzija:
-kontra-letva  10/2,5 cm (montaža po rogovima)
-kantinjela 5/5 cm (na rastojanju cca 50cm)
Obračun po m1.	 	 
 	Kontra-letva 	
	722,59 m1

	13
	TESARSKI RADOVI
	II-4	Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim prilozima koji su sastavni dio ovog projekta.
Drvene letve su dimenzija:
-kontra-letva  10/2,5 cm (montaža po rogovima)
-kantinjela 5/5 cm (na rastojanju cca 50cm)
Obračun po m1.		
 	Kantinjela	
	









1404,65 m1

	18
	LIMARSKI RADOVI
	IV-4	Nabavka i izrada: uvodnog lima rš=25cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/10cm od čeličnog plastificiranog lima u boji krova d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm.
Obračun po m1 ugrađenog oluka i uvodnog lima.	 	 	 
 	Uvodni lim rš =25cm		
	











119,81 m1

	19
	LIMARSKI RADOVI
	IV-5	Nabavka i izrada: uvodnog lima rš=25cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/10cm od čeličnog plastificiranog lima u boji krova d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm.
Obračun po m1 ugrađenog oluka i uvodnog lima.		
 	Horizontalni oluk 12/12 cm	
	











119,81 m1

	20
	LIMARSKI RADOVI
	IV-6	Nabavka i izrada: uvodnog lima rš=25cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/10cm od čeličnog plastificiranog lima u boji krova d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm.
Obračun po m1 ugrađenog oluka i uvodnog lima.		
 	Vertikalni oluk 12/12cm(L=7,70 komada 8)	
	











66,88 m1



	NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA



Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  01.09.2022. godine do 14:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  01.09.2022. godine u 14:00 sati. 

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Njegoševa 3, 84205 Mojkovac.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Njegoševa 3 , 84205 Mojkovac, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 9 do 13 sati, zaključno sa danom 01.09.2022. godine do 14:00 sati.
Ostale odredbe  tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

                                          za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
                                                                                 Alma Crnovršanin


