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-Potrebno je odraditi rebra za ukruéenje na tre¢inama raspona tavanice $irine 20cm
armirano sa 4 Sipke ®14 upravno na pravac pruzanja gredica.

Beton Blokovi ispune

FERT grede

-Fert gredicama je prilikom izrade u sredini potrebno dati nadvidenje radi sprjeavanje
ugiba L/200=600/200=3cm

-Monolitnu pritisnutu plo€u d=4cm armirati prema Pravilniku o gradenju u seizmickim
podruéjima sa $6/25 (GA 240/360) u oba pravca.
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