Naručilac Glavni grad Podgorica
Broj: 01-018/21-656 
Datum 04. februar 2021. godine
Broj iz evidencije javnih nabavki: 15/21

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE
I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Glavni grad Podgorica
	Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević

	Adresa: Njegoševa 20

	Poštanski broj:81000

	Sjedište: Podgorica
	PIB (Matični broj): 02019710

	Telefon: 020 482-081
	Faks: 020 482-091

	E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me
	Internet stranica (web): www.podgorica.me



II  Predmet nabavke:

 Roba

III Opis predmeta nabavke: 

Nabavka opreme  za postojeći video nadzor za potrebe Službe za zajedničke poslove.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 10.743,80 €.

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije	

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	1.
	NVR
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	64-kanalni profesionalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Snimanje do 64 IP kamere u Full HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps; 3 USB porta; eSATA port; Mesto za do 8 SATA HDD (Svaki do 8 TB); RAID 0/1/5/10; Mogućnost ugrađivanja DVR-RW; Video izlazi: HDMI1 (4k rezolucija 3840×2160), HDMI2 (Full HD 1920x1080), VGA1 (2k rezolucija 2560×1440), VGA2 (Full HD 1920x1080); 16 alarmnih ulaza/2 izlaza; 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 2x 1Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 2U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona
(ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD
	kom
	1

	2.
	DVR
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	Digitalni video snimač sa 16 kanala(HDCVI, Analogni.TVI,AND) + 8 IP kanala do 6MP,HDMI/VGA x 1,do 2 SATA x HDD, 2 x USB, RS485 port
	kom
	2

	3.
	HDD
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	6TB, , 256MB cache, SATA 6Gb/s, 5900 rpm
	kom
	8

	4.
	HDD
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	4 TB, SATA
	kom
	2

	5.
	Kamera
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3"
progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688×1520@30fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni
objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.018lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG;Ugradjen mikrofon; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP66; Napajanje 12Vdc/PoE domet IC dioda 60 metara,
	kom
	11

	6.
	Kamera
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	Bullet kamere za spoljnju montazu 4 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560×1440@25fps, 2304×1296@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/
H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 50m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE
	kom
	4

	7.
	Kamera
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	HDCVI bullet kamera za spoljnju montažu, vodootporno kućište,4MP ili više, IC d/n dometa do 50 m
	kom
	8

	8.
	Kamera
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	HDCVI dome kamera, 4 MP ili više 25/30fps@4MP, smart IC domet do 50 m
	kom
	4

	9.
	Razvodna kutija
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet kamere. Kompatibilno sa modelima: DS-2CE16xxT-VFIR3(F), DS-2CE16xxT-IT3Z(E), DS-2CE16xxT-AIT3Z, DS-2CE56xxT-IT3
	kom
	4

	10.
	Napajanje
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	12V 5A
	kom
	3

	11.
	PoE Switch
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	4-portni +2x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE
Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 250m
	kom
	3

	12.
	Kabal
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	FTP CAT 6 kabla
	m
	60

	13.
	Kabal 
(navesti naziv ponuđenog proizvođača i tip proizvoda)
	Rg56+2x0,75
	m
	50

	14.
	Potrosni materjal
	Sitan potrošni materijal ( kanalice, plastične instalacione cijevi , konektori , nadgradne kutije potrebne za instalaciju opreme )
	Pausal
	1

	15.
	Usluga 
	zamjene postojećih kamera sa novim kamerama, priprema instalacije i montaža novih pozicija kamera, zamjena servera i postavljanje i konfiguracija novog servera za sistem video nadzora. Instalacija i konfiguracija klijentskog softvera za praćenje sistema video nadzora. Završno podešavanje i ispitivanje kompletnog sistema.
	pausal
	1




Grantni rok: min 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana ugradnje i primopredaje ugovorene robe.

Mjesto izvršenja: Podgorica na objektima Glavnog grada.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (obaveza dostavljanja dokaza najpovoljnijeg ponuđača):

U skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine („Sl. List CG“, broj 43/2018), ponuđač treba da posjeduju rješenje Uprave policije, kojim se odobrava vršenje poslova fizičke i tehničke zaštite.

Napomena: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora[footnoteRef:1].  [1:  Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.] 


VI Način plaćanja 

Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture nakon primopredaje ugovorene robe.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke i montaže: 15 dana od dana potpisivanja ugovora. 

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova   	  100	

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 15.02.2021 godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  15.02.2021 godine, u 10:30 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se do 25.02.2021. godine.

XI Drugi uslovi i informacije

	/ 


 
Službenik za javne nabavke 	                                                         Ovlašćeno lice naručioca
    Aleksandar Pavlićević	                                                                     dr Ivan Vuković		



_______________________	                             M.P.         ____________________________    

Obrazac 2



Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ___ ) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:2] [2: Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN] 




M.P.
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