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CRNA GORA
JU OŠ “Štampar Makarije” Podgorica
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Podgorica, 28.09.2022.godine


U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 074/19), Naručilac donosi 

IZMJENA br. 1
Tenderske dokumentacije br.  1728 od 27.09.2022.godine

1. Vrši se sledeća izmjena u dijelu tenderske dokumentacije na strani 2 – Tehničke karakteristike predmeta javne nabavke,
-tačka 1 - Opis predmeta nabavke: Mašinski radovi, Bitne karakteristike predmeta nabavke –Pažljiva demontaža mermernih ploča da se ne oštete sa horizontalne površine dim. 2,7 x 4, 6 m, ukupno max. 100 kom. dim. 400 x 300 x 3 mm I memernih ploča sa vertikalne površine u dužini 7 m, dim. ploča 400 x 300 x 4 mm - max. 20 kom. Skidanje sloja hidroizolacije I ostalog materijala da bi se došlo do betonskih ploča - max. 7 kom., dim. 2,4 x 0,6 m Predpostavka je da su betonske ploče debljine min. 150 mm I da imaju ručke za podzanje dizalicom Ploče je potrebno pažljivo demontirati da se ne oštete. Moguće demontirati i manji broj mermernih i betonskih ploča, a da demontirani otvor dimenzijama odgovara iznošenju postojeće stare i unošenju nove opreme. Priprema mermernih ploča za ponovnu montažu Montaža I vraćanje demontiranih betonskih ploča, izolacija površine dim. max. 2,7 x 4,6 m kondorom debljine 4 mm, uz prethodnu pripremu podloge I premaz bitulitom, pažljivo izolovati spoj fasade I podloge da ne upada kiša. Postavljanje mermernih ploča, fugovanje, vraćanje u prvobitno stanje, izolovanje spoja mermernih ploča sa fasadom objekta I podlogom terena da ne upada kiša u prostoriju kotlarnice. Mermerne ploče postaviti pod nagibom da se ne zadržava voda na istim. Zbog mogućeg oštećenja postojećih mermernih ploča potrebno je planirati zamjenu sa novim - do 25 % od ukupnog max. broja ploča. Posle završetka svih građevinskih radova potrebno je izvršiti ispitivanje izolacije zalivanjem vodom pod pritiskom najmanje 6 sati o čemu treba sačiniti odgovarajući zapisnik Napomena: Demontaža I ponovna montaža mermernih ploča I betonskih ploča, vrši se da bi se kroz otvor iz kotlarnice iznijeli kotlovi I ubacili novi kotlovi I prateće oprema. Demontažu betonskih ploča I ponovnu montažu, iznošenje postojećih kotlova I prateće opreme I unošenje novih kotlova I ostale opreme planirati korištenjem odgovarajuće dizalice Količina: 1 komplet,  mijenja se i glasi: Opis predmeta nabavke: Građevinski radovi, Bitne karakteristike predmeta nabavke – Pažljiva demontaža mermernih ploča da se ne oštete sa horizontalne površine dim. 2,7 x 4, 6 m, ukupno max. 100 kom. dim. 400 x 300 x 3 mm I memernih ploča sa vertikalne površine u dužini 7 m, dim. ploča 400 x 300 x 4 mm - max. 20 kom. Skidanje sloja hidroizolacije I ostalog materijala da bi se došlo do betonskih ploča - max. 7 kom., dim. 2,4 x 0,6 m Predpostavka je da su betonske ploče debljine min. 150 mm I da imaju ručke za podzanje dizalicom Ploče je potrebno pažljivo demontirati da se ne oštete. Moguće demontirati i manji broj mermernih i betonskih ploča, a da demontirani otvor dimenzijama odgovara iznošenju postojeće stare i unošenju nove opreme. Priprema mermernih ploča za ponovnu montažu Montaža I vraćanje demontiranih betonskih ploča, izolacija površine dim. max. 2,7 x 4,6 m kondorom debljine 4 mm, uz prethodnu pripremu podloge I premaz bitulitom, pažljivo izolovati spoj fasade I podloge da ne upada kiša. Postavljanje mermernih ploča, fugovanje, vraćanje u prvobitno stanje, izolovanje spoja mermernih ploča sa fasadom objekta I podlogom terena da ne upada kiša u prostoriju kotlarnice. Mermerne ploče postaviti pod nagibom da se ne zadržava voda na istim. Zbog mogućeg oštećenja postojećih mermernih ploča potrebno je planirati zamjenu sa novim - do 25 % od ukupnog max. broja ploča. Posle završetka svih građevinskih radova potrebno je izvršiti ispitivanje izolacije zalivanjem vodom pod pritiskom najmanje 6 sati o čemu treba sačiniti odgovarajući zapisnik Napomena: Demontaža I ponovna montaža mermernih ploča I betonskih ploča, vrši se da bi se kroz otvor iz kotlarnice iznijeli kotlovi I ubacili novi kotlovi I prateće oprema. Demontažu betonskih ploča I ponovnu montažu, iznošenje postojećih kotlova I prateće opreme I unošenje novih kotlova I ostale opreme planirati korištenjem odgovarajuće dizalice Količina: 1 komplet.
-tačka 61 -  Opis predmeta nabavke: Mašinski radovi; Bitne karakteristike predmeta nabavke: Nepredviđeni I neočekivani elektro I građevinski radovi za kojima se ukaže potreba u toku izvođenja radova uzima se 1 % od svih radova I opreme. Od ovog iznosa planirati krečenje kotlarnice čija je površina 115 m2 I visina max. 3 m, Količina: 1 komplet, mijenja se i glasi: Opis predmeta nabavke: elektro i građevinski radovi; Bitne karakteristike predmeta nabavke:  Nepredviđeni I neočekivani elektro I građevinski radovi za kojima se ukaže potreba u toku izvođenja radova uzima se 1 % od svih radova I opreme. Od ovog iznosa planirati krečenje kotlarnice čija je površina 115 m2 I visina max. 3 m, Količina: 1 komplet.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
1.Edvin Popović, predsjednik
                                                                            2.Novo Govedarica, član   
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