OBRAZAC 1  

Aerodromi Crne Gore”A.D.                                                                   
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/4-9941
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 112
Mesto i datum:20.12.2022 Podgorica



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) 	 „Aerodromi Crne Gore“ AD objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Hidroizolacija krova putničkog terminala

(predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

  kao celina 
 po partijama




















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama	
ZAMJENA STRUKTARLNOG SILIKONA I STAKALA U TERMOPAKETU SVJETLOSNIH TRAKA
Skidanje bitumenskih, zaptivnih, samolepljivih, gumiziranih, traka, s jedne strane laminiranih aluminijumskom folijom sa ivica staklenih polja u krovnim svjetlarnicima (sistem zimske baste), izmedju poklopnih lajsni (poprecne fuge), a bez skidanja poklopnih lajsni. Izvaditi postojeci strukturalni silikon. Podlogu ocistiti I pripremiti za ugradnju novog kvalitetnog strukturalnog silikona, sve po preporuci izabranog proizvodjaca. Dostaviti sa ponudom atest i tehnicki list sa karakteristikama materijala i tehnologijom ugradnje. Ugraditi strukturalni silikon u skladu sa ISO 11600 G 25 LM. Voditi racuna prilikom rada da se ne gazi po staklu! (staklo je po Projektu koji je dostavio Narucilac 8+16+5.5.1) Izvodjac sam organizuje nacin na koji ce izvesti rad , a da pri tom ne optereti staklene povrsine, ne ugrozi bezbjednost radnika i korisnka terminala, i to se nece posebno naplacivati. Obracun po m1 obradjene fuge.2.85*29*9=743,9 m1

Zamjena stakala (termopaket) koja su napukla u krovnim svjetlosnim trakama. Radi se o staklu 8+16+5.5.1 (podatak preuzet iz glavnog projekta) dimenzija 285*108cm (mjere uzeti na licu mjesta prije narucivanja i provjeriti uskladjenost boje i kvaliteta stakla koje je montirano i koje je planirano za ugradnju!) i to dva komada. Radnike I korisnike objekta obezbijediti, sto se nece posebno naplacivati. Pozicija podrazumijeva i paljivu demontazu postojecih polja, nabavku, transport i ugradnju novih, kao i sva neophodna obezbjedjenja tokom radova, odvoz demontiranih stakala. Napominje se da je krov na nizoj starni podignut od trotoara 5.5m, a svjetlosne trake udaljene od pomenute ivice krova vise od 10m! Transport stakala do potreben pozicije na krovu se takodje nece posebno naplacivati. Zaptivanje stakala je obracunato prethodnom stavkom. Eventualna ostecenja postojecih lajsni , dihtunga, i sl se nece posebno naplacivati.Obracun po m2 ugradjenog staklenog termo-paketa sa svim rado.2*2.85*1.08 6.(156 m2)
		HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Sanacija kal zip aluminijumskog krova 65-400-1mm na detalju falcova i spojeva falcovanog i ravnog lima u zoni iznad i ispod svjetlarnika. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi bitumena. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu.Prethodne slojeve sanacije bitumenskim premazom nije potrebno sastrugati, vec samo ocistiti i premazati prajmerom za ovakvu vrstu materijala. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku sirine 30cm, sa obuhvatanjem prvog i poslednjeg falca bocno od svjetlarnika (duzina horizontalne projekcije spoja falcovanog i ravnog lima 380cm). Saniraju se pozicije iznad i ispod svih 9 svjetlarnika. Obracun po m2 mjerenu u osnovi, nerazvijeno.9*3.8*2 (75,6m2)
	Sanacija spojeva aluminijumskih traka kalzip krova 65-400-1mm u poljima bocno od svjetlarnika, koja nisu izvedena kao kontinualni lim, vec iz segmenata. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi bitumena, na pojedinim mjestima i zaptivnim trakama sa kojih treba skinuti AL foliju,a takodje postoje pozicije sa vidnim nitnama. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene duzine 50cm, sa obuhvatanjem falca bocno od svjetlarnika i podizanjem uz vijenac svjetlarnika u visino oko 10cm od ravni krova. Sirina sanacije je do 50cm. Saniraju se veze limova u poljima bocno od svih 9 svjetlarnika. Obracun po m1.0.5*13*2*9	 (117m1)
	Sanacija detalja spoja vijenca svjetlosnih traka obradjenog AL limom i svjetlarnika (detalj pocinje na vijencu, obuhvata okapni lim, poklopnu ljasnu i staklo). Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim trakama, s jedne strane laminiranim aluminijumskom folijom, a mjestimicno i premazom na bitumenskoj osnovi. AL folije skinuti, bitumenske mase ne skidati vec za ta mjesta koristiti odgovarajuci prajmer. Zalijepiti krep traku ivicom okapnog lima i povezati sa limom vijenca. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene sirine 25-30cm koja pocinje 5-7cm ispod ivice okapnog lima, i zavrsava se na staklu, 5cm bocno od poklopne lajsne. Narocito voditi racuna da zavrsno, ivca premaza na staklu bude ravna linija jer se sagledava iz unutrasnjeg prostora!Saniraju se bocne I gornja strana svih 9 svjetlarnika. Na 4 svjetlarnika su ugradjeni otvori za odimnjavanje I na ovim pozicijama ce hidroizolacioni premaz zavrsava na profilu vijenca-ravan poklopne lajsne. Ne smije se blokirati rad otvora za odimnjavanje! Obracun po m1.9*66 (594m1)
	Sanacija olucnog korita/uvale samolepljivom PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom. Priprema podloge u skladu sa zahtjevima izabranog proizvodjaca.Obratiti paznju da je korito prethodno vec sanirano premazima na bitumenskoj osnovi (pogledati fotodokumentaciju na grafickom prilogu osnove krova). Ukoliko je potrebno skidanje tih slojeva, to se nece posebno uracunavati vec ulazi u cijenu stavke. Takodje se nece posebno naplacivati eventualni radovi oko falcova (savijanje, zasijecanje, pričvrćivanje i sl.) kao i obrada povrsina prajmerom (po uslovima ugradnje izabranog proizvodjaca). Membrana se lijepi na suvu I čistu površinu krovne uvale a po obodu se pričvršćuje sa lajsnama od laminiranog PVC lima uz zaptivanje sa elasticnom masom za zaptivanje koja je u skladu ISO 11600 F 25 HM. Ugrađuju se prefabrikovani slivnici istog proizvođača koji se vodonepropusno zavaruju za membranu i oni su predmet posebne stavke. Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača materijala i ulaze u cijenu pozicije izuzev slivnika. Obracun po m2 krovne uvale/korita.2*100 (200m2)
	Nabavka I ugradnja krovnih prefabrikovanih slivnika fi 160, istog proizvođača kao hidroizolacija prethodne stavke, koji se vodonepropusno zavaruju za membranu, sa hvatacem lisca. (Prije narucivanja slivnika mjere provjeriti na licu mjesta) Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača izabranog materijala. Obracun po komadu sve uracunato.16komada
	Sanacija po opstem opisu ostecenja na limu u vidu manjih rupa nastalih pogresnim busenjem ili slicno. Mjesta ostecenja oznaciti na osnovi krova I fotodokumentovati. Obracun po komadu. 20 komada
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
Rok izvršenja ugovora
60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.. Naručilac se obavezuje da Izvođača uvede u posao u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora.Uvođenje izvođača u posao radi naručilac preko svog nadzornog organa, koji to čini zapisnički kroz građevinski dnevnik (otvara se dnevnik i pravi taj “zapisnik” na prvoj strani). Prije toga potrebno je dostaviti izvođaču projektnu dokumentaciju (i ostalu potrebnu dokumentaciju: prija reviziju, dozvolu ako ih ima i sl… zavisi od projekta do projekta), a izvođač je potrebno da dostavi rješenje o imenovanju svog rukovodioca radova.
Mesto izvršenja ugovora
Aerodrom Podgorica
Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to “iHidroizolacija krova putničkog terminala ” na Aerodromu Podgorica. U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručioacu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude	
Izvođač je dužan da najkasnije 24 časa pre isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu:  garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 5% od ugovorene vrednosti izvedenih radova, sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan predmetne radove izvršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu o čemu će sa Naručiocem zaključiti poseban ugovor.
Način plaćanja
Virmanski( 50% avansno ostatak nakon urednog zapisnika o primopredaji)
Rok plaćanja
Avans u iznosu od 50% ugovorene vrijednosti koji će se platiti u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dostavljanja avansnog računa i garancije za avansno plaćanje, preostali iznos u roku od 30 dana od dana dostavljanja pozitivnog nalaza od strane Nadzornog organa.
Garantni rok
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 36 meseca. Garantni rok počinjr teći od dana dobijanja pozitivnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.Ponuđači su dužni da garantni rok iskažu u mesecima.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Od strane privrednog društva angažovanog za vršenje nadzora
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Dokaz odnosno sertifikat koje izdaju akreditovana sertifikovana tela o ispunjavanju uslova predmeta nabavke-ateste obezbeđuje izvođač i sastavni su deo dokumentacije,koja ostaje kod naručioca.Izvođač treba da dostavi svu atesnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal pre ugradnje a za izvedene radove nakon završetka istih.
            Tehnike i metode građenja
            U skladu sa glavnim projektom koji je sastavni deo tenderske dokumentacije
	Uslovi za primopredaju
            Pozitivni izveštaji stručnog nadzora
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 





Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao celina je 67.000,00€;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja funkcionalnu celinu te ga je nemoguće podeliti po partijama. 

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne


4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti Nije primenjivo

5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
6. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 7 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni deo Ugovora ; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova.
 avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora
garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora   sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka
polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00eura sa rokom važenja od  dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta., u skladu sa zakonom; 

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

[bookmark: _Hlk88644307][bookmark: _Toc62730560]Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma: 

odnos cene i kvaliteta 

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 70 
2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............30

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 70 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×70 


1. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalni broj bodova- 30 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet – garantni rok za kompetne izvedene radove, vrednovaće se na sljedeći način: max 30 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom na kompletne izvedene radove, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli:

 K  = (Kp/ Kmax) x 30

-	Kp – ponuđeni garantni rok za kompletne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta;
-	Kmax – najduži ponuđeni garantni rok za kompetne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta

Broj bodova(K)= (ponuđeni garantni rok za kompletne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta ) najduži ponuđeni garantni rok za kompetne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta) × 30. 
Garantni rok ponuđač u ponudi iskazuje u mesecima. 

Napomena: Garantni rok za kompletne izvedene radove ne može biti kraći od 36 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Ponudjač je dužan da precizira trajanje garantnog roka u mesecima, (eksplicitna numerička vrijednost). 

Takođe, Ponudjač je dužan da U PONUDI dostavi Izjavu banke da će izdati garanciju za otklanjanje nedostataka sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka, u skladu sa uslovima tenderske dokumentacije ili da dostavi Izjavu kojom banka garantuje da će garancija sadržati klauzulu da će produzavanje roka garancije banke sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka predstavljati dalju obavezu za banku, kao garanta. Skenirana Izjava banke se dostavlja sa ponudom, elektronskim putem, a ponudjač se obavezuje da izjavu banke dostavi u originalu naručiocu, na njegov zahtjev.
8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

[bookmark: _Hlk122431740]Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 19.01.2023. godine do 10:00sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 19.01.2023. godine u10:00 sati. 

 Deo ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi: Poslovna zgrada Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Poslovna zgrada Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica, s tim što Garanciju ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08:00 do 10:00 sati, zaključno sa danom 19.01.2023. godine do 10:00 sati.

Otvaranje dijela ponuda koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 19.01.2023. godine u 10:00 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Garantni rok je _________________  od dana završene primopredaje radova.
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj deo radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da  produži rok važenja garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 2 dana pre isteka roka važenja garancije.
Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.
Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Stručni  nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog  nadzora o čijem imenovanju  će pismeno obavijestiti Izvođača; Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog  nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavestiti Izvođača. 
Produženje ugovorenog roka
Izvođač ima pravo da zahteva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan  njegovom krivicom, a u kome je zbog promenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio sprečen da izvodi radove.Prouženje roka određuje se prema trajanju sprečenosti, s tim što se rok produžava i za vreme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomeranje radova u povoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtevati produženje roka, smatraju se naročito: prirodni događaji (požar,poplava,zemljotres, izuzetno loše vreme koje je neubičajno za godišnje doba i mesto na kome s radovi izvode i sl.), mere predviđene aktima nadležnih organa, izmena revidovanog glavnog projekta u smislu čl. 97 i 98  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta, neuredno ispunjavanje obaveze Naručioca.
Naručilac nije u obavezi da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija ne obavesti pismenim putem.
Bezbednost na gradilištu: 
Izvođač će biti odgovoran za bezbednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvodjenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i naruciocu.
Izvođač je dužan da radove koji su predmet nabavke izvodi u svemu prema tehničkoj specifikaciji i priloženom projektu, ponudi.
Izvođač je dužan predmetne radove izvršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu o čemu će sa Naručiocem zaključiti poseban ugovor.
Ugovorna kazna: Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cene radova.
Pravo na jednostrani raskid ugovora: Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: 
· izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
· izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
· izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
· promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
· ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:
(a)	kada izvođač stane sa radom 5 dana, a taj  zastoj u poslu nije predviđen tekućim programom i nije odobren  od strane Naručioca;
 (b)	kada Stručni nadzor izda nalog izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne povuče nalog u roku od  2 dana
 (c)	kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust u ispravci određene manjkavosti bitno kršenje ugovora i izvođač ne uspije da je ispravi u roku razumnog perioda koji određuje nadzorni organ
 (e)	kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje ugovora;
 (f)	kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov  iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama. Za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ukoliko dođe do raskida ugovora, izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvodjenja radova, i napustiti ga najprije moguće, a što se može smatrati  razumnim rokom.
Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne obezbijedi Stručni nadzor u roku od 30 dana od zaključenja ugovora; kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana.

 Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Antikorupcijska klauzula: Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine) je ništav.

Naknada štete: U slučaju da izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.  


[bookmark: _Hlk104544044][bookmark: _Toc62730566] Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:
1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.
Ako je neophodno u ugovoru o javnoj nabavci vršiti bitne izmjene iz člana 150 stav 2 ovog zakona naručilac će pokrenuti novi postupak dodjele ugovora.
Ako se vrši više izmjena, vrijednost ugovora o javnoj nabavci se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.
Naručilac je dužan da izmjenu ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja izmjene ugovora.
Odredbe st. 1 do 4 ovog člana primjenjuju se i na izmjene okvirnog sporazuma tokom njegova trajanja..

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.




14. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA



[bookmark: _Hlk88644969]“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA
Broj: 01/4-9941/1
Mjesto i datum: Podgorica, 20.12.2022. godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 3 iz Plana javne nabavke broj 3474 od 04.02.2022.godine za nabavku Nabavka aerodromske opreme nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca, Vladan Drašković _____________
                  s.r.
 Službenik za javne nabavke, Tijana Čelanović ________________ 
                s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Gorica Raičević   ___________
                s.r.
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka j. nabavke, Gorica Raičević_________
                                                                                                                            s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Dušan Milošević _________
                            s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Tijana Čelanović, dipl.pav.____
                    s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mirko Božović___________           
				                                                                    s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Marko Đurović______________





15. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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Radoje Dakic 14a/ 2. Podgorica { L ‘
\%éiﬂi’éa“/y |

5-0459112/3

02709031

InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
7112
04.04.2008.

registrovan

[rena Tomovic d.i.a.

[rena Tomovic d.i.a.





Dokument o registraciji

Izmjene:Statut, Adresa uprave - sjedista, Adresa za prijem sluzbene poste, Adresa glavnog
mjesta poslovanja, Kontakt i Prezime - Osnivaca, IzvrSnog direktora i OvlaS¢enog zastupnika
IRENA IVANOVIC

Registarski broj 5-0459112 / 004 Datum registracije: 04.04.2008.
PIB: 02709031 Datum promjene podataka: 02.03.2021.

DRUSTVO ZA INZENJERING | KONSALTING, IZRADU PROJEKTNE | PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE "A 21" D.O.O. - PODGORICA

Broj vaZzede registracije: /004

Skracéeni naziv: A21

Telefon: +38267235938

eMail: irena@a2l.me

Web adresa:

Datum zakljucivanja ugovora: 25.03.2008.

Datum donosenja Statuta: 25.03.2008. Datum promjene Statuta: 24.02.2021.
Adresa glavnog mjesta RADOJE DAKIC BR.14 A/2 PODGORICA

poslovanja:

Adresa za prijem sluZbene poSte: RADOJE DAKIC BR.14 A/2 PODGORICA

Adresa sjedista: RADOJE DAKIC BR.14 A/2 PODGORICA

Preteina djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domadi

Upisani kapital: 0,00Euro (Novcani Euro, nenovcani Euro )

OSNIVACI:

IRENA TOMOVIC - JBMG/Broj Paso$a zasti¢eni zakonom

Uloga: Osnivac

Udio: 100% Adresa: Li¢ni podatak zasticen zakonom

1/4





LICA U DRUSTVU:

IRENA TOMOVIC - JMBG/Broj Paso$a zasti¢en zakonom

Adresa: Li¢ni podatak zasticen zakonom
Uloga:  lzvrdni direktor

Ovlaséenja u prometu: Neograni¢eno ( )
Ovlasc¢en da djeluje:  POJEDINACNO ( )

IRENA TOMOVIC - JMBG/Broj Pasota zasti¢en zakonom

Adresa: Li¢ni podatak zasticen zakonom
Uloga:  Ovlas¢eni zastupnik

Ovlaséenja u prometu: Neograni¢eno ( )
Ovla3c¢en da djeluje:  POJEDINACNO ( )
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Dokument o registraciji

Registarski broj 5-0459112 / 003 Datum registracije: 04.04.2008.
PIB: 02709031 Datum promjene podataka: 04.04.2010.

DRUSTVO ZA INZENJERING | KONSALTING, IZRADU PROJEKTNE | PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE "A 21" D.O.O. - PODGORICA

Broj vaZzede registracije: /004

Skracéeni naziv: A21

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zakljucivanja ugovora: 25.03.2008.

Datum donosenja Statuta: 25.03.2008. Datum promjene Statuta:
Adresa glavnog mjesta

poslovanja:

Adresa za prijem sluzbene poSte: UL. VUKA KARADZICA BR. 15 PODGORICA
Adresa sjedista: UL. VUKA KARADZICA BR. 15 PODGORICA
Pretezna djelatnost: 7112 Inzenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novcani Euro, nenovcani Euro )

OSNIVACI:

IRENA IVANOVIC - JBMG/Broj Paso$a zastiéeni zakonom

Uloga: Osnivac

Udio: % Adresa: Li¢ni podatak zastiéen zakonom
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LICA U DRUSTVU:

IRENA IVANOVIC - JMBG/Broj Paso$a zasti¢en zakonom

Adresa: Li¢ni podatak zasticen zakonom

Uloga:  lzvrdni direktor

Ovlaséenja u prometu: ()

Ovlaséen da djeluje:  Nepoznata odgovornost ( )

IRENA IVANOVIC - JMBG/Broj Pasota zaéti¢en zakonom

Adresa: Li¢ni podatak zasticen zakonom
Uloga:  Ovlas¢eni zastupnik
Ovlaséenja u prometu: ()

Ovla3c¢en da djeluje:  POJEDINACNO ( )
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-2827/2

Podgorica, 07.09.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po zahtievu » A 21 «
D.0.0.Podgorica, za izdavanje licence projektanta i izvodaéa radova, na osnovu &lana
135 st. 112 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ”
br. 64/17) i ¢lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br.
56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RYESEMNJE
1. 1ZDAJE SE » » A 21 « D.0.0.Podgorica, LICENCA projektanta i izvoda&a radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 ( pet) godina.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-2827/1 od 11.05.2018.godine, » » A 21 « D.0.0.Podgorica, obratilo
se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence projektanta i izvodaga radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledede
dokaze:

Rjesenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, broj UPI 101/2175-1441/2 od
27.04.2018.godine, kojim je Ivanovi¢ Ireni, diplomiranom inZenjeru arhitekture, iz
Podgorice, izdata licenca ovlas¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekata;Potvrdu o stalnom radnom odnosu za imenovanu,
pocev od 04.04.2008.godine na radno mjesto odgovornog projektanta arhitekture od
11.05.2018.godine; Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za
imenovano privredno drustvo, Registarski broj: 5-0459112/003 od 11.05.2018.godine, sa
Sifrom preteZne djelatnosti: 7112: InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao
u dispozitivu ovog riesenja, a ovo sa sledeéih razloga:

Naime, ¢lanom 122 stav 1 Zakona o planiranju  prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje
tehnicku dokumentaciju ( projektant), odnosno privredno druStvo koje gradi objekat
(izvodac radova), duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije
dijela tehni¢ke dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova ovlagéeni
inzenjer moze da bude fizi¢ko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije
odnosno gradenije ili izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje
jednog zaposlenog ovladéenog inZenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski,
gradevinski, elektrotehniCki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na
osnovu tih projekata.Stavom 2 istog ¢lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih





poslova iz stava 1 ovog &lana, projektant, odnosno izvodaé radova moze da obezbijedi
na osnovu zakljucenog ugovora sa drugim privrednim drugtvom koje ima zaposlenog
ovlas¢enog inZenjera za odredenu vrstu projekta, odnosno radova.

Clanom 3 stav 1 tatka 3 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( , Sluzbeni list Crne Gore » br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaca radova, koja se izdaje privrednom
drustvu za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 5 stav 1 tag. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodaéa radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom
odnosu ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera i licencu ovlascenog inZenjera.

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se
na pet godina.

Rjesavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 122
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi &l 3 stav 1
tac. 1 i €l. 4 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu vodenja
registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog rjiesenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLASCENO SLUZBENO.LICE

Nataéi/PaViéevié
o
// /> "
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2N \ Na osnovu ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA | IZGRADNJI OBJEKATA
fi’;“: ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od
\ /”Q 28.09.2018,011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) donosim:

RJESENJE o imenovanju_ovlaséenog inZenjera koji rukovodi izradom
tehni¢ke dokumentacije u cjelini kao | odgovornog inzenjera
za dio arhitekture

VRSTA TEHNICKE DOKUMNETACIJE

OBJEKAT

LOKACIJA

INVESTITOR

Imenuje se

GLAVNI PROJEKAT SANACIJE

Zgrada putni¢kog terminala aministrativna zgrada
Aerodroma Podgorica

Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom®,
kat. parcela 541/6

»2Aerodromi Crne Gore”A.D.

IRENA TOMOVIC dipl.ing.arh.

OBRAZLOZENJE

Imenovani ispunjava uslove u skladu sa Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata |"Sluzbeni list
Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019,

082/20 od 06.08.2020.

U Podgorici,
21.08.2021.g.

MP Direktor
Tomovi¢ Irena






MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 101/2175 — 1441/2

Podgorica, 27.04.2018. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, riesavajuéi po zahtjevu IVANOVIC IRENE dipl.
inZenjera arhitekture, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlagéenog inZenjera, na
osnovu Clana 135 st. 12 Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata (“Sluzbeni
list Crne Gore ” br. 64/17) i &lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list
Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. 1ZDAJE SE IVANOVIC IRENI dipl. inZenjeru arhitekture, iz Podgorice, LICENCA
ovlascenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnigke dokumentacije i
gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI107/7-1441/1 od 20.03.2018.godine, IVANOVIC IRENA dipl. inzenjer
arhitekture, iz Podgorice, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence
ovlaS¢enog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekta.

Uz zahtjev imenovana je ovom ministarstvu dostavila sledece dokaze:

Diplomu o ste¢enom visokom obrazovanju, izdata od strane Arhitektonskog fakulteta,
Univerzitet u Beogradu, broj: 7773 od 03.jula 2001.godine; RjeSenje Ministarstva
uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, broj: 03-7883/3 od 30.12.2009.godine, kojim
je Tomovi¢ Ireni, diplomiranom inZenjeru arhitekture, iz Podgorice, izdata licenca za
izradu projekata arhitekture, projekata unutrasnje arhitekture, projekata uredenja terena
kao djelova tehnicke dokumentacije za objekte visokogradnje i projekata unutrasnjih
instalacija vodovoda i kanalizacije; Rjesenje Ministarstva uredenja prostora i zastite
Zivotne sredine, broj: 03-7883/4 od 30.12.2009.godine, kojim je Tomovi¢ Ireni,
diplomiranom inZenjeru arhitekture, iz Podgorice, izdata licenca za rukovodenje
izvodenjem: gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima,
rukovodenje izvodenjem radova unutrasnje arhitekture, uredenja terena i instalacija
vodovoda i kanalizacije u zgradama: ovjerenu fotokopiju radne knjiZice i ovjerenu kopiju
line karte.

Uvidom u sluzbenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je utvrdilo da
se imeovana ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde.
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Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlugilo kao
u dispozitivu ovog rie$enja, a ovo sa sledeéih razloga:

Naime, ¢lanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlagéeni inZenjer moZe da bude
fiziCko lice koje obavlja poslove izrade tehnitke dokumentacije odnosno gradenje
objekta, odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom
VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na struénim
poslovima izrade tehnicke dokumentacije i gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 tagka 1 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( ,, Sluzbeni list Crne Gore » br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovlaséenog inzenjera koja se izdaje fizi€kom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav1 tag. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlaséenog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da i je izvr8eno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima
najmanje tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehni¢ke dokumentacije
i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1
podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da i je podnosilac zahtjeva osudivan za kriviéno djelo za
koje se gonjenje preduzima po sluZzbenoj duznosti.

Stavom 3 istog &lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog ¢lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnike
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog ¢&lana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
Clana, fizickom licu koje posjeduje licencu za izradu tehnigke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vazili do donosenja ovog propisa, radno iskustvo
moZe dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

RjeSavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi &l 3 stav 1
tac. 1 i €l. 4 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu vodenja
registara licenci.

Saglasno izlozenom, rije$eno je kao u dispozitivu ovog rieSenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLASCENO SLUZBENO LICE
Nataéa Pavicevié
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj: 02- 1525 Podgorica, 08.07.2021.godine

Na osnovu ¢l. 143, ¢l. 146 stav 1 tacka 2 i ¢l. 149 stav 1 tacka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(,Sluzbeni list Crne Gore”, br. 64/17,44/18,63/18,11/19, 82/20)

i evidencije Registra ¢lanova InZzenjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o ¢lanstvu u Inzenjerskoj komori Crne Gore

IRENA R. TOMOVIC, diplomirani inzenjer arhitekture iz Podgorice,

¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore do 08.07.2022. godine.

ENERALNI SEKRETAR

Mpla Petrovic, dipl.pravhik
l Cltuday o/ *

\

Obradila:

Marija Stjepcevi¢, dipl.inZ.arhitekture

[T~
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OBNOVA / ZAMENA POLISE:

POL-00129688

Tip obnove: Obnova

Broj ponude: PON-019185/21

POLISA - RACUN POL-00152190

Zastupnik: Draga& Goran, 81-032
Ugovaraé

Naziv A 21 DOO ZA INZENJE. | KONSALTING, MB 02709031

IZRADU PLANSKE DOK.
Adresa RADOJE DAKIC 14 A/2, 81000 Telefon +38267235938

PODGORICA_GRAD, Crna Gora
Trajanje: Godisnje osiguranje
{Period osiguranja 09.07.2021 (24:00) - 09.07.2022 (24:00) lPeriod obracduna 09.07.2021 - 09.07.2022 '

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva od&tetne zahtjeve
narucioca usluga ili treéih lica, uklju€ujuéi i direktne finansijske gubitke/Stete, koji su posljedica struéne
greske osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvodaéa radova izdatu od strane Ministarstva
odrzivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-2827/2, pri obavljanju djelatnosti izrade projektne (tehnicke)
dokumentacije, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.

Vrsta projektovanja:izrada projekata arhitekture,projekata unutrasnje arhitekture, projekti uredenja terena
kao dijelova tehniéke dokumentacije za objekte visokogradnje i projekata unutrasnjih instalacija
vodovoda i kanalizacije

Planirani godisnji prihod:50.000¢€

Vrsta osiguranja: l Osiguranje od projektantske odgovornosti Sifra: 1310
Osiguranik
Naziv A 21 DOO ZA INZENJE. | KONSALTING, MB 02709031
IZRADU PLANSKE DOK.
Adresa RADOJE DAKIC 14 A/2, 81000 Telefon +38267235938
PODGORICA_GRAD, Crna Gora

Suma osiguranja

Uloga Naéin ugovaranja Iznos
Jedinstvena suma osiguranja Na sumu osiguranja 100.000,00
Fransiza
Fransiza Odbitna fransiza iznosi 10% od priznate &tete alj najmanje 500 EUR
Obracun za predmet
Premija 270,00
Popust za nemanje $teta u poslednje tri godine -27,00
Komercijalni popust 10% -24,30
Popust za jednokratno placanje premije -21,87
Ukupna premija bez poreza 196,83
Porez na premiju 17,71

POLISA: POL-00152190

L . s E-mails inf ava.Batum Starme: 0007202405292
: i je. Adresa sjedigta: ul. Svetlane Kane Radevié br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@s pipenpiaiest e ~84—219
Akcionarsko drustvo Sava oslguranjz- 5 J_ Erste banka 540-394-30, NIb banka 530-12245-41, Hipotekarna banka 520-528105-61, Lov %%,ana od 2
; 0 20 Ziro rzéun: Erste ba a -30,
Rl et ARAR PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670
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| /| OSIGURANJE

—

Ukupna premija sa porezom 214,54

Osiguravajuée pokrice vazi za podrucje Crne Gore
Osiguranje je zakljuéeno bez garantnog roka

Osiguranije je zakljuéeno u skladu sa Opstim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-
ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Polisa se smatra raéunom. Oslobodeni plaéanja PDV-a po &lanu 27, zakona o PDV-u. Osiguravaé zadrzava pravo ispravke raéunske ili
neke druge greske uéinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravaéa iz ugovora o osiguranju poginje po isteku 24-0g Casa dana koji
je uugovoru o osiguranju naveden kao poégetak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-0g Casa dana kada je Ugovarat osiguranja uplatio
ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-0g &asa onog dana koji je u ugovoru oznacen kao istek
osiguranja.

Na medusobne odnose ugovaraca osiguranjalosiguranika i osiguravaéa koji nijesu definisani ugoverom o osiguranju primjenjuju su
odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarag osiguranja potvrduje da je primio Uslove zakljuéenog osiguranja.

Osiguranije je zakljuéeno u skladu sa Klauzulom za iskljuéenje odgovornosti u slugaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021,
godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovaraé osiguranja je duzan da plati premiju u cjelosti prilikom zaklju€enja ugovora o osiguranju.

Ukupna isplata od&teta za sve osigurane sluéajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godi&nji agregat)

0 UKUPAN OBRAGUN

Ukupna premija bez poreza 196,83
Porez na premiju 17,71
Ukupna premija sa porezom 214,54
|Naéin plaéanja U cjelosti

Sve medusobne nesporazume stranke ce rjeSavati mirnim putem, a u slucaju spora ugovaraju nadleznost suda u Podgorici.
Na ugovor o osiguranju primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore.

Ugovorne stranggu saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu Stete, osiguravaé ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj
polisi odbije of/iznosa obraéunate stete.

M.P.  Ugovarag osiguranja:
(puno ime i prezime)

Poslovnica Podgorica Vekira, PODGORICA_GRAD, 09.07.2021

POLISA: POL-00152190

. . Eomail: inf Latum Stampe: 09,07s202105122
keionarsko drustvo Sava osiguranje. Adresa sjedidta: ul. Svetlane Kane Redevi¢ br.1. 81000 Pedgorica, Crna Gora; E m?”-gg?;aaﬁlsfm Lovéen banka 548:84:20
Aieionacia 382 (0) 20 40 30 20 Ziro raun; Erste banka 540-3$4-30, NlIb banka 530-12245-41, Hipotekarna banka E N aZod2
_— ) ; Er
Cell centar: PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670





IZJAVA GLAVNOG INZENJERA DA JE TEHNICKA DOKUMENTACIJA
IZRADENA U SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT Zgrada putniCkog terminala aministrativna zgrada
Aerodroma Podgorica
LOKACIJA Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom®,

kat. parcela 541/6
VRSTA TEHNICKE DOKUMNETACIJE GLAVNI PROJEKAT SANACIJE

GLAVNI INZINJER IRENA TOMOVIC dia

IZJAVLJUJEM,

da je ovaj projekat uraden u skladu sa:

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima doneSenim na osnovu
navedenog zakona;

posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin utiu na osnovne zahtjeve za objekte;

pravilima struke .

(potpis glavnog inzenjera)

PODGORICA, 09.12.2020.

(mjesto i datum) (potpis odgovornog lica)





PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE-ADAPTACIJE KROVA PUTNICKOG
TERMINALA | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA

Objekat: Zgrada putniCkog terminala aministrativna zgrada Aerodroma Podgorica

Lokacija: Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom®, kat. parcela 541/6

Namjena: Prihvat i otprema putnika u avio saobracaju i administracija

PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Na krovnim ravnima objekta putnickog terminala i administrativne zgrade Aerodroma Podgorica
SU se pojavila oste¢enja na krovnom pokrivacu ifili opdavnim limovima, uvodnim limovima i
oluénim kanalima, usljed ¢ega dolazi do prodora atmosferske vode u unutrasnjost objekata.
Namjera preduzeéa ,Aerodromi Crne Gore" AD je da u §to kraéem roku izvrgi sanaciju krovnog
pokrivaca. Ovim projektnim zadatkom su utvrdeni uslovi i definisani osnovni zahtjevi za izradu
tehnicke dokumentacije na nivou Glavnog projekta za sanaciju-adaptaciju krova.

OPIS POSTOJECEG STANJA

Osnovna konstrukcija:

Objekat zgrade putni¢kog terminala Je u osnovi dimenzija 94,5x48,5m, visina fasade sa strane
AIR SIDE je 10,2 m, dok Je sa suprotne strane (LAND SIDE) 5,2 m. Pokriveni dio objekta je
dimenzija 57x99,5 m. Zgrada je prizemna sa administrativnim prostorijama u sredini objekta, u
centralnom jezgru.

Glavnu nosivu konstrukciju &ini 11 prostornih celiénih ramova teorijskog raspona 39 m sa
konzolnim prepustima 10,5 m sa viSe strane, odnosno 6,8 m sa niZe strane objekta, mjereno od
uzduZzne sistemne linije stubova. Glavni krovni nosadi su parovi zavarenih éelignih | profila visine
900 mm na medusovnom razmaku od 3 m (2x1,5 m od popreéne sistemne linije stubova), koji su
oslonjeni na grane stubova, izmedu kojih su smjestene krovne lanterne, omogucavajuéi da
prirodna dnevna svjetlost prodre u dubinu zgrade. Razmak glavnih nosaéa izmedu susjednih polja
glavnih nosaga u uzduznom smisiu je 6 m, odnosno 9 m mjereno od sistemne linije parova
nosaca. Glavni nosadi su zakrivljeni po kruznom luku radijusa 251,10 m, ¢ime se formira
jednostrani luéni nagib krovne ravni i obezbjeduje skupljanje kignice prema land side-u. Celiéni
stubovi su cjevastog popre¢nog presjeka linearno promjenljivog dijametra sa @ 500 mm na @ 700
mm. U gornjem dijelu stubovi se racvaju u Cetiri grane konstantnog cjevastog poprecnog
predsjeka @325 mm. Stubovi su ukljesteni u temeljnu konstrukciju i sa vanjske strane su vezani
zategom za konzolni prepust glavnih nosaca radi smanjenja momenta. Par popre¢nih nosaéa
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krovne konstrukcije koji se oslanjaju na stubove su iste visine kao i glavni nosagi, dok su ostali
sekundrni nosaci od kutijastih HOP profila manje visine i na medusobnom su razmaku od 9m do
12 m. Na glavne nosaée prostorne krovne konstrukcije se oslanja nosivi TR lim visine 160 mm,
koji je aksijalno krut i ima ulogu sprega za prijem boénih spoljasnjih uticaja.

Krovni pokrivac:

Krovni pokrivaé zgrade putnickog terminala predstavija sistemsko riesenje od neprekidnih Al
profilisanih limenih traka $irine 400 mm sa stojecim Savovima 65mm po sistemu KAL ZIP
65/400/1,0 sa pripadajucim elementima, priborom za pricvrééivanje (klipovima L150 od
pocinkovanog &eliénog lima sa termalnom barijerom na mjestu spoja sa nosivim TR limom i
omega profilom za pri¢vrcéivanje Savova), slojem termicke izolacije ispod Al profilisanog lima —
kompresibilna mineralna vuna, Cija debljina nakon ugradnje zavr$nog pokrivnog Al limenog profila
iznosi 150mm (prije presovanja zavrdnim Al limenim profilom iznosi 180mm), samoljepljive
bitumenizirane elastomjerne paropropusne i vodonepropusne membrane oblozene Al zadtitnim
slojem, koja se postavija preko cijele povr§ine TR lima i sa preklopom od 10%, te op&ivnim
lajsnama i ostalim pripadajuéim sistemskim djelovima i priborom. Neprekidne profilisane Al limene
trake su oblikovne po tipu ,stucco® strukture, u skladu sa katalogom proizvodaéa i medusobno su
spojene vertikalnim Savovima, formiranim masinskim pertlanjem uz presovanje. Preko zavr$nog
limenog krovnog pokriva&a su postavljene Setnice za komunikaciju prilikom odrzavanja. Sa nize
strane se nalazi horizontalni oluk od Al lima na podkonstrukciji prema detalju koji je u prilogu
Projektnog zadatka. Parapet lanterni je opsiven Al limom prema detalju iz priloga. Lanterne su
pokrivene termopan staklom sastavljenim od segmenta, sa pokretnim segmentom Kkoji
obezbjeduje odimljavanje objekta.

Krovni pokriva& administrativne zgrade Cine termoizolacioni krovni paneli tipa Trimoterm SNVs,
Cija je vanjska obloga profilisani silver sivi Al lim sa ispunom d=10cm od lamelirane negorive
mineralne vune. Krovni paneli su postavljeni preko éeliéne podkonstrukcije, koji su ankerisani u
armiranobetonsku ploéu. Svi opsavi, zavreci, oluci i uvale su od ravnog Al lima u istoj boji.
Horizontalni oluci su postavijeni na podkonstrukciji od &eliénih flahova i Spere. Detalji dati u
grafickim prilozima.

ZAHTJEVI PROJEKTNOG ZADATKA

Projektant je u obavezi da se na licu mjesta upozna sa postojec¢im stanjem objekta i da detaljno
prouci postojecu tehnicku dokumentaciju, na osnovu koje je objekat izveden (Glavni projekat i
Projekat izvedenog stanja), te da evidentira postojece stanje izvedenih radova i upotrijebljenih
materijala na krovu i predvidi racionalne mjere sanacije ili zamjene istih, prilagodavajuéi ih, u
najveéoj mogucéoj mjeri, izvedenom stanju.

Prije konaénopg usvajanja tehnic¢kog rjesenja pokrivanja pojedinih djelova krova, projektant je
duzan da predlog tog rjesenja prezentuje Revidentu i Naruciocu, koji ée donijeti konaénu odluku.

Osim grafitke, numericke i tekstualne dokumentacije propisane Pravilnikom o nadiny izrade i
sadrzini tehnicke dokumentacije za izvodenje radova, Glavni projekat sanacije-adaptacije krova
mora da sadrzi tehnicke specifikacije, izvodatke detalje neophodne za izvodenje radova, opis
metodologije izvodenja radova, predmjer radova i ostale bitne elemente i podatke potrebne za
sastavljanje Ponude i za izradu licitacione dokumentacije za izvodenje radova.





Projektant ¢e, osim u digitalnoj formi sa elektronskim potpisom, pripremiti i dostaviti Narugiocu 4
(Cetiri) primjeraka Glavnog projekta sanacije-adaptacije krova na zgradi putni¢kog terminala i
administrativnoj zgradi Aerodroma Podgorica u stampanom obliku i povezanom u sveske A4
formata.

DOKUMENTACIONI OSNOV

* Graficka dokumentacija iz Projekta izvedenog stanja terminalne zgrade Aerodroma
Podgorica u dwg formatu

o Graficka dokumentacija iz Glavnog projekta rekonstrukcije administrativne zgrade
Aerodroma Podgorica

ZAKONSKI OSNOV

Projektant je duZan da kompletnu graficku, numericku i tekstualnu dokumentaciju u okviru
premetnog Glavnog projekta izradi u skladu sa:

* Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata Sl list CG br 64/2017, 44/2018,
63/2018, 11/2019, 82/2020

e Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekata Sl list
CG 44/18)

e U skladu sa vaZecim pravilnicima, propisima normativima i standardima iz predmeta
projektnog zadatka

Za Narudioca

Izvrsni direktor AD Aerodromi CG

20





TEKSTUALNI DIO DOKUMENTACIJE

01- TEHNICKI OPIS

A/ _Obijekat terminala
Opis postojeceg stanja
Opis sanacije

B/_Objekat stare poslovne zgrade
Opis postojeceg stanja
Opis sanacije

Opis ispinjenosti uslova
Karakteristike | svojstva meterijala
Spisak primenjenih propisa, preporuka | vazecih standard

02- TEHNICKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA

03- PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

04- UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJ.OTPADOM
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OBJEKAT NOVOG TERMINALA
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OPIS POSTOJECEG STANJA

Objekat putnickog terminal je sa krovom dimenzija osnove (ortogonalna projekcija)
99.50m sa 57m.

Krov je lucna ravan, poluprecnika cca 250m.

Sve ivice krova su opsivene kompozitnim aluminijuskim materijalom (tipa alubond)
sa lucno savijenom povrsinom.

- Bocne ivice krova su opsivene alubondom razvijene sirine 1.65m. Duzina lucne
ivice je cca 58m.sto znaci da je ukupna razvijena povrsina opsivke 1.65*58*2=191.4mz2.

- Gornja ivica je sa opsavom razvijene sirine 2.25m. Duzina ivice je 99.6m, sto
znaci da je ukupna razvijen apovrsina opsivke 224.10mz2.

- Donjaivica je sa opsavom razvijene sirine 1.40m. Duzina ivice je 99.6m, sto
znaci da je ukupna razvijen apovrsina opsivke 139.44 m2.

Na nizoj strani krova je olucno korito sirine 170cm, duzine 98.20m. Razvijena
sirna lima oluka (iz komada) je 2m.
Korito je van gabarita prizemlja.

U korito se sliva kisnica sa lucne ravni 98.20m x 54m (duzina luka) tj 5 302.80m2.

U ovoj ravni su svjetlosne trake dimenzija 30.25m sa 2.85m, povrsine 86.25m2, | to
9komada, sto znaci da je ukopna povrsina pod svjetlosnim trakama 775.0m2.

Svaka svjetlosna traka ima 28 polja, dimenzija cca 2.80*1.08m.

U svakoj drugoj svjetlosnoj traci, najvisoicije polje se otvara- otvor za odimnjavanje.
(ukupno 4 svjetlosne trake sa otvorom za odimnjavanje).Ostala polja su fiksna.

U odnosu na pripadajucu ravan krova svjetlosne trake su izdignute svega cca 18cm!

Ostatak krova 5 302.80- 775 m2= 4 527.80m2 je pokriven kalzip sistemom. Slojevi
krova su:

- celicna konstrukcija,

- TRlimom HA 160/250/0.88mm,

- PE folija kao parna brana,

- mineralna vuna 150mm i profilisanim limom KAL-ZIP system 65-400-1mm.

Na krovu postoje svjetlece reklame | to na gornjoj | donjoj ivici kalzip krova.

Korisnik prijavljuje da je najznacajnije prokisnjavanje najvecim diejlom sanirao na
sledeci nacin:

- Sve poklopne lajsne, svi spojevi polja u svjetlosnim trakama su naknadno
obradjeni Sika Multi Seal trakom (samolepljiva, gumizirana , bitumenska zaptivna traka, s
jedne strane laminirana aluminijumskom folijom),
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- Trake lima uz svjetlosne trake su iz vise polja. Sva mjesta preklopa su
naknadno obradjena nekom masom-premazom na bazi bitumena,a ponegdje dodatno
zaptivena multi seal trakom,

- Mijesta gdje kalzip lim prelazi iz falcovanog u ravni takodje su premazivana
nekom masom na bazi bitumena. To su mjesta iznad svjetlosnih traka.

FOTODOKUMENTCIJA
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Skica detalja svjetlosne trake-spoj sa krovnim
pokrivacem, radjen je na osnovu pregleda svjetlarnika
nakon skidanja unutrasnje obloge. Moze se vidijeti da je
kriticno mjesto za prolaz vode ispod okapnog lima, a

zbog niske visine vijenca.

18

Takodje, primjetno je | da nedostaje sloj termike koji
bi izolovao celicnu potkonstrukciju svjetlosnih traka.

kalzip sistem
al lim -rustik
termoizolacija
parna brana
TR lim

staklo termopaket
{pam pleks)-fiks

I
|
|
]

okapni al lim -rustik Em —_
@&—tbravarski profil

bravarski profil

T celicna kutija

®——celicna kutija 60/60 (?)

unutrasnji opsav |

|
®—|celicna kutija 120/ 60 (?)

celicni stubic u

:

|
izgldu-distancer :
|
|
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Primjetno kod svih opsava allubondom je da se spojevi | ivice mimoilaze, da nema pravilne
geometrije, da mnogi spojevi nisu zaptiveni.

Opsavi prepusta krova kod oluka (donja ivica krova) kao | opsavi prepusta gornje ivice
krova su moguca mjesta prokisnjavanja, ali kod ovakvih pozicija nije moguca sanacija, niti
parcijalna zamjena opsavam jer bi razlika u boji bila upecatljiva | vizuelno neprihvatljiva za objekat
ovog tipa.

Kod olucnog

o
=icm
£5 SLOJEVI KROVNOG POKRIVACA . —
%% AL LM PREFUSTEN PREKO ice ouka KOTTta mogu se sanirati
(V9] .
o —  fzicka ostecena na
=5 I .
A Sh ROV 4 falcovima.
o |
2 |
|
|
|
KISNICA i
|
ALUBOND RS 140CM I :
LAJSNA NA SPOJEVIMA STRELICE POKAZUJU NA oo
(NA FOTO SE VIDI DA LAJSNE NEMA U KRITICNA MJESTA GDJE KISA s |
i MOZE UC! KOD OPSAVA =5
VERTIKLANOJ RAVNI STRANA U OLUKU)P
. ) ALUBONDA KAO | NA =
FALCOVIMA [LIMA OLUCNOG = |
KORITA S
B I
wl |
1
i s g — e =

A NA POJEDINM MJUESTIMA
SE NE VIDI

SLOJEVI KROVNOG POKRIVACA
DONJ OPSAV PREPUSTA ALUBOND

NEPOZNATO DA LI | KOLIKO
o0o00obo0o000]  KROWI POKRIVAC ZALAZI U
PO 0pSAY ALUBONDOM

| PO PROJKU NE ZALAZ

|
i
L— ALUBOND RS 225CM
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Komentar o okapnom opsavu (tipski detalj kalzip krova) ima namjeru da naglasi geometriju
koja nije pravilna, | vise se odnosi na problem alubond opsava . Na fotograiji (0znavenoj sa A)
se vidi da postoji nesto sto bi trebalo da je filer (tipski detalj kalzipa) preko kojeg se zavrsava
okapni lim.

Na fotografiji se takodje vidi da je spoj filera | aluminiuma kako zavrsnog sloja krova
naknadno izolovan nekom bitumenskom masom.

Pretpostava se da su slojevi kalzip krova usli pod alubond barem jos oko 20cm.

Type ol lixed point to be
detarminad by calculation

Al-Fined pomt clip with
tharmal barriar

Alernative: Compound clip®

Spacer profile
Ridga turn up

Ridga flashing
y D

Kalzip Ratginer

Halzip
rack wool insulaton

Kalzip® vapour control bayer

Skosura profile to
structural Bner tray

Sealing strip 2x

Primjer tipskog detalja kalzipa preuzet sa zvanicnog sajta proizvodjaca.

Korisnik sumnja da se kisnica zadrzava | prodire sa vrha krova zbog deformacije krovne
ravni izazvane opterecenjem krova od svetlece reklame, koja svojom tezinom pritiska krov |
formira (uslovno receno) udubljenje koje se puni kisnicom koja preliva filer | okapni lim kalzipa |
ulazi u objekat ispod alubond opsavke.

Ovaj detalj je poseban jer je neophodno obezbijediti strujanje vazduha tj omoguciti odusak
vodene pare | susenje termike ispod lima, | ne treba ga zaptivati.

Korisnik je izrazio zelju da se zamjene dva polja stakla u svjetlarniku koja su sa
naprslinom.

Savjetovano je da se to ne radi, jer se ne ocekujem da se stakla polome jer se radi o
sistemu duplih stakala spolja kaljeno, unutra pampleks.
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OPIS SANACIJE

Projekat predvidja

1) Zamijenu strukturalnog silikona izmedju poklopnih lajsni
2) Hidroizolovanje premazom na poliuretakskoj osnovi sa slojem za ojacanje
na:
a. Spojvima traka lima u poljima uz svjetlosne trake (prva bocna polja)
na nacin da se obuhvati komplet falc, polozeni dio lima | vijenac u
visini od 10cm.Sirina zahvata cca 50cm
b. Spojevima falcovanog | ravnog lima kalzip krova u zoni iznad | ispod
krace strane svjetlosnih traka
c. Spoju svjetlosnih traka i pripadajuceg vijenca na nacin da se
obuhvati 5¢cm stakla uz poklopnu ljasnu, poklopna lajsna, okapni lim |
ccal0cm lima vijeca ispod okapne lajsne
3) Hidroizolaciju komplet olucnog korita lijeplienom PVC membranom sa
instalacijom originalnih slivnika sa hvatacem lisca

Opsti opis postupka hidroizolovanja poliuretanskim premazom:

Odistiti predmetni detalj Al lima/stakla u skladu sa preporukom prozvodjaca izabranog
sanacionog materijala. Povrsinu predvidjenu za sanaciju oiviciti krep trakom da bi se dobile
uredne prave ivice nakon sanacije.

Naneti odgovarajuéu prajmer za metalnu podlogu tj za staklo ili bitumen, pa nakon
susenja, naneti hladno-nanosivi sloj, bezSavnog, visoko elasticnog, jednokomponentnog,
alifaticnog poliuretanskog premaza . Dok je prvi sloj svjez — utapa se filc ili traka istog
proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid ostecenja | detalja koji se sanira. Preklopi
filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm veliine i paziti da preklopi budu dovoljno navlazeni kako
bi se omogucilo njihovo vezivanje. Posto se sloj dovoljno osusi tako da po njemu moze da se
hoda (sjutradan), povrsina krova se zaptiva drugim slojem premaza.

Zavrsno premazati UV zastitnim slojem.

Opsti opis postupka hidroizolovanja samolepljivom PVCmemebranom:

Sanacija izvrsiti samolepljivom PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu
sa EN 13956, sa CE znakom. Priprema podloge u skladu sa zahtjevima izabranog proizvodjaca.
Obratiti paznju da je korito prethodno vec sanirano premazima na bitumenskoj osnovi (pogledati
fotodokumentaciju na grafickom prilogu osnove krova). Ukoliko je potrebno skidanje tih slojeva,
to se nece posebno uracunavati vec ulazi u cijenu stavke. Takodje se nece posebno naplacivati
eventualni radovi oko falcova (savijanje, zasijecanje, priévrcivanje i sl.). Ukoliko prozivodjac
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zahtjeva primjenu pramjera i on ulazi u cijenu pozicije. Membrana se lijepi na suvu | Cistu
povrSinu krovne uvale a po obodu se pricvrs¢uje sa lajsnama od laminiranog PVC lima uz
zaptivanje sa elasticnom masom za zaptivanije koja je u skladu ISO 11600 F 25 HM. Ugraduju
se prefabrikovani slivnici sa hvatacem lisca, istog proizvodaca koji se vodonepropusno
zavaruju za membranu i oni su predmet posebne stavke. Svi detalji se izvode po preporuci
izabranog proizvodaca materijala.
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STARA ZGRADA
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OPIS POSTOJECEG STANJA

Objekat stare poslovne zgrade je razudjene osnove, slozenog krova.

Radi se o rekonstruisanom objektu, na ciju se armiranobetonsku krovnu plocu, preko
potrebne celicne potkonstrukcije, oslanjanju sendvic paneli obostrano lim, sa ispunom od
kamene vune, debljine 10cm.

Korisnik prijavljuje dva mjesta sa izrazenim problemom prokisnjavanja.

Poduzno korito na strani ka pisti, | poprecno korito smjesteno u uvali izmedju osa 19/20.
Korito ka pisti ima presjek 35x15¢cm | prima vodu sa 811m2 krova.

U koritu je ugradjen pluvia geberit slivnik, 2 komada, presjeka DN75mm.

Korito izmedju osa 19 | 20 ima presjek 35x15¢cm na najnizoj tacki ( kod slivnika) |
svega oko 5cm visine na suprotnom kraju. Prima vodu sa 180m2.

U koritu je ugradijen jedan slivnik pluvia geberit, takodje DN75mm.

OPIS SANACIJE

Za korito ka pisti, predlaze se probijanje dodatnih klasicnih oluka, | to 3 koja se mogu
probity kroz oluk | direktno izvesti van objekta, kao | 2 koja zbog geometrije objekta moraju
najprije uci u objekat, pa tek onda izaci van.

Oluci su od PVC cijevi DN160, zavrsno ofarbane standardnom crnom bojom.
Veza vertikala | postojeceg korita se ostavruje preko limenih slivnika/stucni.

Slivnici se povezuju pop nithama za postojeci lim korita.lzmedju ova dva lima se
postavlja dihtung.

Za osiguranje spoja, sve premazati hidrizolacijom na bazi poliuretana sa ojacanjem u
medjusloju. ( korito u zoni 5¢cm od izvee slivnika | slivnik)

Za mjesta prodora kroz objekat izabran je centralno postavljen kafe, ciji enteijer je vec
vidno ruiniran prethodnim procurivanjima. Nad njim su | postavljeni pluvia slivnici.
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Izlomljene vetikale se kroz enterijer kafea opsivaju medijapanom na celicnoj
potkonstrukciji, sa potrebnom termoizolacijom cijevi. Prednja polja se ovaraju da bi se mogla
vrsiti kontrola.

Za izlaz oluka iz objekta potrebno je demontirati uska polja fasadne bravarije koja su sa
ispunom od stakla u termopaketu. Predmetna polja se opsivaju alubondom na potrebnoj
potkonstrukciji | sa termoizolacijom od kamene vune A1 sa elipticnim otvorom za prolaz oluka.

Sve vertikale se prazne na zelenu povrsinu.

Za poprecno korito se planira probijanje preliva u ceonoj strani korita | ispustanje vode
u novooformljenu vertikalu.

Vertika se maskira opsivom od kompozitnog aluminijumskog materijala (alubond)
debljine 4mm u dvije nisanse | razlicite obrade.

Zelia Narucioca posla je da se kisnica ne ispusti u zelenilo, vec da se voda odvede u
sahtu koja postoj u blizini planirane vertikale | sve to bez probijanja trotoara oko objekta.

Zato se uvodi kanal od polimerbetona u koji se ispusta kisnica iz vertikale,a koji se preko
donjeg odvoda povezuje cijevima sa sahtom.Vecom duzinom (a citavom sirinom trotoara) kanal
se polaze | fiksira za betonski trotoar, dok je dio sa vezom sa odvodnom cijevi u zelenilu.

Uskladiti sirinu linijskog kanala sa otvorom u alubond opsivci.

Kako na putu do sahte je trasa instalacija elektroinstalacija zemljani radovi se moraju
izvoditi jako opezno | plitko.

U postojecu betonsku sahtu probiti otvor | uvesti cijev DN 160, obraditi | sa unutrasnje
strane hidroizolovati prodor.

Zelena povrsina je sa uredjenim rastinjem koje se mora maksimalno sacuvati, po potrebi
izmjestiti.

Po zavrsetku polaganja | zatrpavanja cijevi, trasa se pokriva busenjem trave | odrzava
mjesec dana.
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Projekat sanacije ne podleze posebnim zahtjevima UT Uslova, s obzirom da su planirani
radovi sanacije na postojecem krovu u postojecim gabaritima.

@)

Hidroizolacija tipa premaza na pliuretanskoj osnovi- hladno-nanosivi sloj,
bez8avnog, visoko elastiCnog, jednokomponentnog, alifatiénog poliuretanskog
premaza ETAG 005, sa CE znakom

samolepljiva PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN
13956, sa CE znakom.

Strukturalni silikon u skladu sa DIN 18540, ISO 11600 G 25 HM

Alubond za spoljasnju upotrebu, d=4mm, zavrsno pvdf

Kamena vuna- vatrootpornost A1 EN 13501-1, toplotna provodljivost AD = 0,038
W/[mK], EN 12667,

PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada odgovarajuceg tipa i pre€nika.
Cijevi su predvidjene za sav horizontalni i vertikalni razvod kanalizacione mreZe za
odvodnju atmosferskih voda, nosivosti ne manje od SN2.

Boja za plastiku RAL 9005 (oCekivana zastita duZza od 10 godina prema standardu
EN 1SO12944-6:2018, C3 srednja)

PE korugovanih cijevi za ulicnu atmosfersku kanalizaciju nosivosti ne manje od
SN8

Zaptivanja na mjestima prodora cijevi kroz opsav alubonda, material u skladu
sa EN 15651, ISO 11600

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od
28.09.2018,011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

PRAVILNIK O POSTUPANJU SA GRAPEVINSKIM OTPADOM, NACINU | POSTUPKU
PRERADE GRADEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA | NACINU ODLAGANJA CEMENT
AZBESTNOG GRADEVINSKOG OTPADA ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012)

PRAVILNIK O MJERAMA ZASTITE NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM
GRADILISTIMA ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 020/19 od 04.04.2019)
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02  TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA

OPSTI TEHNICKI USLOVI ZA IZVOPENJE SVIH RADOVA PREDVIDENIH OVIM PREDRACUNOM:

Predvidjene radove izvesti u cjelini prema opisima pojedinih stavki ovog predmjera i
predracuna, opisu za pojedine grupe radova i tehniCkom opisu. Jediniénom cijenom svake
pozicije obuhvaceni su svi elementi koji su potrebni za formiranje troSkova.

Materijal:

Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomoc¢nog, veznog
materijala i sl. zajedno sa troSkovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutradnjeg transporta, sa svim
prate¢im troSkovima, utovarom, istovarom, skladistenjem i Cuvanjem na gradiliStu od starenja i
propadanja, sa potrebnom manipulacijom i davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje.

Rad:

Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomocni rad svih potrebnih operacija svih pozicija
predracuna, sav rad na unutraSnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zastite
izvedenih konstrukcija od Stetnih uticaja za vrijeme gradjenja.

Pomocne konstrukcije:

Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediniénu cijenu posla za koju su
potrebne, da ne bi ometale tok radova, sa uraCunatom demontazom skele na gradili$tu. Jedini¢na
cijena obuhvata obavezne ograde, zastitne nadstre$nice i prilaze, eventualno potrebne platforme,
amortizaciju skele i pomoénih konstrukcija, | to za svo potrebno vrijeme. Sva potrebna oplata, bez
obzira na vrstu, ulazi u jedini¢nu cijenu posla za koji je potrebna i ne naplacuje se posebno. Kod
oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukruéenja, demontaza, ¢is¢enje i slaganje.

Ostali troSkovi i dazbine:

Na jedini¢nu cijenu radne snage izvodjac radova zaraCunava svoj faktor koji se formira na
bazi postojecih propisa i instrumenata kao i svojim osobenim nacinom privredjivanja izvodjaca
radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i dr.). Pored toga faktorom izvodjac obuhvata
sledece radove koji mu se nece posebno placati bilo kao predracunske stavke ili naknadni rad i
to:

- sve higijensko tehnicke zastitne mjere za licnu zastitu na objektu i okoline kao (ograde,
mostove, nadstreSnice, pomocne objekte, sanitarne objekte i dr.).

- zastita postojeceg zelenila na gradilistu

- troSkovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog
pogona.

- sva obiliezavanja

- CiSCenje i odrZzavanje reda na objektu za vreme izvodjenja radova, sa odvozom smeca,
Suta i otpadaka

- sva potrebna ispitivanja materijala | radova (npr. Voda | potrebna mehanizacija za
testiranje vodonepropustjivosti) kao i pribavljanje odgovarajucih atesta

- uredjenje gradjevinskog zemljista i prostora oko objekta, koje je kori§¢eno za gradilite,
bez ostataka materijala, otpadaka i tragova pomocnih objekata

- obezbjedjivanje uslova za skladiStenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i
instalatera

34





- eventualna zastita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja
objekta nastavlja u toku ljetnjeg i zimskog perioda izvodjac je duzan objekat zastititi od propadanja
I smrzavanja, a sve eventualno ostecene delove pre nastavka radova dovede u red o svom trosku.

Mjere i obracun:

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat nacin obracuna radova pridrzavati se u svemu prema
vazeCim propisima gradjevinarstva ili tehniCkim uslovima za izvodjenje zavrsnih radova u
gradjevinarstvu.

Ostalo:

Ako se pri izvodjenju radova naidje na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se
moraju zastititi od ostecenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadlezne institucije, radi dono$enja
odluke o njihovom uklanjanju ili izmeStanju.

Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i
odredbama MESTa.

Svi radovi moraju biti izvedeni po vaze¢im tehniCkim propisima, solidno, savesno i
kvalitetno.

Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, reguliu se propisima koji regulidu tu materiju,
vazecim standardima i proseCnim normama u gradjevinarstvu kao | uzansama u gradjevinarstvu.

Napomena:

Ukoliko investitoru i izvodjacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim
odredbama zbog raznih razloga, onda ¢e se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja
ugovora o gradjenju, a na osnovu vazecih propisa.

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA IZOLATERSKE RADOVE:

Slojevi izolacije polazu se samo na potpuno suvu i o€is¢enu podlogu kod temperature koju
definiSe proizvodaC materijal odabrenog izolacijskog sistema.

Izolacijcione trake moraju biti poloZzene na podlogu ravno cijelom povrsinom, bez nabora i
mehura.

Ukoliko se tokom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi {.
pojavi voda i/ili viaga zbog propusta u izvodjenju, potrebno je detaljno pregledati povrsinu cijelog
krova ili ustanoviti oStecenja hidroizolacije, i popraviti ih u skladu s uputstvima izolacijskog sistema
na troSak izvodaca.

lzvoda¢ mora, u tom slucaju, o svom troSku izvesti popravku pojedinih gradevinskih
radova, koji se prilikom ponovnog izvodjenja oStete ili moraju demontirati.

Kod viSeslojnih izolacijskih sistema krovova posebnu paznju obratiti na dinamiku izvodenja
radova u skladu s vremenskim uslovima.

Dodatno, u jediniCnu cenu svake stavke treba biti ukalkulisano:

- uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala,

- izrada detalja ugradnje i adekvatne radioni¢ke dokumentacije pridrzavajuci se uputstva
proizvodaca sistema i uvazavajuci klimatske uslove, i dostava na ovjeru projektantu i
nadzoru u dva primjerka.

- izrada svih opisanih slojeva hidroizolacije

- svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvodjenje u skladu s pravilima
struke
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- upotreba prefabrikovanih elemenata za sloZzene spojeve (uglove,vodolovna grla,
prodore i sliéno) u svemu u skladu s odabranim rieSenjem izolacije.

- sav_materijal i rad potreban za sva zaptivanja na mjestima spojeva i zavrSetaka
hidroizolacija, svi tipski zavrSni profili

- kod izvodenja radova treba se pridrZzavati smjernica o primjeni propisanoj od strane
proizvodaCa materijala. Kvalitet ugradene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem
vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u gradevinski dnevnik.
Ovi opsti uslovi se nadopunjuju opisom pojedine stavke predmera.

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE:

Svu limariju doneti na gradiliSte zasticenu, a zastitu skinuti tek po zavrSetku ostalih radova.
Svi delovi limarije moraju se u radionici skrojiti i delimi¢no sklopiti u vece delove, a ovi se zatim
na gradiliStu montiraju i medjusobno povezuju u jednu cjelinu. Povezivanje pojedinih djelova
izvrsiti tako da se limu da mogucnost dilatacije.

Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona ili maltera,
ispod lima poloziti sloj ter hartije.

Datom jedini¢énom cijenom pojedinih pozicija obuhvaceni su svi pripremni radovi, busenje
rupa, ugradjivanje paknica, transport, polaganje ter papira, uklanjanje necistoa i sl. i nece se
posebno naplacivati.

Mijere kontrolisati na licu mesta.

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE

Sve bravarske radove uraditi struéno i solidno po nacrtima iz projekta uz obaveznu
provjeru dimenzija na licu mjesta | prilagodjavanje detalja situacija na licu mjesta.

Izradjeni djelovi mjeri¢e se u radionici u prisustvu nadzornog organa.

Sve elemente, spremljene za pojedinacnu ugradnju ili sklopljene u vece komade, donijeti
na gradiliSte antikorozivno zasticene | obojene bojom za metal standardne crne boje. Priprema
podloge, antikorozivna zaastita | bojenje izvesti u skladu sa tehnickim listom izabranog
proizvodjaca boje za metal, i obuhvaceno je jedinicnom cijenom.

MontaZa pojedinih djelova na gradiliStu mora se izvrSiti stru¢no i savjesno, gotovi montirani
komadi moraju tacno biti postavljeni u projektovani polozaj a prilagodjeni situaciji na lokaciji.

Veze pojedinih elemenata vrsiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili zavarivanjem.

Svi djelovi moraju biti glatki, anikorozivno zasticeni | zavrsno ofarbani.
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03 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

Svi materijali | oprema koja se planiraju u skladu sa izborom Narucioca projekta moraju
odgovarati MEST-u | imati validan certifikat.

Kvalitet Ce se takodje garantovati provjerama datuma tj roka vaznost materijala
dopremljenim na gradiliste, uslovima cuvanja na gradili$tu kao | provjeri naina | uslova ugradnje.

lzvodjac je duzan prije potpisivanja Ugovora dostaviti na saglasnost specifikaciju
materijala planiranih za ugradnju sa tehnickim listovima | vazecim atestima.

Za izvodjenje izolaterskih radova, neophodno je dostaviti | potvrdu 0 uspjesno zavrsenoj
obuci za montazu PVC krovnih | te¢nih hidroizolacionih membrana, izdatoj na memorandumu
izabranog proizvodjaca, sa navedenim datumom do kojeq potvrda vazi.

04 UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJ.OTPADOM

Imalac gradevinskog otpada duZan je da gradevinski otpad preradi u gradevinski materijal.
Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiSte, osim ako je
gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal.

Gradevinski otpad se moZe privremeno skladistiti na zemljistu gradilista.

Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moZe preraditi odlaZe se
na deponiju za inertni otpad.
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PREDMIJER | PREDRACUN OBJEKATA TERMINALA | STARE POSLOVNE ZGRADE

Predvidjene radove izvesti u cjelini prema opisima pojedinih stavki ovog predmjera i predracuna, opisu za
pojedine grupe radova i tehnickom opisu. Jedinicnom cijenom svake pozicije obuhvaceni su svi elementi koji su
potrebni za formiranje troskova.

Materijal:

Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomocnog, veznog materijala i sl. zajedno sa
troskovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrasnjeg transporta, sa svim prateéim troSkovima, utovarom,
istovarom, skladistenjem i cuvanjem na gradilistu od starenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom i
davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje, i ispitivanje.

Rad:

Pomocne konstrukcije:

Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jedini¢nu cijenu posla za koju su potrebne, da ne bi ometale
tok radova, sa uracunatom demontazom skele na gradilistu. Jedini¢na cijena obuhvata obavezne ograde,
zastitne nadstresnice i prilaze, eventualno potrebne platforme, amortizaciju skele i pomocénih konstrukcija, | to
za svo potrebno vrijeme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jedini¢nu cijenu posla za koji je
potrebna i ne napladuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrucenja,
demontaza, ¢is¢enje i slaganje.

Ostali troskovi i dazbine:

Na jedini¢nu cijenu radne snage izvodjac radova zaracunava svoj faktor koji se formira na bazi postojecih
propisa i instrumenata kao i svojim osobenim na¢inom privredjivanja izvodjaca radova (porezi, fondovi, osnovna
sredstva, plate i dr.). Pored toga faktorom izvodjac obuhvata sledece radove koji mu se nece posebno placati
bilo kao predradunske stavke ili naknadni rad i to:

- sve higijensko tehnicke zastitne mjere za licnu zastitu na objektu (zaposlenih i korisnika objekata) i okoline
(ograde, mostove, nadstresnice, pomocne objekte, sanitarne objekte i dr.).

- zastita postojeceg zelenila na gradilistu

- troskovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog pogona

- sva obiljezavanja

- ¢is¢enje i odrZzavanje reda na objektu za vreme izvodjenja radova, sa odvozom smeca, Suta i otpadaka
- sva potrebna ispitivanja materijala | radova (npr. Voda | potrebna mehanizacija za testiranje
vodonepropustjivosti) kao i pribavljanje odgovarajucih atesta

- uredjenje gradjevinskog zemljista i prostora oko objekta, koje je koris¢eno za gradiliste, bez ostataka
materijala, otpadaka i tragova pomoc¢nih objekata

- obezbjedjivanje uslova za skladistenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i instalatera

- eventualna zastita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u
toku ljetnjeg i zimskog perioda izvodjac je duzan objekat zastititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno
ostecene delove pre nastavka radova dovede u red o svom trosku.

Mjere i obracun:

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat nacin obracuna radova pridrzavati se u svemu prema vazecim propisima
gradjevinarstva ili tehnickim uslovima za izvodjenje zavrsnih radova u gradjevinarstvu.

Ostalo:

Ako se pri izvodjenju radova naidje na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se moraju zastititi od
ostecenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadlezne institucije, radi donosenja odluke o njihovom uklanjanju ili
izmestanju.

Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i odredbama MESTa.Svi
radovi moraju biti izvedeni po vazec¢im tehnickim propisima, solidno, savesno i kvalitetno.

Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, reguliSu se propisima koji regulisu tu materiju, vaze¢im standardima
i prose¢nim normama u gradjevinarstvu kao | uzansama u gradjevinarstvu.

Napomena:

Ukoliko investitoru i izvodjacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog raznih
razloga, onda ce se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o gradjenju, a na osnovu vazeéih
propisa.

Narucilac posla zadrzava pravo da odustane od izvodjenja pojedinih stavki ovog predmjera, bez ikakvih obaveza
prema izvodjacu u smislu nadoknade za neizvedeni ugovoreni rad.





KROV OBJEKTA TERMINALA

ZAMIJENA STRUKTARLNOG SILIKONA | STAKALA U TERMOPAKETU SVJETLOSNIH TRAKA

BR|OPIS |kolicina | jed. [x [jed.cijef = | cijena

1 Skidanje bitumenskih, zaptivnih, samolepljivih, gumiziranih, traka, s jedne
strane laminiranih aluminijumskom folijom sa ivica staklenih polja u krovnim
svjetlarnicima (sistem zimske baste), izmedju poklopnih lajsni (poprecne
fuge), a bez skidanja poklopnih lajsni. Izvaditi postojeci strukturalni silikon.
Podlogu ocistiti | pripremiti za ugradnju novog kvalitetnog strukturalnog
silikona, sve po preporuci izabranog proizvodjaca. Dostaviti sa ponudom atest
i tehnicki list sa karakteristikama materijala i tehnologijom ugradnje. Ugraditi
strukturalni silikon u skladu sa ISO 11600 G 25 LM. Voditi racuna prilikom
rada da se ne gazi po staklu! (staklo je po Projektu koji je dostavio Narucilac
8+16+5.5.1) Izvodjac sam organizuje nacin na koji ce izvesti rad , a da pri tom
ne optereti staklene povrsine, ne ugrozi bezbjednost radnika i korisnka
terminala, i to se nece posebno naplacivati. Obracun po m1 obradjene fuge.

2.85%29*9= 7439 mt1 x =

2 Zamjena stakala (termopaket) koja su napukla u krovnim svjetlosnim trakama.
Radi se o staklu 8+16+5.5.1 (podatak preuzet iz glavnog projekta) dimenzija
285*108cm (mjere uzeti na licu mjesta prije narucivanja i provjeriti
uskladjenost boje i kvaliteta stakla koje je montirano i koje je planirano za
ugradnju!) i to dva komada. Radnike | korisnike objekta obezbijediti, sto se
nece posebno naplacivati. Pozicija podrazumijeva i paljivu demontazu
postojecih polja, nabavku, transport i ugradnju novih, kao i sva neophodna
obezbjedjenja tokom radova, odvoz demontiranih stakala. Napominje se da je
krov na nizoj starni podignut od trotoara 5.5m, a svjetlosne trake udaljene od
pomenute ivice krova vise od 10m! Transport stakala do potreben pozicije na
krovu se takodje nece posebno naplacivati. Zaptivanje stakala je obracunato
prethodnom stavkom. Eventualna ostecenja postojecih lajsni , dihtunga, i sl se
nece posebno naplacivati.Obracun po m2 ugradjenog staklenog termo-paketa
sa svim rado

2*2.851.08 6.156 m2 x =

[UKUPNO






HIDROIZOLATERSKI RADOVI

OPSTI USLOVI IZVODJENJA

Slojevi izolacije polazu se samo na potpuno suvu i o¢is¢enu podiogu kod
temperature koju definiSe proizvoda¢ materijal odabrenog izolacijskog
sistema.

Izolacijcione trake moraju biti polozene na podlogu ravno cijelom povrSinom,
bez nabora i mehura.

Ukoliko se tokom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno
ustanovi tj. pojavi voda ifili viaga zbog propusta u izvodjenju, potrebno je
detaljno pregledati povrsinu cijelog krova ili ustanoviti odte¢enja hidroizolacije,
i popraviti ih u skladu s uputstvima izolacijskog sistema na tro$ak izvodaca.
[zvoda¢ mora, u tom slucaju, o svom troku izvesti popravku pojedinih
gradevinskih radova, koji se prilikom ponovnog izvodjenja ostete ili moraju
demontirati.

Kod viSeslojnih izolacijskih sistema krovova posebnu paznju obratiti na
dinamiku izvodenja radova u skladu s vremenskim uslovima.

Dodatno, u jedini¢nu cenu svake stavke treba biti ukalkulisano:

- uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala,

- izrada detalja ugradnje i adekvatne radionicke dokumentacije pridrzavajuci
se uputstva proizvodaca sistema i uvazavajuci klimatske uslove, i dostava na
ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka.

- izrada svih opisanih slojeva hidroizolacije

- svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvodjenje u skladu s
pravilima struke

- upotreba prefabrikovanih elemenata za sloZene spojeve (uglove,vodolovna
grla, prodore i sli€no) u svemu u skladu s odabranim rjeSenjem izolacije.

- sav materijal i rad potreban za sva zaptivanja na mjestima spojeva i
zavrSetaka hidroizolacija, svi tipski zavrsni profili

- kod izvodenja radova treba se pridrZavati smjernica o primjeni propisanoj od
strane proizvodaCa materijala. Kvalitet ugradene hidroizolacije dokazuje se
ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u
gradevinski dnevnik.

- Ovi opéti uslovi se nadopunjuju opisom pojedine stavke predmera.

Svi materijali | oprema koja se planiraju u skladu sa izborom Narucioca
projekta moraju odgovarati MEST-u | imati validan certifikat.

Za izvodjenje izolaterskih radova, neophodno je dostaviti | potvrdu o uspjesno
zavrsenoj obuci radnika za montazu PVC krovnih | te€nih hidroizolacionih
membrana, izdatoj na memorandumu izabranog proizvodjaca, sa navedenim
datumom do kojeq potvrda vazi.






[OPsTI OPIS

Projekat predvidja sanaciju od prokisnjavanja kal zip aluminijumskog krova,
pripadajucih svjetlosnih traka (sistem zimske baste)i limenog korita.

Sanacija olucnog korita je planirana sa samolepljivom PVC membranom
debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom.

Sanacija svjetlosnih traka i detalja sa kalzip krva se vrsi sa hidroizolacionim
materijalom tipa premaz na poliuretanskoj osnovi | odgovarajucim slojem za
ojacanje, shodno tehnickom listu izabranog proizvodjaca a za vrstu ostecenja
kao i primjerenu predmetnom detalju. Materijal koji se koristi za sloj za
ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna
pomjeranja materijala koji se sanira, u skladu sa ETAG 005, CE znak.

Locirati, evidentirati na grafickom prilogu osnove krova i obiljeziti na krovu
oStecena mjesta. Ove pozicije su prethodno sanirane premazom na
bitumenskoj osnovi, I/ILI bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim
trakama, s jedne strane laminiranim aluminijumskom folijom. Aluminijumsku
foliju traka skinuti, premazi se ne skidaju vec treba koristiti prajmer za ovakvu
povrsinu. OCistiti predmetni detalj Al lima/poklopne lajsne svjetlosne trake od
aluminijumskih profila (sistem zimska basta)/ stakla u skladu sa peporukom
prozvodjaca izabranog sanacionog materijala.

Povrsinu predvidjenu za sanaciju oiviciti krep trakom da bi se dobile uredne
prave ivice nakon sanacije.

Naneti odgovarajuéu prajmer za metalnu/bitumensku/staklenu podlogu
(okvirna potroSnja od oko 0,2 I/m2), pa nakon suSenja, naneti hladno-nanosivi
sloj, bez8avnog, visoko elasti¢nog, jednokomponentnog, alifatiénog
poliuretanskog premaza (potroSnja oko 1 1/m2 {j. 1,45kg/m2).

Dok je prvi sloj sveZ — utapa se filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za
ojacanje, a prilagodjen za vid ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake
moraju biti najmanje 5 cm veli€ine i paziti da preklopi budu dovoljno navlazeni
kako bi se omogucilo njihovo vezivanje.

Po tretiranoj povrsini povlaci se valjak dok se filc potpuno ne natopi osnovnim
premazom. Na valjak moze da se doda jo§ malo premaza kako bi ostao
vlazan, ali u ovoj fazi nije potrebno dodati vece koli¢ine premaza. Posto se sloj
dovoljno osusi tako da po njemu moze da se hoda (sjutradan), povrsina krova
se zaptiva drugim slojem premaza u koli¢ini od minimum 0,75 I/m2 t.
1,1kg/m2 po sloju.

Obracun po m2/m1 zavrsno obradjenog detalja sa svim prethodno navedenim
materijalima | radom.






1

Sanacija kal zip aluminijumskog krova 65-400-1mm na detalju falcova i
spojeva falcovanog i ravnog lima u zoni iznad i ispod svjetlarnika. Materijal koji
se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na
termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju
koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi
bitumena. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu.Prethodne slojeve sanacije
bitumenskim premazom nije potrebno sastrugati, vec samo ocistiti i premazati
prajmerom za ovakvu vrstu materijala. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku
sirine 30cm, sa obuhvatanjem prvog i poslednjeg falca bocno od svjetlarnika
(duzina horizontalne projekcije spoja falcovanog i ravnog lima 380cm).
Saniraju se pozicije iznad i ispod svih 9 svjetlarnika. Obracun po m2 mjerenu
u osnovi, nerazvijeno.

9*3.8*2

Sanacija spojeva aluminijumskih traka kalzip krova 65-400-1mm u poljima
bocno od svjetlarnika, koja nisu izvedena kao kontinualni lim, vec iz
segmenata. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za
modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se
sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana
premazima na bazi bitumena, na pojedinim mjestima i zaptivnim trakama sa
kojih treba skinuti AL foliju,a takodje postoje pozicije sa vidnim nitnama.
Sanaciju odraditi shodno opstem opisu. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku
razvijene duzine 50cm, sa obuhvatanjem falca bocno od svjetlarnika i
podizanjem uz vijenac svjetlarnika u visino oko 10cm od ravni krova. Sirina
sanacije je do 50cm. Saniraju se veze limova u poljima bocno od svih 9
svjetlarnika. Obracun po m1.

0.5*13*2*9

Sanacija detalja spoja vijenca svjetlosnih traka obradjenog AL limom i
svjetlarnika (detalj pocinje na vijencu, obuhvata okapni lim, poklopnu ljasnu i
staklo). Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za
modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se
sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana
bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim trakama, s jedne strane
laminiranim aluminijumskom folijom, a mjestimicno i premazom na
bitumenskoj osnovi. AL folije skinuti, bitumenske mase ne skidati vec za ta
mjesta koristiti odgovarajuci prajmer. Zalijepiti krep traku ivicom okapnog lima
i povezati sa limom vijenca. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene
sirine 25-30cm koja pocinje 5-7cm ispod ivice okapnog lima, i zavrsava se na
staklu, 5cm bocno od poklopne lajsne. Narocito voditi racuna da zavrsno, ivca
premaza na staklu bude ravna linija jer se sagledava iz unutrasnjeg prostora!

Saniraju se bocne | gornja strana svih 9 svjetlarnika. Na 4 svjetlarnika su
ugradjeni otvori za odimnjavanje | na ovim pozicijama ce hidroizolacioni
premaz zavrsava na profilu vijenca-ravan poklopne lajsne. Ne smije se
blokirati rad otvora za odimnjavanje! Obracun po m1.

966

75.6 m2 x

117 ml x

594 ml1 x





4  Sanacija olucnog korita/uvale samolepljivom PVC membranom debljine ne
manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom. Priprema podloge u
skladu sa zahtjevima izabranog proizvodjaca.Obratiti paznju da je korito
prethodno vec sanirano premazima na bitumenskoj osnovi (pogledati
fotodokumentaciju na grafickom prilogu osnove krova). Ukoliko je potrebno
skidanje tih slojeva, to se nece posebno uracunavati vec ulazi u cijenu stavke.
Takodje se nece posebno naplacivati eventualni radovi oko falcova (savijanje,
zasijecanje, priévréivanije i sl.) kao i obrada povrsina prajmerom (po uslovima
ugradnje izabranog proizvodjaca). Membrana se lijepi na suvu | Cistu povrsinu
krovne uvale a po obodu se priévrScuje sa lajsnama od laminiranog PVC lima
uz zaptivanje sa elasticnom masom za zaptivanje koja je u skladu 1ISO 11600
F 25 HM. Ugraduju se prefabrikovani slivnici istog proizvodaca koji se
vodonepropusho zavaruju za membranu i oni su predmet posebne stavke. Svi
detalji se izvode po preporuci proizvoda¢a materijala i ulaze u cijenu pozicije
izuzev slivnika. Obracun po m2 krovne uvale/korita.

2*100 200 m2 x
5 Nabavka | ugradnja krovnih prefabrikovanih slivnika fi 160, istog proizvodaca

kao hidroizolacija prethodne stavke, koji se vodonepropusno zavaruju za

membranu, sa hvatacem lisca. (Prije narucivanja slivnika mjere provjeriti na

licu mjesta) Svi detalji se izvode po preporuci proizvodaga izabranog

materijala. Obracun po komadu sve uracunato.

16 16 kom x
6  Sanacija po opstem opisu ostecenja na limu u vidu manjih rupa nastalih

pogresnim busenjem ili slicno. Mjesta ostecenja oznaciti na osnovi krova |

fotodokumentovati. Obracun po komadu.

20 kom x

[UKUPNO

UKUPNO RADOVI SANACIJE KROVA OBJEKTA TERMINALA

ZAMJENA STRUKTARLNOG SILIKONA | STAKALA U TERMOPAKETU SVJETLOSNIH TRAKA

HIDROIZOLATERSKI RADOVI

SVE ZAJEDNO BEZ PDV

PDV

SVE ZAJEDNO SA PDV






KROV OBJEKTA STARE POSLOVNE ZGRADE

OPSTI USLOVI IZVODJENJA-NAPOMENA

Pored opstih uslova navedenih na pocetku predmijera, kao | opstih uslova za
hidroizolaterske radove, za ovaj objekat izdvojeni su | opsti uslovi za limarske
| bravarske radove.

|OPSTI USLOVI -LIMARSKI | ALUBOND RADOVI

Svu limariju doneti na gradilidte zasticenu, a zastitu skinuti tek po zavrsetku
ostalih radova. Svi delovi limarije moraju se u radionici skrojiti i delimino
sklopiti u vece delove, a ovi se zatim na gradili$tu montiraju i medjusobno
povezuju u jednu cjelinu. Povezivanje pojedinih djelova izvrSiti tako da se limu
da mogucnost dilatacije.

Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona
ili maltera, ispod lima poloziti sloj ter hartije.

Datom jedini¢nom cijenom pojedinih pozicija obuhvaceni su svi pripremni
radovi, busenje rupa, ugradjivanje paknica,dihtunga, transport, polaganje ter
papira, uklanjanje neCistoca i sl. i nece se posebno naplacivati.

Mjere kontrolisati na licu mesta

|0PSTI USLOVI -BRAVARSKI RADOVI

Sve bravarske radove uraditi stru€no i solidno po nacrtima iz projekta uz
obaveznu provjeru dimenzija na licu mjesta | prilagodjavanje detalja situacija
na licu mjesta.

Izradjeni djelovi mjerice se u radionici u prisustvu nadzornog organa.

Sve elemente, spremljene za pojedinacnu ugradnju ili sklopliene u vece
komade, donijeti na gradilidte antikorozivno zasticene | obojene bojom za
metal standardne crne boje. Priprema podloge, antikorozivna zaastita |
bojenje izvesti u skladu sa tehnickim listom izabranog proizvodjaca boje za
metal, i obuhvaceno je jediniénom cijenom.

Montaza pojedinih djelova na gradiliStu mora se izvrsiti strucno i savjesno,
gotovi montirani komadi moraju taéno biti postavljeni u projektovani polozaj a
prilagodjeni situaciji na lokaciji.

Veze pojedinih elemenata vrsiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili
zavarivanjem.

Svi djelovi moraju biti glatki, anikorozivno zasticeni | zavrsno ofarbani.

SANACIJA HORIZONTALNOG OLUCNOG KORITA KA PISTI

BR|0PIS |ko|icin4 j-m. |x |j.cijena | = |cijena

1 Otvaranje rupe za kruzni slivnik precnika 160mm u limenom koritu | AB
konstrukciji, ocekivanih sledecih slojeva: lim korita, termopanel obostrano lim
d=10cm ispuna kamena vuna, AB kosa ploca 15cm. Racunati na otezane
uslove rada jer se radi o olucnom Kkoritu sirine u dnu 35¢cm, nad kojim se
prepusteni za oko 5cm krov objekta i panel opsava kose atike. AB ploca je
pod uglom u odnosu na dno korita. Kod dva slivnika narocito voditi racuna o
poziciji rupe, jer treba mimoici profile fasadne bravarije (pogledati graficki
prilog). Obracun po komadu otvora.





2 Nabavka, transport, raznoSenje i ugradjivanje novih PVC DN160
kanalizacionih cijevi i fazonskih komada odgovarajuceg tipa i pre¢nika. Cijevi
su predvidjene za sav horizontalni i vertikalni razvod kanalizacione mreze za
odvodnju atmosferskih voda, nosivosti ne manje od SN2. Spajanje cijevi, cijevi
i fazonskih komada izvrsice se nati¢nim naglavkom i gumenim zaptivnim
prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvrsiti test nepropustivosti.
Cijevi postaviti u skladu sa preporukom proizvodjaca u projektovanom padu.
Sve vrste pravih cijevi moraju izdrzati unutrasnji pritisak od 1,5 bara bez
prslina i pukotina. Cijevi priCvrstiti sa obujmicama ispod naglavka da ne bi
doslo do klizanja pri daljoj montazi. Cijevi ce se dijelom pricvrstiti za postojece
elemente objekta, a dijelom za novoprojektovanu celicnu potkonstrukciju koja
je predmet posebne stavke.Prilikom prodiranja kroz konstrukciju izvrsiti
izolovanje od vlage i zvuka kao i otvaranje rupa u spoljasnjem spustenom
plafonu od vlagootpornog gipsanog kartona, sto sve ulazi u cijenu stavke.
Koristiti futere za prodore kroz tavanicu. Obracun po m1 ugradjene cijevi sve
uzeto u obzir.

5.4*2+4.05*2+5.05 24 mi1 x =
3 Nabavka | ugradnja limenih slivnika kruznog presjeka precnika 16¢m koji se

ugradjuje u postojece limeno korito sa 6 popnitni | dintungom izmedju slivnika |

lima korita. Radi se od pocinkovanog lima d=0.65mm. Obracun po komadu

slivnika

5 5 k x =
4 Nabavka materijala izrada | ugradnja potkonstrukcije od celicnih cijevi

kvadratnog presjeka dimenzija 60/60/4 koja sluzi za pricvrscivanje oluka.

Cijevi fiksirati za armiranobetonske elemente (krovnu plocu, grede i

zardinjere) sa ankerima i ankerfikserima. Na pojedinim pozicijama ce biti

potrebno otvoriti rupe u spustenom plafonu od vodootpornih gipsanih ploca sto

takodje ulazi u cijenu stavke. Obracun po kg ugradjenog materijala,

antikorozivno zasticenog | obojeno bojom za metal u standardnu crnu boju.

(6.78kg/m1)

40.68 40.68 kg x =
5 Nabavka meterijala, izrada | ugradnja celicne konstrukcije koja nosi unutrasnji

opsav cijevi od ploca medijapana. Nakon izvodjenja otvora za prodor cijevi

premijeriti | ustanoviti da li ima odstupanja u odnosu na projktovanu

geometriju, | za slucaj da ima odstupanja izvrsiti korekciju detalja vodeci

racuna da se ispostuju instrukcije iz projekta. Obracun po kg ugradjene

konstrukcije antikorozivno premazane i zavrsno ofarbane bojom za metal u

standardno crnu boju.Moze se odstupiti od projektovanih profila uz dokaz

nosivosti isabranog. Projekat predvidja upotrbu kvadratnih cijevi 40/40/3 i L

40/40/3.

60 60 kg x =
6 Nabavka, krojenje i ugradnja bojenog, lakiranog (sjaj 70%) medijapana

d=18mm, kao unutrasnje opsivke olucnih cijevi. Napraviti krojnu listu po

izvedenoj celicnoj potkonstrukciji | montirati opsav.obratiti paznju da se 2krila

po vertikali otvaraju kako bi cijevi ostale dostupne za provjeru.Obracun po m2

ugradjenog materijala, sa potrebnim okovom, veznim i spojnim sredstvima.





7 Olucne PVC cijevi prefarbati bojom za plastiku RAL 9005 (ocekivana zastita
duza od 10 godina prema standardu EN 1SO12944-6:2018, C3 srednja) u
slojevima kako navodi tehnicki list izabranog proizvodjaca. Priprema PVC
cijevi u skladu sa preporukom izabranog proizvodjaca, sto ulazi u cijenu
pozicije, kao | eventualna primjena prajmera ukoliko je zahtijevana
preporukom izbranog proizvodjaca. Obracun po m2 povrsine cijevi koja se
farba (ne racuna se eventulano viseslojno farbanje kao uvecana povrsina ).

12 12

8 Demontaza panela sa ispunom od termostakla na pozicijama kroz koje prolazi
nova vertikala.Demontirana polja odneti na deponiju.Polja su dimenzija cca
40*300cm. Na ove pozicije ce se naknadno ugraditi opsivka od alubonda.
Obracun po komadu.

2 2
9 Isjeci unutrasnju starnu fasaden bravarije tj njenu ispunu od termopanela na

pozicijama iz prethodno opisane stavke iznad visine koja ce biti opsivena

medijapanom, za prolaz oluka. (Nije moguca demontaza unutrasnjeg polja jer

je izvedena fiksna opsivka termotehnike kao | opsivka grede, koje blokiraju

pristup ivicama). Otvoriti onoliko koliko je nephodno za prolaz oluka.Obracun

po otovru za vertikalu.

2 2
10 Opsivanje spoljasnijih polja koja su demontirana sa alubondom RAL 9006

4mm sa potrebnom potkonstrukcijom kojom ce se vezati za bravarske

fasadne profile i kamenom vunom A1 koeficijenta toplotne provodijivosti

0.035w/m2K. Uzeti mjere na licu mjesta! Predvidjeti elipticni otvor za prolaz

oluka | nakon njegovog postavljanja ivicu obraditi trajno elasticnim materijalom

koji ce garantovati vodonepropustnost spoja. Obracun po m2 ugradjenog i

obradjenog polja dimenzija cca 0.4*3m (krojene mjere uzeti na licu mjesta)

0.4*3*2 24

11 Nabavka | ugradnja kamene vune A1 klase, kasirane staklenim voalom,
koeficijenta toplotne provodljivosti 0.035W/M2k, debljine 10cm, za izolaciju u
poljima kroz koja je prosla olucna vertikala.Obracun po m2 ugradjene kamene
vune.

0.4%3*2+2 44
12 Hidroizolovanje spoja novih slivnika | postojecek korita premazom na

ploiuretanskoj osnovi sa slojem za ojacanje radi poboljsanja

vodonepropustljivosti spoja. Poziciju izvesti u svemu prema opstem opisu za

ovaj rad predvidjen u dijelu sanacije krove terminala.Obracun po komadu

izolovanog slivnika.

2 2

m2 |x =

kom |x

kom |x =

m2 |x =

m2 |x =

kom |x

[UKUPNO






SANACIJA POPRECNOG OLUCNOG KORITA

BR|OPIS |kolicind jed. | [jed.cije = |

cijena

1 Otvaranje rupe za preliv u celu limenog korita, a kroz AB zid debljine 25cm |
kamenu oblogu debljine 15cm. Otvor preliva sto blize dnu korita, idealno u
ravni sa dnom. Dimenzije otvora prilagodjene otvoru preliva 15*10cm.
Obracun po komadu otvora.

1 1 k x =

2 Nabavka, transport, razno$enje i ugradjivanje novih PVC kanalizacionih cijevi
precnika 160mm i fazonskih komada odgovarajuéeg tipa i pre¢nika. Cijevi su
predvidjene za sav vertikalni razvod kanalizacione mreze za odvodnju
atmosferskih voda, nosivosti ne manje od SN2. Spajanje cijevi, cijevi i
fazonskih komada izvrSice se nati¢nim naglavkom i gumenim zaptivnim
prstenom (Q prsten). Sve vrste pravih cijevi moraju izdrzati unutradnji pritisak
od 1,5 bara bez prslina i pukotina. Cijevi pri¢vrstiti sa obujmicama ispod
naglavka da ne bi doSlo do klizanja pri daljoj montaZi. Pri dnu cijev ubaciti u
polimerbetonski kanal kroz otvor u resetki iste (koji je predmet posebne
stavke). Obracun po m1 sa svim navedenim.

7 7 ml x =
3 Nabavka transport I ugradnja polimerbetonskog kanala sa celicnom resetkom,

cepovan na oba kraja sa otvorom za vezu sa cijevi precnika 160mm na dnu

pri spoljasnjem kraju kanala. Resetka otporna za pjesacki saobracaj. Kanal

trebada je sirine manje od 20cm-spoljasnja mjera, jer prolazi kroz otvor

opsivke alubonda sirine 20cm. Otvoriti rupu u resetki za prolaz vertikale DN

160. Kanal se polaze na betonski trotoar dok je dio sa vezom za cijev za

odvod na zelenoj povrsini. Kanal stabilizovati od prevrtanja u dijelu trotoara sto

ulazi u cijenu pozicije. Obracun po m1 kanala.

1 Im x =

4 Nabavka | ugradnja limenog preliva pravougaonog presjeka precnika 15*10cm

koji se ugradjuje u postojece limeno korito sa 6 popnitni | dihtungom izmedju

preliva | lima korita koji ulazi u cijenu stavke.Radi se od pocinkovanog

celicnog lima d=0.65mm. Prsten oko otvora je sirine 5¢m, dio u vertikalnoj

ravni i dio polozen po koritu. Duzina cijevi koja prolazi kroz zid je 60cm. Tacna

duzina, tj rezanje cijev izvrsiti na licu mjesta kada se pozicionira konstrukcija

opsava vertikale (zbog nereavne povrsine kamene fasade). Obracun po

komadu preliva.

5 Nabavka materijala izrada | ugradnja potkonstrukcije od celicnih cijevi
kvadratnog presjeka dimenzija 50/50/3 koJa sluzi za pricvrscivanje oluka | kao
potkonstrukcija za opsav alubondom. Uraditi krojnu listu po prilozenoj semi.
izmjene moguce uz dokaz stabilnosti, i obavezu postovanja zadate geometrije
spoljasnje ravni opsivke i fuga. Obracun po kg ugradjenog celika, veze
lelemenata varovima, sve antikorozivno zasticeno kvalitetnim materijalom sa
svim potrebnim predradnjama i materijalima u skladu sa tehnickim listom
izabranog prozivodjaca premaza. konstrukciju pricvrstiti za fasadni zid
ankerima. Obracun po kg.

127*1.03 130.8 kg x =






6

10

1

Izrada opsivke alubondom debljne 4mm, za spoljasnju ugradnju RAL poput
limene opsivke krova-standardna siva RAL 9006. Pogledati semu opsivke koju
treba ispostovati.Mjere prilagoditi situaciji na objektu. Obratiti paznju da bocne
strane opsivke pocinju nize od limenih opsiva krova, dok je ceona opsivka
Imaska oluka u visini gornje ivice. Obracun po m2 izvedene povrsine opsivke.

0.55%6.5*2 7.15 m2 x
[zrada opsivke perforiranim alubondom debljne 4mm, za spoljasnju ugradnju

RAL 1013. Perforacije su kruzne, precnika 0.6mm, na medjusobnom

rastojanju 2cm, redovi smaknuti. Pogledati semu opsivke koju treba

ispostovati.Mjere prilagoditi situaciji na objektu. U cijenu su uracunate i trake

od istog alubonda ali koje nisu perforirane i razdvajaju perforirana polja (od

prikazane povrsine ovog alubonda je cca 0.1m2). Obracun po m2 izvedene

povrsine opsivke.

0.25*5.2 1.3 m2 x
Nabavka, transport i montaza PE korugovanih cijevi za uliénu atmosfersku

kanalizaciju DN 160 nosivosti ne manje od SN8 shodno usvojenoj

standardizaciji JP Vodovod i kanalizacija. Cijevi montirati na propisno

ugradenoj podlozi od pijeska. Placa se po m1 ugradene cijevi.

5 5m x =
Obelezavanije trase, kontrola nivelete rova i cjevi prilikom izvodenja zemljanih
radova i montaze cjevi kao i rucni iskop rova dubine 0-0.8 m, sa ruénom
doradom, za polaganje cijevi u zemljistu Il kategorije. Posebnu paznju treba
obratiti oko Guvanja otkrivenih postojecih instalacija koje ¢e se naci na trasi.
Iskop obuhvata odbacivanje zemlje na dovoljnu udaljenost od rova da se
obezbjedi nesmetana komunikacija prilikom montaze cevi. Posebnu paznju
obratiti na postojece ukrasno zelenilo koje ne smije biti ugrozeno nesavjesnim
radom.Ukoliko se nadje na trasi pazljivo iskopati i privremeno odloziti na
lokaciji za ponovnu sadnju koja se treba izvsiti istog dana vadjenja. Uraditi
fotodokumentaciju prije svih radova navedenih ovom pozicijom i priloziti uz
dnevnik .Cijenom obuhvati i sva eventualna podupiranja, razupiranja,
podgradijivanja, oteZani uslovi rada (smetnje od podzemnih ili nadzemnih
instalacija, Zile i korenje, nesmetano odvijanje saobracaja tokom rada,
itd).Obracun po m3 iskopa .

2.5 2.5 m3 x
Nabavka, dovoz, raznoSenje, ubacivanje i nabijanje do propisane zbijenosti
pjeskovitog sljunka granulacije 0-16 mm. Po izvrSenom planiranju dna rova, a
prije polaganja cijevi, postaviti podlogu od sitnog pijeska debljine 10,0 cm.
Nakon montaze, cijevi delimicno zatrpati pijeskom i ispitati na probni pritisak, a
zatim zatrpati pijeskom tako da visina sloja pijeska iznad tjiemena cijevi bude
minimum 30.0 cm. Placanje po m3 ugradjenog pijeska.

0.96 0.96 m3 x

Nabavka, transport i zatrpavanje kanalskog rova bastenskom
zemljom.Zatrpavanje rova se obavlja ru¢no.
Obracun koli¢ina vrsiti po m3.

1.5 1.5 m3 x





12

13

14

15

Nabavka, transport i polaganje travnog busena. Busenje postaviti preko
zatrpanog rova atmosherske kanalizacije. Busenje zaliti | odrzavati u periodu
od mjesec dana od dana polaganja. Obracun po m2 sa svim navedenim
uracunatim.

4
Probijanje zida betonske sahte za prolaz cijevi.Nakon postavljanja cijevi
zakrpiti cementnim malterom, povrsinu uglacati | poravnati sa ostatkom sahte.
Predmetnu zonu hidroizolovati polimer-cementnim premazom. Obracun po
komadu gotove pozicije sve uracunato.

150
Hidroizolovanje spoja preliva | postojeceg korita premazom na ploiuretanskoj
osnovi sa slojem za ojacanje radi poboljsanja vodonepropustljivosti spoja.
Poziciju izvesti u svemu prema opstem opisu za ovaj rad predvidjen u dijelu
sanacije krove terminala.Obracun po komadu izolovanog slivnika.

Kopanje novih rupa razlicitih dimenzija za ponovnu sadnju srednjeg rastinja
koje je privremeno odlozeno na samu lokaciju, sa sadnjom istog, dodavanjem
djubriva, zalivanjem | odrzavanjem u roku od mjesec dana. Zelenilo se sadi u
dogovoru sa Nadzorom u neposrednoj blizini postojece lokacije iskopanog
zelenila, a van trase kanalizacije. Lokaciju ostaviti urednu. Obracun pausaino.

/ /

4 m2 x

1 kom x

1 kom x

paus x

[UKUPNO

UKUPNO RADOVI SANACIJE KROVA OBJEKTA STARE POSLOVNE ZGRADE

SANACIJA OLUCNOG KORITA KA PISTI

SANACIJA POPRECNOG OLUCNOG KORITA

SVE ZAJEDNO BEZ PDV

PDV

SVE ZAJEDNO SA PDV

UKUPNO RADOVI SANACIJE

KROV ZGRADE TERMINALA

KRIV STARE POSLOVNE ZGRADE

UKUPNO

PDV

SVE ZAJEDNO SA PDV
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SVJETLOSNA TRAKA SA OTVOROM ZA ODIMNJAVANJE. PROFILA SIRINE OKO 6 CM.

F

TAKODJE PREDMET SANACIJE.(OZNACEN NA FOTOGRAFIJ PLAVOM LINIJOMO)

f»vjiy///.: T

SU ZATECENI VAN PRAVILNE
F4 GEOMETRIJE.

SAVOVI SU VIDNO RAZMAKNUTI,

SMAKNUTI, NE DIHTUJU

PRIMJER OPSAVA ALUBONDA KOJI

IVICE SVJETLOSNE TRAKE OBLEPLJENE SAMOLEPLJVOM, GUMIZIRANOM , BITUMENSKOM ZAPTIVNOM TRAKOM, S JEDNE
STRANE LAMINIRANOM  ALUMINIJUMSKOM FOLIJOM. IVICE SU PREDMET SANACIJE.
PRELAZ SA SAVIJENOG LIMA NA RAVAN LIM, NAKNADNO OBRADJVAN PREMAZOM NA BITUMENSKOJ OSNOVI JE

PRIMJER OPSAVA ALUBONDA KOJI SU ZATECENI VAN PRAVILNE GEOMETRIJE. OSLONJENA NA KROV PREKO GOTOMH TIPSKIH ELEMENATA
F5  SAVOVI SU VIDNO RAZMAKNUTI, SMAKNUTI, NE DIHTUJU.KRIVUDAVA LINIJA IVICE ALUBONDA NAGLASENA CRVENOM: LINIJOM.
OKAPNI LIM KALZIP KROVA SE NEJEDNAKO POJAVLJUJE ISPOD ALUBOND OPSAVA (CRVENI TROUGAO)

SVJETLOSNA TRAKA— ZAVRSETAK NA NAJUNIZOJ TACKI. POSLEDNJE POLJE STAKLA PREPUSTEO.

SVJETLOSNA  TRAKA. POZICIJE STRUKTURALNOG SILIKONA OBLEPLJENE ZAPTIVNOM TRAKOM—PREDMET SU SANACIJE. OKAPNI LIM KOJI' JE OZNACEN NA FOTOGRAFIJI NA POJEDINIM POZICIJAMA NIJE PREKLOPLJEN SA LAJSNOM SVJETLARNIKA
F2 KALZIP TRAKE UZ SVJETLARNIK SU 17 VISE KOMADA | SANIRANE SU 17 VISE NAVRATA.PREDMET SU SANACIJE F3 OVAJ POJAS (5CM STAKLA UZ POKLOPNU LAJSNU, POKLOPNA LAJSNA, OKAPNI LIM, | LIM VIJENCA SVJETLOSNE TRAKE) JE OBODOM SVIH SVJETLARNIMA, SA SVIH STRANA QSIM SA DONJE
POLIURETANSKOM HIDROIZOLACIJOM. (OZNACENO NA FOTOGRAFIJAMA PLAVOM LINIJOM) STRANE GDJE JE STAKLO PREPUSTENO, PREDMET SANACIJE. [ZVODI SE KAO KONTINUALNO OBRADJENI POJAS ISTE RAZIJENE POVRSINE.

e

R ot

F6 CELICNA KONSTRUKCIJA KOJA NOSI SVETLECU REKLAMU JE

F7 PRIKAZ DETALJA OSTECENJA LIMA (RUPA NA FALCU).
PRIMJETAN JE POKUSAJ PRETHODNE SANACIJE BITUMENSKIM
(JAHACA) POSTAVLJENIH NA FALCOVIMA KROVA. PREMAZOM Zamjena Strukturamog silikona izmedju

stakla u svjelosnim trakama

sanacija olucnog korita samolepljivom
pvc membranom sa ugradnjom tipskih
slivnika istog proizvodjaca

sanacija hidroizolacionim materijalom
w744 na bazi poliuretana sa potrebnim
slojem za ojacanje

sanacija spojeva lima u bocnom polju
(ljevo i desno) od svjetlosne trake
sanacija spoja svjetlosne trake (zimske
baste) i lima krova.

sanacija spoja ravnog i falcovanog lima
iznad svjetlosnih traka

sanacija falcova u olucnom koritu, slivnika,i
mikroostecenja od eksera podloge lima

sanacija detalja kao sto su rupe na limu

kalzip krova.
,L 9960 &
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—& 615 615 615 615 615 615 615 1237 &
konstrukcija reklame
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o8L-1 ©8L-2 ©8L-3 »8L-4 s8L-5 =»8L-6 “8L-7 =SL-8 ©8L-9 oSL-10 e8L-1
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JVOL 410 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 410 %_Q;_
T T & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 900 & 480 &
4o &0
PRIER SUINKA U KORIL, STANE VEZE LINA KORTA | NA FOTOCRAFLIAA SE VIDE PRULER] PRETHODNI SANACIA POGLED NA OLUCNO KORITO. POJEDINI FALCOVI SU | MEHANICKI PRICVRSCIVANI, pr?,nez;:r;\:m; Radoje Dakic 14al2. Po:g:r:: / Aerodromi Cme Gore’A.D.
MATERIJALOM NA BAZI POLIURETANA SA POTREBNIM SLOJEM MASOM NA BAZI BITUMENA | MJESTIMICNO OBLEPLJENI konsalting registarski broj 5-0459112/3 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore,
7A OJACANJE.OBRADA POKRIVA RUPE OKO SLIVNIKA | SILAZI U ZAPRIVNOM BITUMENSKOM TRAKOM LAMINIRANOM . . PIB 02709031 . ; Golubovai bb. Poddori
VERTIKALU MINIMUM 5crm. ALUMINIJUMSKOM FOLIJOM. Projektant: A 21 doo POV 30/31.07499.0 Investitor: olubovci bb, Podgorica
. , Zgrada putnickog terminala aministrativna o Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom®,
Objekat: zgrada Aerodroma Podgorica Lokacija: kat. parcela 541/6
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova PUTNIEKOG TERMINALA |
inzenjer: | (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.122009.) | dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke
s . e i Razmijera: :
inZenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: Arhitektura azmjera: R 1:200
. . s . PUTN|CKI TERMINAL Broi priloga: | Broi strane:
: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh : nje . | prioga:| Broj strane-
Saradnici: UKO BASTRICA dipl.ing.ar Prilog: sa PO Rtervencije 01
{ Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
SEPTEMBAR 2021.
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projektovanje Radoje Dakic 14af2. Podgorica ,Aerodromi Crne Gore"A.D.
inzenjering i
. . s konsalting registarski broj 5-0459112/3 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore,
‘ - tlpsll(o mjesto sanacije - Projektant: L A 21 w0 ooy B 02705031 Investitor: Golubovci bb, Podgorica
e zamjena srukturalnog silikona — - v
1. CELICNI PROFILISANI, FALCOVANII LIM, Objekat: Fgrada putnickog terminala aministrativng Lokacija: Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom?,
tip "KAL-ZP" VF 65-400/0.75mm tipsko mjesto sanacije- prelaz falcovanog ' zgrada Aerodroma Podgorica kat. parcela 541/6
S A o aDLOSKOM i lim Kao i o Kl Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrstateh. | Glavni projekta sanacije krova PUTNICKOG TERMINALA |
3. MN. VUNAern 150mm =Uu ravni lim kao | sanacija veze pokiopna inzenjer:  |(Irena R Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.122009.) | dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
/ UG APROFIL 140mm laj klo/pokl laj kapni li Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke
4 PE. FOLJA — PARNA BRANA.... 0,2 jsna-staklo/poklopna lajsna-okapni lim 9 ’ i iera: .
5. CELICN| TRAPEZASTI LM, " inzenjer: |(Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 0d 30.122009.) | dokumentacije: Arhitektura Razmiera: R 1:50
HA 165/250/0,88MMM.....c.c. 160mm . . " L . I PUTNICKI TERMINAL Broj priloga: | Broj strane:
6. CLAVNI "ELI"NI NOSAC 3 a_tlpsko mjesto sanacije- prelaz ravnog Saradnici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: oStOIece Sianp 02
; lima u falcovani Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
1. LAMINIRANO STAKLO-TROJSLOINO D4- . . .
BH6+551. o 33mm mjesto sanacije- olucno korito SEPTEMBAR 2021.
2. ALUMINIJUMSKI NOSAC STAKLA
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D1

odgovarajuéu prajmer za metalnu/bitumensku/staklenu podlogu {(okvirna
| potro$nja od oko 0,2 1/m2)

1 hladno-nanosivi sloj, bezSavnog, visoko elasticnog, jednokomponentnog,
alifatiénog poliuretanskog premaza {potrosnja oko 1 I/m2 tj. 1,45kg/m2).

filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid
ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm

drugi sloj premaza u koli¢ini od minimum 0,75 I/m2 tj. 1,1kg/m?2

KREP TRAKA

krep trakom definisati jasnu ivicu
premaza

prvi korak po zavrsetku skinuti traku

sanacija spojeva AL limova preko falca pa uz nasadni vijenac

svjetlosne trake u visini 10cm 5
u sledecem koraku sanacije, izolacija ivice svjetlosne trake treba

preci preko ovog sloja
sirina pojasa premaza je do 40cm. razvijena duzina prikazanih

slojeva je po 50cm.

prt_)jekto_va_nje Radoje Dakic 14a/2. Podgorica ,,Aerodromi Crne Gore"A.D.
L I:;:?:nr::g registarski broj 5-04;:111'23 (/ Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore,
Projektant: A 21 doo oDV S Investitor: ﬂ Golubovci bb, Podgorica
Zgrada putnickog terminala administrativig . .
: . A TP Obijekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom*,
Objekat: zgrada Aerodrom Podgorica Lokacija: : kat. parcela 541/5
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova PUTNICKOG TERMINALA |
inzenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . .
. 9 - Lo o Arhitektura Razmjera: R 1:5
inZenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije:
- L - DETALJ-sanacija veza lima u polju | Broj priloga: Broj strane:
Saradnici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: bocno od svjetlosne trake 03
Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
SEPTEMBAR 2021.
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D2

odgovarajuéu prajmer za metalnu/bitumensku/staklenu podlogu (okvirna

potrosnja od oko O,

21/m2)

hladno-nanosivi sloj, bezSavnog, visoko elasticnog, jednokomponentnog,
alifatiénog poliuretanskog premaza {potrosnja oko 1 1/m2 tj. 1,45kg/m2).

filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid

ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm

drugi sloj premaza u koli¢ini od minimum 0,75 I/m2 tj. 1,1kg/m?2

KREP TRAKA

1. CELICNI PROFILISANI, FALCOVANI LIM,
2. AL NOSAC SA PVC PODLOSKOM
3. "VUNIZOL" L kosi krov
/ DISTANCER "U' ILI 'Z' 150mm
4. P.E. FOLIJA-PARNA BRANA...0,2mm
5. CELICNI TRAPEZASTI LIM,
HA 160/250/0,88mm 160mm
6. GLAVNI CELICNI NOSAC
podaci preuzeti iz dokumentacije
koju je dostavio Narucilac posla

krep trakom definisati jasnu ivicu
premaza
po zavrsetku skinuti traku

5

@//// 7772

N
N
N
™~ N
X
\
\ G
.=
\ 2
NN Y Y \( / \// \/ NN NV Y Y \( "\ / ""\ ‘ % CELICNI KUTLIE
=
ﬂvhvaVVVvvaV V‘Q
S
(-
9]
N ) = UNUTRASNJI OPSAV
553 (drvenim plocastim materijalom)
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projektovanje Radoje Dakic 14a/2. Podgorica Aerodromi Crne Gore”A.D
inzenjering a21.me ” -
konsalting registarski broj 5-0459112/3 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore,
Projektant: A 21 doo oDV S Investitor: Golubovci bb, Podgorica
. Zgrada putni¢kog terminala administrativha " Ob
Obiekat: . Lokaciia: jekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom®,
4 zgrada Aerodrom Podgorica I kat. parcela 541/6
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrstateh. | Glavni projekta sanacije krova PUTNIEKOG TERMINALA |
inzenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . o ]
inzenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: Arhitektura Razmjera: R1:5
- L — DETALJ-sanacija spoja svjetlosne | Broj priloga: Broj strane:
Saradnici: VUKO BASTRICA dipling.arh Prilog: trake (zimska basta) i lima krova 04
Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
SEPTEMBAR 2021.
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D3

LEGENDA

OPIS SLOJEVA

odgovarajuéu prajmer za metalnu/bitumensku/staklenu podlogu {okvirna
potrosnja od oko 0,2 I/m2)

hladno-nanosivi sloj, bezsavnog, visoko elastichog, jednokomponentnog,
alifati¢nog poliuretanskog premaza (potrosnja oko 1 I/m2 tj. 1,45kg/m2).

filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid

ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm

drugi sloj premaza u koli¢ini od minimum 0,75 I/m2 tj. 1,1kg/m?2

KREP TRAKA

VODITI RACUNA DA SE NE BLOKIRA RAD OTVORA ZA
ODIMNJAVANJE KOJI SE JAVLJA U 4 SVJETLOSNE TRAKE NA

0V0J POZICUI
Rs cca 20cm
_
I | obrada falca u izgle*u i
I I Rscca30cm | 4
I I I i
I I I i
| I
I
I N~
s, v 4|
i }
AP T eV AV ety

projektovanje Radoje Dakic 14a/2. Podgorica Aerodromi Crne Gore”A.D
cjekioval o ” D.
L 'Eiﬁl’:ﬁﬂg registarski broj 5-04;91123 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore,
Projektant: A 21 doo oDV S Investitor: Golubovci bb, Podgorica
Objekat: Zgrada putnickog terminala administrativng Lokacija: Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom®,
i zgrada Aerodrom Podgorica : kat. parcela 541/6
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova PUTNIEKOG TERMINALA |
inzenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . ]
ing - o N Arhitektura Razmiera: R 1:10
enjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije:
- L - DETALJ-sanacija prelazafalcovanog y Broj priloga: Broj strane:
Saradnici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: ravni lim kao i oboda svjetlosne trake 05

Datum izrade i MP:

SEPTEMBAR 2021.

Datum revizije i MP:
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D4

PU zaptivha masa

laminirani PVC lim r.8. 5 cm

Al nitna fsmm

Prajmer

D4-b

Samolepljiva PVC membrana 1.5mm

D4-a

PU zaptivna masa

laminirani PVC lim r.5. 5 cm

Al nitna f5Smm

samolepljiva PVC membrana
Rs 200cm

al korito-predmet sanacije
na postoecoj podlozi
(pretpostavlja se OSB ploce ili sl)

alubond opav

projektovanje Radoje Dakic 142/2. Podgorica ,Aerodromi Crne Gore’A.D.
L I:;:?:nr::g registarski broj 5-04;:111'33 // Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore,
Projektant: A 21 doo oDV S Investitor: ‘ Golubovci bb, Podgorica
. Zgrada putnickog terminala administrativng . ; .
Obiekat: . Lokaciia: Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom®,
4 zgrada Aerodrom Podgorica I kat. parcela 541/6
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrstateh. | Glavni projekta sanacije krova PUTNIEKOG TERMINALA |
inzenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . ]
ogov . Lo . Arhitektura Razmijera: R 1:10
inZenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije:
Saradnici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: DETALJ-sanacila al olucnog korita | B'*) Snsloga: Broj strane:

Datum izrade i MP:

SEPTEMBAR 2021.

Datum revizije i MP:
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614+31+163+3=811m2 krovne ravni sa slivom ka predmetnom olucnom
koritu ka pisti,korito dato u presjeku, dimenzija 35*15cm, skoro bez pada,
sa dva geberit pluvia slivnika DIN 75
+7,63 115+65=180m2 krovne ravni sa slivom ka predmetnom
poprecnomolucnom koritu sirine 35cm,sa padom ka jedinomgeberit pluvia
slivniku DIN 75
1+4,15 | KONST
¥ 6]
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TINNENENNENEET D1 NOVI oluci koji prolaze kroz objekat pa
23 22 21 20DETALJ4 4 18 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03| Zlazevan,, 01
D 2/3/3a NOVI oluci koji su van objekta
detalj preliva i pripadajuce opsivene olucne
D4 vertikale/spoj na sahtu
‘ ; TIPSKI PRESJEK KROZ KORITA prt?jekto.va.nje Radoje Dakic 14a/2. Podgorica ,,Aerodromi Crne Gore’AD.
5 KOD KORITA KA PIST SE OTVARAJU NOVE OLUCNE VERTIKALE F4- POGLED NA konsaking registarski broj s0aso112s ! Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore,
(NUMERISANE 1-5, OD KOJIH 3 | 4 PROLAZE KROZ OBJEKAT POPRECNO OLUCNO | Projektant; A21 w0 ovanrarasa | Investitor: g Golubovc bb, Pocigorica
PRIJE NEGO SE I1ZVEDU VAN-detalj zaokrezan na osnovi) KORITO | NJEGOV SLIVNIK 3
; ; . Zgrad tnickog terminal inistrati ; ; .
KOD POPRECNOG KORITA NEMA MOGUCNOSTI DA SE UVODE : '! Objekat: grada :’;r::; Aogrod(:;::::dgz:tlzzls ratvia L okacija: Objekat 1 na lﬂgt_?»pua zahvaty L8L Aerodrom”,
NOVE VERTIKALE, PA SE OTVARA PRELIV U FASADI-CEONA \ 2 i _ — _
STRANA KORITA (detalj zaokruzen na osnovi). VODA 1Z PRELIVA A 0 o Glavni Irena lvanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrstateh. | Glavni projekta sanacije krova PUTNICKOG TERMINALA |
SE KUPI U VERTIKALU KOJA SE KRIJE 1Z ALUBOND OPSAVA. E \\\ A\ | |nzenjer:. (Irena R.Tomovic f’la,.03-7883/3 od 30.12.2009.) dokument.avcue; ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
@ AB kosa krovna ploca 156m 3y Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke Arhitektura Razmiera: R 1:200
, ) ; > inZenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: jera: )
krovni panel, obostran lim, ] ) ) . :
_ @ ispun akamena vuva, d=10cm 4 Saradnici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: Osnova é’%ﬁﬁﬁfgo %(r;\%iStanJe sa | Broj priloga: | Broj strane:
X5 - - Z s p ja 07
TRERRS @ kao pod 2, s tim sto kod korita ka e J
o1 | pist ovaj panel opsiva kolenasto | P Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
F1- OGLED NA OLUCNO F2/F3- POGLED NA S zavrsenu plocu strehe, a kod 4 .
KORITO KA PISTI | . F | OLUCNO KORITO KA PISTI ‘ | L g§g§ FOpreCf:(OgltkOﬂta Jetprkntval((: If_rova( Y SEPTEMBAR 2021
3 KK K 9a94% Imeno KOrito sa potkonstrukcijom (po X .
PRIPADAUCU ASADU = : & h : K55 RS [:§:§:§ @ projektu korito formiraju krovni paneli, X
[:::::: moguce je da je ispod materijal tipa \ 58
o 0SB ploca na flahovima)
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NOVI oluci koji prolaze kroz objekat pa projektovanje Radole Dakic 14a12. Podgorica g ,Aerodromi Crne Gore”A.D.
D1 izlaze van L konsating registarski broj 5-0459112/3 V/ Poslovna zgrada Aerodroma Ce Gore,
Projektant: A 21w ooy ;olg %773333; Investitor: > ) Golubovci bb, Podgorica
— NOVI oluci koji su van objekta
D 2/3l3a J ) Obiekat: Zgrada putnickog terminala aministrativna Lokaciia: Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom,
| ' zgrada Aerodroma Podgorica ja. kat. parcela 541/6
E \ D4 detalj preliva i pripadajuce opsivene olucne Glavni Irena lvanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrstateh. | Glavni projekta sanacije krova PUTNIEKOG TERMINALA |
- H vertikale/spoj na sahtu inzenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
| — — o . Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . .
— = prostor kroz koji je planirano da e . Arhitektura Razmjera: R 1:200
= = KAFE prodju nove dvije vertikale inZenjer:  |(Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije:
= = Saradnici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: Osnova pprllgﬁ%al-rﬁg%%&%stanje sa | Broj 8%093- Broj strane:
| —_] —
21 20 = Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
| —_] =
— —
— — SEPTEMBAR 2021,
| —_] | —_]
= R 1:100 = 59
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detalj osnove krova oznacen sa D2 | D3
. sa koritom i pozicijama presjeka
+4,80 presjek 3-3 presjek 4-4 LEGENDA
~ 11 [
- o 1- postojece limeno korito
! 2-  PVC cilev @160 SN2, bojena u tamno sivu
! 77 RS 3-  dihtung
7z 4-  limeni slivnik vezan pop nitnama za korito
5- pop nitne
2] 12 6- premaz hidroizolacijom na bazi poliuretana sa
02-3160 _ 01-9160 ojacanjem u medjusloju
1-postojece limeno korito
(pretpostavka je da ispod lima nije izveden panel __— . .
vec da korito nose ili flahovi i/ili plocasti materijal DETALJ/sema noog slivnika u postolecem koritu
tipa OSB ploce)
2-otvoriti rupi fi 150 u koritu i kosoj AB ploci d=15cm NAPOMENA/
3ol di . , o Kod slivnika 01 je bitno uociti princip po kojem se definise njegova pozicija. Buduca vertikala treba da prolazi
l.'e.eme”fo Ima (muf) vezan pop hitnama za postojeci uz prepust krovne grede za koju se fiksira potkonstrukcija od celicne cijevi kvadratnog presjeka 60/60/3 koja
im.izmedji ova dva elementa ugraditi dihtung. o o ) oo o P
poliuretanskim premazom hidroizolovati kontaktnu zonu @ nosi dio kraka oluka. Ankerovati je za AB gredu na dva mjesta da bi joj se fiksirala pozicija.
@ korita i novog otvora za slivnik. Bd 11 — ﬂ
12 - /
4-spoljasnji spusteni plafon od gipsanih ploca u kojem ) OMENA/ resiek 2.2 “duzina ol g }
treba otvoriti rupu za prolaz olucne vetikale i celicne kod ovog slivnika je bitno uociti princip po P i"ﬁm SE u ==
9 kutije koja sluzi za fiksiranje vertikale kojem se defini jegova pozicija. buduca = j T
~ 5-olucna vertikala zavrsno bojena odgovarajucom bojom vertikala treba rolazi uz zardinjeru, "1 Tn
sa svim potrebnim predradnjama i podlogom. voda se bez lomova. z rebe fiksiranja olucne (D 01-160 l |
ispusta u zelenilo. vertikala se fiksira n adovoljan broj vertikale preoj ana je celicna cijev > 7%
mijesta (minimum 3) za celicnu kutiju. . . H
Josta { ) ) kvadratnog presjeka 60/60/3 koja se kaci _ X B
6-celicna kutija 60/60/4 duzine 360cm fiksirana sa AB za kosu plocu eizazid AB 02-9160 ~ ‘g H
krovnu plocu armaturom koju ubusiti i rupu pa zapuniti . N BN ‘
anker fikserom (6*). Pri dnu kutiju fiksirati za betonsku zardinjere. i I == G@% |
zardinjeru preko ugaonika L (6L). - S~ § j—j:
ZARDINJERA s J—t
NAPOMENA/ 3 i i
@_L princip probijanja novog slivnika i montaza LT
- pripadajuceg vertikalnog oluka je isti za oluk 05. kod N
njega je bitno obratiti paznju da se probija na kraj R
korita, a van gabarota objekta, na nacin da se vertikala aE |
| moze fiksirati za fasadu. voda se takodje ispusta u LT
zelenu povrsinu. L] || |
DETALJl 213
pn-_:jekto_vapje Radoje Dakic 14a/2. Podgorica y Aerodromi Crne Gore”A.D.
+11,10 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ jg L\ 'Eiii‘;:::g registarski broj 5-04;:11i;1/§ // Poslovna zgrada Aerodro_ma Crne Go_re,
DETALJI  3A | | | | | | | |  DETAL 213 i Projeklant: A2l roviasiarase | Investitor - Goltborci o, Podgorca
: : ‘ ‘ ‘ ‘ . Zgrada putnickog terminal inistrati ) - .
TTTT e TTTT e e Bl I T
| | ! ! + o \ Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova PUTNIEKOG TERMINALA |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - inZenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
! Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . o .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ inzenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: Arhitektura Rezmjera: R 1:50/25
il | . . s . DETALJI korita ka p|St| Broj priloga: | Broj strane:
\ . . ] prilog )
%20 = Saradnici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: oluci van objekta, DETALJI 2, 3, 3a 09

el

T

~=Puni fasadni element
Allim 0,6mm u boji R

O;
QF

9022

— |

°“ o 111

.
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13 14

ZADNJA FASADA KA PISTI SA UCRTANIM NOVIM OLUCNIM VERTIKALAMA

nsom

18

19

Datum izrade i MP:

SEPTEMBAR 2021.

Datum revizije i MP:
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13

SEGMENT OSNOVE U KAFEU

1540 4015 :
1 S :
03-@160l POSTOJECE KORITO
I 2|

LEGENDA princip otvaranja novog slivnika

1- postojece limeno korito

2- PVC cijev @160 SN2, bojena u tamno sivu
3- dihtung

4- limeni slivnik vezan pop nithama

5- pop nitne

6- premaz hidroizolacijom na bazi poliuretana

sa ojacanjem u medjusloju

NAPOMENA !!!

da bi se mimoisli fasadni profili ispod kose krovne
ploce, rupa koja se otvara za novi slivnik ne smije
poceti dalje od 5¢cm od ivice korita (ivica ka objektu)

(1) spoljasnja ispuna fasade - staklo u
@ termopaketu/neprozirno-predvidjena za
J
demontiranje

| |

I I

)'/ /'/ (2) unutrasnja ispuna fasade - panel

i [ % probiti otvor (elipsa) za prolaz olucne cijevi u
@

zoni koja ce biti opsivena

(3) probiti otvor za prolaz olucne cijevi u zoni koja
ce biti opsivena

(4) umjseto stakla zavrsno profile opsiti
3— alubondom na potrebnoj potkonstrukciji i sa
sema intervencija na fasadnoj bravariji termoizolacijom kamenom vunom A1

: S SPUSTENI GIPSANI PLAFON :
: ~ ZATVOREN GIPSANOM PLOCOM KA PROZORU :
: opsivka vertikale :
/Li 1 medijapanom } LJ\
: L\< | lica opsivke ka lokalu se | }/} :
/ | | otvaraju | |
N~ 4 | | sakrivna olucna | I D
- | I ‘ izlomljena vertikala koja - | I |
rucka kliznog otvora | |[| | | prolazi kroz objekt | |
mora ostati d nali || A{ !7&
: operativna - e :
i 3 REnE X RERE |
: 30 40 40 30 :
: ol o o :
E \ \ © | © o) \ \ E
: rostoieca mast | | | | :
: postojeca mask ;
: klimatizagije | u | | u | :
: IZGLED FASADNOG ZIDA :
: kota poda < < SEGMENTA U KAFEU SA :
: TRria PRIKAZOM VERTIKALA i

probijanje vertikala oluka koji ce proci kroz objekat je planirano kroz kafe kod kojeg je plafon vec vido ostecen od prokisnjavanja i nad
kojim se nalaze oba postojeca slivnika.na grafickom prilog je objasnjen princip pozicioniranja novih slivnika i

f ™
JRECEINEN R T
[ L Ry — =
Mol | eyl e <
. — — H=l==" | +_4C'ﬁ <( -
= il 4 — I
e = e ) 1]
N L |
— — L g
- - ‘ B =)
Trreles e e an
| Théea—_ [ T T L A A R R
LJ < & & o
projektovanje Radoje Dakic 14a/2. Podgorica Aerodromi Crne Gore”A.D
inzenjering a2l.me n .
L konsalting registarski broj 5-0459112/3 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore,
Projektant: A 21 0o eoviarorss | Investitor: Golubove bb, Podgorica
. . Zgrada putnickog terminala aministrativna o Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL ,Aerodrom®,
Objekat: zgrada Aerodroma Podgorica Lokacija: kat. parcela 541/6
Glavni Irena lvanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrstateh. | Glavni projekta sanacije krova PUTNIEKOG TERMINALA |
inzenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . .
agov . L . Arhitektura Razmjera: R 1:25/10
inZenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije:
Saradnici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: DETALJ 1- osnova i izgled iz objekta | B F1’f(")°931 Broj strane:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

SEPTEMBAR 2021.
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MJESTO PROLAZA VERTIKALE | OPSIVANJE
OPSAV OD MEDIJAPANA- PROCJENA KOLICINE (m2)
[ ] ]
(1) | 28*157 0.44 m2 (6) | 34*144 0.5 m2 1 @2
(2 26.8*166 0.45m2 (7)1 5.8*144 0.1 m2
bojeni, lakirani medijapan 18mm )
(3 5.80"166 0.12m2 (8) || 28*144 0.4 m2 2
PVC cijev @160 SN2
celicni profili L40/40/3 i 40/40/3, nosi oluk i opsivku od 4 24*166 | 0.40m2 (9 2836 0.1m2 3
medijapana
(5) | 28/25 0.07 m2 (x) || 28/75 0.25 m2 3
LEGENDA o ukupno/ | 1.50 m2 ukupno/  1.35m2 1
postojece limeno korito sa svojom +4,80 — — +4,80 —
D) potkonstrukcijom (po projektu krovni panel E— — 1.50+1.35=3 m2
10cm, moguce samo flahovi i daska) ' ' I 9
@ novi otvor za slivnik @160 u koritu i AB e
krovnoj ploci pod uglom :§:§ K8
prilikom busenja obratiti paznju da se ne §§$::3
O, povredi fasadna bravarija, pa otvor o — g5
P i PR i : : XX 0.0, 9.9 EXXS
maksimaino primact Vic koria ka objekty o SRR e ELEMENTI KOJI NOSE OPSAV OD MEDIJAPANA - PROCJENA KOLICINE (KG)
©) slivnik @160 vezan sa 6popnitni za o ata%%etatet S - - -
postojece korito, dihtng izmedju, premaz zzizi :ig:gg @) |L40/40/3 1=155cm ankerovati za AB gredu, ocekuje se da je od
hidroizolacionim materijalom na K \ s ravni lica zida/grede, konstrukcija udajena 5cm
poliuretanskoj osnovi sa ojacanjem u
medjusloju \\ (2) |L40/40/3| I1=155cm vertikala zadnje ravni opsava
@ fasadna stijena od AL profila, ispuna \
termostaklo @ (3) |L40/40/3| I1=164cm vertikala prednje ravni opsava
®) | PVC cijev @160 SN2 2 @ . . .
5 2 @ | L 40/40/3 |=2*(28+25+30)| povezuje elemente 1,2,3,5 pri dnu (za njega se
® celicni profili L40/40/3 io 40/40/3, nosi - / |=2*83=1.66cm | kaci dno medijapan opsivke) i povezuje ih pri vrhu
oluk i opsivku od medijapana ®—‘ =141
/, - - . . .
(7)  bojeni, lakirani medijapan 18mm s @ vt — ®(5) | L40/40/3 —282cm vertikale prednje ravni opsava
[=129*2= . . .
i i inskih i ij / L 40/40/3 vertikale zadnje ravni opsava
fiksna opsivka masinskih instalacija 53 / ~ / @ =258cm ) p
@ |L40/40/3 |=1.28*3= povezuje elemente 5.6.7.8 pri dnu (za njega se
4 —— 4 o . @ ol =3.84cm kaci dno medijapan opsivke) i povezuije ih pri vrhu
33 o
35 —(7) ukupno/ | 14.8m1*1.84kg/m1=30kg
\
|:| || NAPOMENA/ kos se kaci ankerima za donju ravan kose grede preko
elemenata 5,6,7,8 ili gornjeg prstena koji ih povezuje, kao i bocno za istu grede
= J = @ preko elelementa 1, i/ili gornjeg prstena koji povezuje elemente 1,2,3
projektovanje Radole Dakic 14a12. Podgorica ,Aerodromi Crne Gore”A.D.
'EZiZ’;EES registarski broj 5-04;:11i2/3 !/ Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore,
Projektant: A 21 a0 ooy ;olg ;nggs; Investitor: ; Golubovci bb, Podgorica
. . Zgrada putnickog terminala aministrativna o i «
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inzenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: | ADMINISTRATIVNE ZGRADE NA AERODROMU PODGORICA
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inzenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: Arhitektura Razmjera: R 1:25
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, | O

o

6

presjek kroz korito
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49,

Osnova opsava olucne vertikale. Dozvoljena drugacija rjesenja celicne
konstrukcije sa dokazom stabilnosti. kroz centar formiranog kosa od
celicnih profila prolazi vertikala @160. ovaj celicni kos sluzi i za fiksiranje
vertikale i kao konstrukcija alubond opsava koja maskira vertikalu.
fiksiranje koseva se vrsi ankerima za AB zid objekta, a kroz kamenu

oblogu.

1
° postojece korito H)
2

O T R S BT TR TR
JRERRRRILLLLRRRKIILILLL (S
SISRRILLLLRRIILLLEA 3 S
RN 4K

v
postojeci zid

kamena obloga 15cm
AB zid 25¢cm

poziciju vertikale i

pripadajuce opsivke,
precizirati na licu
mjesta u zavisnosti od
neravnina kamene
fasade

postojece limeno korito na uvali krova

potkonstrukcija korita po projektu su krovni paneli,
obostrano lim, ispun akamena vuna, d=10cm

kosa krovna AB ploca 15¢cm

postojeci limeni opsav atike

preliv otvora 15/10 cm, duzinu cijevi prilagoditi
uslovima na objektu (projektovana duzina 60cm)

hidroizolacioni premaz na bazi poliuretana sa
ojacanjem u medjusloju po spoju limova preliva i
postojeceg korita. izmedju limova dihtung. veza

limova pop-nitnama.

2 19 g
N
D_/ﬁg/i - N
I K 5
— R
g 20 g
3
@ alubond RAL 9006 Rs 55cm,d=4mm,
P ukupno 7m2

0
—~ T

Bl
O

l

[
G

|

[

alubond RAL 1013 Rs 25cm, d=4mm,

(2) perforiran kruznim otvorima precnika 0.6mm, na
rastojanju 2cm,smaknuti redovi, P ukupno 1.5m2

(3) 50/ 50/ 3 (4.24kg/m) 30m1, 127.2kg

kazan

olucna vertikala @160

alubod 4mm RAL 9006

dio osnove przemlja sa ucrtanom

novom olucnom vertikalom i semom
podzemnih instalacija.tacna trasa i

rastojanje ustanoviti n alicu
mjesta.voditi racuna o trasi
elektroinstalacija sa kojom ce se
ukrstiti planirani odvod.

Prikaz pozicije planirane vertikale na prednjoj fasadi u blizini glavhog poslovnog ulaza u objekat.

Po potrebi zasjeci postojeci limeni opsav atike krova da bi prosao opsav aluboda. Bocna i ceona strana opsivek su RAL
9006, sivi, kao postojeci lim na objektu. Prednja uvucena strana je RAL 1013, perforirana, kao odgovor kamenoj fasadi.

pogled na korito kod jedinog

slivnika.prikazana je visina korita do

opsivke (26¢cm). to je mjesto
predvidjeno za probijanje

preliva.Otvoriti rupu pri samom dnu
korita.Otvor je 15*10cm.presten oko

otvora je sirine 5cm. pop nithama
povezati novi limeni preliv sa

postojecim limenim koritom (izmedju

dihtung). spoj novog i starog lima
hidroizolovati premazom na

poliuretanskoj osnovi sa ojacanjem u

medjusloju radi obezbjedjenja
vodonepropustljivosti.

@I@®|F @ @®E®|E

perforirani alubond RAL 1013 4mm

@ celicna potkonstrukcija- kvadratne cijevi 50/50/3

D3

prikljucak na sahtu

Mjesto prodora cijevi kroz betonsku
sahtu najprije reparirati cementnim

malterom, a nakon toga, sa
unutrasnje strane, predmetnu

povrsinu hidroizolovati meteriajlom

na polimer-cementnoj osnovi.

Obiljezavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevi prilikom izvodenja zemljanih
radova i montaze cjevi kao i rucni iskop rova dubine 0-0.8 m, sa ruénom doradom,
za polaganje cijevi u zemljistu lll kategorije. Posebnu paznju treba obratiti oko
€¢uvanja otkrivenih postojecéih instalacija koje ¢e se naci na trasi. Iskop obuhvata
odbacivanje zemlje na dovoljnu udaljenost od rova da se obezbjedi nesmetana

komunikacija prilikom montaze cevi. Cijenom obuhvati i sva eventualna
podupiranja, razupiranja, podgradjivanja, otezani uslovi rada (smetnje od

podzemnih ili nadzemnih instalacija, zile i korenje, nesmetano odvijanje saobracaja

tokom rada, itd).

Nabavka, dovoz, raznoSenje, ubacivanje i nabijanje do propisane zbijenosti
peskovitog sljunka granulacije 0-16 mm. Po izvrSenom planiranju dna rova, a prije
polaganja cijevi, postaviti podlogu od sitnog pijeska debljine 10,0 cm. Nakon
montaze, cijevi delimicno zatrpati pijeskom i ispitati na probni pritisak, a zatim
zatrpati pijeskom tako da visina sloja pijeska iznad tjemena cijevi bude minimum
30.0 cm. Ostatak nasuti plodnom bastenskom zemljom. zavrsno poloziti busenje
trave, zaliti i odrzavati mjesec dana od dana predaje radova.

OPIS RADOVA|

il

kanal za odvod kisnice sa
celicnom resetkom, i otvorom
za prikljucenje na fi 160 na
donjoj strani. sirina elementa
mora biti do 20cm, a sirina
resteke dovoljna za prolaz
vertikale fi 160. postaviti
dijelom na betonski trotor
dijelom preko zelene povrsine i
obezbijediti od prevrtanja.

O
-

postojed® korito
)]

(T@ T)@ ®&

] poziciju vertikale i
pripadajuce opsivke,
precizirati na licu
mjesta u zavisnosti od
] neravnina kamene

: fasade
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izbor boje i obrade alubonda d=4mm za spoljasnju ugradnju

2 S

RAL 1013 RAL 1013 9006
perlweis perlweis
oyster white oyster white
blanc perlé blanc perlé

o,

rforiran
S —— s

Kod izrade opsava olucne vertikale treba voditi racuna o sledecim principim:

- bocna strana je RAL 9006 i sa ceone strane naglasena je debljina ove ravni. Spojevi lima trebaju
biti sto diskretniji

- zavrsni dio opsava, koji skriva kazan treba da je iz komada

- prednja uvucena ravan treba biti uvucena minimum 5cm u odnosu na RAL 9006 i sastoji se iz tri
cjeline perforiranog alubonda RAL 1013 medjusobno odvojene blago uvucenim trakama punog
alubonda RAL 1013. prvo i zadnje polje perforiranog alubonda su istih dimenzija. Razlika duzne
centralnog polja treba biti jasna. Ovo se napominje za slucaj ako izvodjac zeli izmijeniti
prikazane mjere zbog racionalnijeg iskoriscenja materijala ili sl.

- kod celicne potkonstrukcije koja se ankerima vezuje za objekat dozvoljeno je izvodjene iz
komada ili iz djelova

- takodje je dozvoljeno drugacije izvesti celicnu konstrukciju ali uz obavezu da se zadati opsav ne
mijenja, kao i da se ne ugrozi provlacenje/ montaza oluka, i stabilnost opsivenog elementa

- prije krojenja i izvodenja sve eventualne izmjene prikazti graficki detaljno i dati pregled kolicina
koje ne trebaju biti vece od prikazanih ovim projektom, i numericki dokazati stabilnosti. nadzor
usvaja eventualne izmjene.

- poziciju ovog arhitektonskog elementa ce na licu mjesta definisati ravan kamene fasade, tj njen
najistureniji dio ispod preliva. kako ce biti odvojen od ravni zida BITNO je da opsivka alubondom
zadje na zadnju stranu koja je okrenuta zidu minimum 5cm.

625
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izgled dijela fasade sa novim olukom
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PREDMJER ZA TENDER - PO KONACNOM PROJEKTU (003).xlsx
PREDMJER

		PREDMJER I PREDRACUN NA OBJEKTU TERMINALA

		Predvidjene radove izvesti u cjelini prema opisima pojedinih stavki ovog predmjera i predračuna, opisu za pojedine grupe radova i tehničkom opisu. Jediničnom cijenom svake pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su potrebni za formiranje troškova. 

		Materijal: 
Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i sl. zajedno sa troškovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, sa svim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od starenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom i davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje, i ispitivanje.


		Rad: 
Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija svih pozicija predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu do mjesta ugradnja tj rada, i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vrijeme gradjenja. 


		Pomoćne konstrukcije: 
Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cijenu posla za koju su potrebne, da ne bi ometale tok radova, sa uračunatom demontažom skele na gradilištu. Jedinična cijena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice i prilaze, eventualno potrebne platforme, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija, I to za svo potrebno vrijeme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cijenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. 


		Ostali troškovi i dazbine: 
Na jediničnu cijenu radne snage izvodjac radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i svojim osobenim načinom privredjivanja izvodjaca radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i dr.). Pored toga faktorom izvodjac obuhvata sledeće radove koji mu se nece posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad i to: 


		 - sve higijensko tehničke zaštitne mjere za licnu zaštitu na objektu (zaposlenih i korisnika objekata) i okoline (ograde, mostove, nadstrešnice, pomoćne objekte, sanitarne objekte i dr.). 
- zaštita postojeceg zelenila na gradilištu 
- troškovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog pogona
- sva obilježavanja 
- čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvodjenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka 
- sva potrebna ispitivanja materijala I radova (npr. Voda I potrebna mehanizacija za testiranje vodonepropustjivosti) kao i pribavljanje odgovarajucih atesta  
- uredjenje gradjevinskog zemljišta i prostora oko objekta, koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka i tragova pomoćnih objekata 
- obezbjedjivanje uslova za skladištenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i instalatera 


		 - eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u toku ljetnjeg i zimskog perioda izvodjac je dužan objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno ostećene delove pre nastavka radova dovede u red o svom trošku. 

		Mjere i obračun: 
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema vazećim propisima gradjevinarstva ili tehničkim uslovima za izvodjenje završnih radova u gradjevinarstvu. 


		Ostalo: 
Ako se pri izvodjenju radova naidje na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se moraju zaštititi od ostećenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja odluke o njihovom uklanjanju ili izmeštanju. 
Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i odredbama MESTa.Svi radovi moraju biti izvedeni po vazećim tehničkim propisima, solidno, savesno i kvalitetno. 


		Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, regulišu se propisima koji regulišu tu materiju, vazećim standardima i prosečnim normama u gradjevinarstvu kao I uzansama u gradjevinarstvu.
Napomena: 
Ukoliko investitoru i izvodjacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog raznih razloga, onda će se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o gradjenju, a na osnovu vazećih propisa. 


		Narucilac posla zadrzava pravo da odustane od izvodjenja pojedinih stavki ovog predmjera, bez ikakvih obaveza prema izvodjacu u smislu nadoknade za neizvedeni ugovoreni rad.

		KROV OBJEKTA TERMINALA

		ZAMJENA STRUKTARLNOG SILIKONA I STAKALA U TERMOPAKETU SVJETLOSNIH TRAKA

		BR		OPIS		kolicina		jed.		x		jed.cijena		=		cijena

		1		Skidanje bitumenskih, zaptivnih, samolepljivih, gumiziranih, traka, s jedne strane laminiranih aluminijumskom folijom sa ivica staklenih polja u krovnim svjetlarnicima (sistem zimske baste),  izmedju poklopnih lajsni (poprecne fuge), a bez skidanja poklopnih lajsni. Izvaditi postojeci strukturalni silikon. Podlogu ocistiti I pripremiti za ugradnju novog kvalitetnog strukturalnog silikona, sve po preporuci izabranog proizvodjaca. Dostaviti sa ponudom atest i tehnicki list sa karakteristikama materijala i tehnologijom ugradnje. Ugraditi strukturalni silikon u skladu sa ISO 11600 G 25 LM. Voditi racuna prilikom rada da se ne gazi po staklu! (staklo je po Projektu koji je dostavio Narucilac 8+16+5.5.1) Izvodjac sam organizuje nacin na koji ce izvesti rad , a da pri tom ne optereti staklene povrsine, ne ugrozi bezbjednost radnika i korisnka terminala, i to se nece posebno naplacivati. Obracun po m1 obradjene fuge.

				2.85*29*9=		743.85		m1		x				=

		2		Zamjena stakala (termopaket) koja su napukla u krovnim svjetlosnim trakama. Radi se o staklu 8+16+5.5.1 (podatak preuzet iz glavnog projekta) dimenzija 285*108cm (mjere uzeti na licu mjesta prije narucivanja i provjeriti uskladjenost boje i kvaliteta stakla koje je montirano i koje je planirano za ugradnju!) i to dva komada. Radnike I korisnike objekta obezbijediti, sto se nece posebno naplacivati. Pozicija podrazumijeva i paljivu demontazu postojecih polja, nabavku, transport i ugradnju novih, kao i sva neophodna obezbjedjenja tokom radova, odvoz demontiranih stakala. Napominje se da je krov na nizoj starni podignut od trotoara 5.5m, a svjetlosne trake udaljene od pomenute ivice krova vise od 10m! Transport stakala do potreben pozicije na krovu se takodje nece posebno naplacivati. Zaptivanje stakala je obracunato prethodnom stavkom. Eventualna ostecenja postojecih lajsni , dihtunga, i sl se nece posebno naplacivati.Obracun po m2 ugradjenog staklenog termo-paketa sa svim rado 

				2*2.85*1.08		6.156		m2		x				=











		UKUPNO

		HIDROIZOLATERSKI RADOVI

		OPSTI USLOVI IZVODJENJA

				Slojevi izolacije polažu se samo na potpuno suvu i očišćenu podlogu kod temperature koju definiše proizvođač materijal odabrenog izolacijskog sistema. 
Izolacijcione trake moraju biti položene na podlogu ravno cijelom površinom, bez nabora i mehura.
Ukoliko se tokom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda i/ili vlaga zbog propusta u izvodjenju, potrebno je detaljno pregledati površinu cijelog krova ili ustanoviti oštećenja hidroizolacije, i popraviti ih u skladu s uputstvima izolacijskog sistema na trošak izvođača. 
Izvođač mora, u tom slučaju, o svom trošku izvesti popravku pojedinih građevinskih radova, koji se prilikom ponovnog izvodjenja oštete ili moraju demontirati.


				Kod višeslojnih izolacijskih sistema krovova posebnu pažnju obratiti na dinamiku izvođenja radova u skladu s vremenskim uslovima. 
Dodatno, u jediničnu cenu svake stavke treba biti ukalkulisano:
- uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala,
- izrada detalja ugradnje i adekvatne radioničke dokumentacije pridržavajući se uputstva proizvođača sistema i uvažavajući klimatske uslove, i dostava na ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka.
- izrada svih opisanih slojeva hidroizolacije
- svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvodjenje u skladu s pravilima struke


				 - upotreba prefabrikovanih elemenata za složene spojeve (uglove,vodolovna grla, prodore i slično) u svemu u skladu s odabranim rješenjem izolacije.
- sav materijal i rad potreban za sva zaptivanja na mjestima spojeva i završetaka hidroizolacija, svi tipski završni profili
- kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvođača materijala. Kvalitet ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u građevinski dnevnik.
- Ovi opšti uslovi se nadopunjuju opisom pojedine stavke predmera.


				Svi materijali I oprema koja se planiraju u skladu sa izborom Naručioca projekta moraju odgovarati MEST-u I imati validan certifikat. 

				Za izvodjenje izolaterskih radova, neophodno je dostaviti I potvrdu o uspjesno zavrsenoj obuci radnika za montažu PVC krovnih I tečnih hidroizolacionih membrana, izdatoj na memorandumu izabranog proizvodjaca, sa navedenim datumom do kojeg potvrda vazi.















		OPSTI OPIS

				Projekat predvidja sanaciju od prokisnjavanja kal zip aluminijumskog krova, pripadajucih svjetlosnih traka (sistem zimske baste)i limenog korita. 

				Sanacija olucnog korita je planirana sa samolepljivom PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom.

				Sanacija svjetlosnih traka i detalja sa kalzip krva se vrsi sa hidroizolacionim materijalom tipa premaz na poliuretanskoj osnovi I odgovarajucim slojem za ojacanje, shodno tehnickom listu izabranog proizvodjaca a za vrstu ostecenja kao i primjerenu predmetnom detalju. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, u skladu sa ETAG 005, CE znak.

				Locirati, evidentirati na grafickom prilogu osnove krova i obilježiti na krovu oštećena mjesta. Ove pozicije su prethodno sanirane premazom na bitumenskoj osnovi, I/ILI bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim  trakama, s jedne strane laminiranim aluminijumskom folijom. Aluminijumsku foliju traka skinuti, premazi se ne skidaju vec treba koristiti prajmer za ovakvu povrsinu. Očistiti predmetni detalj Al lima/poklopne lajsne svjetlosne trake od aluminijumskih profila (sistem zimska basta)/ stakla u skladu sa peporukom prozvodjaca izabranog sanacionog materijala. 


				Povrsinu predvidjenu za sanaciju oiviciti krep trakom da bi se dobile uredne prave ivice nakon sanacije.

				Naneti odgovarajuću  prajmer za metalnu/bitumensku/staklenu  podlogu (okvirna potrošnja od oko 0,2 l/m2), pa nakon sušenja, naneti hladno-nanosivi sloj, bezšavnog, visoko elastičnog, jednokomponentnog, alifatičnog poliuretanskog premaza (potrošnja oko 1 l/m2 tj. 1,45kg/m2). 
Dok je prvi sloj svež – utapa se  filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm veličine i paziti da preklopi budu dovoljno navlaženi kako bi se omogućilo njihovo vezivanje. 
Po tretiranoj površini povlači se valjak dok se filc potpuno ne natopi osnovnim premazom. Na valjak može da se doda još malo premaza kako bi ostao vlažan, ali u ovoj fazi nije potrebno dodati veće količine premaza. Pošto se sloj dovoljno osuši tako da po njemu može da se hoda (sjutradan), površina krova se zaptiva drugim slojem premaza u količini od minimum 0,75 l/m2 tj. 1,1kg/m2 po sloju.

				Obracun po m2/m1 zavrsno obradjenog detalja sa svim prethodno navedenim materijalima I radom.













		1		Sanacija kal zip aluminijumskog krova 65-400-1mm na detalju falcova i spojeva falcovanog i ravnog lima u zoni iznad i ispod svjetlarnika. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi bitumena. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu.Prethodne slojeve sanacije bitumenskim premazom nije potrebno sastrugati, vec samo ocistiti i premazati prajmerom za ovakvu vrstu materijala. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku sirine 30cm, sa obuhvatanjem prvog i poslednjeg falca bocno od svjetlarnika (duzina horizontalne projekcije spoja falcovanog i ravnog lima 380cm). Saniraju se pozicije iznad i ispod svih 9 svjetlarnika. Obracun po m2 mjerenu u osnovi, nerazvijeno.

				9*3.8*2		75.6		m2		x				=

		2		Sanacija spojeva aluminijumskih traka kalzip krova 65-400-1mm u poljima bocno od svjetlarnika, koja nisu izvedena kao kontinualni lim, vec iz segmenata. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi bitumena, na pojedinim mjestima i zaptivnim trakama sa kojih treba skinuti AL foliju,a takodje postoje pozicije sa vidnim nitnama. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene duzine 50cm, sa obuhvatanjem falca bocno od svjetlarnika i podizanjem uz vijenac svjetlarnika u visino oko 10cm od ravni krova. Sirina sanacije je do 50cm. Saniraju se veze limova u poljima bocno od svih 9 svjetlarnika. Obracun po m1.

				0.5*13*2*9		117		m1		x				=

		3		Sanacija detalja spoja vijenca svjetlosnih traka obradjenog AL limom i svjetlarnika (detalj pocinje na vijencu, obuhvata okapni lim, poklopnu ljasnu i staklo). Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim  trakama, s jedne strane laminiranim aluminijumskom folijom, a mjestimicno i premazom na bitumenskoj osnovi. AL folije skinuti, bitumenske mase ne skidati vec za ta mjesta koristiti odgovarajuci prajmer. Zalijepiti krep traku ivicom okapnog lima i povezati sa limom vijenca. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene sirine 25-30cm koja pocinje 5-7cm ispod ivice okapnog lima, i zavrsava se na staklu, 5cm bocno od poklopne lajsne. Narocito voditi racuna da zavrsno, ivca premaza na staklu bude ravna linija jer se sagledava iz unutrasnjeg prostora! 

				Saniraju se bocne I gornja strana svih 9 svjetlarnika. Na 4 svjetlarnika su ugradjeni otvori za odimnjavanje I na ovim pozicijama ce hidroizolacioni premaz zavrsava na profilu vijenca-ravan poklopne lajsne. Ne smije se blokirati rad otvora za odimnjavanje! Obracun po m1.

				9*66		594		m1		x				=

		4		Sanacija olucnog korita/uvale samolepljivom PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom. Priprema podloge u skladu sa zahtjevima izabranog proizvodjaca.Obratiti paznju da je korito prethodno vec sanirano premazima na bitumenskoj osnovi (pogledati fotodokumentaciju na grafickom prilogu osnove krova). Ukoliko je potrebno skidanje tih slojeva, to se nece posebno uracunavati vec ulazi u cijenu stavke. Takodje se nece posebno naplacivati eventualni radovi oko falcova (savijanje, zasijecanje, pričvrćivanje i sl.) kao i obrada povrsina prajmerom (po uslovima ugradnje izabranog proizvodjaca). Membrana se lijepi na suvu I čistu površinu krovne uvale a po obodu se pričvršćuje sa lajsnama od laminiranog PVC lima uz zaptivanje sa elasticnom masom za zaptivanje koja je u skladu ISO 11600 F 25 HM.  Ugrađuju se prefabrikovani  slivnici istog proizvođača koji se vodonepropusno zavaruju za membranu i oni su predmet posebne stavke. Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača materijala i ulaze u cijenu pozicije izuzev slivnika. Obracun po m2 krovne uvale/korita.														0

				2*100		200		m2		x				=				0

		5		Nabavka I ugradnja krovnih prefabrikovanih slivnika fi 160, istog proizvođača kao hidroizolacija prethodne stavke, koji se vodonepropusno zavaruju za membranu, sa hvatacem lisca. (Prije narucivanja slivnika mjere provjeriti na licu mjesta) Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača izabranog materijala. Obracun po komadu sve uracunato.

				16		16		kom		x				=

		6		Sanacija po opstem opisu ostecenja na limu u vidu manjih rupa nastalih pogresnim busenjem ili slicno. Mjesta ostecenja oznaciti na osnovi krova I fotodokumentovati. Obracun po komadu.

						20		kom		x				=

		UKUPNO
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