Prilog 2

SPECIFIKACIJA OŠTEĆENJA ZA SANACIJU NA PLATFORMI AERODROMA PODGORICA – PARKING POZICIJA 3

Na Aerodromu Podgorica potrebno je izvršiti sanaciju oštećenja na betonskom dijelu pristanišne platforme, na parking poziciji 3, i to sa sledećim dimenzijama:
· Pozicija 1 / dimenzija 3,75m x 3,75m = 14,06m²
· Pozicija 2 / dimenzija 3,75m x 3,75m = 14,06m²
· Pozicija 3 / dimenzija 3,75m x 3,75m = 14,06m²
· Pozicija 4 / dimenzija 3,75m x 5,17m = 19,38 m²
· Pozicija 5 / dimenzja 1,5m x 1,5m = 2,25 m²
· Pozicija 6 / dimenzija 1,5m x 1,5m = 2,25 m²
· Pozicija 7 / dimenzija 1,5m x 1,5m = 2,25 m²
· Pozicija 8 /dimenzja 4,28m x 5,17m = 22,13 m²
· Pozicija 9 / dimenzja 4,28m x 6,50m = 27,82 m²
· Pozicija 10 / dimenzija 1,5m x 1,5m = 2,25 m²
· Pozicija 11 / dimenzija 1,5m x 1,5m = 2,25 m²
· Pozicija 12 / dimenzija 1,5m x 1,5m = 2,25 m²
· Pozicija 13 / dimenzija 3,76m x 1,5m = 5,64 m²
· Pozicija 14 / dimenzija 1,5m x 1,67m = 2,5 m²
· Pozicija 15 / dimenzija 3,75m x 1,63m = 6,11 m²
· Pozicija 16 / dimenzija 1,63m x 1,4m = 2,28 m²
· Pozicija 17 / dimenzija 1,4m x 1,5m = 2,10 m²
Ukupne površine: 144m², pri čemu se prosijecanje radi na 17 mjesta, a debljina betonskih  ploča je 20cm.
Ukupna količina svježeg betona 28,8m³.










