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PREDMJER RADOVA  
NA SANACIJI  OŠTEĆENJA NA PLATFORMI 
AERODROMA PODGORICA 
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	Radovi na sanaciji oštećenja kolovozne konstrukcije platforme predviđaju sljedeće faze radova:
· Obilježavanje površina i sječenje oštećenih djelova betonske ploče kolovozne konstrukcije platforme debljine cca 24cm, vađenje odsječenih djelova ploče metodom "dizanja" i odvoz na deponiju. Radove izvesti u svemu prema tehničkoj specifikaciji za predmetne radove. Prilog 4 : Skica lokacija oštećenja na platformi koja su planirana za sanaciju – parking pozicija 3
· Nabavka, transport materijala i nasipanje sloja "čistoće" debljine cca 5-10cm od agregata granulacije 0-31,5mm, poravnanje i dovođenje gornje površine tamponskog sloja do kote donje ivice ploče i konsolidacija tamponskog nosivog sloja sredstvima za  mehaničku stabilizaciju do postizanja minimalo propisanog modula stišljivosti Ms datog u tehničkoj specifikaciji. Sve radove izvesti u skladu sa opisima i zahtjevima datim u tehničkoj specifikaciji za predmetnu poziciju radova.
· Izrada bušotina prečnika Ø=25mm u bočnim obodnim stranama postojećih betonskih ploča kolovozne konstrukcije duž odsječenih ivica ploča koje su uklonjene, osovinsko rastojanje bušotina 300mm, dubina bušotine cca 280mm, izduvavanje prašine iz bušotine komprimovanim vazduhom, ispunjavanje bušotine epoksidnim malterom i ugradnja moždanika od GA 240/360 Ø=22mm dužine 550mm sa plastičnom folijom na jednoj polovini moždanika zbog omogućavanja aksijalne dilatacije ploče shodno opisu radova iz tehničke specifikacije, postavljanje moždanika na "jahačima" (distancerima) od klasične armature na spoju dva susjedna polja kolovozne konstrukcije na kojima se ploče eventualno zamjenjuju i koje će biti razdvojene spojnicom, ugradnja armature ploče ±Q524 prema opisu datom u tehničkoj specifikaciji, ugradnja betona (debljina ploče 20cm) sa obradom gornje površine hrapavljenjem i prskanjem parafinskom emuzijom za održavanje vlažnosti, sječenje spojnica u očvrslom betonu i njihovo zapunjavanje polimerizovanom elastičnom bitumenskom masom.

Obračun po m³ ugrađenog betona
	m3
	28,8
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Ukupno bez PDV
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	Ukupno sa PDV
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




