

[bookmark: bookmark0]CRNA GORA 
OPŠTINA KOTOR
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Br: 14-426/23-10566/2	Kotor, 04.05.2023.godine

PREDMET: Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije

Na osnovu člana 94 stavova 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama (,,SI. list Crne Gore“, br. 074/19, 003/23, 011/23), Opština Kotor mijenja tendersku dokumentaciju, broj: 14-426/23-10566 od 04.05.2023.godine, za nabavku Nabavka električnih vozila za potrebe prevoza kroz Perast, objavljena na ESJN-u dana 04.05.2023.godine, pod šifrom postupka 45941, na način da se mijenja specifikacija i ukupna procijenjena vrijednost, i glasi:
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Red. Br.
	OPIS PREDMETA NABAVKE
	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE
	KOLIČINA

	1
	Nabavka električnog vozila sa sljedećim specifikacijama: Motor: 48 Volt, minimalno 5,0 kW (6,8 KS) AC, Baterija: Litij-ionske baterije minimalno 150Ah sa 5 god garancije Punjač_ : Onboard IPX4 ili više Kočnice: hidraulične disk kočnice napred, bubanj kočnice pozadi, nožna parkirna kočnica Kontroler: Minimalne snage 450A Sjedišta: 4 sjedišta sa dodatnim metalnim sandukom za prijevoz tereta dimenzija 80x110 cm nosivosti minimalno 80 kg boja nadstrešnice: siva, sjedišta: Premium siva boja s crnim šavovima I crnim obrubom, Dužina: Minimalno 345cm, max 355 cm Širina: Minimalno 128, maksimalno 135 Visina: Minimalno 185 cm, maksimalno 195 cm Max. dozvoljena masa: minimalno 1.200 kg, maksimalno 1.250 kg Brzina: max. 25 km/h, Ovjes: prednji ovjes, Kruta osovina pozadi Prednje staklo: DOT laminirano vjetrobransko staklo s brisačem, Armatura: armaturna ploča u karbonskom dizajnu ,minimalno 4 kom. držača za čaše, minimalno 2 pretinac za rukavice u karbonskom dizajnu sa mogučnošću zaključavanja, USB priključak Upravljački display: minimalno 7"" LCD zaslon u boji (brzina, indikator baterije, brojač kilometara) sa kamerom za vožnju unazad Šasija: aluminijski okvir Signalizacija: Prednja I stražnja LED svjetlom, prednji led dinamički pokazivači smjera integrisani u prednji far, sirena, štop svjetlo, Preglednost: minimalno 3 komada retrovizora; vozački i suvozački podesiv u 3 smjera, te središnji širokougaoni retrovizor sa podešavanjem u 2 smjera Kotači: aluminijske felge niskog profila 12“, gume minimalno 205/35-12 maksimalno 215/35-12 Sigurnost putnika: siguronosni pojasevi u 3 tačke za sve putnike, Oprema; Cerada za kišu s 3 strane
	
	1 kom.


	2
	Nabavka električnog vozila sa sljedećim specifikacijama: Motor: 48 Volt, minimalno 5,0 kW (6,8 KS) AC, Baterija: AGM baterije 6x8V minimalno 180Ah, sa 2 god garancije Punjač_ : Onboard IPX4 ili više Kočnice: hidraulične disk kočnice napred, bubanj kočnice pozadi, nožna parkirna kočnica Kontroler: Minimalne snage 450A Broj sjedišta: 4 sjedišta sa dodatnim metalnim sandukom za prijevoz tereta dimenzija 80x110 cm nosivosti 80 kg boja nadstrešnice: siva, sjedišta: Premium siva boja s crnim šavovima I crnim obrubom, Dužina: Minimalno 345cm, max 355 cm Širina: Minimalno 128, maksimalno 135 Max. dozvoljena masa: minimalno 1.200 kg, maksimalno 1.250 kg Brzina: max. 25 km/h, Ovjes: prednji ovjes, Kruta osovina pozadi Prednje staklo: DOT laminirano vjetrobransko staklo s brisačem, Armatura: armaturna ploča u karbonskom dizajnu ,minimalno 4 kom. držača za čaše, minimalno 2 pretinac za rukavice u karbonskom dizajnu sa mogučnošću zaključavanja, USB priključak Upravljački display: minimalno 7"" LCD zaslon u boji (brzina, indikator baterije, brojač kilometara) sa kamerom za vožnju unazad Šasija: aluminijski okvir Signalizacija: Prednja I stražnja LED svjetlom, prednji led dinamički pokazivači smjera integrisani u prednji far, sirena, kočno svjetlo, Preglednost: minimalno 3 komada ogledala; vozački i suvozački podesiv u 3 smjera, te središnji širokougaoni retrovizor sa podešavanjem u 2 smjera Kotači: aluminijske felge niskog profila 12“, gume minimalno 205/35-12 maksimalno 215/35-12 Sigurnost putnika: siguronosni pojasevi u 3 točke za sve putnike, Oprema; Cerada za kišu s 3 strane
	
	1 kom

	3
	Nabavka elekticnog vozila sa sljedećim specifikacijama: Motor: 48 Volt, minimalno 5,0 kW (6,8 KS) AC, Baterija: Litij-ionske baterije minimalno 105Ah sa 5 god garancije Punjač_ : Onboard IPX4 ili više Kočnice: hidraulične disk kočnice napred, bubanj kočnice pozadi, nožna parkirna kočnica Kontroler: Minimalne snage 450A Sjedišta: 8 sjedala u 4 reda (maksimalno 2 u jednom redu), od toga 6 u smjeru vožnje te zadnja 2 u smjeru suprotnom od smjeru vožnje Zadnja sjedišta sa rukohvatima od plastike držačima za čaše (minimalno 2 komada) sa mogučnošću preklopa donjeg sjedišta u teretni prostor minimalnih dimenzija 80x100cm. Podnica ispod zadnjih sjedišta od rebraste plastike sa dodatnim otvorom za prijevoz tereta. boja nadstrešnice: siva, sjedišta: Premium siva boja s crnim šavovima I crnim obrubom, Dužina: Minimalno 445cm, max 455 cm Širina: Minimalno 128, maksimalno 135 Visina: Minimalno 185 cm, maksimalno 195 cm Max. dozvoljena masa: minimalno 1.440 kg, maksimalno 1480 kg Brzina: max. 25 km/h, Ovjes: prednji ovjes, Kruta osovina pozadi Prednje staklo: DOT laminirano vjetrobransko staklo s brisačem, Armatura: armaturna ploča u karbonskom dizajnu ,minimalno 4 kom. držača za čaše, minimalno 2 pretinac za rukavice u karbonskom dizajnu sa mogučnošću zaključavanja, USBpriključak , Upravljački display: minimalno 7"" LCD zaslon u boji (brzina, indikator baterije, brojač kilometara) sa kamerom za vožnju unazad Šasija: čelični okvir sa antikorozivnom zaštitom Signalizacija: Prednja I stražnja LED svjetlom, prednji led dinamički pokazivači smjera integrirani u prednji far, sirena, štop svjetlo, Preglednost: minimalno 3 komada retrovizora; vozački i suvozački podesiv u 3 smjera, te središnji širokougaoni retrovizor sa podešavanjem u 2 smjera Kotači: aluminijske felge niskog profila 12“, gume minimalno 205/35-12 maksimalno 215/35-12 Sigurnost putnika: siguronosni pojasevi u 3 točke za sve putnike, Oprema; Cerada za kišu s 3 strane
	
	1 kom

	4
	Transport električnih vozila do Perasta.(u cijenu uračunati sve neophodne troškove)
	
	1 kom
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Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
 Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
            Miloš Vojinović, predsjednik komisije s.r.








