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Podgorica, 08.12.2023. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), CEDIS d.o.o Podgorica donosi sljedeće  

IZMJENE I DOPUNE

Tenderske dokumentacije br. 125/23 od 28.11.2023. godine – za otvoreni postupak javne nabavke robe - NABAVKA OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA MJERENJE

1) Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije  na portalu CeJN u dijelu TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE u dijelu BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE za stavku br. 2, 3 i 6  koje su glasile:

	2
	OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA MJERENJE
	žica za plombiranje debljine 0,5mm
	20 kg



	3
	OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA MJERENJE
	OSIGURAČ/RASTAVNA SKLOPKA(DRIŠER) 160A, 690V AC, IP20, NV0, karakteristike date u tehničkoj specifikaciji
	300 kom



	6
	OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA MJERENJE
	Modul za modularni katodni odvodnik prenapona iz stavke 8.,karakteristika 275V, 12.5kA, prema IEC 61643-11, klase zaštite I+II (B), naznačene struje odvođenja min 20kA, maksimalne struje odvođenja minimalno 50kA ili veće
	50 kom




Nakon izmjene glase:


	2
	OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA MJERENJE
	Pocinkovana žica za plombiranje koja se sastoji od osnovne žice debljine 0.5mm i obmotavajuće žice debljine 0.3mm, ukupna debljina žice 1.1mm
	20 kg



	3
	OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA MJERENJE
	OSIGURAČ/RASTAVNA SKLOPKA (DRIŠER) 160A, 690V AC, IP20, NV00, karakteristike date u tehničkoj specifikaciji
	300 kom



	6
	OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA MJERENJE
	Modul za modularni katodni odvodnik prenapona iz stavke 7, karakteristika 275V, 12.5kA, prema IEC 61643-11, klase zaštite I+II (B), naznačene struje odvođenja min 20kA, maksimalne struje odvođenja minimalno 50kA ili veće
	50 kom




2) [bookmark: _Toc62730555]Vrši se izmjena word dokumenta Tenderske dokumentacije u poglavlju 3.DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE u dijelu Priloga na način što se mijenjaju i dodaju riječi u word fajlu „Prilog” koji je glasio:
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Nakon izmjene glasi:


[image: ]
Osigurač/rastavna sklopka mora biti u skladu sa standardima MEST EN 60947-1, MEST EN 60947-3 i MEST HD 60269-2:2011 ili ekvivalentan. Navedeni standardi su tačno oni koji se odnose na traženu opremu, pri čemu standard 60269-2 jeste standard koji se odnosi na patrone osigurača drišera, koji nijesu traženi tehničkom specifikacijom. Minimalne tehničke karakteristike:

Nominalna struja:                            160A

Nominalni napon:                            690V AC

Nominalna struja kratkog spoja:     100 kA

Nominalni izolacioni napon:           1.000 V AC

Nominalna frekvencija:                  50 Hz

Stepen mehaničke zaštite:               IP20

Veličina uložaka:                             NV00

Opseg radne temperature:                od -25 C do +55 C

[image: ]

3) Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije na portalu cejn u dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE na način što se mijenja Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke koji je glasio:
Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti certifikat tipskog ispitivanja/test report kojim će se dokazati da je osigurač/rastavna sklopka u skladu sa standardima MEST EN 60947-1, MEST EN 60947-3 i MEST HD 60269-2:2011 ili ekvivalentan.
Nakon izmjene glasi:
U ponudi dostaviti certifikat tipskog ispitivanja/test report kojim će se dokazati da je osigurač/rastavna sklopka u skladu sa standardima MEST EN 60947-1, MEST EN 60947-3 i MEST HD 60269-2:2011 ili ekvivalentan. Navedeni standardi su tačno oni koji se odnose na traženu opremu, pri čemu standard 60269-2 jeste standard koji se odnosi na patrone osigurača drišera, koji nijesu traženi tehničkom specifikacijom.

4) Vrši se izmjena tenderske dokumentacije u word dokumentu tenderske dokumentacije u dijelu 8. JEZIK PONUDE, na način što se mijenja sljedeći tekst:

„Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom“

Nakon izmjene glasi:

„Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

  engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na: tehničku dokumentaciju koja je tražena tenderskom dokumentacijom.“

5) Zbog izvršenih izmjena u tenderskoj dokumentaciji, a u skladu sa članom 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023) vrši se izmjena Tenderske dokumentacije na portalu Cejn kao i u poglavlju 9.NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA pa sada ovaj tekst glasi:


“Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 25.12.2023. godine do 10:00 sati. 

Otvaranje ponuda održaće se dana 25.12.2023. godine do 10:00 sati.

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 

· neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica;
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

radnim danima od 08:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 25.12.2023. godine do 09:30 sati.”



Ostale odredbe Tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

[bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
	
	Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

	Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

	Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/“.


                                                     Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
     Co:                                     
   - Svim ponuđačima                                                      Predsjedavajući član
   - Predsjedavajućem komisije                                         
   - a/a                                                                           Jasmina Murić, dipl. ecc.   
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