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DOO Parking servis Bijelo Polje
Br.02-426/24-408 Bijelo Polje, 01.02.2024. godine

[bookmark: _Hlk157676079]Predmet: Odgovor na Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije 

     1. U skladu sa Članom 95. ZJN dajemo odgovor na zahtjev za izmjenu TD broj 01-426/24-327 od 24.01.2024. godine, za otvoreni postupak javne nabavke - Nabavka, isporuka i implementacija tehničkog opremanje rampi, zainteresovanom ponuđaču koji se 31.1.2024 u 12:02h obratio zahtjevom za izmjenu:

“Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije: 
Poštovani, 
U Pregledu postupka u dijelu „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE“ pod stavkom broj: 2 „Ulazno izlazna rampa  “ naveli ste sledeće: - Automatska ulična barijera, komplet automatske rampe: za intenzivnu upotrebu brzine podizanja do 2.5 sek; rampa s fluorescentnim naljepnicama i gumom, dužine do 3,2m; LED signalizacija cijelom dužinom rampe; integrisana LED signalna lampa (crveno/zeleno) u kućištu rampe; samostojeće kućište s protivteža oprugom i reduktorom; temeljna ploča s anker vijcima za montažu kućišta na betonski temelj; dvokanalni detektor prisutnosti vozila na kolovoznoj traci; podržava rad s dvije induktivne petlje (dolazna i odlazna) s detekcijom smjera vožnje. Shodno gore navedenom jasno se može zaključiti da se traži specifična ulazno i izlazna rampa koja je proizvod samo jedne kompanije, to jeste decidno je navedena jedinstvena tehnička specifikacija ulazno izlazne rampe brzine podizanja ruke rampe do 2.5 sekunde, ruka rampe sa fluorescentnim naljepnicama i gumom, dužine do 3,2metra, LED signalizacija cijelom dužinom rampe; integrisana LED signalna lampa (crveno/zeleno) u kućištu rampe; samostojeće kućište s protivteža oprugom i reduktorom, dvokanalni detektor prisutnosti vozila na kolovoznoj traci; podržava rad s dvije induktivne petlje (dolazna i odlazna) s detekcijom smjera vožnje, što je u suprotnosi sa ZJN i krši se načelo obezbijeđivanja konkurencije i načelo ravnopravnosti. Molimo vas da izvršite izmjenu tenderske dokumentacije u dijelu tehničke specifikacije na taj način da se ponuđačima može odobriti da nude ekvivalentnu opremu sa sertifikovanim standardima u odnosu na traženo.
- Odgovor: 
a) Ponuđač nije specificirao koji su to "sertifikovani standardi u odnosu na traženo" jer koliko je poznato naručiocu u Crnoj Gori ne postoje propisani standardi u odnosu na traženo.
b) Tražene su specifikacije označene riječju “do” (3,2m odnosno do 2,5 sec) pa zainteresovani ponuđač može ponuditi opremu i boljih kartakteristika, što znači da Naručilac ne ograničava potencijalne ponuđače da ponude opremu boljih karakteristika od navedene.
c) Naručilac je prije raspisavanja javnog poziva izvršio istraživanje tržišta i ustanovio da na tržištu postoji više ponuđača (Came, Tau, Faac, Beninca…) čija oprema može da zadovolji tražene minimalne kartakteristike što ničim ne sprečava da ponuđači ponude opremu boljih tehničkih karakteristika od traženih, tako da se time ne krši načelo obezbijeđivanja konnkurentnosti niti načelo ravnopravnosti.
U skladu sa gore navedenim Naručilac ne prihvata zahtjev za izmjenu tehničke specifikacije

[bookmark: _Hlk157676202]     2. U skladu sa Članom 95. ZJN dajemo odgovor na zahtjev za izmjenu TD broj 01-426/24-327 od 24.01.2024. godine, za otvoreni postupak javne nabavke - Nabavka, isporuka i implementacija tehničkog opremanje rampi, zainteresovanom ponuđaču koji se 31.1.2024 u 18:03h obratio zahtjevom za izmjenu:
[bookmark: _Hlk157675969]“Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije:
Poštovani, 
U Pregledu postupka u dijelu „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE“ pod stavkom broj: 6 „ Ulazno/izlazni video terminal “ naveli ste sledeće: - SiP/VoIP interfon za audio i video modul za komunikaciju s centralnom garniturom; HD prijenos videa i zvuka, full duplex interfon za obostranu glasovnu komunikaciju; kućište izrađeno od materijala pogodno za spoljnju ugradnju sa IP65 zaštitom; vodootporni zvučnik snage min. 3W sa kontrolom volumena; ugrađeni upravljivi i vremenski podesiv relej za otvaranje izlazne rampe; direktno pozivanje operativnog centra putem pritiska na vodootpornu tipku; automatsko javljanje i automatski prekid veze nakon prestanka komunikacije; POS čitač bankarskih kartica; integrisani u kućište interfona; prihvat beskontaktnih bankovnih kartica; Ethernet priključak 10/100Mb, TCP/IP & UDP, RS232C; adapter za napajanje 12V DC/2A; Samostojeće kućište s nosačem POS čitača i interfona za ugradnju na kolovoz. Shodno gore navedenom uređaj za naplatu pri izlasku sa parkinga (koji se nalazi na izalznoj rampi parkinga) POS čitač bankarskih kartica; integrisani u kućište interfona; prihvat beskontaktnih bankovnih kartica, ne može da obezbijedi nesmetano funkcionisanje i naplatu pri izlazu sa parkinga iz razloga što korisnik može da ima odredjenih problema prilikom plaćanja parkinga kao što su nedostak novca na bankvnoj kartici, ne funkcionisanje servisa plaćanja bankovnim karticama u realnom vremenu prilikom plaćanja i slično.Na ovaj način bi dolazilo do blokiranja saobraćaja ispred izlaza/na samoj rampi sa parkinga i problema prilikom kretanja vozila unazad na parkingu gdje bi se uz prisustvo od više auta u koloni na izlazu od parking dolazilo do potpune blokade parkinga.Kako tehničko rješenje nije funkcionalno i bezbjedno za rad parkinga zamolićemo vas da izvršite izmjenu tenderske dokumentacije u dijelu tehničke specifikacije i obezbjediti pravilnije tehničko rješenje za funkcionisanje rada parking sistema.
- Odgovor: 
Naručilac zadržava parvo da svojevoljno odlučuje i odredi način funkcionisanja sistema i ostaje pri definisanom. 
U skladu sa gore navedenim Naručilac ne prihvata zahtjev za izmjenu tehničke specifikacije.

[bookmark: _Hlk157764956]     3. U skladu sa Članom 95. ZJN dajemo odgovor na zahtjev za izmjenu TD broj 01-426/24-327 od 24.01.2024. godine, za otvoreni postupak javne nabavke - Nabavka, isporuka i implementacija tehničkog opremanje rampi, zainteresovanom ponuđaču koji se 31.1.2024 u 18:04h obratio zahtjevom za izmjenu:
“Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije:
Poštovani, U Pregledu postupka u dijelu „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE“ pod stavkom broj: 5 „ Samonaplatni uređaj “ naveli ste sledeće: - 'Robusno kućište izrađeno od INOX AISI302 lima ili ekvivalent, elektrostatski farbanog, namijenjen za instalaciju u natkrivenom prostoru; ugrađen TFT monitor ili ekvivalent u boji osjetljiv na dodir veličine min. 17"; ugrađen modul za plaćanje novčanicama 5, 10 i 20 EUR (opcija 50 EUR) i za povrat novca u novčanicama 5 i 10 EUR, (opcija 20 EUR); ugrađen modul za plaćanje kovanicama 10, 20 i 50 centi te 1 i 2 EUR i za povrat kovanica 10, 20 i 50 centi te 1 i 2 EUR; Plaćanje bankovnim karticama (visa/mastercard); ugrađen printer za ispis potvrde o plaćanju i nosač role papira; ugrađen industrijski računar PC min. sljedećih karakteristika: i5 ili ekvivalent; 4GB RAM; 64GB SSD/2xLAN/4xRS232/WIN7 Embeded ili ekvivalent; urađena aplikacija za naplatu parkirnih karata unosom ili odabirom reg. oznake vozila; napajanje 220V AC iz gradske mreže; radna temperatura od -10°C do 55°C, relativna vlažnost do 95% nekondezovano, IP54. Shodno gore navedenom jasno se može zaključiti da se traži specifični „ Samonaplatni uređaj “  koji ima tft monitor osjetljiv na dodir minimalne veličine od 17 inča, dokle opšte je poznato da se u industriji i vodećim proizvodjačima sistema parking opreme početna minimalna dimenztija tft displeja je 7 inča i nije monitor već je tft displej-ekran osjetljiv na dodir(touch screen), takodje naveden je industrijski računar specifičnih tehničkih karakteristika koji je proizvod samo jednog proizvodjača samonaplatnog uredjaja i nije prisutan u ni jednom drugom proizvodjaču, sto to je u suprotnosi sa ZJN i krši se načelo obezbijeđivanja konkurencije i načelo ravnopravnosti. Molimo vas da izvršite izmjenu tenderske dokumentacije u dijelu tehničke specifikacije na taj način da se ponuđačima može odobriti da nude ekvivalentnu opremu sa sertifikovanim standardima u odnosu na traženo.



- Odgovor: 
a) Ponuđač nije specificirao koji su to "sertifikovani standardi u odnosu na traženo" jer koliko je poznato naručiocu u Crnoj Gori ne postoje propisani standardi u odnosu na traženo.
b) Pored traženih tehničkih karakteristika navedno je “ili ekvivalent” pa zainteresovani ponuđač može ponuditi opremu istih ili boljih tehničkih karakteristika od karakteristika predmeta nabavke zahtijevanih tehničkom specifikacijom, što znači da Naručilac ne ograničava potencijalne ponuđače da ponude opremu boljih karakteristika od navedene.
U skladu sa gore navedenim Naručilac ne prihvata zahtjev za izmjenu tehničke specifikacije.

4. U skladu sa Članom 95. ZJN dajemo odgovor na zahtjev za izmjenu TD broj 01-426/24-327 od 24.01.2024. godine, za otvoreni postupak javne nabavke - Nabavka, isporuka i implementacija tehničkog opremanje rampi, zainteresovanom ponuđaču koji se 31.1.2024 u 17: 17:39h obratio zahtjevom za izmjenu:
“Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije:
Poštovani, kako ste kao tip dokumenta objavili Izmjenu tenderske dokumentacije, a ustvari iz Vašeg odgovora proizilazi da je riječ o Pojašnjenju tenderske dokumentacije, molim Vas da navedenu grešku, u skladu sa ZJN.”
- Odgovor:

Poštovani, objavljen je odgovor na Vaš zahtjev za izmjenu TD.

5. U skladu sa Članom 95. ZJN dajemo odgovor na zahtjev za izmjenu TD broj 01-426/24-327 od 24.01.2024. godine, za otvoreni postupak javne nabavke - Nabavka, isporuka i implementacija tehničkog opremanje rampi, zainteresovanom ponuđaču koji se 31.1.2024 u 17: 17:39h obratio zahtjevom za izmjenu:
“Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije:
Poštovani, kako ste kao tip dokumenta objavili Izmjenu tenderske dokumentacije, a ustvari iz Vašeg odgovora proizilazi da je riječ o Pojašnjenju tenderske dokumentacije, molim Vas da navedenu grešku, u skladu sa ZJN.”
- Odgovor:

Poštovani, objavljen je odgovor na Vaš zahtjev za izmjenu TD

6. U skladu sa Članom 95. ZJN dajemo odgovor na zahtjev za izmjenu TD broj 01-426/24-327 od 24.01.2024. godine, za otvoreni postupak javne nabavke - Nabavka, isporuka i implementacija tehničkog opremanje rampi, zainteresovanom ponuđaču koji se 31.1.2024 u 17:42h obratio zahtjevom za izmjenu:
“Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije:
Poštovani, Shodno čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl. List br. 28/14) rok plaćanja je najkasnije 30 dana od dana nastanka dužničko – povjerilačkog odnosa, a kako ste vi definisali rok plaćanja "U 24 mjesečne rate", molim vas da izvršite izmjenu u smislu da rok plaćanja uskladite sa navedenim zakonom, ili rok plaćanja stavite kao kriterijum za vrednovanje ponuda.”
- Odgovor:

Usvaja se, rok plaćanja će biti izmijenjen na način što će biti podkriterijum za vrednovanje ponuda.




                                                                                   Predsjednik komisije 
                                                                                        Armin Spahić
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