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Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.)   AD “MONTECARGO” Podgorica objavljuje        









TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Usluge - opravke vučnih elektromotora i motora pomoćnih pogona





Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina












1. [bookmark: _Toc96344092]POZIV ZA NADMETANJE
	

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac :
Akcionarsko društvo „Montecargo“ – Podgorica
	Kontakt osobe:
Milorad Lukić, dipl.mas.ing 
Jasminka Cikotić Službenik  za javne nabavke

	Adresa :Trg Golootočkih žrtava br.13 
	Poštanski broj :81000

	Grad : Podgorica
	Indetifikacioni broj: 02758628

	Telefon : +382 68 877 400
 +382 20 441 300
	Faks :   + 382 (0) 20 601 525

	E - mail: jn@montecargo.me
	Internet stranica : www. montecargo.me




1.	Podaci o naručiocu;
2.	Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1.	Vrsta postupka,
2.2.	Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3.	Procijenjena vrijednost predmeta nabavke ,
2.4.	Način nabavke: 
•	Cjelina, po partijama,
•	Zajednička nabavka,
•	Centralizovana nabavka,
2.5.	Posebni oblik nabavke:
•	Okvirni sporazum,
•	Dinamički sistem nabavki,
•	Elektronska aukcija,
•	Elektronski katalog,
2.6.	Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7.	Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8.	Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9.	Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10.	Rok važenja ponude,
2.11.	Garancija ponude

1. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:1] [1:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 



1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora


Tehnički opis radova na opravci vučnih motora II stepen složenosti
1. Vučni el. motor: LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
2. Vučni el. motor: D77B  za dizel električnu lokomotivu 661
3. Vučni el. motor:D29 za dizel električne lokomotive 644
	Rb.
	naziv operacije
	opis

	1.
	rastavljanje i ulazno ispitivanje
	rastavljanje svih djelova, vizuelni pregled svih djelova, mjerenje otpora izolacije namotaja staora i rotora, kontrola spojeva

	2.
	servisiranje rotora
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, površinska zaštita

	3.
	servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, lakiranje i pečenje namotaja, obrada kolektora, frezenkovanje lamela, površinska zaštita, skidanje starih bandaža i izrada novih

	4.
	servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, lakiranje i pečenje namotaja, obrada kolektora, frezenkovanje lamela, površinska zaštita, skidanje stare mika kape i ugradnja nove

	5.
	servisiranje statora bez vađenja polova
	detaljno čišćenje statatora, sušenje namotaja, popravka veza i izvoda, popravka priključne kutije, površinsko lakiranje

	6.
	popravka statora sa vađenjem polova
	detaljno čišćenje statora, sušenje namotaja, popravka veza i izvoda, popravka priključne kutije, skidanje mostova između polova, demontaža polova sa namotajima, čišćenje jezgra polova, čišćenje namotaja polova, zamjena izolacionih podmetača, montaža

	7.
	preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	demontaža namotaja sa pola, skidanje stare izolacija sa namotaja, preizolovanje namotaja, lakiranje i pečenje namotaja, čišćenje jezgra pola, montiranje namotaja na pol, ispitivanje otpora izolacije

	8.
	premotavanje i preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	demontaža namotaja sa pola, skidanje starog namotaja sa pola, izrada novog namotaja, izolovanje novog namotaja, lakiranje i pečenje namotaja, čišćenje jezgra pola, montiranje namotaja na pol, ispitivanje otpora izolacije

	9.
	preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	isti radovi kao pod tačkom 7

	10.
	premotavanje i preizolovanje namotaja pomoćnog pola
	isti radovi kao pod tačkom 8

	11.
	preizolovanje namotaja statora
	detaljno čišćenje statora, sušenje namotaja, otpajanje veza između polova i priključnih izvoda, demontaža svih glavnih i pomoćnih polova sa polnim papučama, skidanje stare izolacije sa svih namotaja, preizolacija svih namotaja, impregnacija svih

	12.
	podešavanje tolerancija pokolopca kućišta statora
	obrada na stugu otvora statora, izrada čaure prema ležaju, ugradnja čaure

	13.
	zamjena kablova
	otpajanje starih kablova, izrada novih kablova, spajanje kablova sa namotajem statora, ugradnja priključnih elemenata na kraju kablova

	14.
	montaža
	priprema svih elemenata za montažu, montaža i podešavanje držača četkica, montaža četkica, podešavanje pritiska opruga, sklapanje elemenata

	15.
	ispitivanja
	mjerenje otpora izolacije namotaja, mjerenje otpora namotaja, ogled praznog hoda sa nominalnim brzinama obrtanja, kontrola zagrijavanja ležajeva



Tehnički opis radova na opravci trofaznih asinhronih el. motora i prigušnica
	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	premotavanje namotaja statora
	odstranjivanje oštećenog namotaja, pranje i odmašćivanje,
priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije

	2.
	preizolovanje namotaja statora
	pranje i odmašćivanje, impregnacija namotaja i pečenje laka, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom



Tehnički opis radova na opravci jednosmjernih el. mašina
	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	premotavanje namotaja  statora - polova
	rastavljanje veza između polova međusobno i sa držačima četkica, pranje i odmašćivanje, demontaža polova sa kućišta el. motora, demontaža namotaja sa magnetnog jezgra, izrada šablona za namotavanje, izrada namotaja polova, izrada i postavljanje novih izolacionih podmetača, montiranje namotaja na polnim nastavcima, montiranje polova na kućište, povezivanje polova međusobno i sa držačima četkica, priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru

	2.
	premotavanje namotaja  rotora
	odstranjivanje oštećenog namotaja, pranje i odmašćivanje, priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru

	3.
	servisiranje rotora
	pranje i odmašćivanje, skidanje bandaža, sušenje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru




ODNOSNO PREDMJER RADOVA

1.Vučni motor LJE 108-2 od EL 461	
2.Vučni motor D-77  za DEL 661	
3.Vučni motor D29 za DEL 644					
4.-25 . Glavnih sklopova  ostalih elektromotora , generatora i prigušnica za  vozna sredstva iprema sledećoj tabeli :
	za el. lok. 461
	4. El. motor birača napona MCG-1L . 250 W

	
	5. El.motor ventilatora vučnog motora  tip AMV1-1 , 4 kW

	
	6. El.motor ventilatora vučnog motora  tip 4AZ 132S-2 , 5,5 kW

	
	7. El.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trafoa tip AMV2-1, 11 kW

	
	8. El.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trafoa tip AMV2-2, 11 kW

	
	9. El.motor glavnog kompresora tip ADA 180M-2K , 30 kW

	
	10. El.motor glavnog kompresora tip 4AA 200M-4, 42 kW

	
	11. El.motor glavnog kompresora tip 2A307-A,  36 kW

	
	12. El.motor pumpe za ulje trafoa tip MPU 112,  1 ,8 kW

	
	13. El.motor ventilatora grijalice tip B5-80-0,37-1000 , 0,37 kW

	
	14. El.motor pomoćnog kompresora tip SE 12 , 900 W, U=110  DC

	
	15. Prigušnice 6,7 Mh

	
	16. Prigušnice 9.0 mH

	za DEL 661
	17. Pomoćni generator tip A8 102 A3 , 18 kVA

	
	18. El.motor pumpe za gorivo lokomotive 661

	
	19.Budilica generatora lokomotive 661

	
	20. El.motor ventilatora za električnu kočnicu lokomotive 661

	za DEL 644
	21. El.motor pume za gorivo lokomotive 644 

	
	22. Pomoćni generator lokomotive 644

	
	23. El.motor ventilatora za električnu kočnicu lokomotive 644




 Garantni rok za izvršene opravke vučnih elektromotora je 12 mjeseci po isporuci, a 6 mjeseci za sve ostale elektromotore i uređaje po isporuci.


	Rb
	Opis predmeta nabavke
	Količina

	1
	Rastavljanje pranje i ulazno ispitivanje vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	2
	Servisiranje rotora vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	3
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	4
	Opravka statora bez vađenja polova vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	5
	Opravka statora sa vađenjem polova vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	6
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	7
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	8
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	9
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	10
	Preizolovanje kompenzacionog namotaja jednog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1  opravka 

	11
	Izrada, zamjena i preizolovanje kompenzacionog namotaja jednog polav učnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	12
	Zamjena jednog izvodnog kabla: komplet provodnik i ASEA spojnica m el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	13
	Zamjena jednoe gumene uvodnice ASEA  vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	14
	Ugradnja zaštitna navlake na izvodnom kablu el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	15
	Izrada novih navoja na rotoru za zavrtnjeve zvona spojnice sa pogonske strane el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	16
	Navarivanje i obrada mjesta ležaja na rotoru sa pogonske strane el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	17
	Popravka labirintskog prstena sa pogonske strane
	1 opravka 

	18
	Zamjena ležaja NUP 230 EM1C3F1(SKF ili FAG) vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	19
	Zamjena ležaja NU 1036 EM1C3F1 (SKF ili FAG) vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	20
	Isporuka i zamjena četkica - komplet 32 komada vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	21
	Isporuka i zamjena spojnice vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	22
	Isporuka i zamjena jednog držača četkica vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	23
	Izrada novih navoja na rotoru za zavrtnjeve zvona spojnice sa pogonske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	24
	Navarivanje i obrada ležaja na rotoru sa pogonske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	25
	Navarivanje i obrada ležaja na rotoru sa
kolektorske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	26
	Popravka labrintskog prstena sa pogonske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	27
	Popravka labrintskog prstena sa kolektorske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	28
	Izrada labrintskog prstena sa pogonske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	29
	Izrada labrintskog prstena sa kolektorske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	30
	Zamjena masti u zupčastoj spojnici vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	31
	Kontrola mjesta semeninga vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	32
	Isporuka zamjena imbus zavrtnja M22X65 (atestiran) vučnog elektro motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	33
	Kontrola torzionog vratila vučnog motora LJE 108- 2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	34
	Kontrola zupčanika zupčaste spojnice vučnog motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	35
	Isporuka i zamjena jednog semeringa vučnog motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	36
	Balansiranje rotora vučnog el.motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	37
	Montaža vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	38
	Ispitivanje el. motora - vučnog el. motora LJE 108- 2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	39
	Farbanje i otprema el. motora - vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka 

	40
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	41
	Servisiranje rotora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	42
	Servisiranje rotora sa zamjenom bundzaža - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	43
	Opravka statora bez vadjenja polova - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	44
	Opravka statora sa vadjenjem polova - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	45
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola - vučni el. Motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	46
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola- vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	47
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	48
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	49
	Preizolovanje namotaja statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	50
	Zamjena prespojnih veza namotaja statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	51
	Zamjena kablova sa spojnicom - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	52
	Učaurenje poklopca statora sa pogonske strane - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	53
	Učaurenje poklopca statora sa kolektorske strane
- vučni el. Motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	54
	Učaurenje kućišta ležaja statora sa pogonske strane - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	55
	Izrada i ugradnja unutrašnjih poklopaca ležaja - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	56
	Izrada i ugradnjaunutrašnjih odstojnih prstenova
- vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	57
	Izrada spoljnih poklopaca ležaja - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	58
	Isporuka i zamjena ležaja NJ 320 + HJ 320 EMI C4F1
	1 opravka 

	59
	Isporuka i zamjena ležaja NU 326 EMI C4F1
	1 opravka 

	60
	Isporuka i zamjena četkica komplet - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	61
	Isporuka i zamjena zupčanika - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	62
	Isporuka i zamjena jednog držača četkica - vučni el. Motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	63
	Popravka držača četkica - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	64
	Izrada i ugradnja revizionog poklopca statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	65
	Izrada usmjerivača vazduha - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	66
	Izrada i ugradnja revizionog poklopca statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	67
	Popravka revizionog poklopca statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	68
	Kontrola centričnosti osovine - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	69
	Balansiranje rotora - vučni el.motor D77 za dizel električnu lokomotivu 661
	1 opravka 

	70
	Montaža - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	71
	Ispitivanje - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	72
	Farbanje i otprema - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka 

	73
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	74
	Servisiranje rotora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	75
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandza - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	76
	Opravka statora bez vađenja polova - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	77
	Opravka statora sa vadjenjem polova - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	78
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola - vučni elek. Motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	79
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola- vučni elek. Motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	80
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola - vučni elek. Motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	81
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola - vučni elek. Motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	82
	Preizolovanje namotaja statora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	83
	Zamjena prespojnih veza namotaja statora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	84
	Izrada i zamjena vratila elektromotora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	85
	Isporuka i zmajena ležaja NU 322 (SKF ili FAG) - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	86
	Isporuka i zamjena ležaja NJ 315 (SKF ili FAG) - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	87
	Isporuka i zamjena četkica komplet - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	88
	Isporuka i zamjena držača četkica - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	89
	Izrada i ugradnja revizionog poklopca statora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	90
	Popravka revizionog poklopca statora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	91
	Kontrola centričnosti osovine - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	92
	Zamjena revizionog poklopca - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	93
	Isporuka i zamjena jednog izvodnog kabla sa spojnicom - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	94
	Zamjena usmjerivača vazduha - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	95
	Balansiranje rotora - vučni el.motor D29 za dizel elek. lok. 644
	1 opravka 

	96
	Montaža - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	97
	Ispitivanje el.motora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	98
	Farbanje i otprema - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka 

	99
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka 

	100
	Premotavanje namotaja statora - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka 

	101
	Isporuka i zamjena ležaja/kom - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka 

	102
	Premotavanje namotaja rotora - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka 

	103
	Isporuka i zamjena kolektora - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka 

	104
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka 

	105
	Servis držača četkica - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka 

	106
	Zamjena priključne ploče - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka 

	107
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka 

	108
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka 

	109
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka 

	110
	Isporuka i zamjena ležaja 6306/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka 

	111
	Isporuka i zamjenapriključne ploče el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461  tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka 

	112
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka 

	113
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka 

	114
	Balansiranje rotora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka 

	115
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2,P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min, Končar
	1 opravka 

	116
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min,Končar
	1 opravka 

	117
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min,Končar
	1 opravka 

	118
	Isporuka i zamjena ležaja 6306/kom SKF kvalitet - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900o/min, Končar
	1 opravka 

	119
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min,Končar
	1 opravka 

	120
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2,P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min, Končar
	1 opravka 

	121
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min,Končar
	1 opravka 

	122
	Balansiranje rotora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW,3X380V, 50Hz, n=2900 o/min, Končar
	1 opravka 

	123
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V, 50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka 

	124
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka 

	125
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka 

	126
	Isporuka i zamjena ležaja 6309/kom - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka 

	127
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka 

	128
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V, 50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka 

	129
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka 

	130
	Balansiranje rotora - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V, 50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka 

	131
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamčike kočnice el.lok 461.
Tip:AMV2-2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min,proizvod UEPC
	1 opravka 

	132
	Premotavanje namotaja statora - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2-2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka 

	133
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2-2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka 

	134
	Isporuka i zamjena ležaja 6309/kom el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2- 2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka 

	135
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2- 2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka 

	136
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2- 2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka 

	137
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2- 2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka 

	138
	Balansiranje rotora - el.motor za hladjenjeotpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2-2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka 

	139
	Rastavljanje, ulazne i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka 

	140
	Premotavanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka 

	141
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka 

	142
	Isporuka i zamjena ležaja 6312/kom - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka 

	143
	Isporuka i zamjena priključene ploče - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka 

	144
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka 

	145
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka 

	146
	Isporuka i ugradnja seta PTC sondi - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka 

	147
	Balansiranje rotora - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka 

	148
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka 

	149
	Premotavanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka 

	150
	Preizlovanje namotaja statora- el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4,P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka 

	151
	Isporuka i zamjena ležaja 6313/KOM - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka 

	152
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka 

	153
	Varenje i obrada dekla/kom- el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4,P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka 

	154
	Varenje stope el.motora/kom- el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4,P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka 

	155
	Isporuka i ugradnja seta PTC sondi - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka 

	156
	Balansiranje rotora- el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka 

	157
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka 

	158
	Premotavanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka 

	159
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka 

	160
	Isporuka i zamjena ležaja 6312/kom - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka 

	161
	Isporuka i zamjena priključene ploče - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka 

	162
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka 

	163
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka 

	164
	isporuka i ugradnja seta PTC sondi - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka 

	165
	Balansiranje rotora - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka 

	166
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el motor pumpe za ulje el.lok.461
	1 opravka 

	167
	Premotavanje namotaja statora- el motor pumpe za ulje el.lok.461
	1 opravka 

	168
	Isporuka i zamjena ležaja/kom- el motor pumpe za ulje el.lok.461
	1 opravka 

	169
	Isporuka i zamjena priključne ploče- el motor pumpe za ulje el.lok.461
	1 opravka 

	170
	Varenje i obrada dekla/kom- el motor pumpe za ulje el.lok.461
	1 opravka 

	171
	Balansiranje rotora - el motor pumpe za ulje el.lok.461
	1 opravka 

	172
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80-0,37- 1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz, n=900o/min
	1 opravka 

	173
	Premotavanje namotaja statora- el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80- 0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz,n=900o/min
	1 opravka 

	174
	Preizolovanje namotaja statora- el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80- 0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz,n=900o/min
	1 opravka 

	175
	Isporuka i zamjena ležaja 6204/kom- el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80- 0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz,n=900o/min
	1 opravka 

	176
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80- 0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz,n=900o/min
	1 opravka 

	177
	Balansiranje rotora - el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80-0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz, n=900o/min
	1 opravka 

	178
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka 

	179
	Premotavanje namotaja statora - polova -el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka 

	180
	Premotavanje namotaja rotora - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka 

	181
	Servisiranje rotora - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka 

	182
	Isporuka i zamjena ležaja/kom - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka 

	183
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka 

	184
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka 

	185
	Balansiranje rotora - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka 

	186
	Rastavljanje, izrada svih šablona za namotavanje, izrada ploča od fibera, izrada mesinganih
zavrtnjeva 8x50, 8x170, 12x365, ploča od fibera 180x100x8, 175x140x8, 240x70x8, bekelitne cijevi 10/13x400 i 12/9x500m,mesingane matice M8 I M12 - prigušenica 6,7mH el.lok.461
	1 opravka 

	187
	Izrada namotaja - prigušenica 6,7mH el.lok.461
	1 opravka 

	188
	Rastavljanje, izrada svih šablona za namotavanje, izrada ploča od fibera, izrada mesinganih
zavrtnjeva M8x60, 8x180, 12x365, ploča od fibera 190x100x8,185x140x8, 240x70x8, bakelitne cijevi 10/13x400 i 12/9x500m, mesingane matice M8 i M12 -Prigušenica 9 mH el.lok.461
	1 opravka 

	189
	Izrada namotaja - Prigušenica 9mH el lok. 461
	1 opravka 

	190
	Rastavljanje i defektaža - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	191
	Servisiranje statora sa vadjenjem polova -pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	192
	Preizolovanje namotaja glavnih polova- pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	193
	Premotavanje namotaja glavnih polova/kom - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	194
	Servisiranje rotora - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	195
	Premotavanje namotaja rotora - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	196
	Isporuka i zamjena četkica/par - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	197
	Isporuka i zamjena ležaja 6312 SKF/kom -
pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	198
	Isporuka i zamjena priključne ploče - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	199
	Sastav i balansiranje rotora janje generatora - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	200
	Završno ispitivanje - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	201
	Balansiranje rotora - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka 

	202
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka 

	203
	Premotavanje namotaja statora-polova - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka 

	204
	Premotavanje namotaja rotora - - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka 

	205
	Isporuka i zamjena kolektora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka 

	206
	Isporuka i zamjena ležajeva/kom - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka 

	207
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka 

	208
	Sastavljanje i završno ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka 

	209
	Balansiranje rotora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka 

	210
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka 

	211
	Premotavanje namotaja statora polova - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka 

	212
	Premotavanje namotaja rotora - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka 

	213
	Isporuka i zamjena kolektora - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka 

	214
	Isporuka i zamjena ležajeva/kom - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka 

	215
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka 

	216
	Sastavljanje i završno ispitivanje - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka 

	217
	Balansiranje rotora - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka 

	218
	Premotavanje namotaja statora - el.motora ventilatora el.kočnice lok 661
	1 opravka 

	219
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 664
	1 opravka 

	220
	Premotavanje namotaja statora polova - budilica generatora lokomotive 664
	1 opravka 

	221
	Premotavanje namotaja rotora- el.motor pumpe za gorivo lokomotive 664
	1 opravka 

	222
	Isporuka i zamjena kolektora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 664
	1 opravka 

	223
	Isporuka i zamjena ležajeva/kom - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 664
	1 opravka 

	224
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 664
	1 opravka 

	225
	Sastavljanje i završno ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 664
	1 opravka 

	226
	Balansiranje rotora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 664
	1 opravka 

	227
	Rastavljanje i dektaža - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	228
	Servisiranje statora sa vadjenjem polova - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	229
	Preizolovanje namotaja glavnih polova - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	230
	Premotavanje namotaja glavnih polova/kom - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	231
	Servisiranje rotora - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	232
	Premotavanje namotaja rotora - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	233
	Isporuka i zamjena četkica/par - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	234
	Isporuka i zamjena ležaja 6312 SKF/kom - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	235
	Isporuka i zamjena priključne ploče - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	236
	Sastavljanje generatora - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	237
	Završno ispitivanje - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	238
	Balansiranje rotora - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka 

	239
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora ele.kočnice lok.644
	1 opravka 

	240
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora ele.kočnice lok.644
	1 opravka 



Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora


Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

 - minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti  predmeta nabavke; 

- minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; 

 - minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blago- vremeno i kvalitetno izvršenje ugovora;


 Garantni rok za izvršene opravke vučnih elektromotora je 12 mjeseci po isporuci, a 6 mjeseci za sve ostale elektromotore i uređaje po isporuci.


Sertifikat ponuđača ISO 9001:2015,  izdat od akrediticionog sertifikacionog tijela
Sertifikat ponuđača ISO 14001:2015 izdat od akrediticionog sertifikacionog tijela.
Sertifikat ponuđača ISO 45001:2018, izdat od akrediticionog sertifikacionog tijela.


3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:2] [2:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:3] [3:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 100.000,00 €;

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:4] [4:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Ne sprovodi se zajednička nabavka 
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Ne sprovodi se centralizovana nabavka 
NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

 Ne

ELEKTRONSKI KATALOG 

  Ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

 Ne
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama ;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 Zakona o javnim nabavkama ;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 Zakona o javnim nabavkama predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 Zakona o javnim nabavkama;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 Zakona o javnim nabavkama ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan Zakonom o javnim nabavkama.



6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora  ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju[footnoteRef:5], za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od  10 % od vrijednosti ugovora [footnoteRef:6]  [5:  Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju]  [6:  Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.] 

 Avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora. 


7 [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

ODNOS CIJENE I KVALITETA
· Cijena ………………………………80 bodova
· Kvalitet - rok izvršenja usluge (prosječan rok izvršenja usluge za sve stavke)….20 bodova

Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:
Najniža ponuđena cijena = 80 bodova
Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 80
Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta:
Najkraći (prosječni) rok izvršenja usluge = 20 bodova
Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najkraći (prosječni) ponuđeni rok / ponuđeni (prosječni) rok konkretnog ponuđača x 20
Ukupan broj bodova za konkretnog ponuđača dobija se sabiranjem bodova dobijenih po osnovu cijene i kvaliteta.
Napomena: 
Ponuđena cijena za vrednovanje ponude po podkriterijumu "cijena" dobija se kao zbir cijena svih jediničnih radnih operacija, za svaku stavku prema specifikacijama opravki.
Vrednovanje ponuda po podkriterijumu ponuđena cijena vršiće se na osnovu zbira jediničnih cijena svih operacija datih u tehničkoj specifikaciji. Kako se sve operacije ne vrše istovremeno jer određene operacije isključuju neke druge operacije, a koje će tačno biti rađene nije moguće utvrditi prije defektaže motora vrednovanje će se vršiti kako je navedeno. Vrijednost usluge će se vršiti do iznosa procijenjene vrijednosti po prihvaćenim jediničnim cijenama.
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.
Ponuđač je dužan da u ponudi navede prosječan rok izvršenja usluge za sve stavke ,  a koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma ‘’rok izvršenja usluge’’. 
Rok izvršenja usluge za vrednovanje ponude po podkriterijumu "rok izvršenja usluge" je prosječan rok izvršenja usluge svih stavki koji se dobija tako što se zbir dobijen sabiranjem rokova izvršenja usluge svih stavki podijeli sa brojem stavki 

8 [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9 [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose  preko ESJN-a zaključno sa danom 23.05.2024. godine do 9:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 23.05.2024.godine do 9:10 sati. 

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.
radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom23.05.2024. godine godine do 9:00 sati.

10 [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11 [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
12 UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13 NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom: 

1. U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet predmetne usluge ili način na koji se izvršava, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA, 

1. U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

· Ako se zapisnički utvrdi da usluga koju je dobavljač iizvršio  Naručiocu  ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.                                                     


· Ukoliko u garantnom roku dođe do kvara predmetnih elektromotora,  Davalac je dužan u roku od 3 (tri) dana pristupiti defektaži i otklanjanju kvara.

U slučaju kvara manjeg obima iste može otkloniti i Naručilac na osnovu pisane saglasnosti Davaoca, a na teret Davaoca usluga.

Garancija se produžava za vrijeme koje je potrebno za izvršenje popravke u garantnom roku, a isto se u pisanoj formi utvrđuje između Naručioca i Davaoca usluga.


· Davaoc se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% ugovorene vrijednosti  za svaki dan kašnjenja u izvršenju predmetne usluge.

· Ukoliko predmetna usluga  ne bude izvršena u skladu sa odredbama Ugovora, Naručilac može aktivirati činidbenu garanciju podnijetu od strane Dobavljača.



· Sve što nije definisano Tenderskom dokumentacijom , biće definisano odredbama Ugovora.




14 ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


15 [bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


 Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica
Broj:          /1
Mjesto i datum: Podgorica,.30. 04.2024.godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23), 




Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 85 iz Plana javne nabavke broj (18498 od 05.01.2024)  za za nabavku opravka vučnih  elektromotora i motora pomoćnih pogona za lokomotive) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca  Dušanka Dragojević ________________________________________
                  s.r.
Službenik za javne nabavke: 
                                           Jasminka Cikotić spec.sci. Evropske studije_____________________
s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: 
                                                               Milorad Lukić , dipl.ele .ing. ____________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
                                                Jasminka Cikotić spec.sci. Evropske studije __________________
                                                                                                                                 s.r

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
                                                     Nedjeljko Vulanović, dipl.ecc_________________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
                                  Marija Zindović , dipl. pravnik. _______________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
                                 Milorad Lukić , dipl.elek. ing..________________________
s.r.

                  Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: 
                                                    Pavle Nikolić dipl. elek. ing___________________________
                                                                                                                                 s.r 


16 [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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