OBRAZAC 1  

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 50-24
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 40 i 42
Mjesto i datum: Nikšić, 16.05.2024. godine
Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) (u daljem tekstu: ZJN) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje        

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

radova po partijama kako slijedi:
Partija 1: Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata;
Partija 2: Sanacija kamenog mosta preko rijeke Mrkošnice;
Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina 

( po partijama

1. POZIV ZA NADMETANJE
 

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,

2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

2.1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

2.2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.
2.3. Ponuđači se obavezuju da finansijski dio ponude dostave u odnosu na pozicije koje su unijete u ESJN.
2.4. Prilog tehničkoj specifikaciji Partije 2 : 

[image: image1.emf]Situacioni plan -  kameni most Mrkošnica.pdf


3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:
( po partijama je:

Partija1: Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata, procijenjene vrijednosti 50.000,00 € (bez PDV-a);

Partija 2: Sanacija kamenog mosta preko rijeke Mrkošnice, procijenjene vrijednosti 30.000,00 € (bez PDV-a);

UKUPNO: 80.000,00 € (bez PDV-a).

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

( da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU
Nije primjenjivo.
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU
Nije primjenjivo.
NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 
Nije primjenjivo.               
PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

(Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
( Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA
( Da

( Ne
4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: 
Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da:

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN;

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN;

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ZJN zakona;

4)ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ZJN predviđen tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ZJN;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ZJN ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna;

i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ZJN.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti Ugovora kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.

( Izvođač će u trenutku potpisivanja zapisnika o primopredaji radova predati Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 5% vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od garantnog roka za izvršenje Ugovora.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

( odnos cijene i kvaliteta 

Važi za sve partije:

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 90
Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x90
gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

         Cmin – najniža ponuđena cijena,

Cp –  ponuđena cijena,

90 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po podkriterijumu kvalitet (K) vrednovaće se vrednovaće se na osnovu garantnog roka,  na sljedeći način: 

Vazi za sve partije :

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10.
Garantni rok za izvedene radove je minimalno 24 mjeseca od potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

Broj bodova za podkriterijum garantni rok (GR) se dobija na način što se ponuđena dužina garantnog roka podijeli sa najvećom ponuđenom dužinom garantnog roka i dobijeni količnik pomnoži sa 10.

Ponuđač koji ponudi minimalni garantni rok od 24 mjeseca dobija 0 bodova.

Garantni rok se iskazuje u mjesecima.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.

8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 03.06.2024. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 03.06.2024. godine u 10:00 sati. 

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: 

· neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;

· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 03.06.2024. godine do 10:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.“

11. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

( da
12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Raskid ugovora

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana. 

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora. 

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:

· Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;

· Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvođaču u roku i na način predviđen Ugovorom.    

Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 ZJN. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
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15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji 

za zaštitu prava:

 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
� Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


� Podatke 2.1 I 2.2 iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije


� Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma


� U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora





10

_1777375623.pdf
GEONANA D.O.0. PODGORICA
Za izvodenje geodetskih radova i usluga

Adresa: Ulica 4 jul 105/5, Podgorica
'; Mob. Tel: +382 67 479171

E-mail: geonana7@ gmail.com

GEONANA
PIB: 02907771 Br. Ra¢. : 510-206389-24

Broj predmeta: 2310/2023-1
Datum: 23.10.2023

SITIACIONI PLAN

Sitiacioni plan za Kameni most preko rijeke "Mrkosnice", Ulica Vrtacka, Niksic,
Ulica Vrtacka, KO Strasevina, Opstina Niksi¢

Stranka:
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Oktobar, 2023. Godine

GEONANA“ DOO Podgorica
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Za izvodenje geodetskih radova i usluga
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E-mail: geonana7@ gmail.com
PIB: 02907771 Br. Ra¢. : 510-206389-24

GEONANA

Broj predmeta: 2310/2023-1
Datum: 23.10.2023

IZJAVA O PRIHVATANJU POSLOVA

Po zahtjevu
(jmb iz

Sitiacioni plan za Kameni most preko rijeke "Mrkosnice", Ulica Vrtacka, Niksi¢,
Ulica Vrtacka, KO Strasevina, Opstina Niksi¢

GEODETSKA ORGANIZACIJA 1ZJAVLJUJE
DA PRIHVATA POSLOVE IZVODBENJA GEODETSKIH RADOVA IZRADE
SITUACIONOG PLANA

Narucilac radova:

,Geonana“ d.o.o. Podgorica

M.P. Bubanja Aleksandra dipl.ing.geod.






GEONANA D.O.0. PODGORICA
Za izvodenje geodetskih radova i usluga

Adresa: Ulica 4 jul 105/5, Podgorica
'; Mob. Tel: +382 67 479171
GEONANA E-mail: geonana7@ gmail.com

PIB: 02907771 Br. Rac. : 510-206389-24

Broj predmeta: 2310/2023-1
Datum: 23.10.2023

IZJAVA
ODGOVORNOG LICA GEODETSKE ORGANIZACIJE

Za izvodenje geodetskih radova za izradu situacionog plana za Kameni most preko rijeke
"Mrkosnice", Ulica Vrtacka, Niksi¢, Ulica Vrtacka, KO Strasevina, Opstina Niksic¢
Geodetska organizacija posjeduje licencu za izvodenje geodetskih radova:

v’ Licenca broj: 02-677/1 od 13.02.2018. godine oblast lzvodenje geodetskih radova na
odrzavanju drzavnog premjera, katastra nepokretnosti i vodova

Geodetska organizacija u radnom odnosu ima zaposleno lice geodetske struke
Bubanja Aleksandra dipl.ing.geod. ovlaséenog lica geodetske struke, koje posjeduje
ovlaséenja za izvodenje geodetskih radova:

v Ovlascenje broj: 02-3405/3 od 07.07.2011. godine oblast Izvodenje geodetskih radova u
oblasti: osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova

v Ovlascenje broj: 02-3405/2 od 07.07.2011. godine oblast Projektovanje geodetskih radova u
oblasti: osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova
Geodetska organizacija "Geonana" d.o.0, sa sjediStem u Podgorici,

za izvodenje geodetskih radova koristila je:

v'instrument iz svog vlasnistva, Leica Geosystems AG TS03 5” R500 Indentifikacioni br.
3308357 za koji posjeduje i prilaze Uvjerenje o etaloniranju broj 020/22/1 od 11/04/2022, |
GPS R8S Indentifikacioni br. 5731R02401, Uvjerenje o etaloniranju broj 043/22/01 od
30/06/2022, izdato od Vekom geo d.o.0. Beograd

Geodetska organizacija »Geonana«d.0.0. po osnovu gore navedenog ugovora i po zahtjevu
Cedis-a, na osnovu ovlasc¢enja dobijenog od CEDIS-a, vrSi nepotpunu eksproprijaciju za gore
navedene parcele.

»Geonana“ doo Podgorica
M.P.
Bubanja Aeksandra, direktor






GEONANA D.O.0. PODGORICA

Za izvodenje geodetskih radova i usluga
Adresa: Ulica 4 jul 105/5, Podgorica
'; Mob. Tel: +382 67 479171

E-mail: geonana7@ gmail.com
PIB: 02907771 Br. Ra¢. : 510-206389-24

GEONANA

IZJAVA
OVLASCENOG LICA GEODETSKE STRUKE

Po zahtjevu

Podnijetom orgnaizacionoj jedinici:

Geodetska organizacija “Geonana” doo sa sjediStem u Podgorici
IzvrSila je geodetske radove:

SITIACIONI PLAN

Sitiacioni plan za Kameni most preko rijeke "Mrkosnice", Ulica Vrtacka, Niksi¢, Ulica Vrtacka,
KO StrasSevina, Opstina NiksSi¢

_Na osnovu Zahtjeva koji je preduzecu ,,Geonana“ d.o.o. iz Podgorice podnijelo lice
iz Podgorice uraden je situacioni plan

Izjavljujem da su izvrSeni geodetski radovi i podaci geodetskog merenja, prikupljanja i obrade
podataka prikazani u ovom elaboratu u skladu sa zakonom, drugim propisima, standardima i drugim
tehniCkim normativima.

,Geonana“ doo Podgorica
M.P.
Bubanja Aleksandra dipl.inZz.geod.






GEONANA D.O.0. PODGORICA
Za izvodenje geodetskih radova i usluga

Adresa: Ulica 4 jul 105/5, Podgorica
'; Mob. Tel: +382 67 479171

E-mail: geonana7@ gmail.com

GEONANA
PIB: 02907771 Br. Ra¢. : 510-206389-24

Tehnicki izvjestaj

Na osnovu Zahtjeva koji je preduzeéu ,Geonana” d.o.o. iz Podgorice podnijelo
iz Niksi¢ca uraden je Sitiacioni plan za Kameni most preko rijeke "Mrkosnice",
Ulica Vrtacka, Niksi¢, Ulica Vrtacka, KO Strasevina, Opstina Niksic¢

Elaborat sadrzi:
= OPSTA DOKUMENTACIJA
= KOORDINATE DETALINIH TACAKA
= TEHNICKI IZVJESTAJ
Uz elaborat na CD-u je dostavljena digitalna verzija projekta.

U Podgorici, 23.10.2023. godine

"Geonana" d.o.o. Podgorica,
Bubanja Aleksandra, dipl.ing.geod.

(Ovl.br. 02-3405/3 od 07.07.2011.god.)

M.P.
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Korito ri.jeke Glavni inzinjer Aleksandra Bubanja,dipl.inz.geod. Vrsta tehnicke dokumentacije:
— Vrh korita SITUACIONI PLAN
Odgovorni Aleksandra Bubanja,dipl.inz.geod.  |Dio tehnicke Razmijera:
Inzinjer dokumentacije: 1:250
Saradnik Prilog: . Br. priloga: Br. strane:
SITUACIONI PLAN
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Oktobar, 2023 god.






1ZVOD 1Z CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA | CARINA

Registarski broj 5-0646359 /003 = Datum registracije: 04.12.2012.
PIB/Carinski broj: 02907771 _ Datum promjene podataka: 10.02.2022.

DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET | USLUGE "GEONANA" D.0.0. -

PODGORICA
Broj vazece registracije: /003
Skraéeni naziv: GEONANA
Telefon: +38267479171
eMail: geonana7@gmail.com
Web adresa:
Datum zaklju¢ivanja ugovora: 30.11.2012.
Datum donosenja Statuta: 30.11.2012. Datum promjene Statuta: 22.12.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: 4 JULA BR. 105/5 PODGORICA
Adresa za prijem sluzbene posSte: 4 JULA BR. 105/5 PODGORICA

Adresa sjedista: 4 JULA BR. 105/5 PODGORICA

PreteZna djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaci

Upisani kapital: 10,00Euro (Nov¢ani 10,00Euro, nenov&ani 0,00Euro )

OSNIVACI:

ALEKSANDRA BUBANJA 2811986215285 CRNA GORA

Uloga: Osnivac

Udio: 100% Adresa: 27 MART BB PODGORICA CRNA GORA
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LICA U DRUSTVU:

ALEKSANDRA BUBANJA 2811986215285 CRNA GORA

Adresa: 27 MART BB PODGORICA CRNA GORA
Uloga:  lzvrdni direktor

Ovlascéenja u prometu: Neograniceno ( )
Ovlai¢en da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 06.04.2022 godine u 11:00h

B e
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CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

OVLASCENJE

Kojim se potvrduje da je

BUBANJA Momira ALEKSANDRA

T
S—————

ﬁ Dipl.ing.geodezije, rodena dana 28. 11.1986.godine u Podgorici-Crna Gora,
dana 06.07.2011.godine.

poloZila strucni ispit i stekla ovlaséenje za

IZVODENJE GEODETSKIH RADOVA

u oblasti:

OSNOVNI GEODETSKI RADOVI,
PREMJER 1 IZRADA KATASTRA NEPOKRETNOSTI i VODOVA

KTOR

Broj: 02-3405/3 I{; R

Q?RLANDIC
Podgorica, 07.07.2011.godine ‘V Y
| \\wp Y






CRNA GORA
UPRAVA ZANEKRETNINE

LICENCA

Kojom se potvrduje da je
Drustvo za proizvodnju, promet i usluge

GEONANA”D.O.O. PODGORICA

Ul.Vasa Raickoviéa 4D, dana 13.02.2018. godine, ispunila uslove za

IZVODPENJE GEODETSKIH RADOVA NA ODRZAVANJU

DRZAVNI PREMJER, KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA

Broj: 02-677/1

o
o

—-=DIREKTOR
DRAGAN KOVACEVIC
Podgorica, 13.02.2018.godine e D)

o\ \
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UVJERENJE O ETALONIRANJU

Datum: 11.04.2022 Broj uverenja: 020/22/01 Ukupan broj strana: 2
Naziv: Totalna Stanica
Proizvodac: Leica Geosystems AG
Tip: TS03 5" R500
Identifikacioni broj: 3308357
Datum etaloniranja: 11.04.2022
Korisnik merila: GEONANA DOO

PODGORICA, Vasa Raickovica 4D

LA
Plemig, dipl.geod.inzZ

= &

s Ankica Mfinkovi¢, dipl.geod.inz

Uvjerenje o etaloniranju se odnosi samo na mijerilo koje je u ovom dokumentu identifikovano.
VEKOM GEO d.o.0. Laboratorija za etaloniranje mjerila u geodeziji, gradevini i srodnim oblastima
kao i mjerila zapremine
Todora Dukina 61, 11000 Beogra, Srhija  T/F: +381 (0) 11 2850655 M: +381 (0) 63 638787
www.vekom.com e-mail: office@vekom.com

Aktivnosli ocjene usaglagenosti izvedene na lokaciji poslovnice Laboratorije za etaloniranje mjerila u geodexziji, gradevini i
sradnim oblastima kao i mjerila zapremine

VEKOM GEO d.0.0, Beograd - Dio stranog drustva poslovna jedinica VEKOM GEO - Podgorica.

27. maria br, 46, 81000 Podgorica, Cma Gora  M: 4382 (0} 69 349506
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Datum: 11.04.2022

Opis uzorka koji se etalonira:

Metoda etaloniranja:

Rezultat etaloniranja:

Merna nesigurnost:

Metroloska sledivost:

Broj uverenja: 020/22/01 Ukupan broj strana: 2

Sistem za mjerenje duzine i ugla je multifunkcijski uredaj koji
mjeri rastojanje (duZinu) pomocu ugradenog daljinomjera i
Ugao pomocu ugradenog teodolita.

Za prikupljanje i obradu podataka etaloniranja Totalnih
Stanica primjenjuje se laboratorijska metoda zasnovana na
modifikaciji standardnih metoda SRPS ISO 17123-3:2014 i
SRPS ISO 17123-4:2014.

Duzina:

adiciona konstanta; A= -0,00025 m

multiplikaciona konstanta: M= 2,64 E-07

Ugao:

/= -7,45" (ugao izmedu obrtne osovine durbina i alhidadine
osovine)

¢= 0,88" (ugao izmedu obrtne osovine durbina i vizure)

Duzina:

U =(1.0+1.5*107(-6)*L) mm, (L u mm)

Ugao:

u horizontalnoj ravni: u= 2,71" U=5,42"

u vertikalnoj ravni: u= 1,97" U= 3,95"

Prikazana proSirena nesigurnost mjerenja "U", dobijena je
mnoZenjem standardne nesigurnosti mjerenja "u" faktorom
obuhvata k=2, (U=2u).

Do nacioninog etalona jedinice ugla - METAS Svajcarska, broj
sertifikata laboratorije 02-033, broj sertifikata etalona
63156/398-21 od 29.06.2021 godine;

Do nacionalnog etalona jedinice dugine - METAS Svajcarska,
broj sertifikata laboratorije SCS079, broj sertifikata etalona
209040-11032020 od 11.03.2020. godine;

Do medunarodnih i nacionalnih etalona frekvencije u skladu
sa Sl, broj uvjerenja etalona UPI-02-041/21-2535 od
17.09.2021. godine.

Kraj uverenja o etaloniranju.

Strana 2 od 2
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Adresa: Bul. Vojvode Stanka Radonji¢a 1,

Cma Cara e ) ) 81000 Podgorica, Crna Gora
Uprava za katastar i drzavnu imovinu tel: +382 20 444 001
+382 20 444 002

fax: +382 20 444 004

www.kdi.gov.me/uprava

Br.01-012/22-6044// 18.03.2022.god.

GEONANA

Ulica 4. Jul 105/5
Podgorica

RACUN broj 169
Poziv na Vas broj
Za koris¢enje podataké mreze permanentnih stanica MONTEPOS:

e period od dvije godine od 18.03.2022. do 18.03.2024. godine
e tip servisa: RTK

MRUPND ZR UPLATUE T .. ... .oocicsn s 5050s5005 5o arbsmnss § sissesions s sEFasss § smamson Lgmos
1.500,00€
(slovima: hiljaduipetstotinaeura)

Navedeni iznos uplatiti na Ziro racun Drzavnog trezora broj 832-1081-58 (prihod
od djelatnosti Uprave za nekretnine).

VD DIREKTOR

- Koca Durisi¢
3 o

- Sluzbi za finansijske poslove
- ala
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Datum: 30.06.2022 Broj uverenja: 043/22/01 Ukupan broj strana: 2
Naziv: Mijerni uredaj za primjenu tehnologije globalnog
pozicioniranja
Proizvodac: Trimble
Tip: Prijemnik: R8S
Antena: R8S
Identifikacioni broj: 5731R02401
Datum etaloniranja: 30.06.2022
Korisnik merila: GEONANA DOO

PODGORICA, 4 jula 105/5

‘ vk—..t<mv; Ovlaiéeno lic
widroce MIPoavodry

l, — 2 Ankica Milinkovi¢, dipl.geod.inZ

Uvjerenje o etaloniranju se odnosi samo na mjerilo koje je u ovom dokumentu Identifikovano.
VEKOM GEO d.o.0. Laboratorija za elaloniranje mjerila u geodeziji, gradevin | srodnim oblastima
kao | mjenila zapremine
Todora Dukirs B1, 11000 Beogra, Sthja  T/F: 4381 (0) 11 2850655 M: +381 (0) 63 638787
www vekom com  e-mail: office@vekom com

Actimosti ocjene usagladenost] Lvedene na lokaclji posiovnice Laboratonje za etaloniranje myjenla u geodezifl, gradevini |

VEKOM GEO d.0.0. B

Made with Scan Hero

Orraka of y V.G PL-01/04 Syana1od 2






VEK/HNM

Datum: 30.06.2022 Broj uverenja: 043/22/01 Ukupan broj strana: 2

Opis uzorka koji se etalonira: Mijerni uredaj (satelitski prijemnik i satelitska antena) za
primjenu tehnologije globalnog pozicioniranja.

Metoda etaloniranja: Uporedenije veli¢ina izvedenih iz frekvencije kvarcnog
oscilatora prijemnika i frekvencije rubidijumskog i
cezijumskog oscilatora satelita.

Rezultat etaloniranja: Alanov standard za interval od 1 s: 2,18x102
Horizontalno odstupanje faznog centra: < 10 mm
Mjerna nesigurnost kodnih pseudoduZina (C1): 0,19 m
Mjerna nesigurnost kodnih pseudoduzina (P2): 0,21 m
Mjerna nesigurnost faznih pseudoduZina (L1): 1,6 mm

Mjerna nesigurnost faznih pseudoduzina (L2): 2,4 mm

Merna nesigurnost: Nesigurnost statickog pozicioniranja:
Horizontalno: (3+0.5xD, D u km) mm
Vertikalno: (6+0.5xD, D u km) mm

Nesigurnost kinematitkog pozicioniranja:
Horizontalno: (5+0.5xD, D u km) mm
Vertikalno: (10+0.5xD, D u km) mm

Metroloska sledivost: Rezultat etaloniranja je sljediv do nacionalnih etalona
jedinice vremena, duZine i ugla, ostvarenih komparativhom
analizom sa preciznim satelitskim mjerenjima, te
poredenjem sa cezijumskim i rubidijumskim oscilatorima,
NIST Amerika.

Kraj uverenja o etaloniranju.

Made with Scan Hero

O otvasca VG L0104

Sva2002










