Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za izgradnju 
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 07-426/24-221/2 od 03.06.2024 godine
Poziv za nadnetanje 73865 ESJN
	
    U skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 3/23, 11/23) a povodom zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljamo,

Pojašnjenje br.1 tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za Asfaltiranje  opštinskih puteva.




Pitanje 1: Da li je naziv naručioca: Opština Bijelo Polje (kao što je na CEJN-u) ili je naziv naručioca: Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za izgradnju (kao što je u tenderskoj dokumentaciji)? 

Odgovor: Naziv naručioca je  Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za izgradnju,  kao što je u tenderskoj dukumentaciji.

Pitanje br 2.   Na str. 3 tenderske dokumentacije, između ostalog, navedeno je sljedeće:

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za ___________________________________

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za_________________________________ 

Da li se sprovode zajednička i centralizovana nabavka?

Odgovor: Ne sprovodi se zajednička niti centrazilovana nabavka.

Pitanje 3: Na str. 3 tenderske dokumentacije, između ostalog, navedeno je sljedeće:

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija). 

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi ___________________________________________________________________


Molimo da pojasnite gore navedeno.

Odgovor: Ne sprovodi se Elektronska aukcija niti je ponuđač dužan da dostavlja elektronski katalog.





Pitanje 4: Na str. 3 tenderske dokumentacije, između ostalog, navedeno je sljedeće:
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti:______________________________________


Na koji način se utvrđuje ekvivalentnost?

Odgovor: U tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke naručilac je jasno naveo opis predmeta nabavke i nepostoji  potreba  za ekvivalentnošću.

Pitanje 5: U Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, između ostalog, navedeno je sljedeće:

	Ponuđač je potrebno da posjeduje i dostavi- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, -građevinskog inženjera (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 004/23 ),
	Stručna i tehnička sposobnost 



	Dokaz da je ovlašćeni inženjer član u inženjerskoj Komori Crne Gore (shodno čl. 124, 125 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20,86/22 i 004/23).
	Stručna i tehnička sposobnost 



Da li je u Izjavi privrednog subjekta u odjeljku C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST pod tačkom 2) potrebno navesti stručne i kadrovske kapacitete, tj. ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini?

Odgovor: Ponuđač je potrebno da popuni Izjavu privrednog subjekta prema važećem Pravilniku o obrazcu izjave privrednog subjekta i Upustvu za popunjavanje izjave.


Pitanje 6: U Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, između ostalog, navedeno je sljedeće:

	Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera(sa Licencom) koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini.
	Stručna i tehnička sposobnost 



Zašto od Ponuđača zahtijevate dostavljanje Rješenja o imenovanju ovlašćenog inženjera (sa Licencom) koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini kad je to obaveza Izvođača kako ste i sami naveli na str. 8 tenderske dokumentacije: “ Izvodjač je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.“?  

Odgovor: Ponuđač je dužan da sačini ponudu u skladu sa Pozivom za nadmetanje br. 73865 i Tenderskom dokumentacijom br. 07-426/24-221/2 od 03.06.2024 godine za Asfaltiranje opštinskih puteva.

Pitanje 7: U Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, između ostalog, navedeno je sljedeće:

	Garantni rok za izvedene radove je minimum 2 godine.
	Garantni rok 



i u Kriterijumima za izbor najpovoljnije ponude sljedeće:

	……………………
Parametar kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni garantni rok za izvedene radove, izražen u godinama. Najmanje ponuđeni garantni rok na izvedene radove može biti 2 godine računajući od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: K = (K1 /K2) x 10, gdje je K - broj bodova; K1– ponuđeni garantni rok, K 2– najduže ponuđeni garantni rok.



Koliki je maksimalni garantni rok, odnosno najduži garantni rok koji se može ponuditi?

Odgovor: Najduži tj.maksimalni garantni rok na izvedene radove ponuđač sam određuje.

Pitanje 8: Na str. 7 tenderske dokumentacije u okviru tačke 13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI, između ostalog, navedeno je sljedeće:

„Raskid ugovora
a)	jednostrani raskid ugovora
-Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako izvodjač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.
-U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti izvodjača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.
    - Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.“

Zašto nijeste predvidjeli i odredbu da Izvođač može jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom? 

Odgovor: Naručilac će vršiti plaćanje u roku do 30 dana nakon ispostavljanja privremene situacije i ovjere od strane nadzornog organa i u roku do 60 dana, nakon ispostavljanja i ovjere od strane nadzornog organa okončane situacije.

Pitanje 9: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

	7
	Mašinski iskop trapezastog zemljanog kanala dimenzija 30 cm u osnovi, dubine 40 cm I nagiba bočnih strana 1:1,5, sa prevozom zemlje na lokaciju koju odredi investito udaljenu do 15km. Ova stavka obuhvata i pročišćavanje postojećih kanala.Obračun po m3 iskopanog I obrađenog kanala.
	1.300 m3



Da li na označenom mjestu umjesto „investito“ treba da stoji „investitor“? 

Odgovor:  Da, radi se o štamparskoj grešci.

Pitanje 10: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

	9
	Nabavka i ugradnja AB cjevastih propusta prečnika Ø500, ispod puta. Dužina propusta je 5m. U cijenu je uračunat iskop zemlje sa odvozom (na lokaciju koju odredi investitor udaljenu do 15 km), nabavka i ugradnja cijevi, izrada , kao i nasipanje i nabijanje tampona nakon ugradnje cijevi. Obračun po komadu ugrađenog propusta.
	10 kom



Da li je za prečnik cjevastog propusta potrebno dodati mjernu jedinicu?
Odgovor: Ø500 je unutrašnji prečnik cijevi izražen u milimetrima.

Pitanje 11: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

	11
	[bookmark: _Hlk170127737]Izrada donjeg nosećeg sloja (tampona krupnoće 0-31,5mm) od šljunkovitog ili drobljenog kamenog materijala sa pripremom za asfaltiranje, debljine tampona d=20cm (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala sa nabijanjem do potrebne zbijenosti Ms=80MN/m2 tampona.
	3400 m3




Da li se donji noseći sloj izrađuje od šljunkovitog materijala ili se isti izrađuje od drobljenog kamenog materijala?

Da li u opisu predmeta nabavke treba navesti po čemu se vrši obračun?

Odgovor: Donji noseći sloj (tampona krupnoće 0-31,5mm) izrađuje se od šljunkovitog ili drobljenog kamenog materijala.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala.



                                                            
                                                                                    
                                                                                                Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

                                                                                        	
