

[bookmark: _Hlk178146100]OPŠTINA NIKŠIĆ
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 44/24
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 70
Djelovodni broj:02-031-3115/1
Nikšić, 25.09.2024. godine

[bookmark: _Hlk166583030]Na osnovu člana 93 stav 1 i 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.),  OPŠTINA NIKŠIĆ, objavljuje na ESJN:       
             

IZMJENA I DOPUNA BR.1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 44/24 OD 24.09.2024.GODINE
ŠIFRA POSTUPKA # 79465 OBJAVLJEN 24.9.2024 13:30
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Modernizacija lokalnih puteva na teritoriji opštine Nikšić
 Na način što se u dijelu TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE:
· Mijenja stavke r.br. 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18  i 19 u dijelu količina:
	[bookmark: _Hlk178149134]1
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Obilježavanje elemenata trase i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom rada. Obračun po m1 osovine trase.
	11.000 m1

	3
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Struganje postojećeg asfalta sa odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m² porušenog asfalta.
	500 m2

	4
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Rušenje postojećeg betonskog trotoara sa odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m² porušenog trotoara.
	100 m2

	5
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Zasijecanje postojećeg asfalta, na širini od 50cm na vezi postojeće i planirane kolovozne konstrukcije. Obračun po m1 zasječenog kolovoza.
	400 m1

	6
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Zasijecanje postojećeg trotoara, na vezi postojećeg i planiranog trotoara. Obračun po m1 zasječenog trotoara.
	50 m1

	7
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Čišćenje površine postojećeg asfaltnog sloja čeličnim četkama i komprimovanim vazduhom kao i prskanje bitumenskom emulzijom prije ugradnje novog asfaltnog sloja radi postizanja bolje veze sa starim asfaltom ( u poziciju uključena nabavka i transport bitumenske emulzije ).Obračun po m².
	500 m2

	8
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Mašinski iskop u materijalu kat. III i IV, prosječne debljine d=20cm sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km ( u poziciju uključeni iskop zemljanih materijala, guranje iskopanog materijala u nasipe, utovar i odvoz viška materijala na deponiju ). Obračun po m3 iskopanog materijala.
	8.800 m3

	9
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Zamjena podtla u sloju promjenljive debljine sa odvozom viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km( u poziciju uključeni iskop slabonosivog materijala, utovar i odvoz na deponiju, nabavka, transport i nasipanje materijala koji ima povoljne geomehaničke osobine, grubo planiranje i zbijanje materijala ). Obračun po m3 zamijenjenog podtla.
	1.000 m3

	10
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada nasipa od materijala iz pozajmišta ( u poziciju uključeni nabavka, transport, nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala ). Obračun po m3 nasutog materijala.
	500 m3

	11
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada donjeg nosećeg sloja ( tampona krupnoće 0-31.5mm ) od drobljenog kamenog materijala sa pripremom za asfaltiranje i betoniranje, promjenljive debljine prema detaljima iz saobraćajnog rješenja (u poziciju uključeni nabavka, transport, nasipanje i ugradnja materijala sa nabijanjem do Ms=80 MN/m2) . Obračun po m3 ugrađenog tampon sloja.
	6.600 m3

	12
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 24/18, MB 50 prema detaljima, na podlozi od betona MB 15. Obračun po m1 izvedenih ivičnjaka.
	100 m1

	13
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 24/20, MB 50 prema detaljima, na podlozi od betona MB 15. Obračun po m1 izvedenih ivičnjaka.
	100 m1

	15
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Mašinsko uređenje posteljice do postizanja zahtijevane zbijenosti ( u poziciju uključeni uređenje planuma donjeg stroja s grubim i finim planiranjem i nabijanje materijala posteljice Ms=50 MN/m2 ). Obračun po m2 uređene posteljice.
	33.000 m2

	17
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22, debljine d=6cm na pripremljenoj podlozi. Obračun po m2 asfaltirane površine bez obzira na stvarno realizovanu debljinu sloja. Mjerenje na licu mjesta.
	330 m2

	18
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada habajućeg sloja od sitnozrnog asfalt-betona AB 11, debljine sloja d=4cm, na pripremljenoj podlozi. Obračun po m2 asfaltirane površine bez obzira na stvarno realizovanu debljinu sloja.
	33.000 m2

	19
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala debljine d=10cm, širine b=0.50m ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala ). Obračun po m2 izrađenih bankina.
	11.000 m2



i nakon izmjene glase: 
	1
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Obilježavanje elemenata trase i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom rada. Obračun po m1 osovine trase.
	9.500 m1

	3
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Struganje postojećeg asfalta sa odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m² porušenog asfalta.
	300 m2

	4
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Rušenje postojećeg betonskog trotoara sa odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m² porušenog trotoara.
	50 m2

	5
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Zasijecanje postojećeg asfalta, na širini od 50cm na vezi postojeće i planirane kolovozne konstrukcije. Obračun po m1 zasječenog kolovoza.
	300 m1

	6
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Zasijecanje postojećeg trotoara, na vezi postojećeg i planiranog trotoara. Obračun po m1 zasječenog trotoara.
	30 m1

	7
	SAOBRAĆAJ - PRIPREMNI RADOVI
	Čišćenje površine postojećeg asfaltnog sloja čeličnim četkama i komprimovanim vazduhom kao i prskanje bitumenskom emulzijom prije ugradnje novog asfaltnog sloja radi postizanja bolje veze sa starim asfaltom ( u poziciju uključena nabavka i transport bitumenske emulzije ).Obračun po m².
	300 m2

	8
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Mašinski iskop u materijalu kat. III i IV, prosječne debljine d=20cm sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km ( u poziciju uključeni iskop zemljanih materijala, guranje iskopanog materijala u nasipe, utovar i odvoz viška materijala na deponiju ). Obračun po m3 iskopanog materijala.
	5.700 m3

	9
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Zamjena podtla u sloju promjenljive debljine sa odvozom viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km( u poziciju uključeni iskop slabonosivog materijala, utovar i odvoz na deponiju, nabavka, transport i nasipanje materijala koji ima povoljne geomehaničke osobine, grubo planiranje i zbijanje materijala ). Obračun po m3 zamijenjenog podtla.
	500 m3

	10
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada nasipa od materijala iz pozajmišta ( u poziciju uključeni nabavka, transport, nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala ). Obračun po m3 nasutog materijala.
	100 m3

	11
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada donjeg nosećeg sloja ( tampona krupnoće 0-31.5mm ) od drobljenog kamenog materijala sa pripremom za asfaltiranje i betoniranje, promjenljive debljine prema detaljima iz saobraćajnog rješenja (u poziciju uključeni nabavka, transport, nasipanje i ugradnja materijala sa nabijanjem do Ms=80 MN/m2) . Obračun po m3 ugrađenog tampon sloja.
	5.700 m3

	12
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 24/18, MB 50 prema detaljima, na podlozi od betona MB 15. Obračun po m1 izvedenih ivičnjaka.
	50 m1

	13
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 24/20, MB 50 prema detaljima, na podlozi od betona MB 15. Obračun po m1 izvedenih ivičnjaka.
	50 m1

	15
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Mašinsko uređenje posteljice do postizanja zahtijevane zbijenosti ( u poziciju uključeni uređenje planuma donjeg stroja s grubim i finim planiranjem i nabijanje materijala posteljice Ms=50 MN/m2 ). Obračun po m2 uređene posteljice.
	28.500 m2

	17
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22, debljine d=6cm na pripremljenoj podlozi. Obračun po m2 asfaltirane površine bez obzira na stvarno realizovanu debljinu sloja. Mjerenje na licu mjesta.
	28.500 m2

	18
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada habajućeg sloja od sitnozrnog asfalt-betona AB 11, debljine sloja d=4cm, na pripremljenoj podlozi. Obračun po m2 asfaltirane površine bez obzira na stvarno realizovanu debljinu sloja.
	200 m2

	19
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU
	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala debljine d=10cm, širine b=0.50m ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala ). Obračun po m2 izrađenih bankina.
	9.500 m2



· Dodaje se nova  stavke r.br. 21 i glasi:
	21
	SAOBRAĆAJ - RADOVI NA DONJEM I GORNJEM STROJU	

	Izrada izravnavajućeg sloja od sitnozrnog asfalt-betona AB 11, promjenljive debljine, na pripremljenoj podlozi.
Obračun po toni ugrađenog izravnavajućeg sloja od sitnozrnog asfalt-betona AB 11.
	30 t



Na osnovu člana 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.),  produžava se rok za podnošenje ponuda:
	9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


[bookmark: _Toc62730568]Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  11.10.2024. godine do 10:45 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  11.10.2024. godine u 10:45 sati. 
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Građanski biro - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Građanski biro - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
Dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5  Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.


za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Dragićević, dipl.prav.s.r.
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