


	
		
	
	Nr./Br. 01-426/24-7172/3 
Tuz – Tuzi,   21.10.2024. godine



U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23) Opština Tuzi objavljuje:
IZMJENU I DOPUNU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGE – ZIMSKI BAZAR U MALESIJI
[bookmark: _Hlk163639508]I.Mijenja se tekst u dijelu Tehničke specifikacije predmeta nabavke – PARTIJA V. Nabavka novogodišnje dekorative, ukrašavanje i montaža

Umjesto: 
	
OPIS PREDMETA NABAVKE
	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE
	KOLIČINA

	1
	Svjetlosno-dekorativni element - 2D Poklon Paket sa prolazom
	2D Svjetleći dekorativni motiv  u obliku poklona
dimenzija 400x300 cm. Tip: ST-153 ili ekvivalent
	1 kom

	2
	Svjetlosno-dekorativni element – Stubna Vinjeta
	2D Svjetlosna dekoracija za rasvjetni stub. Minimalna dimenzija motiva je 200x100 cm. 
Tip: 20-057 ili ekvivalent
	25 kom

	3
	Svjetlosno-dekorativni element  - Stubna Indica
	Minimalna dimenzija motiva je 135x60 cm. 
Tip: ST-488 ili ekvivalent
	25 kom




[bookmark: _Hlk180416026]Sada stoji:
	
OPIS PREDMETA NABAVKE
	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE
	KOLIČINA

	1
	Isporuka, montaža, demontaža i odlaganje u skladište Naručioca: Svjetlosno-dekorativni element - 2D Poklon Paket sa prolazom
	2D Svjetleći dekorativni motiv minimalnih dimenzija 400x300 cm u obliku poklona bijele boje obavijenog crvenom mašnom, sa prolazom u sredini paketa. Djelovi crvene mašne moraju biti vidljivi i na donjem dijelu paketa i mašna ne smije biti manja od 140 cm u visini i 250 cm u širini. Element mora biti izrađen na inox konstrukciji, sa osnovom predviđenom za spoljašnju upotrebu i udare vjetra. Prolaz visine mininalno 230 cm, a širine minimalno 130 cm. Dekoracija izvedena sa sigurnosnim naponom 36V. Tip: ST-153 ili ekvivalent.
	1 kom

	2
	Isporuka, montaža, demontaža i odlaganje u skladište Naručioca: Svjetlosno-dekorativni element – Stubna Vinjeta
	2D Svjetlosna dekoracija za rasvjetni stub u obliku dekorativnog zavoja zakrivljenog da izgleda kao nagnuto slovo "S", a pored nje se nalazi zvijezda s 8 krakova, od kojih su 4 veća i 4 manja kraka. U zavoju je obavezno upotrijebiti svijetleću cijev čitavom njenom visinom od 200 cm te popuniti zakrivljenosti sa minimalno 123 LED diode. Prečnik zvijezde mora biti najmanje 60 cm i ona mora biti izvedena samo od svijetleće cijevi. Minimalna dimenzija motiva je 200x100 cm, a element mora biti izrađen na inox konstrukciji, kao i svi nosači za stub. Tip: 20-057 ili ekvivalent
	25 kom

	3
	Isporuka, montaža, demontaža i odlaganje u skladište Naručioca: Svjetlosno-dekorativni element - Stubna Indica
	2D Svjetlosna dekoracija za rasvjetni stub u obliku dekorativnog zavoja zakrivljenog da izgleda kao vodoravno slovo "S" uz dodatke ukrasnih izdanaka i završetaka na zavoju od najmanje 5 komada, a pored nje se nalazi oblik zvona u kojem se jasno vide dodatne konture sjena, pregiba i jezička samog zvona. Oba dijela dekoracije se izvode od svijetleće cijevi koja je izvedena tako da je konstrukcija pletena s obije strane, takozvano dvostruko pletenje. Minimalna dimenzija motiva je 135x60 cm, a element mora biti izrađen na inox konstrukciji, kao i svi nosači za stub. Tip: ST-488 ili ekvivalent.
	25 kom

	4
	Montaža postojećih svetiljki
	Montaža postojećih svetiljki - 100% blicajućih toplo žuta 3000k - 1600 m; Montaža svjetlećih mreža - Dimnezija toplo žuta 3000k 4x1 m - 24 kom; Montaža svjetlećih zvijezda - Dimenzija 100 cm u toplo žutoj boji - 20 kom; Montaža svijetlećih figura - pahuljica - Dimenzija 60 cm - 10 kom; Montaža svijetlećih krugova - 20 kom (120 m2). Montaža svetiljki - 12 montažnih kućica (2 m x 3 m x 3,85 m) Lokacija: Zgrada opštine Tuzi; Park u centru; Trg kod gimnazije (Na zahtjev Naručioca).
	1 paušal



II.Dodaje se nova stavka u dijelu Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koja glasi:
Garantni rok na robu je minimum 24 mjeseca, koji teče od dana isporuke robe, što se dokazuje izjavom proizvođača o garantnom roku. (VAŽI ZA PARTIJU V.)




III.Dodaje se nova stavka u dijelu Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koja glasi:
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi prateće sertifikate ili ateste izdate od strane ovlašćenog instituta, za LED izvore svijetla koji se koriste u izradi ponuđenih ukrasnih elemenata, a kojim se dokazuje usklađenost sa minimalno sljedećim evropskim standardima: - EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi za svjetiljke ili ekvivalent; - EN 60598-2-20 – Posebni zahtjevi za svjetlosne lance ili ekvivalent; - EN 62493 - Procjena ljudske izloženosti elektromagnetnim poljima iz opreme za rasvjetu ili ekvivalent; - EN 62471 - Foto-biološka sigurnost lampi i sistema lampi ili ekvivalent; - 2011/65/EU - Upotreba štetnih materija u električnim i elektronskim uređajima ili ekvivalent;
(VAŽI ZA PARTIJU V.)

IV. Dodaje se nova stavka u dijelu Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koja glasi:
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izvod iz kataloga, tehnički karton ili drugi dokument iz koga se može vidjeti da ponuđeni proizvod zadovoljava navedene bitne karakteristike. (VAŽI ZA PARTIJU V.)

VI. Dodaje se novi kriterjum za izbor najpovoljnije ponude:
Parametar kvalitet (K) - Rok izvršenja, vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok izvršenja/ ponuđeni rok izvršenja) × 10. Rok izvršenja iskazuje se u danima. Roba mora biti isporučena u roku od maximalno 7 dana od dana potpisivanja Ugovora. Sva stara dekorativna novogodišnja rasvjeta i nova dekorativna (2D element i stubni elementi) mora da bude postavljena u istom roku.
(VAŽI ZA PARTIJU V.)
[bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu iz člana 185 stav 3 tačka 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama u roku utvrđenom članom 186 stav 1 tačka 2
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 
Danijela Djeljaj, dipl. ecc, službenica za javne nabavke


      _________________________
