DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar
Broj: 1415/2
Datum: 17.03.2021. godine

Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda br.1396  od 16.03.2021. godine za sukcesivnu nabavku robe – HTZ opreme 
I Mijenja se Zahtjev za dostavljanje ponuda u dijelu – “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” 

i sada glasi:

Tehničke karakteristike ili specifikacije

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke

	Jedinica mjere
	Količina 

	1. 
	Dvodjelno radno odijelo
	Odijelo sastoji se  od bluze i pantalona sa tregerima. Sastav materijala: min. 60% poliestersko vlakno i min. 30% pamuk, min. 245g/m2. Bluza sa klasičnim okovratnikom zatvaranje na PATENT (ZIPER) I ČIČAK traku sa  min 5 džepova. Tregerice izradjene sa ojačanjem na koljenima koji je u isto vrijeme i džep za štitnike) i na zadnjem dijelu sa min 4 džepa i zatvaranjem na patent(ziper).Na kraju nogavica zatezanje sa čičak trakom. Odijelo uradjeno u kombinaciji boja: Tamno plava – crna ili sivo/crna ili sl.
	kom
	1

	2. 
	Duboke kožne cipele (prevrnuta koža)
	Sa kompozitnom kapicom  , untrašnjost cipele uradjena od tekstila.Otpornost gonjeg dijela cipele na upijanje i prodor vode,otpornost na probijanje đona.Spoljašnji đon sa kramponima od PU otporan na ugljovodonike. Sprijeda ojačanje sa PU.  
	par
	1

	3. 
	Radna čizma (gumena)
	Asortiman: No 41-46 Visina: min.380 mm (No 42) Boja: crna ili žuta Lice: prirodni i sintetički kaučuk Postava: tekstil (pamuk 100%) Đon: prirodni kaučuk, kalandriran, crni
	par
	1

	4. 
	Kombinezon čizme
	Dostupan u brojevima: 41-46 Visina: min.1420 mm (No 42) Boja: zelena ili crna Lice: prirodni i sintetički kaučuk Postava: tekstil/triko (pamuk 100%) Đon: sintetički kaučuk, presovan
	par
	1

	5. 
	Majica T-shirt majica kratki rukav
	Bez bočnih šavova, 100% pamuk, min. 150 g/m2, dvostruki šav na ovratniku, ramenima i donjem rubu,Veličina:  S-XXL boja: tamno plava i siva

	kom
	1

	6. 
	Zimski prsluk
	Izradnjen od materijala: poliester pamuk.Zadnji dio prsluka na ledjima produzen zaštita od vjetra i dio ispod pazuha i ramena sa zaštitom od prodora vazduha
	kom
	1

	7. 
	Kačket
	Opis  100% brušeni pamuk, keper, 260 gsm, 6 panela. Kopča: Čičak traka Boja  tamnoplava.Veličina  univerzalna.

	kom
	1

	8. 
	Dvodelno kišno odelo
	Sa kapuljačom koja se pakuje u kragnu, od 100% poliestera sa slojem PVC-a

	kom
	1

	9. 
	Marker (prsluk) fluroscentni
	Fluorescentni (reflektujući) prsluk žuti. Sirovinski sastav: 100% poliester, pogodan za nošenje u toku dana i noći za zaposlene na otvorenom.

	kom
	1

	10. 
	Šlem od jakog PE
	Posjeduje plastičnu suspenziju,mogućnost podešavanja obima trakom sa podesivom kopčom (54-62cm)
	kom
	1

	11. 
	Varilačke rukavice od goveđe kože
	Postavljene platnom, šavovo ojačani kelvar koncem ili slično. Dužine min 30cm

	par
	1

	12. 
	Slušalice protiv buke-antifon
	Podešavajući, visokokonforni,obloženi za jaku buku,prigušenje od 19-30 dB, za rad u kompresorskim stanicama.
	kom
	1

	13. 
	Zaštitne naočare
	Za zaštitu od prašine i udara sa providnim PVC ramom sa otvorima za provjetravanje i sočivom od polikarbonata, sa elastičnom trakom za zatezanje. Boja: bezbojne.
	kom
	1

	14. 
	Rukavice gumene
	Nitrilne rukavice sa pamučnom postavom debljine 0,5 mm, za zaštitu od mehaničkih rizika, hemikalija i mikroorganizama.
	par
	1

	15. 
	Zaštitna kožna kecelja za varioce
	Za zavarivanje od otporne cijepane goveđe kože kompletno prošivena Kevlar koncem, kaiš za podešavanje  uz sistem brzootpuštajućih plastičnih kopči, radi zaštite prednjeg dijela tijela do polovine cjevanica. Veličina: 100cm x 80cm.
	kom
	1

	16. 
	Rukavice od goveđe kože
	Rukavice radne od goveđe kože, dodatno ojačane na dlanu, palcu i kažiprstu. Debljina kože dlan i palac 1,5 mm  sa pojačanjem 2,9 mm. Dužina manžetne 5cm.
	par
	1

	17. 
	Ribarske čizme
	Dostupan u brojevima 41-46 Visina min 720mm Boja zelena ili crna Lice prirodni ili sintetički kaučuk Sa podesivim trakama na butinama ili tregerima Đon sintetički kaučuk



	par
	1

	18. 
	Automatska maska za zavarivanje 
	Sa automatskim zatamnjenjem sa dugmetom sa spoljne strane za podešavanje tamnog stanja

	kom
	1


Zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina. Predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. Ugovor će se zaključiti na procjenjenu vrijednost.

Dodatni uslovi:

- Na radnoj bluzi, majici, kačketu,prsluku i markeru obavezna štampa (ime i logo firme). Na radnoj bluzi prsluku i markeru  na prednoj strani logo firme, a na poleđini naziv firme, na kačketu logo firme. 

- U cijenu je uključena i štampa po komadu. 

- U  ponudi navesti ime proizvođača za svaku poziciju.

- Sa ponudom obavezno dostaviti uzorke ili izvode iz kataloga.
Ostali dio Zahtjeva ostaje nepromijenjen.
                                 Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke

                                  Irena Lazović, predsjednik ____________

                                  Predrag Lekić, član ____________

                                  Šućro Hodžić, član _____________

�Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.





