OBRAZAC 1  

Agencija za zaštitu životne sredine
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 2
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 2
Broj: 05/07-D-1148/4
Mjesto i datum: Podgorica, 16.05.2025.




Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
	
Nejonizujuće zračenje 
90715000 - Usluge ispitivanja zagađenja



Predmet nabavke se nabavlja:

  kao cjelina 



1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude













2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama


SPROVOĐENJE PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA - MONITORING

Partija 1: Ispitivanje nivoa električnog polja frekvencije između 30 MHz i 6 GHz koje generišu radiokomunikacioni predajnici (procijenjena vrijednost 15.000 eura)

	Lokacija mjerenja
	Mjerno 
mjesto
	Vrsta izvora nejonizujućeg zračenja
	Metoda mjerenja
	Period mjerenja
	Učestalost

	Podgorica
	Okolina RBS City kvart (Ul. Branka Deletića)
42°26'27.80"N 19°13'45.97"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina RBS Delta city
42°26'16.20"N 19°14'08.20"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Unutrašnjost TC Big Fashion
42°26'13.67"N19°14'08.67"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
17 - 21 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina RBS RSS Tološi
42°26'52.42"N 19°14'11.43"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina RBS One HQ i RTV dom
42°26'32.23"N 19°14'41.14"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina RBS 
Blok V
42°26'50.99"N 19°14'34.39"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	
Podgorica
	Okolina RBS Zabjelo (lamele)
42°25'15.73"N 19°14'33.73"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina RBS Dalmatinska
42°27'13.64"N 19°14'17.53"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina RBS Zagorič (MUP)
42°27'21.67"N 19°15'56.30"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Januar -Decembar
	1/godišnje

	
Podgorica
	Okolina RBS Zagorič
42°27'26.87"N 19°16'52.97"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina RBS Stari Aerodrom
42°25'49.92"N 19°16'40.48"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	
Podgorica
	Okolina RBS Soliter 4. jula
42°25'35.29"N 19°15'35.54"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina solitera Pomorandža
42°25'33.30"N 19°15'42.42"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina RBS Hotel KETO
42°26'35.71"N 19°16'39.31"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	
Budva
	Okolina RBS Bečići
42°16'56.44"N 18°52'33.07"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Budva
	Okolina RBS Hotel PRINC
42°17'24.98"N 18°51'01.51“E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	
Budva
	Okolina RBS TKC Budva
42°17'02.20"N 18°50'18.34"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	Budva
	Okolina RBS Babilonija
42°17'30.58"N 18°50'44.04"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	Bar
	Okolina RBS Ilino
42°06'45.51"N 19°05'58.53"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	
Bar
	Okolina RBS Pošta Stari Bar
42°05'28.66"N 19°07'56.75"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	Bar
	Okolina RBS TKC Sutomore
42°08'22.65"N / 19°02'51.79"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	
Bar
	Okolina RBS RSS Virpazar
42°14'44.79"N 19°05'31.20"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	Berane
	Okolina RBS TKC Berane
42°50'32.08"N 19°52'22.77"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	
Bijelo Polje
	Okolina RBS TKC Bijelo Polje
43°02'04.61"N 19°44'56.36"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	
Bijelo Polje
	Okolina RBS Bolnica BP
43°01'44.17"N 19°43'53.00"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Rožaje
	Okolina RBS TKC Rožaje
42°50’33.10“N 20°10’02.98“E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	
Rožaje
	Okolina EO Bandžovo Brdo
42°50’25.00“N 20°10’29.10“E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Pljevlja
	Okolina RBS Golubinja
43°21’27.92“N 19°21’47.91“E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Kolašin
	Okolina RBS PG23 Kolašin
42°49'17.40"N 19°31'24.15"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	
Mojkovac
	Okolina RBS MUP Mojkovac
42°57'44.86"N 19°34'48.88"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Cetinje
	Okolina RBS TKC Cetinje
42°23'17.42"N 18°55'32.98"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Plav
	Okolina RBS TKC Plav
42°35'49.39"N 19°56'39.04"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Tivat
	Okolina RBS TKC Tivat
42°25'49.95"N 18°41'56.80"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	Tivat
	Okolina RBS Tivat (Eko)
42°26'01.47"N 18°41'57.39"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	Kotor
	Okolina RBS Bedemi
42°25'30.87"N
18°46'21.67"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	
Kotor
	Okolina RBS TKC Kotor
42°25'16.49"N
18°46'10.49"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	
Herceg Novi
	Okolina RBS Autobuska stanica Herceg Novi
42°27'13.38"N  18°32'00.26"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	Herceg Novi
	Okolina RBS Hotel LIGHT HOUSE
42°27'34.78"N 18°30'46.98"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul-Avgust
	1/godišnje

	
Nikšić
	Okolina RBS RTV Nikšić
42°46'22.60"N  18°57'03.97"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Nikšić
	Okolina RBS Hotel ONOGOŠT
42°46'35.38"N  18°57'03.08"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje

	Ulcinj
	Okolina RBS Stari grad Ulcinj
41°55'27.72"N 19°12'05.67"E
	Elektromagnetno zračenje
	Metoda brzog pregleda (gdje je primjenjivo), metoda skeniranja promjenljivog frekvencijskog opsega (gdje je primjenjivo) u skladu sa Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja 
	Između
10 -14 h ili 19 - 23 h

Jul -Avgust
	1/godišnje



Partija 2: Ispitivanje nivoa elektromagnetnih zračenja koja generišu elementi elektroenergetskog sistema (procijenjena vrijednost 15.000 eura)

	Lokacija mjerenja
	Mjerno 
mjesto
	Vrsta izvora nejonizujućeg zračenja
	Metoda mjerenja
	Period mjerenja
	Učestalost

	Ribarevine
	Okolina TS 400/110 kV Ribarevine
42°59'23.11"N 19°44'17.30"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Bar
	Okolina TS 110/35kV Bar
42° 5'55.24"N
19° 6'45.97"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina TS 400/110kV Podgorica 2
42.457979, 19.201489
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina TS 220/110/35kV Podgorica 1
42°27'51.33"N
19°16'20.53"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina TS 110/35 kV Podgorica 4
42°26'45.33"N
19°14'4.38"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina TS 110/35 kV Podgorica 3
42°26'18.10"N
19°16'18.82"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Okolina TS 110/35 kV Podgorica 3
42°26'17.57"N
19°16'23.53"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Cetinje
	Okolina TS 110/35 kV Cetinje
42°23'41.06"N
18°54'16.91"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Pljevlja
	Okolina TS 110/35kV Pljevlja
43°21'17.88"N
19°19'13.41"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Kotor
	TS 110/35/10kV Škaljari
42.416253, 18.769520
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Budva
	Okolina TS 110/35 kV Budva
42°18'15.27"N
18°51'22.53"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Mojkovac
	Okolina TS 220/110/35kV Mojkovac
42°57'30.70"N
19°35'13.28"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Bar
	Okolina TS 110/35kV Bar
42° 5'55.15"N, 19° 6'46.09"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Andrijevica
	Okolina TS 110/35kV Andrijevica
42°44'18.04"N
19°47'6.58"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Tivat
	Okolina TS 110/35kV Tivat
42°25'5.03"N
18°43'39.43"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Ulcinj
	Okolina TS 110/35kV Ulcinj
41.929730, 19.235200
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Berane
	Okolina TS 110/35kV Berane
42°51'25.91"N
19°52'57.40"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Ispod DV 110kV Podgorica 2 – KAP
42°25'54.70"N
19°12'18.73"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Ispod DV 110kV Podgorica 2 – KAP
42°25'17.61"N
19°12'26.41"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Ispod DV 110kV Podgorica 1 – Podgorica 3
42°27'49.59"N
19°16'21.39"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Ispod DV 110kV Podgorica 1 – Podgorica 3
42°27'40.86"N
19°16'54.96"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	Ispod DV 2x110kV Podgorica 1 – Perućica
42°28'14.00"N
19°16'13.32"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Herceg Novi
	Ispod DV 110kV Herceg Novi - Tivat
42°27'46.61"N
18°32'51.37"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Bar
	Ispod DV 110kV Bar – Budva
42° 6'13.15"N
19° 6'45.44"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Bar
	Ispod DV 110kV Bar – Virpazar
42° 6'17.43"N
19° 6'55.66"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Budva
	Ispod DV 110kV Cetinje – Budva
42°18'17.57"N
18°51'22.97"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Tivat
	Ispod DV 110kV Tivat – Budva
42°25'0.88"N
18°43'41.46"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Herceg Novi
	Ispod DV 110kV Herceg Novi – Trebinje
42°27'50.42"N
18°32'4.40"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Nikšić
	Ispod DV 2x110kV Perućica – Nikšić
42°45'31.02"N
18°58'38.84"E

	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Danilovgrad
	Ispod DV 2x110kV Perućica – Podgorica
42°34'0.78"N
19° 8'1.38"E
	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje

	Podgorica
	TS u garaži zgrade, ul.Bulevar Revolucije 88, Podgorica

	Elektromagnetno zračenje
	U skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i MEST EN 61786:2009
	Jul -Avgust
	1/godišnje





2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Program sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja se radi u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja ("Sl. list Crne Gore",broj 35/13 od 23.07.2013), kao i:
· Pravilnikom o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/13), 
· Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja ("Sl. list Crne Gore", br. 21/16 i 145/22),
· Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima ("Sl. list Crne Gore", br. 6/15 i 9/15),
· Pravilnikom o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja ("Sl. list Crne Gore", broj 56/15).
Stručne poslove sprovođenja programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja može da vrši privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice koje ima dozvolu za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja – ovlašćeno stručno lice, izdatu od Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.
Ispitivanje nivoa elektromagnetnog zračenja sprovodi se mjerenjem nivoa električnog polja za visokofrekvencijske izvore, odnosno električnog i magnetnog polja za niskofrekvencijske izvore u okolini izvora. Mjerenja se sprovode u tačkama u okolini izvora u kojima se ljudi u obavljanju svakodnevih aktivnosti mogu naći u dužem vremenskom periodu. Broj i mikrolokacije mjernih tačaka se biraju tako da omoguće sagledavanje distribucije elektromagnetnog polja u okolini izvora na cjelovit način i po pravilu bi trebalo da obuhvate najmanje jednu mjernu tačku koja je fizički najbliža izvoru, najmanje jednu mjernu tačku na kojoj se na bazi teorijskih razmatranja očekuje najviši nivo polja i jednu ili više tačaka od posebnog interesa.
Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja potrebno je uraditi u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/13).
Sve navedeno važi za obije partije.
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je:
Partija 1: Ispitivanje nivoa električnog polja frekvencije između 30 MHz i 6 GHz koje generišu radiokomunikacioni predajnici 15.000 eura
Partija 2: Ispitivanje nivoa elektromagnetnih zračenja koja generišu elementi elektroenergetskog sistema 15.000 eura.

                                      UKUPNO:                   30.000,00 €.
 
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Predmet javne nabavke je definisan kao cjelina i ne može se dijeliti po partijama.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:
 ne
REZERVISANA NABAVKA
 Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
[bookmark: _Toc62730557]Ponuđač je dužan u Finansijskom dijelu ponude, ukoliko nudi ekvivalent da navede naziv proivođača robe koju nudi.
Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, kriterijum za utvrđivanje ekvivalentnosti je tehnička dokumentacija.
5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovor, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenja usluge 

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.

 Vrednovanje će se vršiti na osnovu:

1.najniža ponuđena cijena (C)     ................................................................. 90 bodova  

Najniža ponuđena cijena obračunava se sa max brojem bodova. 
Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:
 C  = (Cmin/ Cp) x 90         
Cp – ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a
Cmin – najniža ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

2. kvalitet (K)  ................................................................................................. 10 bodova   

Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet vrši se u odnosu na rok izvršenja ugovora. 

Najniži ponuđeni rok za izvršenje ugovora  obračunava se sa max brojem bodova 10. 
Bodovi za ostale rokove obračunavaju se u odnosu na najniži ponuđeni rok izvršenja ugovora po formuli:

R  = (Rmin/ Rp) x 10         
Rp – ponuđen rok izvršenja ugovora  
Tmin – najniži ponuđeni rok izvršenja ugovora

Formula za ukupan broj bodova
U = C+R
U Ukupan broj bodova
C - Najniže ponuđena cijena
R - Kvalitet

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI, ODNOSNO NAJBLIŽE 100 .

8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 02.06.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  02.06.2025. godine u 10 sati. 

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi IV Proleterske 19, Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi IV Proleterske 19, Podgorica

radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 02.06.2025. godine do 10 sati.
10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 
___________________________________________
IZABRANI PONUĐAČ (u daljem tekstu: lzvršilac)  se obavezuje:
Produženje  roka izvršenja ugovora 
Izvršilac ima pravo da zahtijeva produženje roka izvršenja ugovora u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za  mjesto na kome se stanice nalaze i sl.) Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti.
Pravo na jednostrani raskid ugovora 
Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: 
•	izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
•	izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvršioca na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
•	izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
•	promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvršilac  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
•	ako Izvršilac ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:
(a) kada Naručilac izda nalog da se predmetna usluga ne izvršava saglasno ugovoru;
(b) kada Izvršilac ne bude izvršavao svoje  obaveze u ugovorenom roku.
2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov  iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.
Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.
Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.
Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.
Ukoliko dođe do raskida ugovora Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.  
Antikorupcijska klauzula 
Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je. 
Naknada štete
U slučaju da Izvršilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora.  
Rješavanje sporova 
Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se Privredni sud u Podgorici
lzvršilac se obavezuje  da u toku važenja  Ugovora,  kao i u roku od jedne  godine   po  isteku  ugovora,  ne  iznose  podatke u vezi Ugovora,  poslova  i aktivnosti  Naručioca,  bez  prethodne pisane saglasnosti Naručioca.
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave  u vezi  Ugovora ugovorne strane će pokusati da  rijese sporazumno.
• Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 
1)	radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2)	kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3) 	kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
4)	ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
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16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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15. IZJAVA NARUCIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Agencija za zastitu zivotne sredine
Broj: 05/07-D-1148/3
Mijesto i datum: Podgorica, 16 05.2025.

U skladu sa é&lanom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG”, br.
74/19, 3/23, 11/23 i 84/24),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 2 iz Plana javne nabavke broj 07-D-699/1 od
05.03.2025. za nabavku Usluga - Nejonizujuce zraGenje, 90715000 - Usluge ispitivanja
zagadenja nijesam u sukobu interesa u smislu Clana 41 stav 1 tatka 1 Zakona o javnim
nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi liéni interes koji moze uticati na moju
nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.
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