OBRAZAC 1  


Centralna banka Crne Gore

[bookmark: _Hlk202853451]Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 22/2025 (12-5336-3/2025)

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 295

Mjesto i datum: Podgorica, 08.07.2025. godine





Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19,  03/23 i 84/24) Centralna banka Crne Gore objavljuje        




                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Hlk153262377][bookmark: _Hlk202853414]za nabavku robe - zamjena kancelarijskog namještaja



Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 













1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 





Specificiranje namještaja je izvršeno od strane angažovanog fizičkog lica Lazara Betića, dipl.inž.arhitekture

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 619.800,00  €;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu cijelinu.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti za tražene standarde dokazuje se dostavljanjem dokaza od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore, kojim se potvrđuje da ponuđeni standardi odgovaraju traženim.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Toc62730558]Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:
   1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
   2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
   3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
   4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
   5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
  6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
  7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
[bookmark: _Toc62730559]Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa u iznosu od 50% ukupne ponuđene cijene, sa rokom važenja deset dana duže  od ukupnog trajanja ugovora 
[bookmark: _Hlk181945316][bookmark: _Hlk185495705]  garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja deset dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.
 Izvođač je dužan da deset dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja deset dana dužim od važenja garantnog roka. Dobavljač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije deset dana prije isteka prethodne. Ukoliko Dobavljač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 

Naručilac  će  u  postupku  javne  nabavke  izabrati  ekonomski  najpovoljniju  ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta (90/10)

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način što će 90 bodova dobiti najniže ponuđena cijena (C), a 10 bodova dobiti najbolje ponuđeni kvalitet (K).

Ukupan broj bodova = broj bodova za cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1.	Cijena (C) (90 bodova)

Parametar  cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena dobija maksimalni broj bodova 90.
Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na  najnižu ponuđenu cijenu po formuli: 

Broj bodova (C) =  (Najniža ponuđena cijena /  ponuđena cijena) x 90 bodova

2. Kvalitet  (K) 10 bodova

 parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 10 bodova

a)	najduži garantni period: ukupno 10 bodova

Ponuđač koji ponudi najduži garantni period dobija maksimalan broj bodova, dok će se ponude ostalih ponuđača vrednovati prema sljedećoj formuli: 

Broj bodova = [ponuđeni garantni period/max. ponuđeni garantni period] x 10

Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji i ne može biti duži od 48 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji. Ponuđeni garantni rok se iskazuje u mjesecima.
8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 08.08.2025. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  08.08.2025. godine u 09:00 sati.

 U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

  Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednim predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda 
radnim danima od 08:00  do 16:00  sati, zaključno sa danom 08.08.2025. godine do 09:00 sati. 

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". 
10. [bookmark: _Hlk177458312]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


[bookmark: _Toc62730563]Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. 
11.TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]12.UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
[bookmark: _Toc62730565]13.NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

[bookmark: _Toc62730566]Naručilac zaključuje, raskida i vrši izmjene ugovora o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude, u skladu sa odredbama člana 149, 150 i 151 Zakona o javnim nabavkama.

Primopredaju robe će vršiti ovlašćena lica iz Direkcije za bezbjednost, investicije i usluge Naručioca.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o primopredaji, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti, koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

Ovlašćena lica Naručioca su obavezna da počnu sa radom na primopredaji odmah nakon obavještenja Dobavljača da je roba spremna za primopredaju.

Kada lica ovlašćena lica iz Direkcije za bezbjednost, investicije i usluge Naručioca utvrde da isporučena roba odgovara zahtjevima Naručioca po količini i ugovorenim karakteristikama, sačiniće Zapisnik o primopredaju koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici obje ugovorne strane.

Garantni rok iznosi ____ mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji.
Dobavljač garantuje da je roba nova i nekorišćena.

Ugovorna kazna: U slučaju docnje u izvršenju obaveza iz Ugovora u ugovorenom roku, Dobavljač je dužan da naručiocu plaća penale za svaki dan zakašnjenja u visini od 0,1% od vrijednosti Ugovora.
Dobavljač neće snositi odgovornost ako do docnje dođe zbog:
-	više sile;
-	odlaganja koja budu izazvana radnjama Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, a naročito:
· u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe ili način na koji se isporučuje odstupa od ugovorenog;
· u drugim slučajevima u kojima se Dobavljač ne pridržava ugovorenih obaveza i nesavjesno obavlja posao. 

U slučaju da Dobavljač ne ispuni svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane Garancije za dobro izvršenje ugovora.

[bookmark: _Hlk186464366]Dobavljač se obavezuje da Naručiocu, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa u iznosu od 50% ukupne ponuđene cijene, sa rokom važenja deset dana duže od ukupnog trajanja ugovora.
  garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja deset dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije da deset dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja deset dana dužim od važenja garantnog roka. Dobavljač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije deset dana prije isteka prethodne. Ukoliko Dobavljač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.

- Za praćenje realizacije ugovora na strani Naručioca zadužena je Direkcija za bezbjednost, investicije i usluge Naručioca.

Za zvaničnu komunikaciju u vezi sa svim pitanjima vezanim za realizaciju ovog ugovora, ugovorne strane određuju sljedeće kontakt osobe:

Za Naručioca: 

Ime i prezime: 
e-mail:             
mob. tel.:	   

Za Dobavljača:

Ime i prezime: 
e-mail: 
mob. tel.: 

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da zapisnički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.
Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u protivnom isti će se rješavati kod nadležnog suda u Podgorici.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 84/24), ništav je.“
14.ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.











15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567][bookmark: _Hlk202855582]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Centralna banka Crne Gore
Broj: 22/2025 (12-5336-3/2025)
[bookmark: _GoBack]Mjesto i datum: Podgorica, 08.07.2025. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 03/23 i 84/24),


Izjavljujem

[bookmark: _Hlk177373504]da u postupku javne nabavke redni broj 295 iz Plana javne nabavke broj 0102-905-2/2024 od 24.06.2025. godine za nabavku robe - zamjena kancelarijskog namještaja, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke. 



Ovlašćeno lice naručioca    dr Nikola Fabris, viceguverner  _____________________            
                                                                                                               s.r.
                                                                                                                    
                      Službenik za javne nabavke  Aleksandar Pavlićević_______________
                                                                                                                   s.r.
                  
Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke  Branka Martinović___________
                                                                                                                    s.r.   
                                                                                                                                      
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Aleksandar Pavlićević

______________
                               s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Nikola Milić _______________
                                s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Vojilsav Roganović_________
                                                                                                                       s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Mihailo Sekulović
          _______________
                                s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Aleksandar Milović_________
                                                                                                                       s.r.


16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske
dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske  dokumentacije;
3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje prijava kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
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1.1. TEHNIČKI OPIS 







 
 


 


 
   


TEHNIČKI OPIS 
 
 
1.1. OPŠTI PODACI 


Objekat: Centralna Banka Crne Gore 


Lokacija: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, 
Crna Gora 


Investitor: Centralna Banka Crne Gore 


Prostori koji se obrađuju dizajnom enterijera:  Kancelarije službenika banke 


 


 


1.2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA OBJEKTA 
 
Predmetni objekat dijela enterijera Centralne Banke Crne Gore, koji se nalazi na Bulvearu Sv. Petra Cetinjskog, 
nalazi se na katastarskoj parceli 3956, KO Podgorica II, Opština Podgorica. Objekat predstavlja karakterističnu 
poslijeratnu arhitekturu tadašnjeg Titograda. Važnost objekta se ogleda, kako u njegovoj namjeni centralnih 
djelatnosti, tako i u arhitektonskom kontekstu pet objekata koji se nalaze na bivšem Bulevaru Nemanjina obala 
(Hotel Crna Gora, Pošta Crne Gore, Centralna Banka Crne Gore, Skupština Grne Gore, Zgrada Predsjednika 
Crne Gore). Zgradu je projektovao arh. Đorđe Sikimić, a ista je preprojektovana dva puta u svojoj dosadašnjoj 
istoriji. Prvi put je preprojektovanje radio tadašnji RZUP 80-ih godina, a kasnije je to radio prof. Nebojša Đuranović. 
Postojeće stanje enterijera kancelarijskog prostora objekta je u dotrajalom stanju i nije u skladu sa savremenim 
standardima uslova za rad. 
 
 
1.3. FUNKCIONALNO RJEŠENJE, I KRITERIJUMI ZA ODABIR KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA 
 


Na osnovu projektnog zadatka, kao i dostavljenih parametara postojećeg stanja banke, odabir 
kancelarijskog namještaja vrši se u odnosu na tipologiju samih radnih prostora. Shodno tome, kancelarijski 
prostori dijele se u tri kategorije: kancelarije viceguvernera, kancelarija rukovodilaca službe i kancelarije 
službenika banke. 


Ove tipologije kancelarije dijele se u manje pod-grupe u odnosu na broj radnim mjesta u istim. 


Pri odabiru namještaja korišten je kataloški komadni namještaj, za koji su dati odgovarajući grafički prilozi 
sa naznačenim završnim obradama. Za namještaj za koji nije dat kataloški odabir, dati su grafčki crteži 
elemenata. 


Svi elementi namještaja su standardizovani i unificirani, u skladu sa savremenim trendovima te shodnom 
tome, treba da ispune minimalne zahtjeve u opremanju savremenih radnih prostora. Minimalni standardi kojima 
odabrani namještaj mora da podliježe su EN 527-1:2011, EN 527-2:2019, EN 527-3:2003. Sav namještaj mora da ima 
odgovarajuće sertifikate o ergonomnosti i lakoći održavanje, kao i o dugotrajnosti samog proizvoda. Takođe, 
namještaj treba da ispuni poželjne „zelene parametre“ : 


Paneli koji se koriste su isključivo 100% napravljeni od recikliranog drveta i poštuju nizak sadržaj 
formaldehida. Emisija (CATAS sertifikat za kvalitetnu nagradu CARB). Smole koje se koriste na panelima i 
melaminski papir su bez SVHC supstanci (prijavljeno na ažuriranoj listi ECHA do 12.1.2017.) Pakovanje  smanjeno 
da bi se smanjile količine.  Sakupljanjem robe se odgovorno upravlja i organizovano sa ciljem optimizacije 
transporta, smanjenja emisija u atmosferu. 


Dodatni poželjni sertifikati su: 


- COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM – CERTIFIED BY DNV : ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001. 







 
 


 


 
   


- FSC C177426 – THE MARK OF RESPONSIBLE FORESTRY 
- ECOLOGICAL PANEL – 100% recycled wood certificate. 


 


Kancelarijski namještaj, kao i cijena izabranih komada, recipročno se kreće u odnosu na poziciju službenika 
u banci. Shodno tome, najviše kvaliteta se obraća na pozicijama kancelarije viceguvernera, koji predstavljaju 
reprezentativne tačke unutar banke. 


Materijali koji pretenduju u izvoboru namještaja jesu drveni tonovi, u kombinaciji sa tamnim metalom i 
hromom. Za tačan odabir završne obrade kataloškog i specificiranog namještaja, potrebno je dobiti potvrdu od 
strane investitora. 


Pri dispoziciji elemenata potrebno je voditi računa o potrebnoj površini za jednu osobu za radnim stolom, 
kubaturi vazduha i drugim normala koje se koriste u projektovanju radnih prostora. Konačan broj tipologije 
određenih kancelarije, shodno tim zahtjevima, treba da dostavi ponuđači odgovarajuće službeno lice Centralne 
Banke Crne Gore. 


Takođe, pri dispoziciji komadnog namještaja, potrebno je voditi računa i detaljno analizirati pozicije 
priključaka struje. Neophodno je predvidjeti, ukoliko za to ima potrebe određeni sistem skrivanja kablaže od 
utičnice do radnog mjesta, što je u obavezi izvođača. Takođe, pri ugradnji namještaja neophodno je voditi računa 
o optimalnim uslovim osvjetljenje, te u skladu sa time, naći najbolju poziciju radnog mjesta u odnosu na fasadne 
otvore. 


Za sve stavke koje se tiču finalne obrade namještaja i teksture, dispozicije namještaja unutar kancelarije, 
konačnog broja određenih tipologija po etaži, kao i svim ostlaim pitanjima koji se tiču eventualnih naknadnih 
radova i dodataka na priključenju radnih mjesta, izvođač mora dobiti obavještenje i finalnu potvrdu od strane 
Investitora. 


Svi sertifikati navedeni u specifikaciji tendera moraju biti uključeni u ponudu. 


Ponuda mora sadržavati katalog ponuđenih proizvoda sa nazivom modela, proizvođačem, tehničkom 
specifikacijom i slikom ponuđenih proizvoda. 


Svi radovi u ovom Predmjeru i Predračunu podrazumijevaju izvođenje svake pozicije radova bezuslovno 
stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema opisima u ovom predmjeru, tehničkim uslovima, potrebnim 
detaljima i tehničkim propisima, JUS-u i pozitivnim međunarodnim standardima i uputstvima Nadzornog 
organa, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. 


Napomena: U svakoj poziciji predmjera i predračuna uračunati su nabavka, transport i montaža svog 
potrebnog materijala i opreme za izradu kompletnih pozicija. 


Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati JUS-u ili priznatim međunarodnim 
standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim 
tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. 


Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija nakon potpisivanja ugovora, a prije izrade i montaže, 
je dužan da u roku od dva dana izvrši obilazak predmetne lokacije gdje će se namještaj montirati kako bi utvrdio 
činjenično stanje i izvršio tačnu provjeru dimenzija, kao i da dostavi paletu sa bojama proizvođača materijala, kao 
i ponudu okova, a Naručilac istog dana vrši potvrdu boja i dezena materijala od kog se izrađuje namještaj, kao i 
potvrdu izgleda i boje okova. Podnošenjem ponude, ponuđač je saglasan sa navedenim uslovom. 







 
 


 


 
   


Opšta napomena: Dizajn bira Naručilac i predmentna nabavka se isporučuje segmentno (kompletno po 
prostoru u koji se ugrađuje) 


Sve navedene dimenzije za svaki pojedinačni element mogu odstupati u rasponu od +/- 10mm. 


Garantni rok: minimum 2 godine, a preporučen 3 godine. 


Ponuđač mora dokazati da je u posljednjih 5 (pet) godina prije objave javne nabavke na Portalu javnih 
nabavki, u skladu s pravilima struke, pravovremeno i kvalitetno realizovao najmanje 1 referentni posao isporuke i 
montaže kancelarijskog namještaja i opreme u vrijednosti od najmanje 250.000 EUR + PDV. 


 


Projektant: 


Lazar Betić 


______________________________ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


 


 
   


 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 







 
 


 


 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2.2 OPISI ZA TENDER 







 
 


 


 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA  







PREDRAČUN RADOVA


Red.


br.


Opis predmeta nabavke, odnosno 


dijela predmeta nabavke


Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili 


dimenzija
Jed. 


Mjere
Količina Crtež Fotografija


1 Nabavka, transport i montaža


STOLICA VICEGUVERNERA 


Dimenzije 68x68x (raspon regulacije 


visine h=126-139cm)


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Polirana aluminijumska baza sa 5 krakova. Sinhron samopodešavajući 


mehanizam sa zaštitom od udara i min 4 stepena nagiba. Školjka od bukove 


šperploče. Leđa naslona furnirani MDF. Prednja strana naslona debljine min 


50mm, tapacirana prirodnom kožom, otporna na deformaciju. Gustina min 


50kg/m3. Hromirani nasloni za ruke debljine min 50mm sa odgovarajućim 


kožnim jastučićima. Sjedalni dio tapaciran prirodnom kožom. 


Posjedovanje sertifikata:                                                   


MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent, 


MEST EN 1335-1:2024  ili ekvivalent,


MEST EN 16139:2016/AC:2016 ili ekvivalent,


MEST EN 1728:2013/AC:2016 ili ekvivalent, 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent, 


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 4


2 Nabavka, transport i montaža


STOLICA VICEGUVERNERA - 


KONFERENCIJA


Dimenzije 70x70x (raspon regulacije 


visine h86-99cm. 


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Polirana aluminijumska baza sa 5 krakova, minimum 650mm. Mehanizam za 


podeševanje visine. Školjka od bukove šperploče. Sjedište: Sekciona 


poliuretanska pjena - debljina min 50mm, gustina min 40kg/m3, otporna na 


deformaciju. Naslon: obloga od poliuretanske pjene ubrizgana - debljina od 30 


do 60mm, gustina min 60kg/m3, otporna na deformacije. Sjedalni dio tapaciran 


umjetnom kožom. 


MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent, 


MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent, 


MEST EN 16139:2016 /AC:2016 ili ekvivalent, 


MEST EN 1728:2013 /AC:2016 ili ekvivalent,


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 34


3 Nabavka, transport i montaža


STOLICA RUKOVODIOCA SLUŽBE 


Dimenzije 66x66x (raspon regulacije 


visine h=122-134cm).


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Baza od poliranog alumnijuma, prečnik min 700mm. Sinhron mehanizam za 


nagib sa min 5 stepeni nagiba i klizačem sjedišta. Unutrašnja školjka čeličnog 


naslona od injektirane poliuretanske pjene. Unutrašnja školjka sjedišta ojačana 


bukvom šperpločom. Sjediste: brizgana poliuretanska pjena, debljine min 


65mm, gustine min 35kg/m3. Naslon: visokoelastična pločasta poliuretanska 


pjena, debljine min 55mm, gustine min 70kg/m3. Mekani nasloni za ruke. 


Tapacirana umjetnom kožom.


Posjedovanje sertifikata:                                        


MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent, 


MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent,


BS5459-2 ili ekvivalent za 24-časovnu upotrebu opreme i za težinu korisnika,


MEST EN 1728:2013 /AC:2016 ili ekvivalent,


MEST ISO 45001:2018 ili ekvivalent,


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 9


4 Nabavka, transport i montaža


STOLICA SLUŽBENIKA BANKE


Dimenzije 70x70x (raspon regulacije 


visine h= 99-112cm)


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Unutrašnja konstrukcija od bukove šperploče. Naslon od najlona sa sinhronim 


samopodešavajućim mehanizmom sa min 5 stepeni nagiba. Sjedište: 


poliuretanska pjena - debljina min 50mm, gustina min 50kg/m3 otporna na 


deformaciju. Tapacirano sjedište umjetnom kožom. Baza od crnog najlona, min 


700mm. Rukonaslon sa mekanim dijelom za potporu ruke.


Posjedovanje sertifikata:                                                


MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent,


MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent,   


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent, 


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 220


5 Nabavka, transport i montaža


STOLICA ČEKAONICA


Dimenzije 49x48x h=85cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Konstrukcija od čelicnih profila fi min 25mm. Osnova sjedišta je polipropilenska 


potkonstrukcija sa poliuretanskom pjenom gustine min 50kg/m3, debljine min 


30mm, tapacirana kvalitetnim štofom, otpornim na habanje. Naslon stolice je 


mreža.


Posjedovanje sertifikata:                                                  


MEST EN 16139:2016,


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 156


Svi radovi u ovom Predmjeru i Predračunu podrazumijevaju izvođenje svake pozicije radova bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu 


prema opisima u ovom predmjeru, tehničkim uslovima, potrebnim detaljima i tehničkim propisima, JUS-u i pozitivnim međunarodnim standardima i 


uputstvima Nadzornog organa, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. 


Napomena: U svakoj poziciji predmjera i predračuna uračunati su nabavka, transport i montaža svog potrebnog materijala i opreme za izradu 


kompletnih pozicija. 


Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati JUS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa 


stručnom radnom snagom i upotpunosti prema važećim propisima za predmetnu vrstu radova. 


Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija nakon potpisivanja ugovora, a prije izrade i montaže, je dužan da u roku od dva dana izvrši 


obilazak predmetne lokacije gdje će se namještaj montirati kako bi utvrdio činjenično stanje i izvršio tačnu provjeru dimenzija, kao i da dostavi paletu 


sa bojama proizvođača materijala, kao i ponudu okova, a Naručilac istog dana vrši potvrdu boja i dezena materijala od kog se izrađuje namještaj, kao 


i potvrdu izgleda i boje okova. Podnošenjem ponude, ponuđač je saglasan sa navedenim uslovima . 


Opšta napomena: Dizajn bira Naručilac i predmetna nabavka se isporučuje segmentno (kompletno po prostoru u koji se ugrađuje)


Sve navedene dimenzije za svaki pojedinačni element mogu odstupati u rasponu od +/- 10mm. 


Garantni rok: minimum 2 godine, a preporučen 3 godine. 







6 Nabavka, transport i montaža


VICEGUVERNER STO


Dimenzije: 205x220x h=76cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Radni sto napravljen od iverice debljine 18mm obložene lakiranim furnirom 


debljine 0.6mm. Ivice, prednja i zadnja strana vrha su presavijene pod uglom od 


90° stepeni tako da formiraju bočne ivice visine 50mm.


Kožni umetak napravljen od 18mm melaminske iverice, presvučene kvalitetnom 


kožom. Statično postolje sa 3 fioke + 1 fioka za olovke napravljeno je od 


furnirane iverice debljine 18mm. Metalne fioke obložene su epoksidnim prahom 


u srebrnoj boji, centralno zaključavanje sa dva preklopna ključa, metalni klizači 


potpunog izvlačenja sa sigurnosnim stop mehanizmom i meko zatvaranje protiv 


udara. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuću masku 


predviđene za montažu u zoni ispod radne površine. Sto ima četiri podesive 


noge od polietilena, prečnika min 25mm.  Sto je opremljen nosačem za kablove 


i kutijom za utičnice.


Posjedovanje sertifikata:                                            


MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,


MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,


MEST EN 1730:2013  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 4


7 Nabavka, transport i montaža


RADNI STO


Dimenzije: 140x80x75cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Sto od antirefleksne iverice od 25mm, završena sa ravnim ABS ivicama. Sto 


ima metalni okvir od čelične cijevi obložene epoksidnim prahom. Osnove su 


međusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju 


postavku konektora za računare i električne instalacije. Sto je opremljen kutijom 


za kablove sa aluminijskim poklopcem koji se otvara na obije strane, dimenzija 


cca 450x120mm. Ista treba da omoguci  ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne 


površine. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuću masku 


predviđene za montažu u zoni ispod radne površine. Završna obrada ploče stola 


treba da bude usaglašena sa bojom frontova polica za registratore, kao i sa 


frontovima i gornjom pločom fioka. Završna obrada metalnih nogu stola treba da 


bude u boji usaglašena sa korpusom fiokara. 


Posjedovanje sertifikata:                                                   


MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,


MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,


MEST EN 1730:2013  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 213


8 Nabavka, transport i montaža


RADNI STO


Dimenzije: 140x80x75cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Sto od antirefleksne iverice od 25mm, završena sa ravnim ABS ivicama. Sto 


ima metalni okvir od čelične cijevi obložene epoksidnim prahom. Osnove su 


međusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju 


postavku konektora za računare i električne instalacije. Sto je opremljen kutijom 


za kablove sa aluminijskim poklopcem koji se otvara na obije strane, dimenzija 


cca 450x120mm. Ista treba da omogući  ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne 


površine. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuću masku 


predviđene za montažu u zoni ispod radne površine. Na radnom stolu je 


akustični panel bez okvira od termoformiranog poliesterskog vlakna prekrivenog 


tkaninom koji uključuje dva nosača za montiranje na šine stola. Dimenzije 


panela su cca 132.5x33cm. Završna obrada ploče stola treba da bude 


usaglašena sa bojom frontova polica za registratore, kao i sa frontovima i 


gornjom pločom fioka. Završna obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji 


usaglašena sa korpusom fiokara. 


Posjedovanje sertifikata:                                                


MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,


MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,


MEST EN 1730:2013  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 14


9 Nabavka, transport i montaža


RADNI STO


Dimenzije: 160x80x75cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Sto od antirefleksne iverice od 25mm, završena sa ravnim ABS ivicama. Sto 


ima metalni okvir od čelične cijevi obložene epoksidnim prahom. Osnove su 


međusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju 


postavku konektora za računare i električne instalacije. Sto je opremljen kutijom 


za kablove sa aluminijskim poklopcem koji se otvara na obije strane, dimenzija 


cca 450x120mm. Ista treba da omoguci ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne 


povrsine. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuću masku 


predviđene za montažu u zoni ispod radne površine. Na radnom stolu je 


akustični panel bez okvira od termoformiranog poliesterskog vlakna prekrivenog 


tkaninom koji uključuje dva nosača za montiranje na šine stola. Dimenzije 


panela su cca 152.5 x 33cm. Završna obrada ploče stola treba da bude 


usaglašena sa bojom frontova polica za registratore, kao i sa frontovima i 


gornjom pločom fioka. Završna obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji 


usaglašena sa korpusom fiokara. 


Posjedovanje sertifikata:                                                


MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,


MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,


MEST EN 1730:2013  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 2


10 Nabavka, transport i montaža


STO ZA SASTANKE  - 


KANCELARIJE RUKOVODILACA 


SLUŽBE


Dimenzije: 160x120x75cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Sto od antirefleksne iverice od 25mm, završena sa ravnim ABS ivicama. Sto 


ima metalni okvir od čelične cijevi obložene epoksidnim prahom. Osnove su 


međusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju 


postavku konektora za računare i električne instalacije. Završna obrada ploče 


stola treba da bude usaglašena sa bojom frontova polica za registratore, kao i 


sa frontovima i gornjom pločom fioka, te ostalim elementima namještaja u 


prostorijama. Završna obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji 


usaglašena sa korpusom fiokara. 


Posjedovanje sertifikata:                                         


MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,


MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,


MEST EN 1730:2013  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 9







11 Nabavka, transport i montaža


VICEGUVERNER


KONFERENCIJSKI STO PROSTOR


ZA 6 LJUDI 


Dimenzije 210x100x76cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Baza stola se sastoji od dvije konusne noge izrađene od čelika i metalne ploče 


na vrhu koja ih povezuje. Svi elementi baze su premazani epoksidnim prahom u 


antracit boji.


Ploča stola izrađena je od iverice debljine min 30mm obložene melamin folijom 


koja se lako čisti, otporna na grebanje i sa ravnim ABS ivicama 2mm u teksturi 


drveta. Sto je opremljen metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju 


postavku konektora za računare i električne instalacije i kutijom za utičnice. 


Završna obrada ploče stola treba da bude usaglašena sa bojom ostalim 


elementima namještaja u prostorijama.


Posjedovanje sertifikata: 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 3


12 Nabavka, transport i montaža


VICEGUVERNER


KONFERENCIJSKI STO PROSTOR


ZA 10 LJUDI


Dimenzije 280x140x77


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Ploča stola je izrađena od furniranog MDF-a u teksturi drveta. Iverica debljine 


18mm. Baza stola je od furnira u teksturi drveta sa metalnom potkonstrukcijom i 


dva nosača kablova sa aluminijskim poklopcem koji se otvara na obije strane, 


dimenzija cca 450x120mm. Ista treba da omoguci  ulaz/izlaz kablova 


ispod/iznad radne povrsine. Polietilenske nivelišuće nogice.  Završna obrada 


ploče stola treba da bude usaglašena sa obradom ploče stola viceguvernera.


Posjedovanje sertifikata:


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 1


13 Nabavka, transport i montaža


POLICA ZA REGISTRATORE TIP 1


Dimenzije 86x45x214cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Polica izrađena od iverice, debljine 18mm obložena melamin folijom debljine 


3mm u teksturi drveta, sa četvoro vrata.


Vrata su od iverice debljine 18mm obložene melamin folijom, debljine 3mm u 


teksturi drveta i nerđajućim ručkicama. Ormarić ima zaključavanjanje sa 


bravicom. Završna obrada frontova i korpusa polica treba biti usaglašena sa 


završnom obradom ploče stolova u kancelariji u koju su montirani. Ukupno 4 


police, 3 police podesive po visini. 


Posjedovanje sertifikata: 


MEST EN14073-2 : 2009 ili ekvivalent, 


MEST EN14074 : 2009 ili ekvivalent, 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
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14 Nabavka, transport i montaža


POLICA ZA REGISTRATORE TIP 2


Dimenzije 86x45x214cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Polica izrađena od iverice, debljine 18mm obložena melamin folijom debljine 


3mm u teksturi drveta.


Gornja vrata su izrađena od dijelom zatamljenog stakla, a donja od iverice 


debljine 18mm obložene melamin folijom debljine 3mm u teksturi drveta i 


nerđajućim ručkicama. Ormarić ima zaključavanjanje sa bravicom. Završna 


obrada frontova i korpusa polica treba biti usaglašena sa završnom obradom 


ploče stolova u kancelariji u koju su montirani. Ukupno 4 police, 3 police 


podesive po visini. 


Posjedovanje sertifikata:


MEST EN14073-2 : 2009 ili ekvivalent, 


MEST EN14074 : 2009 ili ekvivalent, 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent


komplet 21


15 Nabavka, transport i montaža


POLICA ZA REGISTRATORE TIP 3


Dimenzije 86x45x80cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Polica izrađena od iverice debljine 18mm obložena melamin folijom debljine 


3mm u teksturi drveta i nerđajućim ručkama. Ormarić ima mogućnoct 


zaključavanja. Završna obrada frontova i korpusa polica treba biti usaglašena sa 


završnom obradom ploče stolova u kancelariji u koju su montirani.


Posjedovanje sertifikata: 


MEST EN14073-2 : 2009 ili ekvivalent, 


MEST EN14074 : 2009 ili ekvivalent, 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 122


16 Nabavka, transport i montaža


KLUB STO U KANCELARIJAMA


Dimenzije fi60x52cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Konstrukcija od tri noge od punog drveta sa metalnim konektorom do ploče. 


Ploča je izradjena od iverice 18 mm presvučene melamin folijom. Završna 


obrada ploče stola treba da bude usaglašena sa bojom ploče radnog stola kao i 


sa frontovima i gornjom pločom fioka u kancelarijama. Metalni dio stola treba da 


bude usaglašen sa završnom obradom konstrukcije stolice i nogama stolova. 


Posjedovanje sertifikata: 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent


komplet 54


17 Nabavka, transport i montaža


KLUB STO - KANCELARIJA


VICEGUVERNERA


Dimenzije 87x87x30cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Klub sto je izrađen od iverice sa melaninskom folijom. Iverica debljine 18mm. 


Noge stola su izrađene od čvrstih metalnih profila premazanih prahom presjek 


120x10mm. Boja metalnih djelova stola treba bude usaglašena sa bojama nogu 


na garnituri u kabinetu po RAL karti.


Posjedovanje sertifikata:


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 4


18 Nabavka, transport i montaža


FIOKAR 


Dimenzije 42x56x58cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Korpus i frontovi fioka napravljeni su od 18mm iverice sa melamin folijom, koja 


se lako čisti i otporna na grebanje. Prednje strane fioka i vrh su završeni sa 


1mm ABS ivicama otpornim na udarce sa radijusnim uglovima. Stranice fioka su 


napravljene od sivog PVC-a obloženog 18 mm ivericom, dno od odgovarajuće  


sive melaminske iverice. Klizači su sa sigurnosnim stop mehanizmom. Boja 


frontova i gornje ploče fiokara treba da bude usagalašena sa pločom radnog 


stola u kancelarijama. Boja bočne strane fiokara treba da bude usaglašena sa 


bojom metalnih nogu stola u kancelarijama. Fiokar mora da ima bravicu sa 


mehanizmom za zakljucavanje sve 3 fioke istovremeno. Fiokar ima 4 tocka.


Posjedovanje sertifikata:


MEST EN 14073-2 : 2009 ili ekvivalent, 


MEST EN 14074 : 2009 ili ekvivalent, 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
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19 Nabavka, transport i montaža


GARNITURA - KANCELARIJA


Dimenzije 183x96x80cm 


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Noseći elementi su od bukovog masiva ojačani pločastim panelima. Sjedište je 


izrađeno od visoko elastične poliuretanske HR pjene 35/36 i pjene L 25/15 u 


konflinskoj navlaci. Naslon je izrađen od visoko elastične poliuretanske pjene L 


25/15 u konflinskoj navlaci. Nogice su drvene ram-bajc, poliuretanski lak, 


pokrivna poliuretanska boja po RAL karti. Rukonaslon je izrađen od visoko 


elastične poliuretanske N pjene 25/38; maska rukonaslona pjena N 47/90. 


Tapaciran visoko kvalitetnim štofom koji se lako održava i otporan je na habanje.


Posjedovanje sertifikata: 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


(Garnitura iz stavke 19. je u kompletu je sa stavkom 20. iz iste serije). 


NAPOMENA: Zahtjevi za kriterijum pobrojanih pjena je minimum navedeni ili 


veći  


komplet 4


20 Nabavka, transport i montaža


FOTELJA - KANCELARIJA


Dimenzije 84x96x80cm 


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Noseći elementi su od bukovog masiva ojačani pločastim panelima. Sjedište je 


izrađeno od visoko elastične poliuretanske HR pjene 35/36 I pjene L 25/15 u 


konflinskoj navlaci. Naslon je izrađen od visoko elastične poliuretanske pjene L 


25/15 u konflinskoj navlaci. Nogice su drvene ram-bajc, poliuretanski lak, 


pokrivna poliuretanska boja po RAL karti. Rukonaslon je izrađen od visoko 


elastične poliuretanske N pjene 25/38; maska rukonaslona pjena N 47/90. 


Tapaciran visoko kvalitetnim štofom koji se lako održava i otporan je na habanje.


Posjedovanje sertifikata: 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


(Fotelja iz stavke 20. je u kompletu je sa stavkom 19. iz iste serije). 


NAPOMENA: Zahtjevi za kriterijum pobrojanih pjena je minimum navedeni ili 


veći


komplet 8


21 Nabavka, transport i montaža


ČIVILUK


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Potporni stub izrađen od obojenog metala u inox boji. Kuke za vješanje, prsten 


za kišobran i baza su plastični, u crnoj boji. Čiviluk mora da ima prostor za 


akumuliranje vode sakupljene iz cijeđenja kišobrana.


Posjedovanje sertifikata: 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 78


22 Nabavka, transport i montaža


PERFORIRANA METALNA KORPA


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Crna boja, žičana kanta za otpad papira Ø 29,5/h=35cm.


komplet 237


23 Nabavka, transport i montaža


STOLICA NA POZICIJI BIFE-A


Dimenzije 48x45x85cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Konstrukcija stolice je čelična cijev min Ø22mm u završnoj obradi crna. 


Punjenje naslona je elastična poliuretanska pjena min 25kg/m3 i sjedišta min 


50kg/m3. Tapaciran visoko kvalitetnim štofom koji se lako održava i otporan je 


na habanje. Stolica je dizajnirana da može da se uklopi jedna na drugu pri 


odlaganju.


Posjedovanje sertifikata:  


MEST EN 16139:2016 ili ekvivalent, 


MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, 


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 94


24 Nabavka, transport i montaža


MOBILNA KOLICA ZA ODLAGANJE 


STOLICA


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Prefabrikovana mobilna kolica dimenzionisana za transport i odlaganje stolica iz 


pozicije 23. Konstrukcija od čeličnih cijevi. Točkovi prečnika min fi75mm. 


Nosivost kolica je 40kg. Instalirane kočnice na zadnjim točkovima. Kapacitet 


odlaganja je minimum 10 stolica.


Posjedovanje sertifikata: 


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent. 


komplet 3


25 Nabavka, transport i montaža


STO RESTORANSKOG PROSTORA


Dimenzije 80x80x75cm


Stavkom je uključen sav specificirani 


rad i materijal neophodan za 


stavljanje stavke u funkcionalno stanje.


Nogar stola izrađen od praškasto lakiranih metalnih cijevi. Noge su opremljene 


PVC čepovima sa nožicom za fino podešavanje visine. Ploče stolova su 


izrađene od iverice debljine 25mm sa melaminskom folijom. Ivice su obrađene 


ABS trakom debljine 2mm.


Sertifikati:


MEST EN ISO 9001:2016  ili ekvivalent,


MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.


komplet 22







GSPublisherVersion 0.0.100.29


Osnove 


Datum izradeObjekat:


Centralna Banka Crne Gore
Investitor:


Prilog: Tip kancelarije 1


11/20/2024Opremanje kancelarija CBCG
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KANCELARIJA TIP 01 ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE P = cca 
20m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA RUKOVODIOCIMA ODJELJENJA I NJU ČINI JEDNA STOLICA TIPA ST2, 
SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U PRODUŽETKU RADNOG STOLA NALAZI SE 
POMOČNI STO SA MJESTOM ZA 4 STOLICE TIPA ST4, KAKO BI SE U ISTOM PROSTORU MOGLI ODRŽATI 
KRATKI SASTANCI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA I MJESTIMA ZA 
ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.


Oznaka 


Količina 


ST4S1 F KF P1 P2 VP3 KP


1 4


ST2


2 3 1 11 1 1 1
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Osnove 


Datum izradeObjekat:


Centralna Banka Crne Gore
Investitor:


Prilog: Tip kancelarije 2


11/20/2024Opremanje kancelarija CBCG
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KANCELARIJA TIP 02 ODNOSI SE NA 2 RADNA MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE P = 
cca 20m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINE DVIJE STOLICE TIPA ST3, SA 
PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE 
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE 
OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA 
UNUTAR KANCELARIJE.


Oznaka 


Količina 


ST4S1 F P1 VP3 KP


2 2


ST3


2 2 1 22 2


KS1


1







GSPublisherVersion 0.0.100.29


Osnove 


Datum izradeObjekat:


Centralna Banka Crne Gore
Investitor:


Prilog: Tip kancelarije 3


11/20/2024Opremanje kancelarija CBCG
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KANCELARIJA TIP 03 ODNOSI SE NA 3 RADNA MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE 
P = cca 20m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINE TRI STOLICE TIPA ST3, SA 
PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE 
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE 
OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE 
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.


Oznaka 


Količina 


ST4S1 F P1 VP3 KP


3 2


ST3


3 1 1 33 3


KS1


1
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Osnove 


Datum izradeObjekat:


Centralna Banka Crne Gore
Investitor:


Prilog: Tip kancelarije 4


11/20/2024Opremanje kancelarija CBCG
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KANCELARIJA TIP 04 ODNOSI SE NA 4 RADNA MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE P 
= cca 30m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINE ČETIRI STOLICE TIPA ST3, SA 
PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE 
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE 
OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE 
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.
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KANCELARIJA TIP 05 ODNOSI SE NA 5 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE P = 
cca 30m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI PET STOLICA TIPA ST3, SA 
PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE 
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE 
OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA 
UNUTAR KANCELARIJE.
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KANCELARIJA TIP 06 ODNOSI SE NA 6 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE 
P = cca 30m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI ŠEST STOLICA TIPA ST3, SA 
PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE 
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE 
OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE 
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.
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KANCELARIJA TIP 07 ODNOSI SE NA 7 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE P 
= cca 30m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI SEDAM STOLICA TIPA ST3, SA 
PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE 
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE 
OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE 
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.
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KANCELARIJA TIP 08 ODNOSI SE NA 8 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE 
P = cca 38m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI OSAM STOLICA TIPA ST3, SA 
PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE 
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE 
OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE 
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.
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KANCELARIJA TIP 08 ODNOSI SE NA 10 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE 
P = cca 40m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI DESET STOLICA TIPA ST3, SA 
PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1.1 KAO I DVA STOLA S1.2 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE 
OPCIONO I POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK 
STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA 
ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.
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KANCELARIJA VICEGUVERNERA ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE 
POVRŠINE P = cca 40m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S0 I 
FIOKAROM. U KANCELARIJI JE I KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MJESTOM ZA 8 STOLICA TIPA ST2, 
GDJE SE ODRŽAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I 
SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P2 I P3, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR 
KANCELARIJE.
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KANCELARIJA VICEGUVERNERA TIP 02 ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE 
POVRŠINE P = cca 50m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S0 I 
FIOKAROM. U KANCELARIJI JE I KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MJESTOM ZA 10 STOLICA TIPA ST2, 
GDJE SE ODRŽAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA 
SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1 I P3, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR 
KANCELARIJE.
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KANCELARIJA VICEGUVERNERA TIP 03 ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE 
KANCELARIJE POVRŠINE P = cca 40m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S0 I 
FIOKAROM. U KANCELARIJI JE I KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MJESTOM ZA 8 STOLICA TIPA ST2, 
GDJE SE ODRŽAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I 
SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P2 I P3, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR 
KANCELARIJE.
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KANCELARIJA VICEGUVERNERA ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE 
POVRŠINE P = cca 52m2.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S0 I 
FIOKAROM. U KANCELARIJI JE I KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MJESTOM ZA 8 STOLICA TIPA 
ST2, GDJE SE ODRŽAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE 
OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P2 I P3, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE 
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.
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