OBRAZAC 1  


Centralna banka Crne Gore

[bookmark: _Hlk202853451]Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 22/2025 (12-5336-3/2025)

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 295

Mjesto i datum: Podgorica, 08.07.2025. godine





Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19,  03/23 i 84/24) Centralna banka Crne Gore objavljuje        




                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Hlk153262377][bookmark: _Hlk202853414]za nabavku robe - zamjena kancelarijskog namještaja



Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 













1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 





Specificiranje namještaja je izvršeno od strane angažovanog fizičkog lica Lazara Betića, dipl.inž.arhitekture

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 619.800,00  €;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu cijelinu.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti za tražene standarde dokazuje se dostavljanjem dokaza od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore, kojim se potvrđuje da ponuđeni standardi odgovaraju traženim.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Toc62730558]Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:
   1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
   2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
   3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
   4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
   5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
  6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
  7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
[bookmark: _Toc62730559]Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa u iznosu od 50% ukupne ponuđene cijene, sa rokom važenja deset dana duže  od ukupnog trajanja ugovora 
[bookmark: _Hlk181945316][bookmark: _Hlk185495705]  garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja deset dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.
 Izvođač je dužan da deset dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja deset dana dužim od važenja garantnog roka. Dobavljač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije deset dana prije isteka prethodne. Ukoliko Dobavljač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 

Naručilac  će  u  postupku  javne  nabavke  izabrati  ekonomski  najpovoljniju  ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta (90/10)

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način što će 90 bodova dobiti najniže ponuđena cijena (C), a 10 bodova dobiti najbolje ponuđeni kvalitet (K).

Ukupan broj bodova = broj bodova za cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1.	Cijena (C) (90 bodova)

Parametar  cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena dobija maksimalni broj bodova 90.
Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na  najnižu ponuđenu cijenu po formuli: 

Broj bodova (C) =  (Najniža ponuđena cijena /  ponuđena cijena) x 90 bodova

2. Kvalitet  (K) 10 bodova

 parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 10 bodova

a)	najduži garantni period: ukupno 10 bodova

Ponuđač koji ponudi najduži garantni period dobija maksimalan broj bodova, dok će se ponude ostalih ponuđača vrednovati prema sljedećoj formuli: 

Broj bodova = [ponuđeni garantni period/max. ponuđeni garantni period] x 10

Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji i ne može biti duži od 48 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji. Ponuđeni garantni rok se iskazuje u mjesecima.
8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 08.08.2025. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  08.08.2025. godine u 09:00 sati.

 U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

  Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednim predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda 
radnim danima od 08:00  do 16:00  sati, zaključno sa danom 08.08.2025. godine do 09:00 sati. 

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". 
10. [bookmark: _Hlk177458312]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


[bookmark: _Toc62730563]Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. 
11.TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]12.UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
[bookmark: _Toc62730565]13.NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

[bookmark: _Toc62730566]Naručilac zaključuje, raskida i vrši izmjene ugovora o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude, u skladu sa odredbama člana 149, 150 i 151 Zakona o javnim nabavkama.

Primopredaju robe će vršiti ovlašćena lica iz Direkcije za bezbjednost, investicije i usluge Naručioca.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o primopredaji, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti, koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

Ovlašćena lica Naručioca su obavezna da počnu sa radom na primopredaji odmah nakon obavještenja Dobavljača da je roba spremna za primopredaju.

Kada lica ovlašćena lica iz Direkcije za bezbjednost, investicije i usluge Naručioca utvrde da isporučena roba odgovara zahtjevima Naručioca po količini i ugovorenim karakteristikama, sačiniće Zapisnik o primopredaju koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici obje ugovorne strane.

Garantni rok iznosi ____ mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji.
Dobavljač garantuje da je roba nova i nekorišćena.

Ugovorna kazna: U slučaju docnje u izvršenju obaveza iz Ugovora u ugovorenom roku, Dobavljač je dužan da naručiocu plaća penale za svaki dan zakašnjenja u visini od 0,1% od vrijednosti Ugovora.
Dobavljač neće snositi odgovornost ako do docnje dođe zbog:
-	više sile;
-	odlaganja koja budu izazvana radnjama Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, a naročito:
· u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe ili način na koji se isporučuje odstupa od ugovorenog;
· u drugim slučajevima u kojima se Dobavljač ne pridržava ugovorenih obaveza i nesavjesno obavlja posao. 

U slučaju da Dobavljač ne ispuni svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane Garancije za dobro izvršenje ugovora.

[bookmark: _Hlk186464366]Dobavljač se obavezuje da Naručiocu, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa u iznosu od 50% ukupne ponuđene cijene, sa rokom važenja deset dana duže od ukupnog trajanja ugovora.
  garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja deset dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije da deset dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja deset dana dužim od važenja garantnog roka. Dobavljač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije deset dana prije isteka prethodne. Ukoliko Dobavljač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.

- Za praćenje realizacije ugovora na strani Naručioca zadužena je Direkcija za bezbjednost, investicije i usluge Naručioca.

Za zvaničnu komunikaciju u vezi sa svim pitanjima vezanim za realizaciju ovog ugovora, ugovorne strane određuju sljedeće kontakt osobe:

Za Naručioca: 

Ime i prezime: 
e-mail:             
mob. tel.:	   

Za Dobavljača:

Ime i prezime: 
e-mail: 
mob. tel.: 

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da zapisnički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.
Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u protivnom isti će se rješavati kod nadležnog suda u Podgorici.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 84/24), ništav je.“
14.ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.











15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567][bookmark: _Hlk202855582]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Centralna banka Crne Gore
Broj: 22/2025 (12-5336-3/2025)
[bookmark: _GoBack]Mjesto i datum: Podgorica, 08.07.2025. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 03/23 i 84/24),


Izjavljujem

[bookmark: _Hlk177373504]da u postupku javne nabavke redni broj 295 iz Plana javne nabavke broj 0102-905-2/2024 od 24.06.2025. godine za nabavku robe - zamjena kancelarijskog namještaja, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke. 



Ovlašćeno lice naručioca    dr Nikola Fabris, viceguverner  _____________________            
                                                                                                               s.r.
                                                                                                                    
                      Službenik za javne nabavke  Aleksandar Pavlićević_______________
                                                                                                                   s.r.
                  
Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke  Branka Martinović___________
                                                                                                                    s.r.   
                                                                                                                                      
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Aleksandar Pavlićević

______________
                               s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Nikola Milić _______________
                                s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Vojilsav Roganović_________
                                                                                                                       s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Mihailo Sekulović
          _______________
                                s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Aleksandar Milović_________
                                                                                                                       s.r.


16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske
dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske  dokumentacije;
3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje prijava kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA





1.1.

TEHNICKI OPIS





TEHNICKI OPIS

11.  OPSTIPODACI

Objekat: Centralna Banka Crne Gore
Lokacija: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica,

Crna Gora
Investitor: Centralna Banka Crne Gore
Prostori koji se obraduju dizajnom enterijera: Kancelarije sluZzbenika banke

1.2.  OPIS POSTOJECEG STANJA OBJEKTA

Predmetni objekat dijela enterijera Centralne Banke Crne Gore, koji se nalazi na Bulvearu Sv. Petra Cetinjskog,
nalazi se na katastarskoj parceli 3956, KO Podgorica Il, OpStina Podgorica. Objekat predstavlja karakteristi¢nu
poslijeratnu arhitekturu tadasnjeg Titograda. Vaznost objekta se ogleda, kako u njegovoj hamjeni centralnih
djelatnosti, tako i u arhitektonskom kontekstu pet objekata koji se nalaze na bivsem Bulevaru Nemanjina obala
(Hotel Crna Gora, PoSta Crne Gore, Centralna Banka Crne Gore, Skupstina Grne Gore, Zgrada Predsjednika
Crne Gore). Zgradu je projektovao arh. Borde Sikimi¢, a ista je preprojektovana dva puta u svojoj dosadasnjoj
istoriji. Prvi put je preprojektovanje radio tadasnji RZUP 80-ih godina, a kasnije je to radio prof. NebojSa Buranovié.
Postojece stanje enterijera kancelarijskog prostora objekta je u dotrajalom stanju i nije u skladu sa savremenim
standardima uslova za rad.

1.3.  FUNKCIONALNO RJESENJE, | KRITERIJUMI ZA ODABIR KANCELARIJSKOG NAMJESTAJA

Na osnovu projektnog zadatka, kao i dostavljenih parametara postoje¢eg stanja banke, odabir
kancelarijskog namjestaja vrSi se u odnosu na tipologiju samih radnih prostora. Shodno tome, kancelarijski
prostori dijele se u tri kategorije: kancelarije viceguvernera, kancelarija rukovodilaca sluzbe i kancelarije
sluzbenika banke.

Ove tipologije kancelarije dijele se u manje pod-grupe u odnosu na broj radnim mjesta u istim.

Pri odabiru namjestaja koriSten je kataloski komadni namjestaj, za koji su dati odgovarajudi graficki prilozi
sa naznaBenim zavrSnim obradama. Za namjeStaj za koji nije dat kataloSki odabir, dati su graféki crtezi
elemenata.

Svi elementi namjestaja su standardizovani i unificirani, u skladu sa savremenim trendovima te shodnom
tome, treba da ispune minimalne zahtjeve u opremanju savremenih radnih prostora. Minimalni standardi kojima
odabrani namjeStaj mora da podlijeZze su EN 527-1:2011, EN 527-2:2019, EN 527-3:2003. Sav namjeStaj mora daima
odgovarajuce sertifikate o ergonomnosti i lakoc¢i odrzavanje, kao i o dugotrajnosti samog proizvoda. Takode,
namjestaj treba da ispuni pozeljne ,,zelene parametre®:

Paneli koji se koriste su isklju¢ivo 100% napravljeni od recikliranog drveta i poStuju nizak sadrzaj
formaldehida. Emisija (CATAS sertifikat za kvalitetnu nagradu CARB). Smole koje se koriste na panelima i
melaminski papir su bez SVHC supstanci (prijavljeno na azuriranoj listi ECHA do 12.1.2017.) Pakovanje smanjeno
da bi se smanjile koli¢ine. Sakupljanjem robe se odgovorno upravlja i organizovano sa ciliem optimizacije
transporta, smanjenja emisija u atmosferu.

Dodatni poZeljni sertifikati su:

- COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM - CERTIFIED BY DNV : ISO 92007; ISO 14007; ISO 45001.





- FSC C177426 - THE MARK OF RESPONSIBLE FORESTRY
- ECOLOGICAL PANEL -100% recycled wood certificate.
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ISO 45001

Kancelarijski namjestaj, kao i cijena izabranih komada, reciproéno se kreée u odnosu na poziciju sluzbenika
u banci. Shodno tome, najviSe kvaliteta se obra¢a na pozicijama kancelarije viceguvernera, koji predstavljaju
reprezentativne tacke unutar banke.

Materijali koji pretenduju u izvoboru namjestaja jesu drveni tonovi, u kombinaciji sa tamnim metalom i
hromom. Za tagan odabir zavrSne obrade kataloSkog i specificiranog namjestaja, potrebno je dobiti potvrdu od
strane investitora.

Pri dispoziciji elemenata potrebno je voditi raCuna o potrebnoj povrSini za jednu osobu za radnim stolom,
kubaturi vazduha i drugim normala koje se koriste u projektovanju radnih prostora. Kona&an broj tipologije
odredenih kancelarije, shodno tim zahtjevima, treba da dostavi ponudac&i odgovarajuce sluzbeno lice Centralne
Banke Crne Gore.

Takode, pri dispoziciji komadnog namjeStaja, potrebno je voditi rauna i detaljno analizirati pozicije
prikljuaka struje. Neophodno je predvidjeti, ukoliko za to ima potrebe odredeni sistem skrivanja kablaZe od
uti¢nice do radnog mjesta, §to je u obaveziizvodaca. Takode, pri ugradnji namjeStaja neophodno je voditi raCuna
o optimalnim uslovim osvjetljenje, te u skladu sa time, nadi najbolju poziciju radnog mjesta u odnosu na fasadne
otvore.

Za sve stavke koje se tidu finalne obrade namjeStaja i teksture, dispozicije namjeStaja unutar kancelarije,
kona¢nog broja odredenih tipologija po etazi, kao i svim ostlaim pitanjima koji se tiCu eventualnih naknadnih
radova i dodataka na priklju¢enju radnih mjesta, izvoda¢ mora dobiti obavjestenje i finalnu potvrdu od strane
Investitora.

Svi sertifikati navedeni u specifikaciji tendera moraju biti ukljuceni u ponudu.

Ponuda mora sadrzavati katalog ponudenih proizvoda sa nazivom modela, proizvodagem, tehniCkom
specifikacijom i slikom ponudenih proizvoda.

Svi radovi u ovom Predmjeru i Predracunu podrazumijevaju izvodenje svake pozicije radova bezuslovno
stru¢no, precizno i kvalitetno, a u svemu prema opisima u ovom predmijeru, tehni¢kim uslovima, potrebnim
detaljima i tehniCkim propisima, JUS-u i pozitivhim medunarodnim standardima i uputstvima Nadzornog
organa, ukoliko u doti¢noj poziciji nije drugacije uslovljeno.

Napomena: U svakoj poziciji predmijera i predracuna uraCunati su nabavka, transport i montaza svog
potrebnog materijala i opreme za izradu kompletnih pozicija.

Sav ugradeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati JUS-u ili priznatim medunarodnim
standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stru¢nom radnom snhagom i u potpunosti prema vazedim
tehniCkim propisima za predmetnu vrstu radova.

Ponudad &ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija nakon potpisivanja ugovora, a prije izrade i montaze,
je duzan da u roku od dva dana izvrSi obilazak predmetne lokacije gdje ¢e se namjeStaj montirati kako bi utvrdio
¢injenidno stanje i izvrSio tadnu provjeru dimenzija, kao i da dostavi paletu sa bojama proizvoda&a materijala, kao
i ponudu okova, a Narucilac istog dana vrSi potvrdu boja i dezena materijala od kog se izraduje namjestaj, kao i
potvrdu izgleda i boje okova. Podnosenjem ponude, ponudac je saglasan sa havedenim uslovom.





Opsta napomena: Dizajn bira Narugilac i predmentna nabavka se isporuéuje segmentno (kompletno po
prostoru u koji se ugraduje)

Sve navedene dimenzije za svaki pojedina&ni element mogu odstupati u rasponu od +/-10mm.
Garantni rok: minimum 2 godine, a preporu&en 3 godine.

Ponuda& mora dokazati da je u posljednjih 5 (pet) godina prije objave javne nabavke na Portalu javnih
nabavki, u skladu s pravilima struke, pravovremeno i kvalitetno realizovao najmanje 1 referentni posao isporuke i
montaZe kancelarijskog namjesStaja i opreme u vrijednosti od najmanje 250.000 EUR + PDV.

Projektant:

/ Lazar Betic¢
A






NUMERICKA DOKUMENTACIJA





2.2

OPISI ZA TENDER





GRAFICKA DOKUMENTACIJA





PREDRACUN RADOVA

Svi radovi u ovom Predmjeru i Predracunu podrazumijevaju izvodenje svake pozicije radova bezuslovno struéno, precizno i kvalitetno, a u svemu
prema opisima u ovom predmjeru, tehni¢kim uslovima, potrebnim detaljima i tehnickim propisima, JUS-u i pozitivnim medunarodnim standardima i
uputstvima Nadzornog organa, ukoliko u doti€noj poziciji nije drugacije uslovijeno.

Napomena: U svakoj poziciji predmjera i predracuna uracunati su nabavka, transport i montaza svog potrebnog materijala i opreme za izradu

kompletnih pozicija.

Sav ugradeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati JUS-u ili priznatim medunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa
struénom radnom snagom i upotpunosti prema vazecim propisima za predmetnu vrstu radova.

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija nakon potpisivanja ugovora, a prije izrade i montaze, je duzan da u roku od dva dana izvr$i
obilazak predmetne lokacije gdje ¢e se namjestaj montirati kako bi utvrdio ¢injeni¢no stanje i izvrsio tacnu provjeru dimenzija, kao i da dostavi paletu
sa bojama proizvodaca materijala, kao i ponudu okova, a Narucilac istog dana vrsi potvrdu boja i dezena materijala od kog se izraduje namjestaj, kao
i potvrdu izgleda i boje okova. Podno$enjem ponude, ponudac je saglasan sa navedenim uslovima .

Opsta napomena: Dizajn bira Narucilac i predmetna nabavka se isporucuje segmentno (kompletno po prostoru u koji se ugraduje)

Sve navedene dimenzije za svaki pojedinacni element mogu odstupati u rasponu od +/- 10mm.

Garantni rok: minimum 2 godine, a preporu¢en 3 godine.

Red.

Opis predmeta nabavke, odnosno

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi ifili

br. |dijela predmeta nabavke dimenzija l\‘jl]je;e Koli¢ina Crtez Fotografija
1 Nabavka, transport i montaza Polirana aluminijumska baza sa 5 krakova. Sinhron samopodesavajuci
STOLICA VICEGUVERNERA mehanizam sa zastitom od udara i min 4 stepena nagiba. Skolika od bukove
Dimenzije 68x68x (raspon regulacije  |Sperploce. Leda naslona furnirani MDF. Prednja strana naslona debljine min
visine h=126-139cm) 50mm, tapacirana prirodnom kozom, otporna na deformaciju. Gustina min
Stavkom je ukljugen sav specificirani | 50kg/m3. Hromirani nasloni za ruke debljine min 50mm sa odgovaraju¢im
rad i materijal neophodan za koznim jastuci¢ima. Sjedalni dio tapaciran prirodnom koZom.
stavijanje stavke u funkcionalno stanje. | Posjedovanje sertifikata: -
MEST EN 1335-2:2019 li ekvivalent, komplet | 4 l'
MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent, P
MEST EN 16139:2016/AC:2016 ili ekvivalent, -
MEST EN 1728:2013/AC:2016 ili ekvivalent, TS {m"’\o
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, 4 > @
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
2 |Nabavka, transport i montaza Polirana aluminijumska baza sa 5 krakova, minimum 650mm. Mehanizam za
STOLICA VICEGUVERNERA - podesevanije visine. Skoljka od bukove perploge. Sjediste: Sekciona
KONFERENCIJA poliuretanska pjena - debljina min 50mm, gustina min 40kg/m3, otporna na
Dimenzije 70x70x (raspon regulacije  |deformaciju. Naslon: obloga od poliuretanske pjene ubrizgana - debljina od 30
visine h86-99cm. do 60mm, gustina min 60kg/m3, otporna na deformacije. Sjedalni dio tapaciran
Stavkom je uklju&en sav specificirani | umjetnom koZom.
rad i materijal neophodan za MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent, komplet 34
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. |MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent,
MEST EN 16139:2016 /AC:2016 ili ekvivalent,
MEST EN 1728:2013 /AC:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
3 Nabavka, transport i montaza Baza od poliranog alumnijuma, pre¢nik min 700mm. Sinhron mehanizam za
STOLICA RUKOVODIOCA SLUZBE |nagib sa min 5 stepeni nagiba i klizatem sjedista. Unutrasnja kolika &eli€nog
Dimenzije 66x66x (raspon regulacije | naslona od injektirane poliuretanske pjene. Unutrasnja Skoljka sjedista ojacana
visine h=122-134cm). bukvom Sperplo¢om. Sjediste: brizgana poliuretanska pjena, debljine min
Stavkom je ukljugen sav specificirani  |65mm, gustine min 35kg/m3. Naslon: vi { plo¢asta polit
rad i materijal neophodan za pjena, debljine min 55mm, gustine min 70kg/m3. Mekani nasloni za ruke.
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. | Tapacirana umjetnom koZom.
Posjedovanje sertifikata:
MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent, komplet 9
MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent,
BS5459-2 ili ekvivalent za 24-Casovnu upotrebu opreme i za teZinu korisnika,
MEST EN 1728:2013 /AC:2016 ili ekvivalent,
MEST ISO 45001:2018 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
4 Nabavka, transport i montaza Unutrasnja konstrukcija od bukove $perploge. Naslon od najlona sa sinhronim
STOLICA SLUZBENIKA BANKE samopodesavaju¢im mehanizmom sa min 5 stepeni nagiba. Sjediste:
Dimenzije 70x70x (raspon regulacije | poliuretanska pjena - debljina min 50mm, gustina min 50kg/m3 otporna na
visine h= 99-112cm) deformaciju. Tapacirano sjediste umjetnom kozom. Baza od crnog najlona, min
Stavkom je uklju&en sav specificirani | 700mm. Rukonaslon sa mekanim dijelom za potporu ruke.
rad i materijal neophodan za Posjedovanje sertifikata: Kkomplet 220
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. [MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent,
MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, 4\
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent. @ < 53
5 Nabavka, transport i montaza Konstrukcija od Eelicnih profila fi min 25mm. Osnova sjedista je polipropilenska
STOLICA CEKAONICA potkonstrukcija sa poliuretanskom pjenom gustine min 50kg/m3, debljine min ——
Dimenzije 49x48x h=85cm 30mm, tapacirana kvalitetnim $tofom, otpornim na habanje. Naslon stolice je  \
Stavkom je ukljucen sav specificirani  |mreZa.
rad i materijal neophodan za Posjedovanje sertifikata:
stavljanje stavke u funkcionalno stanje.|MEST EN 16139:2016, komplet 156

MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.






Nabavka, transport i montaza
VICEGUVERNER STO

Dimenzije: 205x220x h=76cm
Stavkom je uklju¢en sav specificirani
rad i materijal neophodan za
stavljanje stavke u funkcionalno stanje.

Radni sto napravljen od iverice debljine 18mm obloZene lakiranim furnirom
debljine 0.6mm. Ivice, prednja i zadnja strana vrha su presavijene pod uglom od
90° stepeni tako da formiraju boéne ivice visine 50mm.

Kozni umetak napravljen od 18mm melaminske iverice, presvucene kvalitetnom
kozom. Stati¢no postolje sa 3 fioke + 1 fioka za olovke napravijeno je od
furnirane iverice debljine 18mm. Metalne fioke obloZene su epoksidnim prahom
u srebrnoj boji, centralno zaklju¢avanje sa dva preklopna klju¢a, metalni klizaci
potpunog izvlagenja sa sigurnosnim stop mehanizmom i meko zatvaranje protiv
udara. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuéu masku
predvidene za montazu u zoni ispod radne povrsine. Sto ima Cetiri podesive
noge od polietilena, pre¢nika min 25mm. Sto je opremljen nosatem za kablove
i kutijom za uti€nice.

Posjedovanje sertifikata:

MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,

MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,

MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.

komplet

Nabavka, transport i montaza
RADNI STO
Dimenzije: 140x80x75cm

Sto od antirefleksne iverice od 25mm, zavrsena sa ravnim ABS ivicama. Sto
ima metalni okvir od &eliéne cijevi obloZzene epoksidnim prahom. Osnove su
medusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogucavaju

Stavkom je ukljuéen sav

postavku za raGunare i elektriéne instalacije. Sto je opremljen kutijom

rad i materijal neophodan za
stavljanje stavke u funkcionalno stanje.

za kablove sa aluminijskim poklopcem koji se otvara na obije strane, dimenzija
cca 450x120mm. Ista treba da omoguci ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne
povrsine. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovaraju¢u masku
predvidene za montazu u zoni ispod radne povrsine. Zavréna obrada ploce stola
treba da bude usagladena sa bojom frontova polica za registratore, kao i sa
frontovima i gornjom plo¢om fioka. Zavréna obrada metalnih nogu stola treba da
bude u boji usaglasena sa korpusom fiokara.

Posjedovanje sertifikata:

MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,

MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,

MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.

komplet

213

Nabavka, transport i montaza
RADNI STO
Dimenzije: 140x80x75cm

Sto od antirefleksne iverice od 25mm, zavrSena sa ravnim ABS ivicama. Sto
ima metalni okvir od &eli¢ne cijevi obloZzene epoksidnim prahom. Osnove su
medusobno p: metalnim ir ionim koji omogucavaju

Stavkom je ukljuéen sav

za radunare i elektriGne instalacije. Sto je opremljen kutijom

rad i materijal neophodan za
stavljanje stavke u funkcionalno stanje.

za kablove sa aluminijskim poklopcem koji se otvara na obije strane, dimenzija
cca 450x120mm. Ista treba da omoguéi ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne
povrsine. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuc¢u masku
predvidene za montazu u zoni ispod radne povrsine. Na radnom stolu je
akusticni panel bez okvira od termoformiranog poliesterskog viakna prekrivenog
tkaninom koji ukljucuje dva nosaca za montiranje na $ine stola. Dimenzije
panela su cca 132.5x33cm. Zavrsna obrada ploce stola treba da bude
usaglasena sa bojom frontova polica za registratore, kao i sa frontovima i
gornjom plo¢om fioka. Zavr$na obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji
usaglasena sa korpusom fiokara.

Posjedovanje sertifikata:

MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,

MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,

MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.

komplet

Nabavka, transport i montaza
RADNI STO
Dimenzije: 160x80x75cm

Sto od antirefleksne iverice od 25mm, zavrSena sa ravnim ABS ivicama. Sto
ima metalni okvir od &eli¢ne cijevi obloZzene epoksidnim prahom. Osnove su
medusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogu¢avaju

postavku za raCunare i elektricne instalacije. Sto je opremljen kutijom

Stavkom je ukljucen sav
rad i materijal neophodan za
stavljanje stavke u funkcionalno stanje.

za kablove sa aluminijskim poklopcem koji se otvara na obije strane, dimenzija
cca 450x120mm. Ista treba da omoguci ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne
povrsine. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuéu masku
predvidene za montaZu u zoni ispod radne povrsine. Na radnom stolu je
akusti¢ni panel bez okvira od termoformiranog poliesterskog vlakna prekrivenog
tkaninom koji ukljuuje dva nosaca za montiranje na Sine stola. Dimenzije
panela su cca 152.5 x 33cm. Zavréna obrada ploce stola treba da bude
usagla$ena sa bojom frontova polica za registratore, kao i sa frontovima i
gornjom plo¢om fioka. Zavr§na obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji
usagla$ena sa korpusom fiokara.

Posjedovanje sertifikata:

MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,

MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,

MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.

komplet

Nabavka, transport i montaza

STO ZA SASTANKE -
KANCELARIJE RUKOVODILACA
SLUZBE

Dimenzije: 160x120x75¢cm

Stavkom je ukljuéen sav specificirani
rad i materijal neophodan za
stavljanje stavke u funkcionalno stanje.

Sto od antirefleksne iverice od 25mm, zavrSena sa ravnim ABS ivicama. Sto
ima metalni okvir od &eli¢ne cijevi obloZzene epoksidnim prahom. Osnove su
medusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogu¢avaju
postavku konektora za racunare i elektri¢ne instalacije. Zavr$na obrada ploce
stola treba da bude usaglasena sa bojom frontova polica za registratore, kao i
sa frontovima i gornjom plogom fioka, te ostalim elementima namjestaja u
prostorijama. Zavr$na obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji
usagla$ena sa korpusom fiokara.

Posjedovanje sertifikata:

MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent,

MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent,

MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,

MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.

komplet






Nabavka, transport i montaza
VICEGUVERNER
KONFERENCIJSKI STO PROSTOR
ZA 6 LJUDI

Dimenzije 210x100x76cm

Stavkom je ukljuéen sav specificirani

Baza stola se sastoji od dvije konusne noge izradene od &elika i metalne ploce
na vrhu koja ih povezuje. Svi elementi baze su premazani epoksidnim prahom u
antracit boji.

Plo¢a stola izradena je od iverice debljine min 30mm obloZene melamin folijom
koja se lako isti, otporna na grebanje i sa ravnim ABS ivicama 2mm u teksturi
drveta. Sto je opremljen metalnim instalacionim kanalima koji omogucavaju
postavku konektora za racunare i elektri¢ne instalacije i kutijom za utiénice.

rad i materijal neophodan za komplet 3
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. |Zavrsna obrada ploce stola treba da bude usaglasena sa bojom ostalim
elementima namjestaja u prostorijama.
Posjedovanje sertifikata:
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
12 [Nabavka, transport i montaza Ploca stola je izradena od furniranog MDF-a u teksturi drveta. Iverica debljine
VICEGUVERNER 18mm. Baza stola je od furnira u teksturi drveta sa metalnom potkonstrukcijom i
KONFERENCIJSKI STO PROSTOR |dva nosaca kablova sa aluminijskim poklopcem koji se otvara na obije strane,
ZA 10 LJUDI dimenzija cca 450x120mm. Ista treba da omoguci ulaz/izlaz kablova
Dimenzije 280x140x77 ispod/iznad radne povrsine. Polietilenske niveliSu¢e nogice. Zavr$na obrada
Stavkom je uklju¢en sav specificirani | ploce stola treba da bude Sena sa ploce stola vi era. komplet 1
rad i materijal neophodan za Posjedovanje sertifikata:
stavijanje stavke u funkcionalno stanje.|MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
13  [Nabavka, transport i montaza Polica izradena od iverice, debljine 18mm obloZena melamin folijom debljine
POLICA ZA REGISTRATORE TIP 1  [3mm u teksturi drveta, sa Cetvoro vrata.
Dimenzije 86x45x214cm Vrata su od iverice debljine 18mm oblozene melamin folijom, debljine 3mm u
Stavkom je ukljugen sav specificirani | teksturi drveta i nerdajuc¢im ruckicama. Ormari¢ ima zakljucavanjanje sa
rad i materijal neophodan za bravicom. Zavr$na obrada frontova i korpusa polica treba biti usaglasena sa
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. |zavrsnom obradom ploce stolova u kancelariji u koju su montirani. Ukupno 4
police, 3 police podesive po visini. komplet 241
Posjedovanje sertifikata:
MEST EN14073-2 : 2009 ili ekvivalent,
MEST EN14074 : 2009 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
14 [Nabavka, transport i montaza Polica izradena od iverice, debljine 18mm oblozena melamin folijom debljine
POLICA ZA REGISTRATORE TIP 2 |3mm u teksturi drveta.
Dimenzije 86x45x214cm Gornja vrata su izradena od dijelom zatamljenog stakla, a donja od iverice
Stavkom je ukljugen sav specificirani | debljine 18mm obloZene melamin foljom debljine 3mm u teksturi drveta i
rad i materijal neophodan za nerdajucim ruckicama. Ormari¢ ima zaklju¢avanjanje sa bravicom. Zavr§na
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. | obrada frontova i korpusa polica treba biti usaglasena sa zavrsnom obradom
ploce stolova u kancelariji u koju su montirani. Ukupno 4 police, 3 police
podesive po visini. komplet | 21
Posjedovanje sertifikata:
MEST EN14073-2 : 2009 ili ekvivalent,
MEST EN14074 : 2009 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent
15 [Nabavka, transport i montaza Polica izradena od iverice debljine 18mm obloZena melamin folijom debljine
POLICA ZA REGISTRATORE TIP 3  [3mm u teksturi drveta i nerdajuc¢im ru¢kama. Ormari¢ ima moguénoct
Dimenzije 86x45x80cm zakljuavanja. Zavr$na obrada frontova i korpusa polica treba biti usaglasena sa
Stavkom je ukljuen sav specificirani  |zavrSnom obradom ploce stolova u kancelariji u koju su montirani.
rad i materijal neophodan za Posjedovanije sertifikata:
stavijanje stavke u funkcionalno stanje.|MEST EN14073-2 : 2009 ili ekvivalent, komplet | 122
MEST EN14074 : 2009 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
16  [Nabavka, transport i montaza Konstrukcija od tri noge od punog drveta sa metalnim konektorom do ploce.
KLUB STO U KANCELARIJAMA Ploca je izradjena od iverice 18 mm presvucene melamin foljom. Zavréna
Dimenzije fi60x52cm obrada ploce stola treba da bude usaglasena sa bojom ploce radnog stola kao i
Stavkom je ukljugen sav specificirani | sa frontovima i gornjom ploom fioka u kancelarijama. Metalni dio stola treba da
rad i materijal neophodan za bude usagladen sa zavrSnom obradom konstrukcije stolice i nogama stolova.
stavijanje stavke u funkcionalno stanje. | Posjedovanije sertifikata: komplet | 54
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent
17  [Nabavka, transport i montaza Klub sto je izraden od iverice sa melaninskom folijom. Iverica debljine 18mm.
KLUB STO - KANCELARIJA Noge stola su izradene od ¢vrstih metalnih profila premazanih prahom presjek
VICEGUVERNERA 120x10mm. Boja metalnih djelova stola treba bude usaglaSena sa bojama nogu
Dimenzije 87x87x30cm na garnituri u kabinetu po RAL karti.
Stavkom je uklju€en sav specificirani | Posjedovanje sertifikata: komplet 4
rad i materijal neophodan za MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
stavijanje stavke u funkcionalno stanje.|MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
18 |Nabavka, transport i montaza Korpus i frontovi fioka napravijeni su od 18mm iverice sa melamin folijom, koja
FIOKAR se lako isti i otporna na grebanje. Prednje strane fioka i vrh su zavrSeni sa
Dimenzije 42x56x58cm 1mm ABS ivicama otpornim na udarce sa radijusnim uglovima. Stranice fioka su
Stavkom je uklju€en sav specificirani ~ |napravijene od sivog PVC-a obloZenog 18 mm ivericom, dno od odgovarajuce
rad i materijal neophodan za sive melaminske iverice. Kliza¢i su sa sigurnosnim stop mehanizmom. Boja
stavijanje stavke u funkcionalno stanje. | frontova i gornje ploce fiokara treba da bude usagalasena sa plo¢om radnog
stola u kancelarijama. Boja bo¢ne strane fiokara treba da bude usaglasena sa
bojom metalnih nogu stola u kancelarijama. Fiokar mora da ima bravicu sa
mehanizmom za zakljucavanje sve 3 fioke istovremeno. Fiokar ima 4 tocka. komplet | 229

Posjedovanje sertifikata:

MEST EN 14073-2 : 2009 ili ekvivalent,
MEST EN 14074 : 2009 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.






19  [Nabavka, transport i montaza Nosedi elementi su od bukovog masiva ojacani plo¢astim panelima. Sjediste je
GARNITURA - KANCELARIJA izradeno od visoko elasti¢ne poliuretanske HR pjene 35/36 i pjene L 25/15 u
Dimenzije 183x96x80cm konflinskoj navlaci. Naslon je izraden od visoko elasticne poliuretanske pjene L
Stavkom je ukljugen sav specificirani  |25/15 u konflinskoj navlaci. Nogice su drvene ram-bajc, poliuretanski lak, — h—
rad i materijal neophodan za pokrivna poliuretanska boja po RAL karti. Rukonaslon je izraden od visoko =
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. | elasti¢ne poliuretanske N pjene 25/38; maska rukonaslona pjena N 47/90. =
Tapaciran visoko kvalitetnim $tofom koji se lako odrzava i otporan je na habanje. "=|I
Posjedovanje sertifikata: komplet 4
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
(Garnitura iz stavke 19. je u kompletu je sa stavkom 20. iz iste serije).
NAPOMENA: Zahtjevi za kriterijum pobrojanih pjena je minimum navedeni ili
veci
20 |Nabavka, transport i montaza Noseci elementi su od bukovog masiva oja¢ani plogastim panelima. Sjediste je
FOTELJA - KANCELARIJA izradeno od visoko elasti¢ne poliuretanske HR pjene 35/36 | pjene L 25/15 u
Dimenzije 84x96x80cm konflinskoj navlaci. Naslon je izraden od visoko elastiéne poliuretanske pjene L
Stavkom je uklju¢en sav specificirani  {25/15 u konflinskoj navlaci. Nogice su drvene ram-bajc, poliuretanski lak,
rad i materijal neophodan za pokrivna poliuretanska boja po RAL karti. Rukonaslon je izraden od visoko ¥
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. |elasti¢ne poliuretanske N pjene 25/38; maska rukonaslona pjena N 47/90. —
Tapaciran visoko kvalitetnim $tofom koji se lako odrzava i otporan je na habanje. %
Posjedovanje sertifikata: komplet 8
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent. (!
(Fotelja iz stavke 20. je u kompletu je sa stavkom 19. iz iste serije).
NAPOMENA: Zahtjevi za kriterijum pobrojanih pjena je minimum navedeni ili |
veci 4
u="
21 Nabavka, transport i montaza Potporni stub izraden od obojenog metala u inox boji. Kuke za vjeSanje, prsten
CIVILUK za ki$obran i baza su plasti¢ni, u crnoj boji. Civiluk mora da ima prostor za
Stavkom je ukljuéen sav specificirani  [akumuliranje vode sakupljene iz cijedenja kiSobrana. T
rad i materijal neophodan za Posjedovanje sertifikata:
stavljanje stavke u funkcionalno stanje.|MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, komplet | 78
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent. .y P
—_—
22 [Nabavka, transport i montaza Crna boja, Zi¢ana kanta za otpad papira @ 29,5/h=35cm.
PERFORIRANA METALNA KORPA
Stavkom je uklju¢en sav specificirani
rad i materijal neophodan za
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. komplet 27
23 [Nabavka, transport i montaza Konstrukcija stolice je ¢eli¢na cijev min @22mm u zavr3noj obradi crna.
STOLICA NA POZICUJI BIFE-A Punjenje naslona je elasti¢na poliuretanska pjena min 25kg/m3 i sjedista min )
Dimenzije 48x45x85cm 50kg/m3. Tapaciran visoko kvalitetnim $tofom koji se lako odrZzava i otporan je ! 1
Stavkom je ukljuéen sav specificirani  [na habanje. Stolica je dizajnirana da moze da se uklopi jedna na drugu pri i
rad i materijal neophodan za odlaganju. { "{ \
stavijanje stavke u funkcionalno stanje. | Posjedovanje sertifikata: komplet 94 lfﬁi L,‘ l
MEST EN 16139:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent. k
i
24 |Nabavka, transport i montaza Prefabrikovana mobilna kolica dimenzionisana za transport i odlaganje stolica iz
MOBILNA KOLICA ZA ODLAGANJE (pozicije 23. Konstrukcija od Celiénih cijevi. Tockovi pre¢nika min fi75mm.
STOLICA Nosivost kolica je 40kg. Instalirane ko¢nice na zadnjim tockovima. Kapacitet
Stavkom je uklju¢en sav specificirani | odlaganja je minimum 10 stolica.
rad i materijal neophodan za Posjedovanje sertifikata: Komplet 3
stavijanje stavke u funkcionalno stanje.[MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.
25 [Nabavka, transport i montaza Nogar stola izraden od praskasto lakiranih metalnih cijevi. Noge su opremljene
STO RESTORANSKOG PROSTORA |PVC &epovima sa noZicom za fino podesavanje visine. Plo¢e stolova su
Dimenzije 80x80x75cm izradene od iverice debljine 25mm sa melaminskom folijom. Ivice su obradene
Stavkom je ukljugen sav specificirani  |ABS trakom debljine 2mm.
rad i materijal neophodan za Sertifikati: Kkomplet 22

stavljanje stavke u funkcionalno stanje.

MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent,
MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.






Investitor: Objekat: Datum izrade

Centralna Banka Crne Gore
Opremanje kancelarija CBCG 1/20/2024

Osnove Prilog: Tip kancelarije 1

P2

P1

KANCELARIJA TIP 01 ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRSINE P = cca
20m2,

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA RUKOVODIOCIMA ODJELJENJA | NJU CINI JEDNA STOLICA TIPA ST2,
SA PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM S1 | FIOKAROM. U PRODUZETKU RADNOG STOLA NALAZI SE
POMOCNI STO SA MJUESTOM ZA 4 STOLICE TIPA ST4, KAKO BI SE U ISTOM PROSTORU MOGLI ODRZATI
KRATKI SASTANCI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA | MJESTIMA ZA
ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka S1 ST2 ST4 F KF P1 P2 P3 \Y KP

Koligina 1 1 4 1 1 2 1 3 1 1

3.1






Investitor:

Centralna Banka Crne Gore

Objekat:

Opremanije kancelarija CBCG

Datum izrade

11/20/2024

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 2

KANCELARIJA TIP 02 ODNOSI SE NA 2 RADNA MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRSINE P =

cca20ma2,

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUZBENICIMA BANKE | NJU CINE DVIJE STOLICE TIPA ST3, SA
PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM S1 | FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO | POSTAVLJANJE
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUZE ZA DOCEK STRANKI. KANCELARIJA JE
OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA

UNUTAR KANCELARIJE.
Oznaka S1 ST3 ST4 P1 P3 \ KP KS1
Koli¢ina 2 2 2 2 2 1 2 1

3.2






Investitor:

Centralna Banka Crne Gore

Objekat:

Opremanije kancelarija CBCG

Datum izrade

11/20/2024

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 3

KANCELARIJA TIP 03 ODNOSI SE NA 3 RADNA MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRSINE

P =cca20m2.

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUZBENICIMA BANKE | NJU CINE TRI STOLICE TIPA ST3, SA
PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM S11 FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO | POSTAVLJANJE
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUZE ZA DOCEK STRANKI. KANCELARIJA JE
OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE

MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka S1 ST3 ST4 F

P1

P3

KP

KS1

Koli¢ina 3 3 2 3

3.3






Investitor:

Centralna Banka Crne Gore

Objekat:

Opremanije kancelarija CBCG

Datum izrade

11/20/2024

KANCELARIJA TIP 04 ODNOSI SE NA 4 RADNA MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRSINE P

=cca 30m3.

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUZBENICIMA BANKE | NJU CINE CETIRI STOLICE TIPA ST3, SA
PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM S1 | FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO | POSTAVLJANJE
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUZE ZA DOCEK STRANKI. KANCELARIJA JE
OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA Pl, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE

MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka S1 ST3 ST4 F

P1

P3

KP

KS1

Koli¢ina 4 4 2 4






Investitor:

Centralna Banka Crne Gore

Objekat:

Opremanije kancelarija CBCG

Datum izrade

11/20/2024

KANCELARIJA TIP 05 ODNOSI SE NA 5 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRSINE P =

cca 30m?2.

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUZBENICIMA BANKE | NJU CINI PET STOLICA TIPA ST3, SA
PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM S1 | FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO | POSTAVLJANJE
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUZE ZA DOCEK STRANKI. KANCELARIJA JE
OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA

UNUTARKANCELARIJE.

Oznaka S1 ST3 ST4

P1

KP

Koli¢ina 5 5 2






Investitor: Objekat: Datum izrade

Centralna Banka Crne Gore
Opremanje kancelarija CBCG 1/20/2024

S1
\

F

F

—
\
L
T
\
L

S1

KANCELARIJA TIP 06 ODNOSI SE NA 6 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRSINE
P =cca30m?2

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUZBENICIMA BANKE | NJU CINI SEST STOLICA TIPA ST3, SA
PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM S1 | FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO | POSTAVLJANJE
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUZE ZA DOCEK STRANKI. KANCELARIJA JE
OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka S1 ST3 ST4 F P1 Vv KP

Koli¢ina 6 6 2 6 6 1 4






Investitor: Objekat: Datum izrade

Centralna Banka Crne Gore
Opremanje kancelarija CBCG 1/20/2024

KANCELARIJA TIP 07 ODNOSI SE NA 7 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRSINE P
=cca 30m2

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUZBENICIMA BANKE | NJU CINI SEDAM STOLICA TIPA ST3, SA
PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM S1 | FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO | POSTAVLJANJE
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUZE ZA DOCEK STRANKI. KANCELARIJA JE
OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka S1 ST3 ST4 F P1 Vv KP

Koligina 7 7 2 7 7 1 4






Investitor:

Centralna Banka Crne Gore

Objekat:

Opremanije kancelarija CBCG

Datum izrade

11/20/2024

ST3

ST3

S1.1| |

S

]

sul I

SIS
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ST3 o ST3

KANCELARIJA TIP 08 ODNOSI SE NA 8 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRSINE

P =cca38m2

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUZBENICIMA BANKE | NJU CINI OSAM STOLICA TIPA ST3, SA
PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM S1 | FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO | POSTAVLJANJE
STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUZE ZA DOCEK STRANKI. KANCELARIJA JE
OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA Pl, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka

S1

ST3

ST4

P1

Koli¢ina






Investitor:

Centralna Banka Crne Gore

Objekat:

Opremanije kancelarija CBCG

Datum izrade
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P1

PI

P1

P1

P1

Pl

P1

P1

Sl.1
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KANCELARIJA TIP 08 ODNOSI SE NA 10 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRSINE

P =cca40mz2.

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUZBENICIMA BANKE | NJU CINI DESET STOLICA TIPA ST3, SA
PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM S1.1 KAO | DVA STOLA S1.2 | FIOKAROM. U KANCELARIJI JE
OPCIONO | POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUZE ZA DOCEK
STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO | MJUESTIMA
ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.
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Investitor: Objekat: Datum izrade

Centralna Banka Crne Gore
Opremanje kancelarija CBCG 1/20/2024

Osnove Prilog: Kancelarija viceguvernera 01

KANCELARIJA VICEGUVERNERA ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE
POVRSINE P = cca 40m?2.

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM SO |
FIOKAROM. U KANCELARIJI JE | KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MUESTOM ZA 8 STOLICA TIPA ST2,
GDJE SE ODRZAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA |
SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P2 | P3, KAO | MJUESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR

KANCELARIJE.

Oznaka SO STI ST KF KS2 FT1 FT2 P2 P3 Vv KP

Koligina 1 1 8 1 1 2 1 2 2 1 1

3.10






Investitor: Objekat: Datum izrade

Centralna Banka Crne Gore
Opremanje kancelarija CBCG 1/20/2024

Osnove Prilog: Kancelarija viceguvernera tip 02
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KANCELARIJA VICEGUVERNERA TIP 02 ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE
POVRSINE P = cca 50m?2.

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM SO |
FIOKAROM. U KANCELARIJI JE | KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MJUESTOM ZA 10 STOLICA TIPA ST2,
GDJE SE ODRZAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA | SA
SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P1 | P3, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR

KANCELARIJE.

Oznaka SO STI ST KF2 KS2 FT1 FT2 P2 P3 Vv KP

Koligina 1 1 10 1 1 2

3.1






Investitor: Objekat: Datum izrade

Centralna Banka Crne Gore

Opremanje kancelarija CBCG 1/20/2024

Osnove Prilog: Kancelarija viceguvernera tip 03

KANCELARIJA VICEGUVERNERA TIP 03 ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE
KANCELARIJE POVRSINE P = cca 40m?2.

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM SO |
FIOKAROM. U KANCELARIJI JE | KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MJESTOM ZA 8 STOLICA TIPA ST2,
GDJE SE ODRZAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA |
SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P2 | P3, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR
KANCELARIJE.

Oznaka SO STI ST KF1 KS2 FT1 FT2 P2 P3 Vv KP

Koligina 1 1 8 2 1 2 1 2 2 1 1

3.12






Investitor: Objekat: Datum izrade

Centralna Banka Crne Gore
Opremanje kancelarija CBCG 1/20/2024

Osnove Prilog: Kancelarija viceguvernera 04

KANCELARIJA VICEGUVERNERA ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE
POVRSINE P = cca 52m?2.

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUCIM RADNIM STOLOM SO |
FIOKAROM. U KANCELARIJI JE | KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MJESTOM ZA 8 STOLICA TIPA
ST2, GDJE SE ODRZAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE
OPREMLJENA | SA SPECIFICNIM PLAKARIMA, TIPA P2 | P3, KAO | MJESTIMA ZA ODLAGANJE
MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka SO STI ST KF1 KS2 FT1 FT2 P2 P3 Vv KP

Koligina 1 1 8 1 1 2 1 6 5 1 1

3.13











