3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:
 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 70.000,00 € (bez PDV-a);

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet nabavke se nabavlja kao cjelina, čime se obezbjeđuje veća ekonomičnost i efikasnost utroška finansijskih sredstava. 

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti:
Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi. 
U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom, ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Naručilac će vršiti utvrđivanje ekvivalentnosti, kontrolom dokaza o ekvivalentnosti, koje podnosi ponuđač kao sastavni dio ponude. Takođe, kada je u pitanju ugradnja opreme, neophodno je uzeti u obzir činjenicu da Naručilac ne dozvoljava bilo kakve modifikacije na postojećoj opremi u koju se ugrađuje ponuđeni dio ekvivalentnih karakteristika. Ponuđena oprema ekvivalentnih karakteristika mora biti usaglašena sa aspekta operativnih, dimenzionih i svih drugih karakteristika sa postojećom opremom.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1. [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, prihvatljivu Naručiocu, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka.

Odabrani ponuđač može zatražiti avansno plaćanje u iznosu do 20% od ugovorenog iznosa pri čemu će biti dužan da dostavi bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za avansno plaćanje, prihvatljivu Naručiocu, u protivvrijednosti zatraženog avansa, sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka.

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

 odnos cijene i kvaliteta 

8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 29.08.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 29.08.2025. godine u 10:00 sati. 

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Popa Jola Zeca br. 5, 85310 Budva
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Popa Jola Zeca br. 5, 85310 Budva

radnim danima od 09:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 29.08.2025. godine do 10:00 sati.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

•	Izvršilac je dužan:
-	da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
-	da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla, odnosno licima imenovanim u sklopu Ponude Izvršioca;
-	da rukovodi izvršenjem svih usluga;
-	da o svom trošku osigura lica angažovana za izvršenje ugovorenih usluga za sve slučajeve povrede na radu ili nesreće na poslu, kao i ugovorene usluge za sve slučajeve rizika nastanka štete;
-	da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
-	da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
-	da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.

•	Strane Ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Svaki spor, nesaglasnost ili zahtjev koji proizilazi iz ugovora ili je vezan za ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće konačno riješen u arbitražnom postupku u Podgorici u skladu sa Arbitražnim pravilima Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore uz primjenu materijalnog prava Crne Gore i na crnogorskom jeziku. Arbitražni tribunal čine tri arbitra.

•	Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 
1) u slučaju potrebe za izmjenom roka izvršenja ugovora kada je potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje ugovorne strane u vrijeme zaključivanja ugovora nijesu mogle predvidjeti, o čemu se pribavljaju odgovarajući dokazi na koje obje ugovorne strane moraju dati saglasnost, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora.
2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti, 
3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona, 
4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


„Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ DOO
[bookmark: _GoBack]Broj: 25-3813/2
Mjesto i datum: Budva, 31.07.2025. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 




Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 72 iz Plana javne nabavke broj # 21763 od 31.01.2025. za izradu idejnog rješenja postrojenja za prečišćavanje vode, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca	Krsto Radović, izvršni direktor
s.r.



Službenik za javne nabavke i član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke


	Milan Janović
	s.r.



Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke i član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

	Ivan Špadijer
s.r.



Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke	Bojana Rajković
	s.r.

16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.



PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA II FAZE MODULARNO FILTERSKOG POSTROJENJA

LOKACIJA: Izvorište Bolje Sestre; unutar postrojenja za proizvodnju vode „Bolje Sestre“ (k.p. 2950/2; 2953/2; 2951)

[bookmark: _Toc193114559][bookmark: _Toc190933517]UVOD

Izrada projektne dokumentacije odnosi se na izgradnju i implementaciju II faze modularnog filterskog postrojenja za pripremu pitke vode unutar postrojenja „Bolje Sestre“. S obzirom na to da je kvalitet pitke vode ključan za zdravlje korisnika, ovo postrojenje je projektovano da obradi vodu iz obližnjeg Malog blata na način da ispunjava sve propisane standarde zdravstvene ispravnosti. Primarni cilj postrojenja je da obezbijedi kontinuirani protok i visok kvalitet pitke vode prema Zakonu o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu (SL. list CG 80/17) i Pravilniku o parametrima, provjeri usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu (Sl. list CG br. 64/18/ i 101/21), sa maksimalnim izlaznim kapacitetom koji dozvoljava raspoloživi prostor za ugradnju postrojenja. U okviru I faze modularnog filterskog postrojenja je ugrađeno postrojenje nominalnog kapaciteta 100 l/s, čime je zauzet dio raspoloživog prostora. Izgrađeno postrojenje je neophodno uzeti u obzir i inkorporirati u konačno projektno rješenje II faze, na način da se obezbijedi nesmetano korišćenje već instaliranih kapaciteta za prečišćavanje vode. 

Dokumentacija koju je potrebno izraditi obuhvatiće sve potrebne tehničke, građevinske i operativne aspekte za efikasnu i sigurnu izgradnju i upotrebu postrojenja, uključujući, ali se ne ograničavajući, na: objekat sa pumpama za zahvatanje vode, cjevovod za zahvatanje vode iz obližnjeg Malog blata, potisni cjevovod do filtera, predfiltraciju, filtraciju, hlorisanje, koagulaciju, cijevne veze do rezervoara za otpadnu vodu i crpilišta, SCADA sistem, opremu za daljinsko i direktno upravljanje, elektro-napajanje, građevinsko-zanatske radove itd. 

[bookmark: _Toc193114560]CILJ I SVRHA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Cilj izrade ove projektne dokumentacije je izrada skupa međusobno usaglašenih faza projekta kojima se određuju generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj evantualnih aneksa objekata u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije, faznost rekonstrukcije objekta i ugradnje tehničko-tehnološke opreme i procijenjena vrijednost radova na građenju objekta. Dokumentacija će omogućiti precizno planiranje svih faza projekta, od projektovanja objekta do finalne ugradnje opreme, kako bi se obezbijedila funkcionalnost postrojenja u svim njegovim segmentima. Svrha ove projektne dokumentacije je da osigura da će tokom izrade Glavnog projekta svi djelovi sistema, uključujući instalaciju, opremu i materijale, zadovoljiti visok nivo tehničke i operativne efikasnosti, sigurnosti i zaštite od potencijalnih havarija. Takođe projektna dokumentacija, mora da bude u skladu sa svim relevantnim zakonskim i regulatornim normama, uključujući one koje se odnose na kvalitet vode za ljudsku upotrebu.

Idejno rješenje će predvidjeti faznost izgradnje, pri čemu će II faza izgradnje predviđati nadogradnju dodatnog kapaciteta od 250 l/s, dok će III faza predviđati konačnu nadogradnju do maksimalnog kapaciteta koji raspoloživi prostor za smještaj filterske opreme dozvoljava. U okviru II faze će se inkorporirati postojeće postrojenje kapaciteta 100 l/s, pri čemu će ukupni kapacitet I i II faze biti 350 l/s. U prilogu se nalazi Glavni projekat I faze izgradnje postrojenja, na osnovu kojeg su izvedeni radovi na ugradnji ovog postrojenja.

[bookmark: _Toc193114561]PREDMET TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Filterski dio postrojenja će biti smješten unutar objekta "Bolje Sestre". U okviru Glavnog projekta I faze izgradnje postrojenja koji se nalazi u prilogu, se nalaze i podloge postojećeg objekta. Modularni sistem omogućava fleksibilnost i mogućnost širenja kapaciteta ukoliko se pojavi potreba za većim protokom vode u budućnosti. Idejnim rješenjem će se obuhvatiti i potencijalno proširenje predmetnog objekta za potrebe zahvata vode iz Malog blate, te smještaj pumpnih agregata. U tom slučaju će se predvidjeti arhitektonsko rješenje koje bi novi objekat vizuelno uklopilo u arhitektonsko rješenje postojećeg objekta.
Konačni planirani kapacitet postrojenja, nakon izgradnje svih faza, iznosi cca 500 l/s. Ovaj kapacitet je odabran prema trenutnim procjenama prostornog ograničenja u objektu i postojećoj tehnologiji koja je već instalirana. Projektant može u toku izrade projekta ponuditi poboljšanja koja bi potencijalno obezbijedila mogućnost povećanja konačnog kapaciteta postrojenja u okviru postojećeg građevinskog objekta. 
Kako je planirana fazna izgradnja postrojenja, to će idejno rješenje biti izrađeno na način da sadržati konačne građevinske radove, cijevne veze i ostale elemente za koje projektant i Investitor procijene da su neophodni, a kako bi se u III fazi izgradnje vršila samo nabavka i ugradnja filterske opreme i eventualno pumpnih agregata.
Svi materijali koji će biti korišćeni u izgradnji sistema, uključujući filtere, pumpne sisteme, cjevovode, elektroinstalacije i sisteme za automatsko doziranje koagulanta i dezinfekciju, biće od najvišeg kvaliteta i atestirani za vodu za piće ukoliko postoji direktni kontakt sa vodom. Upotrebom najnovijih tehnologija, obezbijediće se visoka efikasnost, sigurnost i dugoročna održivost sistema. Svi sistemi će biti opremljeni odgovarajućim mjernim uređajima i senzorima koji omogućavaju praćenje parametara tokom rada.
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Projektovanje sistema temelji se na sljedećim osnovnim tehnološkim procesima koji će osigurati visoku efikasnost i kvalitet obrade vode:
Zahvatanje vode: Voda će se zahvatati iz Malog blata i nakon toga transportovati do postrojenja pomoću pumpnih agregata. Potrebno je obezbijediti stabilan pritisak u sistemu za efikasnu filtraciju. Pumpe će biti odabrane u skladu sa projektovanim kapacitetom postrojenja, uzimajući u obzir faznost izgradnje, kao i potrebu inkorporiranja postojećeg postrojenja. Broj pumpnih agregata će zavisiti od fazne izgradnje, ali i od mogućnosti regulacije protoka, a sve u cilju planiranja što većeg opsega mogućih protoka. Na ovaj način će se omogućiti fleksibilnost sistema za zadovoljenje trenutnih potreba za vodom koje se značajno mijenjaju u toku godine. 
Doziranje koagulanta: Postrojenje će biti opremljeno automatskim sistemom za doziranje koagulanta. Izbor koagulanata odrediti na osnovu raspoloživih specifičnih testova simulacije koagulacije (JAR testovi). Doza će se automatski prilagođavati u zavisnosti od parametara ulazne vode (mutnoća, pH, sadržaj organskih materija). PLC SCADA sistem će omogućiti stalno praćenje i podešavanje doza za optimalne rezultate filtracije. 
Predfiltracija: Sistem će koristiti predfiltere adekvatne propusnosti, što će omogućiti efikasno uklanjanje većih čestica iz zahvaćene vode. Ovi filteri će raditi naizmjenično ili paralelno, zavisno od potrebnog protoka, čime će se obezbijediti stalna efikasnost filtracije.
Glavna filtracija: Glavni sistem filtracije obuhvata filtracijske kolone sa aktiviranim filtracijskim medijumom, koji je dizajniran da ukloni čestice manje od 5 mikrona. Ovaj proces će se automatizovati pomoću ventila za upravljanje protokom, dok će mjerni uređaji za pritisak omogućiti praćenje svih parametara sistema u realnom vremenu.
Dezinfekcija: Dezinfekcija vode se obavlja u okviru postojećeg postrojenja regionalnog vodovodnog sistema, a prije isporuke potrošačima. Projektnim rješenjem će se predvidjeti dezinfekcija vode koja se filtrira korišćenjem sistema za doziranje hlora, a koji će biti proporcionalan protoku vode ili dezinfekcija filtera korišćenjem hlorisane vode za povratno pranje filtera. Time će se osigurati visok nivo dezinfekcije i zdravlje korisnika.

Tretirana (prečišćena) voda se dalje ispušta u rezervoar sa bistrom vodom, u kom se miješa sa sirovom vodom iz kraškog izvorišta, koja zadovoljava zakonski propisane zahtjeve u smislu kvaliteta vode za piće, a nakon toga sva voda se prepumpava i prolazi tretman preventivne dezinfekcije kroz postojeće UV filtere. Navedeno treba uzeti u obzir prilikom predloga dezinfekcije čiste vode korišćenjem dezificijenasa na bazi hlora.


Projektant može predložiti drugačije projektno i tehnološko rješenje ukoliko cijeni da postoji mogućnost unaprjeđenja, uz obrazloženje predloženog unaprjeđenja i okvirnu procjenu cijene koštanja. Investitor će, zavisno od odnosa kvalitet i investicione vrijednosti donijeti konačnu odluku.
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Specifični zahtjevi projekta obuhvataju sljedeće:
1. Sigurnost i zaštita: Postojeće skladište za hemikalije, kao što su hlor i koagulanti je opremljeno adekvatnim sigurnosnim sistemima, uključujući ventilaciju, kontrolu temperature, zaštitu od požara i druge preventivne mjere. Ovo je od ključne važnosti za sprječavanje nesreća i osiguranje sigurnog rada sa opasnim materijama. Projektom će se sagledati potreba proširenja kapaciteta i shodno projektovati rješenje.
1. Automatizacija i nadzor: Sve operacije, od filtracije do doziranja hemikalija i dezinfekcije, su potpuno automatizovane za postojeće postrojenje. PLC SCADA sistem omogućava praćenje svih parametara sistema u realnom vremenu i optimizaciju procesa, što smanjuje ljudske greške i poboljšava efikasnost rada. Projektnim rješenjem će se predvidjeti proširenje kapaciteta ugradnjom dodatne automatike i programskih rješenja. 
1. Napajanje i zaštita: Postojeće postrojenje je priključeno na trafostanicu 35/0,4 koja se nalazi u okviru postrojenja „Bolje Sestre“. Projektovano postrojenje će takođe biti priključeno na isti izvor napajanja, koji ima dovoljnu snagu za napajanje pumpnih agregata i drugih potrošača. Sistem će biti opremljen UPS uređajem za obezbjeđenje napajanja u slučaju nestanka struje. UPS će obezbijediti neprekidan rad ključnih komponenata, kao što su ventili i PLC jedinice, čime se sprječava prekid u radu postrojenja i omogućava njegovo sigurno zaustavljanje u slučaju problema sa napajanjem.
1. Analiza vode koja se zahvata: Projektant će na korišćenje imati sve izvještaje analiza koje je Naručilac sproveo u poslednjim godinama u svojoj laboratoriji, kao i u akreditovanim laboratorijama u Crnoj Gori. Naručilac će za potrebe izrade Idejnog rešenja obezbijediti i jedan JAR test, urađen od strane akreditovane laboratorije, dok je obaveza Projektanta da sprovede najmanje još jedan JAR kontrolni test. Projektant će obezbijediti i sve druge analize koje su potrebne za izradu kvalitetnog idejnog rešenja tehnologije prečišćavanja. 
1. Geodezija i batimetrija: Naručilac će uz projektni zadatak dostaviti batimetriju dna Malog Blata u okolini izvorišta Bolje Sestre. Projektant će procijeniti da li je zahvat odrađene batimetrije dovoljan za izradu projektne dokumentacije i u slučaju potrebe predvidjeti dodatna snimanja. Projektant će obaviti sva potrebna geodetska snimanja terena, a koja su potrebna za izradu Idejnog rješenja. 
1. Geomehanika: Projektant će izvršiti sva potrebna geomehanička istraživanja terena, posebno za eventualnu dogradnju objekta i ugradnju podzemnog cjevovoda.

OPŠTE NAPOMENE

Obilazak lokacije je moguće izvršiti svakog radnog dana od 09 do 15 časova, uz obaveznu prethodnu najavu na mail adresu portirnica@regionalnivodovod.me, koja sadrži: razlog posjete, registarski broj vozila, skenirane kopije ličnih dokumenata lica koja planiraju posjetu lokaciji, spisak eventualne opreme koja se unosi u krug postrojenja, kontakt telefon i sl. Zahtjev je potrebno uputiti najmanje 24h prije planirane posjete lokaciji.

· Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.
· Ponuđač će u ponuđenu cijenu uračunati sve troškove mobilizacije, demobilizacije, terenski rad, osiguranje zaposlenih, izradu dokumentacije, testove, snimanja, korišćenje opreme, troškove izdavanja bankarskih garancija, poreze i takse, troškove prevoza i osiguranje prilikom transporta.
· Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Nadzor nad izvođenjem radova Naručilac će vršiti preko lica koja su u radnom odnosu kod Naručioca. 


ZA INVESTITORA:
Ivan Špadijer
Rukovodilac tehničkog sektora
