MINISTARSTVO ODBRANE             

               
Broj: 0704-426/25-5529/3-sl3
Podgorica, 01.08.2025. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), Ministarstvo odbrane objavljuje
IZMJENU BROJ 1

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA, OPREME ZA VEZ BRODOVA, BOJA, REZERVNIH DJELOVA I OSTALE OPREME ZA PLOVNE OBJEKTE, BROJ 0704-426/25-5529/3-sl1 OD 28.07.2025. GODINE, ŠIFRA POSTUPKA 96755
1. Mijenja se tehnička specifikacija predmeta nabavke za Partiju 1 – Boja za brodove, za stavke na rednim brojevima 27 i 28, koje sada glase:

	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	27.
	Degreaser 99611-00000 ili ekvivalent
	Pakovanje 0.75 lit.
	lit
	4,5

	28.
	Mile nct true blue 71890-30390 ili ekvivalent
	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 2.5 lit.
	lit
	15


2. Mijenja se tehnička specifikacija predmeta nabavke za Partiju 2 – Oprema za vez brodova, za stavke na rednim brojevima 26, 27, 28, 29 i 30, koje sada glase:

	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	26.
	Konop Ø 12 Blue Navy
	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940kg.
	m
	100

	27.
	konop Ø 12 Marlow RO Red ili ekvivalent
	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940kg.
	m
	100

	28.
	Konop Ø 12 poliesterski, zeleni
	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940kg.
	m
	100

	29.
	Konop Ø 12 poliesterski, bijeli
	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940 kg.
	m
	100

	30.
	Pojas za spasavanje
	Pojas za spasavanje sa sigurnosnim pojasom u skladu sa standardom ISO 12402-3 MED SOLAS ili ekvivalent. Plovnost 150N.
	kom
	52


Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke   

Najla Frljučkić, dipl. ekonomista

Natalija Cvetković, dipl. pravnik
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