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U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabvkama Crne Gore  postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda  za nabavk drenažnih i potopnih pumpi, Komisija za sprovodjenje postupka javne nabavke  odjavljuje:

Odgovor na pitanje zainteresovanog lica
Pitanje 1: 
Poštovani, Molimo Vas da precizirate kolika je minimalna dužina vodilica koje se traže u stavci pod rednim brojem 4. Vodilice mogu biti različitih dimenzija, molimo Vas da to jasno odredite.
Odgovor 1:
Poštovani,
Zahvaljujemo Vam na dostavljenom pitanju i interesovanju.

Kako je u tehničkoj specifikaciji već predviđen podni nosač, jasno je da pumpu ne želimo da bude “slobodno spuštena” ili odložena u prostor, već da se montira/odloži na odgovarajući nosač koji obezbjeđuje stabilno odlaganje ili siguran rad po potrebi. 
Podni nosač je predviđen tako da pumpa, kada se ne koristi ili se odlaže, stoji na njemu i time bude podignuta od tla, što sprječava oštećenja, olakšava rukovanje i omogućava brzu upotrebu u slučaju nužde.
Vodilice su sastavni dio tog rješenja, jer služe da se pumpa pravilno postavi na podni nosač, čime se osigurava bezbjedna-brza montaža, demontaža i odlaganje pumpe.
Dužinu, tip i broj vodilica definiše ponuđač, u skladu sa konkretnim modelom pumpe koji nudi i konstrukcionim rješenjem podnog nosača. 
Iz tog razloga minimalna dužina nije unaprijed propisana u tehničkoj dokumentaciji. 
Obaveza ponuđača je da obezbijedi kompletan set opreme (pumpa, podni nosač, vodilice i pribor za montažu) koji je u potpunosti kompatibilan i spreman za instalaciju i rad, bez potrebe za dodatnim prilagođavanjem.
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