

OBRAZAC 1  

Poreska uprava
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: I/1-16269/3-25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33
Mjesto i datum: Podgorica, 27.08.2025. godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24) Poreska uprava objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

za nabavku kompjuterske opreme

Predmet nabavke se nabavlja:

 po partijama






1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama












[bookmark: _Toc416180134][bookmark: _Toc445361935][bookmark: _Toc3871940]TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Partija 1 - Desktop računari I monitori
	Br.
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Desktop racunara tip 1
	Format kućišta SFF
Procesor sa minimalnim specifikacijama 4 jezgra, 8 niti, 3.5GHz, up to 4.7GHz, 12 MB cache 
Grafika: integrisana
Operativni sistem Windows 11 Professional (potrebno je dostaviti potvrdu proizodjaca o fabricki preinstaliranom operativnom sistemu)
Memorija minimum 8GB DDR5
SSD minimum 512GB M.2 NVMe
Integrisani portovi minimum naprijed 1x  USB 3.2 Gen 2.0 Type-C 10 Gbps, 3x  USB 3.2 Gen 1.0 Type-A 5 Gbps, 1x  Headphone/microphone combo jack, pozadi: Audio linijski izlaz – moze se prekonfigurisati kao audio ulaz, DisplayPort, HDMI Port, 4x  USB 2.0 port, RJ-45
Slotovi za prosirenje minimum: 1x  PCI Express4.0 x16, 1x  PCI Express3.0 x1, 1x  M.2 za WLAN
Tastatura sa YU setom karaktera i mis istog proizvodjaca kao i racunar
Napajanje maksimum 180W 
Garancija minimum 3 godine - potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca o garantnom roku 
	Kom
	137

	2
	Monitor tip 1
	Monitor istog proizvođača kao i desktop računar iz stavke iznad
minimum 23,8“ IPS, 3H, Refresh rate 100Hz, 
Integrisani portovi minimum 1x HDMI, 1 x VGA, 1x Displayport 
Panel Active Area Metric minimum (W X H) 52.7 x 29.64 cm
Piksela po inchu minimum 93ppi
Mogucnost podesavanja po visini 100mm, pivot ±90°, tilt -5 do +23°
Integrisani zvucnici minimum 2 x 2W 
Garancija minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvodjaca o garantnom roku	
	kom
	137

	3
	Desktop racunara tip 2
	Format kucista: SFF
Procesor sa minimalnim specifikacijama 10 jezgara, 10 niti (bazne frekvencije - P-core 3.3GHz / Ecore 2.7GHz, maksimalne frekvencije P-core 4.9GHz / E-core 4.4GHz) 20 MB cache. 
Grafika: integrisana 
Operativni sistem Windows 11 Professional (potrebno je dostaviti potvrdu proizodjaca o fabricki preinstaliranom operativnom sistemu)
SSD minimum: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4, podrška za ugradnju dodatna dva hard diska i jos jedan m.2 ssd disk 
Memorija minimum: 16 GB DDR5 5600MHz, minimum 4 memorijska slota Multimedija: integrisan zvuk 
Bezbjednost: TPM 2.0, detekcija promjene konfiguracije, pojedinačno onemogućavanje USB portova, Pametna USB zaštita (dozvoljava samo tastaturu / miš, blokira sve uređaje za skladištenje), Autentifikacija BIOS-a zasnovana na sertifikatima Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS firmware-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. 
Periferije: Tastatura USB sa YU setom karaktera i optički miš USB od istog proizvođača kao i računar 
Integrisani portovi minimum: naprijed 2x USB 3.2 tip A 5Gbps, 2 x USB 3.2 tip A 10Gbps,1 x USB 3.2 tip C (15W punjenje), 1 x headphone microphone combo, pozadi: 4x USB 3.2 tip A, 2x Displayport , 1x HDMI 2.1, 1x RJ45,1 x line-out, 
Napajanje: maksimum 200W
Garancija minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvodjaca o garantnom roku.	
	Kom
	10

	4
	Monitor tip 2
	Monitor istog proizvođača kao i desktop računar iz stavke iznad
23,8“ IPS, 
Kontrast minimum 1300:1, 
Refresh rate 100Hz,
Vrijeme odziva podrzano 4ms ili manje 
Panel Active Area (W X H) 52,7 x 29,65 cm
Integrisani portovi minimum 1x HDMI, 1 x VGA, 1x Displayport 
integrisani zvucnici minimum 2 x 2W, 
podesavanje po visini 155mm, tilt -5° / 22°, lijevo i desno 360° swivel, -90° do +90° pivot 
Garancija minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvodjaca o garantnom roku.	
	Kom
	10



Partija 2 – Laptopovi
	1
	Laptop tip 1
	Displej 16” rezolucija 1920x1200, IPS, 300 niti 
Grafika: integrisana Procesor minimum 14 jezgara, 18 niti, (up to 3.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.5 GHz P-core Max Turbo frequency,18 MB L3 cache, 4 Pcores and 8 E-cores,18 threads 
Memorija minimum 16GB DDR5 5600MHz, minimum 2 slota za RAM SSD minimum 512GB 
Kamera minimum 5MP kamera 
Integrisani portovi minimum 2 x USB Type-C 20Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort, Sleep and Charge); 2x USB tip A 5Gbps (1 charging,1 power); 1 x HDMI 2.1; 1 x stereo headphone/microphone combo jack; 1 x RJ-45 ; 
Tastatura sa pozadinskim osvjetljenjem 
Sigurnost: citac otiska prsta, Koristeći bezbjednosni kontroler (čip na matičnoj ploči), sistem treba da bude opremljen rješenjem, omogućavajući zaposlenima da brzo i bezbjedno oporave operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike pomoću ugrađenog modula za skladištenje, Sistemsko rješenje ugrađeno u hardver koje automatski vraća BIOS i objezbeđuje samopopravku u slučaju problema ili napada zasnovanog na BIOS-u treba da bude uključeno u računar, 
Operativni sistem Windows 11 Professional (potrebno je dostaviti potvrdu proizodjaca o fabricki preinstaliranom operativnom sistemu)
Baterija minimum 3 celije 56 Whr Torba istog proizvodjaca kao i laptop
Garancija minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvodjaca o garantnom roku. 
	Kom
	8

	2
	Laptop tip 2
	Displej 14” rezolucija 1920x1200, IPS, 300 niti 
Grafika: integrisana 
Procesor minimum up to 2.5 GHz LP E-core Max Turbo frequency, up to 4.4 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.1 GHz P-core Max
Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-cores, 2 LP E-cores i 8 E-cores,16 jezgara
Memorija minimum 16GB DDR5 5600MHz, minimum 2 slota za RAM 
SSD minimum 512GB 
Kamera minimum 5MP kamera 
Integrisani portovi 1x HDMI 2.1; 1x stereo headphone/microphone combo jack; 1 x RJ-45; 2 x USB Type-A 5Gbps (powered); 2 x USB Type-C 20Gbps (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort, Sleep and Charge)
Minimum Wi-Fi 7 (2x2) i Bluetooth 5.4
Tastatura sa pozadinskim osvjetljenjem 
Sigurnost: citac otiska prsta, Koristeći bezbjednosni kontroler (čip na matičnoj ploči), sistem treba da bude opremljen rješenjem, omogućavajući zaposlenima da brzo i bezbjedno oporave operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike pomoću ugrađenog modula za skladištenje, Sistemsko rješenje ugrađeno u hardver koje automatski vraća BIOS i objezbeđuje samopopravku u slučaju problema ili napada zasnovanog na BIOS-u treba da bude uključeno u računar, 
Operativni sistem Windows 11 Professional (potrebno je dostaviti potvrdu proizodjaca o fabricki preinstaliranom operativnom sistemu)
Baterija minimum 3 celije 56 Whr Torba istog proizvodjaca kao i laptop 
Garancija minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvodjaca o garantnom roku.
	kom
	5



Partija 3 – Multifunkcijski štampači
	1
	MFP tip 1
	Funkcija Štampanje, skeniranje, kopiranje, slanje faksa Format štampe A4 Ekran osjetljiv na dodir Kolor 7,2cm LCD Minimalna brzina štampanja za A4 (str/min) 40 Maksimalno vrijeme do prve strane (sekundi) 5.9 ili manje Rezolucija štampe crna: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi Minimalna jačina procesora (MHz) Dual Core 1.000 Minimalna standardna memorija (MB) 512 Mrežno povezivanje standardno: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Dupleks automatski DA Kapacitet papira za ADF (broj listova papira) 50 Tip ADF skeniranja DADF Minimalna brzina skeniranja za A4 (str/min) 46 crna, kolor 20 strana u minuti Standardni portovi Gigabitna mreža (10/100/1000), USB kompatibilno sa USB 2.0 specifikacijom (Tip B) Toner isporučen uz uređaj minimalan broj strana @5% popunjesti u skladu sa ISO/IEC 19752 3,000 Kapacitet tonera koji se kasnije može dokupiti minimalan broj strana @5% popunjesti u skladu sa ISO/IEC 19752 20,000 Maksimalni mjesečni obim štampe Do: 80000 Strana mjesečno Ulazni kapacitet papira standardni: 350 listova 20 lb ili 75 gr/m2, maksimalni: 900 listova 20 lb ili 75 gr/m2 Jezici Standardni: PCL 5c emulacija, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulacija, PostScript 3 Emulacija, Direct Image Garancija minimum 1 godina, potrebno dostaviti potvrdu proizvodjaca o garantnom roku.	
	Kom
	29

	2
	MFP tip 2
	Funkcija Copying, Kolor skeniranje, Printing,Network Scanning, Slanje faksa Ekran 7-inch (17.8 cm) colour touch screen Uključeno rukovanje papirom 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrisani dupleks, 550-Sheet Output Bin, 550-Sheet Input Standardni portovi Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Hi-Speed sertifikovani port (Tip A) sa zadnje strane, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), One Internal Card Slot Brzina štampe crna: 66 str/min1 (A4) , Brzina štampe dupleks crna: 40 str/min (A4) Vrijeme do prve strane 4.0 sekunde ili manje Rezolucija štampe crna: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi) A4 Brzina jednostranog skeniranja 72 Strana u minuti ili vise A4 brzina obostranog skeniranja 144 strana u minuti ili vise Ulazni kapacitet papira standardni: 650 listova 20 lb ili 75 gr/m2, maksimalni: 3300 listova 20 lb ili 75 gr/m2 Maksimalni mjesečni obim štampe Do: 350000 Strana mjesečno Brzina procesora Quad Core, 1.2 GHz Memorija Standardno: 2048 MB, Maksimalno: 6144 MB Jezici Standardni: PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint Direktno korišćenje USB uređaja Da Mrežno povezivanje Da Mrežni protokoli TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP Bezbjednost u mreži IPSec, SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS Mogucnost koriscenja tonera sa kapacitetom 55000 strana ili vise Garancija minimum 1 godina Uz mfp uredjaje potrebno isporuciti i softver Detaljan opis traženih funkcionalnosti: Funkcionalnost Softver-a za praćenje štampe po korisnicima (Accounting) • Rješenje treba da radi sa postojećim uređajima; • Kvote za štampanje se mogu podesiti po korisniku ili grupi u određenom vremenskom periodu (mjesečnom ili godišnjem nivou); • Integracija sa AD/LDAP i ažuriranje i prenos informacija u realnom vremenu; • Sinhronizacija sa AD/LDAP mora biti u realnom vremenu sa mogućem čuvanja istorijskih podataka korisnika (ukoliko je troškovni centar korisnika promijenjen u AD/LDAP -stari troškovni centar mora ostati u funkciji nove funkcije za sve nove funkcije radna mesta); • Izvještaji mogućnosti za bilo koji period vremena; • Mogućnost objavljivanja u PDF ili CSV formatu; • Mogućnost automatskog izvještavanja na unaprijed definisani e-mail ili čuvanje u određenoj fascikli; Funkcionalnost Softver-a za autentifikaciju korisnika (Authentification 1) • Rješenje koji radi sa postojećim uređajima; • Uređaj se uključuje sve dok se korisnik sa pravima ne autentifikuje na uređivanje; • Autentifikacija može biti sa PIN-om, korisničkim imenom /lozinkom ili beskontaktnom ID karticom; • Prikaz preostalog broja stranica svaki put kada korisnik vrši štampanje ili kopiranje; • Ograničenje pristupa nekim funkcijama uređenja (na primer, korisnik ne može da pravi kopije ili korisnik ne može da pravi kopije u boji ...); • Ograničenje štampanja ili kopiranja po korisniku ili grupi; • Skeniranje u e-poštu sa ograničenjem skeniranja samo sebi; • Skeniranje u e-poštu sa opcijom da pošiljalac šalje i sebi kopiju; • Skeniranje ka “home” direktorijumu - Po informacijama iz AD/LDAP; • Skeniranje ka mrežnom folderu; • Opcija kreiranja podfoldera na mreži pod nazivom korisnika i automatsko podešavanje dozvole za tog korisnika; • Opcija delegiranja korisnika koji će obavještavati štampanje u ime drugog korisnika; • Automatska registarska kartica za autentifikaciju; • Opcija ograničavanja veličine priloga e-pošta; • Automatsko brisanje poslova štampanja nakon određenog vremena; • Čuvanje odštampanog posla za reprint za unaprijed definisani vremenski period; • Praćenje svih funkcija MFP uređaja (štampanje, kopiranje, skeniranje, e-mail, faks); • Praćenje ostalih štampanih poslova na MFP uređajima kao što su štampa iz internih izveštaja; • veb-admin konzola za raspoređivanje (deploiment) potrebnih postavki uređaja; • Mogućnost preuređivanja položaja ikone na ekranu MFP uređaja; • Mogućnost preimenovanja ikone na ekranu MFP uređaja; • Optičko prepoznavanje karaktera (OCR); • Arhiviranje print poslova; Funkcionalnost Softver-a za autentifikaciju korisnika (Authentification 2) • Rješenje koji radi sa postojećim uređajima; • Funkcionalnost štampa se uključuje sve dok se korisnik sa pravima ne autentifikuje na uređivanje; • Autentifikacija beskontaktnom ID karticom; • Ograničenje štampanja po korisniku ili grupi; • Opcija delegiranja korisnika koji će obaveštavati štampanje u ime drugog korisnika; • Automatsko brisanje poslova štampanja nakon određenog vremena; • Čuvanje odštampanog posla za reprint za unapred definisani vremenski period; • veb-admin konzola za raspoređivanje (deploiment) potrebnih postavki uređaja; • Arhiviranje print poslova; Funkcionalnost Čitač kartica (Card Reader) • Rješenje koji radi sa postojećim uređajima; • Eksterni USB čitač; • Čitač kartica koja odgovara karticama u upotrebi kod korisnika; Garancija minimum 1 godina, potrebno dostaviti potvrdu proizvodjaca o garantnom roku.	
	Kom
	8



Partija 4 – UPS uređaji
	1
	UPS tip 1
	Monofazni UPS Form Factor Desktop 
UPS Topology Line-interactive
 Input Voltage Range ( Vac ) 167 ~ 295 
Kapacitet (VA) 700 Kapacitet (Wati) 420 
Na bateriju : Simulirani sinusni talas 
Automatska regulacija napona (AVR) Single Boost, Single Buck 
Zaštita od preopterećenja - Interno ograničenje struje, prekidač 
Izlaz(i) – Ukupno 8 - Šuko x 8 　
 Utičnice - zaštićene na bateriju i zastita od prenapona 4 Izlaz(i) - zaštićeni od prenapona 4 
Tipično vrijeme prenosa (ms) 4 
USB port(ovi ) za punjenje USB-A x 1, USB-C x 1 
Ukupan izlaz punjenja preko USB-a 5 V/ 2,1 A
Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 6 
Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 1.5 
Supresija prenapona (džuli) 150 EMI/RFI filtracija da 
Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo) 
LCD Panel da 
LCD informacioni displej 
Tip rada, status napajanja, status baterije, status opterećenja, greška i upozorenje LCD podešavanje i kontrola 
Podešavanje alarma, ulaz i izlaz LED indikatori Power On, Line Mode, Battery Mode, Low Battery HID kompatibilni USB port – 1 
Zvučni alarmi Režim baterije, prazna baterija, preopterećenje, greška UPS-a 
Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel ili ekvivalentno 
Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca o garanciji	
	Kom
	125

	2
	UPS tip 2
	Form Factor - Rackmount, Tower UPS topologija Online Double Conversion Opseg ulaznog napona (Vac) 190 ~ 300 Kapacitet (VA) 1500 Kapacitet (Wati) 1350 Na bateriji Čisti sinusni talas Zaštita od preopterećenja Interno ograničenje struje, prekidač, osigurač Harmoničko izobličenje (linearno opterećenje) THD<3% Harmoničko izobličenje (nelinearno opterećenje) THD<5% Izlaz(i) – Ukupno 8 Outlet Tip IEC C13 x 8 　 Utičnice - zaštićene na bateriji i zastita od prenapona 8 Izlaz(i) – kritično opterećenje (CL) 4 Izlaz(e) – nekritično opterećenje (NCL) 4 Tipično vrijeme prenosa (ms) 0 Vrijeme rada pri pola opterećenja (min) 15.3 Vrijeme rada pri punom opterećenju (min) 5.3 Pokretanje na bateriju da Pametno upravljanje baterijom (SBM) da Automatsko otkrivanje proširenog baterijskog modula - da Moguce dodavanje do 3 dodatna eksterna baterijska modula Supresija prenapona (džuli) 363 EMI/RFI filtracija da Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo) 1-in, 1-out LCD Panel da Rotirajući LCD – ručno LCD informacioni displej Tip operacije, status napajanja, status baterije, status punjenja, greška i upozorenje, ostale informacije, događaj i evidencija LCD podešavanje i kontrola Podešavanje režima, podešavanje alarma, ulaz i izlaz, podešavanje baterije HID kompatibilni USB port(ovi) 1 Suvi kontakt (sa relejem) da Port za hitno isključivanje (EPO) da Zvučni alarmi Režim baterije, prazna baterija, preopterećenje, prekomjerno punjenje, pregrijavanje, greška UPS-a, zamijenite bateriju Softver za upravljanje napajanjem - PowerPanel ili ekvivalentno SNMP/HTTP daljinski nadzor Da - sa dodatnom karticom Garancija minimum 2 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca o garanciji	
	 Kom
	10



Partija 5 – Ostala računarska oprema 
	1
	SSD diskovi
	Form faktor 2,5” 
Interfejs SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) – sa unazadnom kompatibilnošću
sa SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s)
Kapacitet 480 GB
Osnovne performanse Prenos podataka (ATTO)
480 GB — do 500 MB/s čitanja i 450 MB/s pisanja
Potrošnja energije 0,195 W u stanju mirovanja / 0,279 W prosečno / 0,642 W (MAX) čitanje / 1,535 W (MAX) pisanje
 Radna temperatura 0°C~70°C
Vibracije tokom rada: vršna frekvencija 2,17 G (7-800 Hz)
Vibracije u neradnom stanju: vršna frekvencija 20 G (10-2.000 Hz)
Očekivani vijek trajanja: 1 milion sati između otkazivanja
Ukupan broj zapisanih bajtova (TBW) 480GB — 160TB
Garancija minimum 3 godine.
	Kom
	205

	2
	Skeneri
	ADF skener
Standardne funkcije digitalnog slanja Skenirajte na računar, skenirajte na USB disk
Radni ciklus (dnevni) Preporučeni dnevni ciklus rada: 7500 stranica
Dubina boja u bitovima 24-bitni (eksterni) , 48-bitni (interni)
 Brzina skeniranja mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata
Do 65 stranica u minutu / 130 slika u minutu 
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), maksimalna 216 x 3100 mm
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), minimalna 50,8 x 50,8 mm
Kapacitet mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata
Standardno, 80 listova
Obostrano skeniranje mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata Da
Režimi unosa skeniranja Dva režima skeniranja (jednostrano/dvostrano) sa praktičnim LCD-om od 2 x 16 znakova na prednjoj ploči za skeniranje u Win OS, Easy Scan/ICA u Mac OS-u i aplikacije trećih strana preko TWAIN, ISIS i VIA
Otkrivanje višestrukog ubacivanja papira Da
Postavke izlazne tpi rezolucije 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 tpi
Brzina procesora minimum 666 MHz
Memorija 512 MB
Mogućnost povezivanja, standardna USB 3.0
Ekran 2-line 16 character per line LCD display
Napredne funkcije skenera
Automatska ekspozicija, automatski prag, automatsko otkrivanje boje, glatko/uklanjanje pozadine, automatsko otkrivanje veličine, ispravljanje sadržaja, poboljšanje sadržaja, višestruko strimovanje, automatsko uvlačenje, senzor za otkrivanje više umetanja, napredna detekcija više uvlačenja, automatska orijentacija, više boja ispadanje, ispadanje boje kanala, brisanje ivica, brisanje prazne stranice, spajanje stranica, popunjavanje rupa, digitalni pečati, prikupljanje metapodataka, dozvole za PDF, razdvajanje dokumenata (prazna stranica, bar-kod, zonalni bar-kod, zonalni OCR)
Garancija minimum 3 godine, dostaviti potvrdu proizvodjaca o garantnom roku
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2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je:
Partija 1: Desktop računari i monitori procijenjene vrijednosti 99.740,00 €
Partija 2 Laptopovi procijenjene vrijednosti 10.700,00 €
Partija 3: Multifunkcijski štampači procijenjene vrijednosti 20.350,00 €
Partija 4: UPS uređaji procijenjene vrijednosti 17.220,00 €
Partija 5: Ostala računarska oprema procijenjene vrijednosti 17.279,26 €
...
                                      UKUPNO:                                                                    165.289,26 €.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Predmet nabavke je podijeljen na partije. 
ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:
 ne
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU
Ne
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU
Ne
NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE
Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija). 
ELEKTRONSKI KATALOG 
Ne
PONUDA SA VARIJANTAMA
Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
 Varijante ponude nijesu dozvolje
REZERVISANA NABAVKA
 Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Ne 
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora  ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju[footnoteRef:8], za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora [footnoteRef:9] .  [8:  Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju]  [9:  Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.] 

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:10]:  [10:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta, 
1. Bodovi za parametar ponuđena cijena izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najniža ponuđena cijena (bez PDV-a), koja dobija maksimalan broj bodova.
Maksimalno predviđeni broj bodova je 90.
Ponuđena cijena će se bodovati na sljedeći način:
-	Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova (90 bodova)
-	Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
C= (Cmin/ Cp) x 90
Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV)
Cp   – ponuđena cijena (bez PDV)
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.
2. Vrednovanje ponuda po parametru kvalitet – rok izvršenja ugovora vršiće se na sljedeći način: Najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova – 10, a bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se po formuli: Br.bod. = (najmanji ponuđeni rok /ponuđeni rok) x 10.
Napomena: period izvršenja ugovora je maksimum 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora je 20 kalendarskih dana. Budući da je kriterijum za vrednovanje ponuda, potrebno je precizno navesti period izvršenja ugovora u kalendarskim danima.
8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom   
           
9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 15.10.2025. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  15.10.2025. godine u 13:00 sati. 

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2 Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2 Podgorica.
radnim danima od 09:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 15.10.2025. godine do 13:00 sati.
10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:11] [11:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:12] [12:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

Predmet ovog ugovora je nabavka kompjuterske opreme, prema Tenderskoj dokumentaciji broj ________ od ________. godine za Partiju ____, šifra postupka ______, Odluci o izboru najpovoljnije ponude ________ i prema Ponudi Izvršioca šifra _______ od __________. godine.
Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ________ € bez PDV-a. PDV iznosi _________ €. Ukupna cijena sa PDV-om iznosi _________  €.
Za pružene usluge Izvršilac je dužan  ispostaviti  javnom naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa pozivom na broj ugovora po kojem se plaćanje vrši i sa obavezno navedenim datumom dospijeća.
Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od najkasnije 30 dana od dana ispostavljanja fakture, odnosno prvog sledećeg radnog dana ukoliko je datum valute neradni dan u Crnoj Gori.
 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: ____(navesti  razlog izmjene u skladu sa članom 151 stav 1 Zakona o javnim nabavkama)[footnoteRef:13] [13:  Ukoliko se ne predviđa brisati iz tenderske dokumentacije] 


14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Poreskja uprava
Broj: I/1-16269/2-25
Mjesto i datum: Podgorica, 26.08.2025. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 33 iz Plana javne nabavke broj 21489 od 30.01.2025. godine za nabavku kompjuterske opreme nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca Sava Laketić
                  s.r.
Službenik za javne nabavke Rajko Nikolić 
 s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Mirjana Bošković
s.r.
                                 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ranko Peruničić
s.r.
                    Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Maja Dulović
s.r.
                    Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Rajko Nikolić
s.r.
....
1. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Poreska uprava
[bookmark: _GoBack]Broj: I/1-18574/2-25
Mjesto i datum: Podgorica,  30.09.2025. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), 



Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 33 iz Plana javnih nabavki broj 21489 od 30.01.2025. godine za nabavku kompjuterske opreme nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.



Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nebojša Dubljević,  ______________






Obradio: Nikola Lasica, Samostalni savjetnik I                                
Saglasna: Mirjana Bošković, Načelnica


17. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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