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Elektroprivreda Crne Gore A.D. Niksi





Broj: 20-00-13071
Nikšić, 10.10.2025.godine
Na osnovu člana 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24),  na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda br. 20-00-11314 od 03.09.2025.godine, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić donosi sljedeću:

Izmjenu i dopunu

Tenderske dokumentacije br. 133/25 od 08.09.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke robe: Nabavka fotonaponskih modula 580 Wp za SE EPCG ŽNK (5MW)
I Vrši se izmjena Tehničkoj specifikaciji, na način što

UMJESTO:

Tehnička specifikacija predmeta nabavke

	
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina

	1
	Nabavka fotonaponskih modula 580Wp za SE EPCG ŽNK ( 5MW )
	Monokristalni fotonaponski moduli sledećih karakteristika: Snaga modula (STC*); 580 Wp Napon Vmpp (STC); ≤ 45,1 V Struja Impp (STC); ≤ 14.5 A Struja kratkog spoja (STC); < 15.5 A Snaga modula (NOCT**); ≥ 433 W Maksimalni napon modula 1500 V DC Efikasnost modula ≥ 22.44 % Half-cut cell tehnologija, N-TYPE TOPCON Temperaturni koeficijent pri Pmax ≥ -0.31 %/C Efikasnost ćelija nakon 30 godina ≥ 87.4% Minimalna debljina stakla 3.2mm Anodizirani aluminijumski okvir debljine 30-35mm Maksimalna težina modula 28.5 kg Dimenzije modula: 2279x1134x30(odstupanje u dimenzijama panela su moguće +/- 5mm) mm Opterećenje od snijega ≥ 5 400 Pa Opterećenje od vjetra ≥ 2 400 Pa Radna temperatura -40 do + 85°C Dužina integrisanih DC kablova ≥ 300 mm Minimalna IP zaštita razvodne kutije IP 68 Minimalna garancija na efikasnost ćelija 30 godina Anti PID (potential induced degradation) zaštita Anti LID (light induced degradation) zaštita Kvalitet ćelije - GRADE A Tier 1 sertifikat proizvođača Standardi IEC 61215, IEC 61730
	10.596 komad


SADA STOJI
	
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina

	1
	Nabavka fotonaponskih modula 580-590Wp za SE EPCG ŽNK ( 5MW )
	Monokristalni fotonaponski moduli sledećih karakteristika: Snaga modula (STC*); 580-590 Wp Napon Vmpp (STC); ≤ 45,1 V Struja Impp (STC); ≤ 14.5 A Struja kratkog spoja (STC); < 15.5 A Snaga modula (NOCT**); ≥ 433 W Maksimalni napon modula 1500 V DC Efikasnost modula ≥ 22.44 % Half-cut cell tehnologija, N-TYPE TOPCON Temperaturni koeficijent pri Pmax ≥ -0.31 %/C Efikasnost ćelija nakon 30 godina ≥ 87.4% Minimalna debljina stakla 3.2mm Anodizirani aluminijumski okvir debljine 30-35mm Maksimalna težina modula 28.5 kg Dimenzije modula: 2279x1134x30(odstupanje u dimenzijama panela su moguće +/- 5mm) mm Opterećenje od snijega ≥ 5 400 Pa Opterećenje od vjetra ≥ 2 400 Pa Radna temperatura -40 do + 85°C Dužina integrisanih DC kablova ≥ 300 mm Minimalna IP zaštita razvodne kutije IP 68 Minimalna garancija na efikasnost ćelija 30 godina Anti PID (potential induced degradation) zaštita Anti LID (light induced degradation) zaštita Kvalitet ćelije - GRADE A Tier 1 sertifikat proizvođača Standardi IEC 61215, IEC 61730
	10.596 komad


II Mijenja se tačka 8 NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA i sada glasi:
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 27.10.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 27.10.2025. godine u 10 sati. 

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: 

•
neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;

•
preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 27.10.2025. godine do 10 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije  Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“

                                          Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

                                                                     Predsjednik Komisije 

                                                     Jelena Miljanić, Spec. Sci. pravne nauke

