OBRAZAC 1  

Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 47/21
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 1
[bookmark: _GoBack]Mjesto i datum: Podgorica, 08.11.2021. godine




Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica objavljuje





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
robe

Nedostajuća pocinčana čelična konstrukcija



Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina
















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora



Prilog tehničkoj specifikaciji: 


3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 25.000,00 € bez PDV-a;


Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja istorodnu robu, te stoga nije podijeljen po partijama. 

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Nije primjenljivo.

5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
6. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 90

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x90
gdje je:
C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
         Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),
Cp –  ponuđena cijena (bez PDV-a),
90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10

Potkriterijum kvalitet iskazuje se kroz dokaz kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta organizacije usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015. 

Kao dokaz kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta organizacije usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015  ponuđači u ponudi dostavljaju: 
Sertifikat ISO 9001:2015

Kvalitet će se vrednovati se po apsolutnoj metodi na sljedeći način: 

Ponuđaču koji dostavi Sertifikat ISO 9001:2015 biće dodijeljeno 10 bodova po podkriteriujumu kvalitet.

Ponuđaču koji ne dostavi Sertifikat ISO 9001:2015 biće dodijeljeno 0 bodova po podkriteriujumu kvalitet.

8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

[bookmark: _Toc62730561] crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 09.12.2021. godine do 8:30 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 09.12.2021. godine u 9:00 sati. 

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica;
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica;

radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 09.12.2021. godine do 8:30  sati.

Garancija ponude se dostavlja u koverti sa jasno navedenim nazivom ponuđača, nazivom predmeta nabavke, brojem tenderske dokumentacije i tekstom „ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“. Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, u prostorijama Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.
10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:10] [10:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Naručilac se obavezuje da obezbjedi prostor i uslove za isporuku ugovorene robe.
Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o prijemu robe, nakon provjere kompletnosti koju treba da izvrši ovlašćeni predstavnik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. 
Po završetku primopredaje predstavnik Naručioca je obavezan da sačini Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja isporuke u odnosu na ugovoreni rok ugovara se na iznos 0,5% ugovorene cijene, s tim što ukupan iznos kazne ne može preći 10 % vrijednosti Ugovora.
Ako zbog prekoračenja roka Naručiocu nastane šteta u iznosu većem od obračunate ugovorene kazne, Dobavljač je dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.
Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti isporuči i preda na upotrebu ugovorenu robu.

Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenu robu pojave nedostaci koji nijesu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, Dobavljač biti dužan da istu zamijeni u roku od 30 dana od dana poziva Naručioca. Zamijenjena roba mora imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena roba. 
Dobavljač garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana.
Ukoliko se ustanovi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama koje su bile definisane tehničkom spacifikacijom predmeta javne nabavke, odnosno da isporučena količina robe ne odgovara ugovorenoj, Dobavljač se obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku, izvrši zamjenu onih čeličnih profila za koje Naručilac, prilikom prijema robe, konstatuje da su lošeg kvaliteta, bilo da se radi o lošem cinkovanju ili o deformaciji profila koja bi se mogla desiti usled transporta.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom:
· U slučaju kada Naručilac ustanovi da roba koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog i ponudjenog iz ponude Dobavljača;
· U slučaju da se Dobavljač ne pridržava ugovorenog roka isporuke i nakon pisanog upozorenja Naručioca.

Ugovorne strane konstatuju da sastavni i obavezujući dio ovog ugovora čine sljedeća dokumenta:
· Tenderska dokumentacija,
· Ponuda Dobavljača,
· Garancija za dobro izvršenje ugovora.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Za sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koji se odnose na ovu vrstu ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju  sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN (Sl.list Crne Gore br. 74/19) ništav je.

Dobavljač dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 15 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

1. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

1. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

1. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

[bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]

15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Broj: 9283
Mjesto i datum: Podgorica, 08.10.2021. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 




Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 1 iz Plana javnih nabavki broj 4256 od 11.05.2021. godine za nabavku nedostajuće pocinčane čelične konstrukcije nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


            Ovlašćeno lice naručioca, 
Ivan Asanović, dipl.el.ing. ________________
 s.r.
         Službenik za javne nabavke, 
Dejan Drašković, dipl.ecc. ________________ 
 s.r.
    Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke,
Dušan Bogetić, dipl.el.ing. ________________
s.r.
                 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, 
Dragan Vučić, dipl.el.ing. ________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,
Amir Kajević, dipl.ing.arh. ________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, 
Dejan Drašković, dipl.ecc. ________________
s.r.






16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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Prilog broj 1


Prilog broj 1
PG 2- RIBAREVINE

		PRILOG TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI

		DV 400 kV PODGORICA 2 - RIBAREVINE

		Stub		POS		L		a*d (mm)		l   (mm)		g   (kg/m)		kom		G   (kg)

		155		604D		L		35*35*4		1484.7		2.1		1		3.11787

				605D		L		35*35*4		1566.7		2.1		2		6.58014

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

		156		603		L		40*40*4		1844.2		2.42		1		4.462964

				611		L		40*40*4		3002.6		2.42		3		21.798876

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

				714		L		50*50*5		3357.5		3.77		1		12.657775

		158		555		L		35*35*4		1482.6		2.1		2		6.22692

		159		255		L		60*60*6		1423		5.42		2		15.42532

				254		L		60*60*6		2158.3		5.42		1		11.697986

				259		L		40*40*4		2798.8		2.42		3		20.319288

				402		L		65*65*7		2139.8		6.83		1		14.614834

		164		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		1		2.79783

				454L		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				259		L		40*40*4		2798.8		2.42		2		13.546192

		165		301		L		100*100*10		2581.5		15.1		2		77.9613

				256		L		35*35*4		1550		2.1		1		3.255

		166		552L		L		90*90*9		4446.9		12.2		1		54.25218

				555		L		35*35*4		1482.6		2.1		1		3.11346

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		1		1.42086

				714		L		50*50*5		3357.5		3.77		1		12.657775

				715		L		35*35*4		1068		2.1		1		2.2428

		167		706		L		35*35*4		1193.7		2.1		2		5.01354

				705		L		40*40*4		1796.1		2.42		2		8.693124

		169		714		L		50*50*5		3357.5		3.77		2		25.31555

				715		L		35*35*4		1068		2.1		1		2.2428

				713		L		35*35*4		2601.7		2.1		2		10.92714

		172		402		L		70*70*7		2298.3		7.38		1		16.961454

		175		504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				279		L		55*55*6		2158.3		4.95		2		21.36717

		180		503		L		40*40*4		1711.8		2.42		2		8.285112

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

				554		L		35*35*4		1323.2		2.1		1		2.77872

		194		502L		L		75*75*8		3580.4		9.03		2		64.662024

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		4		16.570224

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		6		12.59874

				606D		L		35*35*4		999.8		2.1		2		4.19916

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		2		5.6763

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

		195		402		L		65*65*7		2139.8		6.83		4		58.459336

				552L		L		90*90*9		4446.9		12.2		1		54.25218

		199		504		L		40*40*4		1850		2.42		1		4.477

				210		L		35*35*4		1327.5		2.1		1		2.78775

				503		L		40*40*4		1762.5		2.42		2		8.5305

				611		L		45*45*5		3452		3.38		1		11.66776

		202		661		L		50*50*5		3403.6		3.77		1		12.831572

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

		203		309		L		35*35*4		1586.2		2.1		1		3.33102

				310		L		35*35*4		1586.2		2.1		1		3.33102

				303		L		35*35*4		1419.8		2.1		5		14.9079

		209		657		L		35*35*4		1588.3		2.1		2		6.67086

				654		L		35*35*4		1484.7		2.1		1		3.11787

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		2		5.6763

		211		715		L		35*35*4		1068		2.1		1		2.2428

				298		L		40*40*4		1777.6		2.42		1		4.301792

		212		657		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

		213		555		L		35*35*4		1482.6		2.1		4		12.45384

				453		L		35*35*4		1332.3		2.1		1		2.79783

		214		210		L		35*35*4		1327.5		2.1		2		5.5755

				402		L		40*40*4		1762.8		2.42		2		8.531952

				301		L		100*100*10		2581.5		15.1		1		38.98065

				146		L		65*65*7		2428		6.83		1		16.58324

				208		L		90*90*9		3118.4		12.2		1		38.04448

				145		L		55*55*6		2428		4.95		1		12.0186

		216		504		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				502		L		75*75*8		3696.4		9.03		1		33.378492

		218		504		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

		220		402		L		65*65*7		2139.8		6.83		2		29.229668

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		1		2.83815

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

		221		403		L		35*35*4		1373.8		2.1		1		2.88498

				452		L		45*45*5		2168		3.38		1		7.32784

				227		L		90*90*9		1989		12.2		1		24.2658

				226		L		90*90*9		1989		12.2		1		24.2658

		222		454L		L		35*35*4		1046		2.1		2		4.3932

				453		L		35*35*4		1364.7		2.1		2		5.73174

		227		562		L		35*35*4		1262.7		2.1		1		2.65167

				553		L		35*35*4		1762.5		2.1		1		3.70125

		229		562		L		35*35*4		1262.7		2.1		1		2.65167

				558		L		45*45*5		3465.5		3.38		2		23.42678

				219		L		35*35*4		1730		2.1		2		7.266

		231		285		L		35*35*4		1280.2		2.1		4		10.75368

				286		L		35*35*4		1280.2		2.1		4		10.75368

				654		L		35*35*4		1484.7		2.1		1		3.11787

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

				662		L		35*35*4		1342.6		2.1		1		2.81946

		232		504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

		236		453		L		35*35*4		1373.8		2.1		1		2.88498

				605		L		35*35*4		1373.8		2.1		1		2.88498

				606		L		40*40*4		1868.4		2.42		1		4.521528

		237		454L		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

				453		L		35*35*4		1332.3		2.1		2		5.59566

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		3		8.51445

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

				260		L		50*50*5		2776.8		3.77		2		20.937072

				262		L		35*35*4		1058.9		2.1		2		4.44738

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		2		4.44738

		238		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		1		2.79783

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		1		2.83815

				232		L		35*35*4		1264.6		2.1		2		5.31132

		243		253		L		40*40*4		1769.2		2.42		2		8.562928

		244		554		L		45*45*5		2162.5		3.38		1		7.30925

				618		L		35*35*4		987.7		2.1		2		4.14834

		245		555		L		35*35*4		932.5		2.1		2		3.9165

				554		L		45*45*5		2162.5		3.38		2		14.6185

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				553		L		40*40*4		1781.2		2.42		1		4.310504

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		2		2.84172

		246		260		L		50*50*5		2776.8		3.77		2		20.937072

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		2		4.44738

				259		L		40*40*4		2758.8		2.42		2		13.352592

				262		L		35*35*4		1058.9		2.1		2		4.44738

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

		247		284		L		50*50*5		3606.8		3.77		1		13.597636

				286		L		35*35*4		1280		2.1		1		2.688

				611		L		40*40*4		3002.6		2.42		2		14.532584

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

				285		L		35*35*4		1280.2		2.1		1		2.68842

		251		453		L		35*35*4		1373.8		2.1		1		2.88498

				558		L		45*45*5		3465.5		3.38		1		11.71339

				560		L		50*50*5		2350.9		3.77		1		8.862893

				617		L		45*45*5		2003.8		3.38		1		6.772844

				607		L		35*35*4		692.6		2.1		2		2.90892

				611		L		45*45*5		3547.1		3.38		1		11.989198

				509		L		45*45*5		3386.6		3.38		1		11.446708

				252		L		50*50*5		3745.5		3.77		1		14.120535

				253		L		40*40*4		1823.7		2.42		1		4.413354

		253		452		L		45*45*5		2168		3.38		1		7.32784

				243		L		65*65*7		2888		6.83		1		19.72504

				239		L		45*45*5		2119.6		3.38		3		21.492744

				607		L		35*35*4		692.6		2.1		2		2.90892

				616		L		45*45*5		2003.8		3.38		1		6.772844

				617		L		45*45*5		2003.8		3.38		1		6.772844

		254		262		L		35*35*4		1058.9		2.1		2		4.44738

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		1		2.22369

				246		L		35*35*4		1339.7		2.1		2		5.62674

				247		L		35*35*4		1557.2		2.1		3		9.81036

				251		L		35*35*4		1293.4		2.1		1		2.71614

				248		L		35*35*4		1206.6		2.1		2		5.06772

		256		253		L		40*40*4		1823.7		2.42		1		4.413354

				250		L		35*35*4		1686.5		2.1		4		14.1666

				353		L		35*35*4		1461.7		2.1		2		6.13914
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ribarevine-kosovo

		PRILOG TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI

		DV 400 kV RIBAREVINE - KOSOVO

		Stub		POS		L		a*d (mm)		l   (mm)		g   (kg/m)		kom		G   (kg)

		7		208		L		90*90*9		3118.4		12.2		2		76.08896

		12		503		L		40*40*4		1711.8		2.42		2		8.285112

				249		L		35*35*4		1421.8		2.1		1		2.98578

		16		225		L		45*45*5		2053		3.38		4		27.75656

				224		L		35*35*4		1125		2.1		4		9.45

		18		555		L		35*35*4		1482.6		2.1		1		3.11346

				656		L		35*35*4		1009.6		2.1		1		2.12016

				657		L		35*35*4		1588.3		2.1		2		6.67086

		20		503		L		40*40*4		1711.8		2.42		4		16.570224

		22		613		L		45*45*5		2162.8		3.38		1		7.310264

		21		452		L		45*45*5		2168		3.38		1		7.32784

		22		504		L		40*40*4		1850		2.42		1		4.477

				505		L		35*35*4		906		2.1		2		3.8052

				618		L		35*35*4		951.2		2.1		2		3.99504

		26		509		L		45*45*5		3296.8		3.38		1		11.143184

				616		L		45*45*5		2003.8		3.38		1		6.772844

				617		L		45*45*5		2003.8		3.38		1		6.772844

				401L		L		90*90*9		3889		12.2		1		47.4458

		27		503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				553		L		40*40*4		1781.2		2.42		1		4.310504

		28		607		L		35*35*4		1351.5		2.1		2		5.6763

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

		30		607		L		35*35*4		1351.5		2.1		2		5.6763

				611		L		40*40*4		3002.6		2.42		4		29.065168

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

				661		L		50*50*5		3403.6		3.77		2		25.663144

				662		L		35*35*4		1342.6		2.1		1		2.81946

				714		L		50*50*5		3357.5		3.77		2		25.31555

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

				715		L		35*35*4		1068		2.1		1		2.2428

		32		252		L		50*50*5		3650		3.77		2		27.521

				253		L		40*40*4		1769.2		2.42		1		4.281464

		35		553		L		40*40*4		1781.2		2.42		2		8.621008

				554		L		35*35*4		1323.2		2.1		1		2.77872

				555		L		35*35*4		1482.6		2.1		1		3.11346

				452		L		65*65*7		2782.6		6.83		1		19.005158

				453		L		35*35*4		1332.3		2.1		1		2.79783

				454D		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				603		L		40*40*4		1844.2		2.42		2		8.925928

				604L		L		35*35*4		1484.7		2.1		1		3.11787

		37		657		L		35*35*4		1588.3		2.1		1		3.33543

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

				709		L		35*35*4		1470.1		2.1		1		3.08721

				708		L		35*35*4		805.8		2.1		1		1.69218

				710		L		35*35*4		417.9		2.1		1		0.87759

		43		252		L		50*50*5		3650		3.77		1		13.7605

				558		L		45*45*5		3465.5		3.38		1		11.71339

				453		L		35*35*4		1334.5		2.1		1		2.80245

				210		L		35*35*4		1327.5		2.1		1		2.78775

				509		L		45*45*5		3296.8		3.38		1		11.143184

		47		260		L		50*50*5		2776.8		3.77		1		10.468536

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		2		4.44738

				254		L		55*55*6		2158.3		4.95		4		42.73434

				255		L		60*60*6		1423		5.42		4		30.85064

		48		255		L		60*60*6		1423		5.42		2		15.42532

		54		285		L		35*35*4		1280.2		2.1		1		2.68842

				286		L		35*35*4		1280.1		2.1		1		2.68821

		64		555		L		35*35*4		1482.6		2.1		2		6.22692

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		2		2.84172

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

				611		L		40*40*4		3002.6		2.42		2		14.532584

		73		612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

				611		L		40*40*4		3002.6		2.42		2		14.532584

		77		210		L		35*35*4		1327.5		2.1		3		8.36325

		79		556		L		35*35*4		676.6		2.1		1		1.42086

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		2		8.285112

		80		249		L		35*35*4		1421.8		2.1		1		2.98578

				247		L		35*35*4		1557.2		2.1		1		3.27012

		81		504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

		82		503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				555		L		35*35*4		932.5		2.1		1		1.95825

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		1		1.42086

		85		554		L		35*35*4		1323.2		2.1		1		2.77872

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

				247		L		35*35*4		1557.2		2.1		2		6.54024

		86		402		L		65*65*7		2139.8		6.83		1		14.614834

		92		657		L		35*35*4		514.9		2.1		4		4.32516

				714		L		50*50*5		3357.5		3.77		1		12.657775

		87		131		L		40*40*4		1822.5		2.42		1		4.41045

				252		L		50*50*5		3745.2		3.77		2		28.238808

		96		618		L		35*35*4		951.2		2.1		1		1.99752

				562		L		35*35*4		1304.3		2.1		3		8.21709

		97		662		L		35*35*4		1342.6		2.1		1		2.81946

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		1		1.42086

				657		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

				714		L		50*50*5		3357.5		3.77		1		12.657775

		103		232		L		35*35*4		1264.6		2.1		5		13.2783

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

		105		709		L		35*35*4		1470.1		2.1		3		9.26163

				710		L		35*35*4		417.9		2.1		1		0.87759

				657		L		35*35*4		1588.3		2.1		1		3.33543

		123		453		L		35*35*4		1364.7		2.1		2		5.73174

				452L		L		65*65*7		2963.8		6.83		1		20.242754

		125		454L		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				453		L		35*35*4		1332.3		2.1		1		2.79783

		126		402		L		65*65*7		2139.8		6.83		1		14.614834

		141		503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

		129		247		L		35*35*4		1557.2		2.1		4		13.08048

				246		L		35*35*4		1339.7		2.1		1		2.81337

				249		L		35*35*4		1421.8		2.1		3		8.95734

				251		L		35*35*4		1293.4		2.1		3		8.14842

				248		L		35*35*4		1206.6		2.1		1		2.53386

		138		554		L		45*45*5		2162.5		3.38		2		14.6185

				555		L		35*35*4		932.5		2.1		2		3.9165

				254		L		65*65*7		2158.3		6.83		1		14.741189

		143		232		L		35*35*4		1264.6		2.1		3		7.96698

		144		402		L		70*70*7		2298.3		7.38		2		33.922908

		145		657		L		35*35*4		1588.3		2.1		5		16.67715

		146		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		2		5.59566

				604D		L		35*35*4		1484.7		2.1		1		3.11787

				605L		L		35*35*4		1566.7		2.1		1		3.29007
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pljevlja 2-ribarevine

		PRILOG TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI

		DV 400 Kv Pljevlja 2 - Ribarevine

		Stub		POS		L		a*d (mm)		l   (mm)		g   (kg/m)		kom		G   (kg)

		1		252		L		50*50*5		3695.2		3.77		3		41.792712

		6		706		L		35*35*4		1193.7		2.1		2		5.01354

				709		L		35*35*4		1470.1		2.1		2		6.17442

		7		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		4		11.19132

				454L		L		35*35*4		999.9		2.1		4		8.39916

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

		8		502D		L		75*75*8		3580.4		9.03		2		64.662024

		9		606		L		35*35*4		999.8		2.1		2		4.19916

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		2		5.6763

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				231		L		50*50*5		1033		3.77		3		11.68323

		10		604L		L		35*35*4		1484.7		2.1		1		3.11787

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		2		5.6763

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				611		L		40*40*5		3002.6		2.97		2		17.835444

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

				661		L		50*50*5		3403.6		3.77		2		25.663144

				657		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				662		L		35*35*4		1342.6		2.1		1		2.81946

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

		11		657		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				709		L		35*35*4		1470.1		2.1		2		6.17442

		12		606		L		35*35*4		999.8		2.1		4		8.39832

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		8		22.7052

		18		554		L		35*35*4		1323.2		2.1		1		2.77872

				555		L		35*35*4		1482.6		2.1		2		6.22692

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		2		2.84172

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

		20		403		L		35*35*4		1334.3		2.1		3		8.40609

				505		L		35*35*4		906		2.1		2		3.8052

				504		L		40*40*5		1850		2.97		1		5.4945

		22		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		2		5.59566

				454L		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		1		1.42086

				662		L		35*35*4		1342.6		2.1		1		2.81946

				661		L		50*50*5		3403.6		3.77		2		25.663144

				657		L		35*35*4		1588.3		2.1		1		3.33543

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

		25		656		L		35*35*4		999.6		2.1		1		2.09916

				652L		L		70*70*7		6320.4		7.38		1		46.644552

				657		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

				715		L		35*35*4		1068		2.1		1		2.2428

				254		L		60*60*6		2158.3		5.42		2		23.395972

		28		225		L		45*45*5		2055.5		3.38		1		6.94759

				223		L		65*65*7		2861.6		6.83		2		39.089456

				224		L		35*35*4		1143.3		2.1		4		9.60372

		30		611		L		40*40*4		3002.6		2.42		1		7.266292

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		1		2.83815

				606L		L		35*35*4		999.8		2.1		1		2.09958

		32		504		L		35*35*4		999.9		2.1		4		8.39916

				657		L		35*35*4		1588.3		2.1		2		6.67086

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		4		16.570224

				661		L		50*50*5		3403.6		3.77		1		12.831572

				656		L		35*35*4		999.6		2.1		3		6.29748

		33		555		L		35*35*4		1482.6		2.1		1		3.11346

				254		L		60*60*6		2158.3		5.42		4		46.791944

				554		L		35*35*4		1323.2		2.1		1		2.77872

		34		237		L		40*40*4		2698.8		2.42		2		13.062192

				238		L		35*35*4		1348.5		2.1		1		2.83185

				231		L		50*50*5		1033		3.77		2		7.78882

		35		254		L		60*60*6		2158.3		5.42		3		35.093958

				249		L		35*35*4		1421.8		2.1		1		2.98578

				247		L		35*35*4		1557.2		2.1		1		3.27012

				251		L		35*35*4		1293.4		2.1		1		2.71614

		36		208		L		90*90*9		3118.4		12.2		1		38.04448

				210		L		35*35*4		1327.5		2.1		7		19.51425

				250		L		35*35*4		1625.6		2.1		1		3.41376

				133		L		50*50*5		2373		3.77		1		8.94621

				134		L		40*40*4		1768		2.42		2		8.55712

		37		553		L		40*40*4		1781.2		2.42		1		4.310504

				554		L		35*35*4		1323.2		2.1		2		5.55744

				555		L		35*35*4		1482.6		2.1		1		3.11346

		38		661		L		50*50*5		3403.6		3.77		1		12.831572

				657		L		35*35*4		514.9		2.1		3		3.24387

				653		L		45*45*5		2005.6		3.38		1		6.778928

		39		554		L		35*35*4		1323.2		2.1		1		2.77872

				555		L		35*35*4		1482.6		2.1		2		6.22692

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		2		2.84172

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		2		8.285112

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

				247		L		35*35*4		1557.2		2.1		1		3.27012

				251		L		35*35*4		1293.4		2.1		1		2.71614

				249		L		35*35*4		1421.8		2.1		1		2.98578

		40		661		L		50*50*5		3403.6		3.77		1		12.831572

		41		452		L		65*65*7		2782.6		6.83		1		19.005158

				453		L		35*35*4		1332.3		2.1		2		5.59566

				454D		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

		45		353		L		35*35*4		1461.7		2.1		2		6.13914

				253		L		40*40*4		1823.7		2.42		2		8.826708

				252		L		50*50*5		3745.2		3.77		2		28.238808

				210		L		35*35*4		1355.8		2.1		1		2.84718

		46		604L		L		35*35*4		1484.7		2.1		1		3.11787

				605L		L		35*35*4		1566.7		2.1		1		3.29007

				606L		L		35*35*4		999.8		2.1		1		2.09958

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		1		2.83815

				603		L		40*40*4		1844.2		2.42		1		4.462964

		47		224		L		35*35*4		1125		2.1		3		7.0875

				256		L		35*35*4		1550		2.1		3		9.765

				255		L		60*60*6		4320.4		5.42		1		23.416568

				225		L		45*45*5		2053		3.38		4		27.75656

		48		402		L		65*65*7		2139.8		6.83		2		29.229668

				279		L		55*55*6		2158.3		4.95		8		85.46868

				280		L		60*60*6		1598.2		5.42		1		8.662244

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

		50		604L		L		35*35*4		1484.7		2.1		1		3.11787

				605L		L		35*35*4		1566.7		2.1		2		6.58014

				606L		L		35*35*4		999.8		2.1		1		2.09958

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		2		5.6763

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

				279		L		55*55*6		2158.3		4.95		1		10.683585

				284		L		50*50*5		3606.8		3.77		2		27.195272

				285		L		35*35*4		1280.2		2.1		2		5.37684

				286		L		35*35*4		1280.2		2.1		2		5.37684

				259		L		40*40*4		2798.8		2.42		1		6.773096

				453		L		35*35*4		1332.3		2.1		2		5.59566

				454D		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		2		8.285112

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

		51		555		L		35*35*4		932.5		2.1		4		7.833

				554		L		45*45*5		2162.5		3.38		4		29.237

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		4		5.68344

				254		L		65*65*7		2158.3		6.83		2		29.482378

				553		L		40*40*4		1781.2		2.42		4		17.242016

		55		252		L		50*50*5		3650		3.77		3		41.2815

				253		L		40*40*4		1769.2		2.42		1		4.281464

				452		L		45*45*5		2168		3.38		5		36.6392

				453		L		35*35*4		1334.5		2.1		6		16.8147

		58		503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				453		L		35*35*4		1332.3		2.1		2		5.59566

				454D		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				237		L		40*40*4		2698.8		2.42		2		13.062192

				238		L		35*35*4		1348.5		2.1		2		5.6637

		59		657		L		35*35*4		1588.3		2.1		1		3.33543

				710		L		35*35*4		417.9		2.1		1		0.87759

				709		L		35*35*4		1470.1		2.1		1		3.08721

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

		60		256		L		35*35*4		1550		2.1		4		13.02

				255		L		60*60*6		4320.4		5.42		2		46.833136

				218		L		50*50*5		2474.5		3.77		2		18.65773

		64		554		L		35*35*4		1323.2		2.1		1		2.77872

				555		L		35*35*4		1482.6		2.1		1		3.11346

				275		L		35*35*4		1473.4		2.1		4		12.37656

				247		L		35*35*4		1557.2		2.1		2		6.54024

				274		L		35*35*4		1595.2		2.1		4		13.39968

		67		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		2		5.59566

				454D		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		2		8.285112

				279		L		55*55*6		2158.3		4.95		1		10.683585

				259		L		40*40*4		2798.8		2.42		4		27.092384

				284		L		50*50*5		3606.8		3.77		4		54.390544

				285		L		35*35*4		1280.2		2.1		4		10.75368

				286		L		35*35*4		1280.2		2.1		4		10.75368

		69		274		L		35*35*4		1595.2		2.1		7		23.44944

				247		L		35*35*4		1557.2		2.1		7		22.89084

				275		L		35*35*4		1473.4		2.1		7		21.65898

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		2		8.285112

				402		L		65*65*7		2139.8		6.83		3		43.844502

				279		L		55*55*6		2158.3		4.95		6		64.10151

				280		L		60*60*6		1598.2		5.42		1		8.662244

		70		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		1		2.79783

				285		L		35*35*4		1280.2		2.1		4		10.75368

				284		L		50*50*5		3606.8		3.77		4		54.390544

				286		L		35*35*4		1280.2		2.1		4		10.75368

				259		L		40*40*4		2798.8		2.42		4		27.092384

		74		553		L		40*40*4		1815		2.42		2		8.7846

				554		L		45*45*5		2162.5		3.38		1		7.30925

				604		L		45*45*5		2078.3		3.38		1		7.024654

		75		607		L		35*35*4		1351.5		2.1		2		5.6763

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

		78		555		L		35*35*4		1482.6		2.1		1		3.11346

				553		L		40*40*4		1781.2		2.42		1		4.310504

		80		658		L		35*35*4		514.9		2.1		1		1.08129

		85		285		L		35*35*4		1280.2		2.1		2		5.37684

				286		L		35*35*4		1280.2		2.1		2		5.37684

				284		L		50*50*5		3606.8		3.77		2		27.195272

		87		254		L		50*50*5		3600		3.77		4		54.288

				256		L		35*35*4		1550		2.1		8		26.04

				255		L		60*60*6		4320.4		5.42		4		93.666272

		88		707		L		35*35*4		1594.1		2.1		1		3.34761

				708		L		35*35*4		805.8		2.1		1		1.69218

				709		L		35*35*4		1470.1		2.1		1		3.08721

		89		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		2		5.59566

				454D		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		2		5.60532

				611		L		40*40*4		3002.6		2.42		4		29.065168

				259		L		40*40*4		2798.8		2.42		2		13.546192

				285		L		35*35*4		1280.2		2.1		2		5.37684

				284		L		50*50*5		3606.8		3.77		2		27.195272

				286		L		35*35*4		1280.2		2.1		2		5.37684

		91		259		L		40*40*4		2798.8		2.42		1		6.773096

				260		L		50*50*5		2776.8		3.77		2		20.937072

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		2		4.44738

				262		L		35*35*4		1058.9		2.1		2		4.44738

		93		608L		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		1		2.83815

				611		L		40*40*4		3002.6		2.42		2		14.532584

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

				454D		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				262		L		35*35*4		1058.9		2.1		1		2.22369

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		1		2.22369

		96		603		L		40*40*4		1844.2		2.42		1		4.462964

				604L		L		35*35*4		1484.7		2.1		1		3.11787

				606L		L		35*35*4		999.8		2.1		1		2.09958

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		2		5.6763

				608L		L		35*35*4		514.9		2.1		2		2.16258

		100		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		1		2.79783

				454D		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				254		L		60*60*6		2158.3		5.42		2		23.395972

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		1		2.22369

		101		210		L		35*35*4		1355.8		2.1		1		2.84718

				606		L		40*40*4		1868.4		2.42		1		4.521528

				130		L		50*50*5		2452		3.77		2		18.48808

		102		402		L		65*65*7		2139.8		6.83		2		29.229668

				279		L		55*55*6		2158.3		4.95		1		10.683585

		105		503		L		40*40*4		1711.8		2.42		3		12.427668

				554		L		35*35*4		1323.2		2.1		1		2.77872

				279		L		55*55*6		2158.3		4.95		2		21.36717

		108		611		L		40*40*4		3002.6		2.42		2		14.532584

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

		113		402		L		65*65*7		2139.8		6.83		2		29.229668

				454L		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

		117		657		L		35*35*4		1588.3		2.1		4		13.34172

				658		L		35*35*4		514.9		2.1		4		4.32516

				555		L		35*35*4		1482.6		2.1		2		6.22692

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		2		2.84172

				554		L		35*35*4		1323.2		2.1		2		5.55744

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		1		2.83815

		120		452		L		45*45*5		2168		3.38		2		14.65568

				453		L		35*35*4		1334.5		2.1		1		2.80245

				616		L		45*45*5		2003.8		3.38		1		6.772844

				253		L		40*40*4		1769.2		2.42		1		4.281464

				606		L		40*40*4		1863.6		2.42		3		13.529736

				617		L		45*45*5		2003.8		3.38		1		6.772844

				607		L		35*35*4		692.6		2.1		4		5.81784

				603		L		40*40*4		1976.9		2.42		1		4.784098

				613		L		45*45*5		2162.8		3.38		1		7.310264

				614		L		45*45*5		2162.8		3.38		1		7.310264

				615		L		35*35*4		1855.8		2.1		1		3.89718

		121		219		L		35*35*4		1231.3		2.1		1		2.58573

		124		554		L		35*35*4		1323.2		2.1		3		8.33616

				555		L		35*35*4		1482.6		2.1		2		6.22692

				503		L		40*40*4		1711.8		2.42		2		8.285112

				260		L		50*50*5		2776.8		3.77		2		20.937072

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		1		2.22369

				262		L		35*35*4		1058.9		2.1		1		2.22369

		125		403		L		35*35*4		1334.3		2.1		3		8.40609

				511		L		50*50*5		2464.6		3.77		1		9.291542

				559		L		35*35*4		2466.5		2.1		1		5.17965

				560		L		50*50*5		2350.9		3.77		1		8.862893

				561		L		50*50*5		2350.9		3.77		1		8.862893

				562		L		35*35*4		1262.7		2.1		1		2.65167

				503		L		40*40*4		1762.5		2.42		2		8.5305

		129		252		L		50*50*5		3650		3.77		1		13.7605

				253		L		40*40*4		1769.2		2.42		2		8.562928

		135		237		L		40*40*4		2698.8		2.42		2		13.062192

				238		L		35*35*4		1348.5		2.1		2		5.6637

				232		L		35*35*4		1264.6		2.1		2		5.31132

				230		L		55*55*6		2290.4		4.95		2		22.67496

		137		655D		L		40*40*4		1769.4		2.42		3		12.845844

				705		L		40*40*4		1796.1		2.42		1		4.346562

		138		454D		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				237		L		40*40*4		2698.8		2.42		1		6.531096

		139		237		L		40*40*4		2698.8		2.42		2		13.062192

				238		L		35*35*4		1348.5		2.1		2		5.6637

				232		L		35*35*4		1264.6		2.1		3		7.96698

		140		403		L		35*35*4		1373.8		2.1		2		5.76996

				503		L		40*40*4		1762.5		2.42		1		4.26525

		142		454D		L		35*35*4		999.9		2.1		2		4.19958

		143		453		L		35*35*4		1364.7		2.1		2		5.73174

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		1		2.22369

		145		703		L		45*45*5		2008.9		3.38		1		6.790082

				705		L		40*40*4		1796.1		2.42		1		4.346562

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

		147		254		L		60*60*6		2158.3		5.42		2		23.395972

		150		603		L		40*40*4		1844.2		2.42		1		4.462964

		152		232		L		35*35*4		1264.6		2.1		2		5.31132

				238		L		35*35*4		1348.5		2.1		1		2.83185

				192		L		50*50*5		4345		3.77		2		32.7613

		159		225		L		45*45*5		2055.5		3.38		4		27.79036

				224		L		35*35*4		1143.3		2.1		3		7.20279

		160		453		L		35*35*4		1364.7		2.1		2		5.73174

				606L		L		35*35*4		999.8		2.1		1		2.09958

				607		L		35*35*4		1351.5		2.1		1		2.83815

				611		L		40*40*4		3002.6		2.42		2		14.532584

				612		L		35*35*4		1334.6		2.1		1		2.80266

		163		606		L		40*40*4		1863.6		2.42		3		13.529736

				560		L		50*50*5		2350.9		3.77		1		8.862893

				511		L		50*50*5		2464.6		3.77		1		9.291542

				558		L		45*45*5		3465.5		3.38		2		23.42678

				605		L		35*35*4		1334.3		2.1		1		2.80203

		164		301		L		100*100*10		2739.2		15.1		1		41.36192

		165		453		L		35*35*4		1332.3		2.1		2		5.59566

		166		303		L		35*35*4		1419.8		2.1		1		2.98158

				308		L		60*60*6		4446.8		5.42		2		48.203312

				309		L		35*35*4		1586.2		2.1		2		6.66204

				310		L		35*35*4		1586.2		2.1		2		6.66204

				259		L		40*40*4		2798.8		2.42		1		6.773096

		167		560		L		50*50*5		2350.9		3.77		1		8.862893

				561		L		50*50*5		2350.9		3.77		1		8.862893

				562		L		35*35*4		1262.7		2.1		1		2.65167

		168		607		L		35*35*4		692.6		2.1		2		2.90892

				511		L		50*50*5		2464.6		3.77		1		9.291542

				505		L		35*35*4		906		2.1		1		1.9026

				453		L		35*35*4		1332.3		2.1		4		11.19132

				454L		L		35*35*4		999.9		2.1		4		8.39916

				556		L		35*35*4		676.6		2.1		2		2.84172

				260		L		50*50*5		2776.8		3.77		4		41.874144

				259		L		40*40*4		2798.8		2.42		4		27.092384

				262		L		35*35*4		1058.9		2.1		4		8.89476

				261		L		35*35*4		1058.9		2.1		4		8.89476

		169		503		L		40*40*4		1711.8		2.42		1		4.142556

				504		L		35*35*4		999.9		2.1		1		2.09979

				453		L		35*35*4		1332.3		2.1		1		2.79783

				259		L		40*40*4		2798.8		2.42		1		6.773096

				284		L		50*50*5		3606.8		3.77		4		54.390544

		170		556		L		35*35*4		676.6		2.1		4		5.68344

				555		L		35*35*4		1482.6		2.1		2		6.22692

				553		L		40*40*4		1781.2		2.42		1		4.310504

		171		353		L		35*35*4		1461.7		2.1		2		6.13914

																3530.823718





NEOBRADJENI PROFILI

		PRILOG TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI



		NABAVKA NEOBLIKOVANIH PROFILA



		POS		a x d   (mm)		l   (mm)		g   (kg/m)		kom		G   (kg)

		PROFIL		L35*35*4		12000		2.1		35		882.00

		PROFIL		L40*40*4		12000		2.42		25		726.00

		PROFIL		L50*50*6		9000		4.47		10		402.30
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