OBRAZAC 1  

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Berane
Broj: 1584
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 2A/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 34
Mjesto i datum:  22.12.2025.godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 3/23 i 11/23)  Vodovod i kanalizacija d.o.o. Berane objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Za nabavku usluge - 	
Servis opreme na hlornim stanicama "Dapsići" i "Salača", Rezervoaru "Jasikovac", pumpnoj stanici "Grad" i vodoizvorištu "Manastirsko vrelo"
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 


















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Podaci o naručiocu

	Naručilac:
DOO ”Vodovod i kanalizacija” Berane
	Lice/a za davanje informacija:
Knežević Miljana

	Adresa: 
IV crnogorske brigade br.13 
	Poštanskibroj:
84300

	Sjedište:
Berane
	PIB:  
02361833

	Telefon:
051-233-339
	Faks:
051-233-339

	E-mail adresa:
[bookmark: _Hlk45793467]vik.berane@t-com.me
	Internet stranica: 
http://vikberane.com/


	
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

2.1. Vrsta postupka: Otvoreni postupak
2.2. Predmet javne nabavke: (Vrsta predmeta, naziv i opis predmeta): 	
2.3. Servis opreme na hlornim stanicama "Dapsići" i "Salača", Rezervoaru "Jasikovac", pumpnoj stanici "Grad" i vodoizvorištu "Manastirsko vrelo"
2.4. CPV- 42122130 - Pumpe za vodu, 50411000 - Usluge popravki i održavanja mjernih aparata, 50511000 - Usluge popravki i održavanja pumpi
2.5. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke: 90.000,00 € bez PDV-a.
2.6. Način nabavke: Cijelina
2.7. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključivanje:

A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 
2) 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.


Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:
1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 

B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta[footnoteRef:2] [2:  Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje] 


Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: [footnoteRef:3] [3:  Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.] 


  za obavljanje djelatnosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da: 

 je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: 

 dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

B2. Stručna i tehnička sposobnost 
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje ili autorizaciju proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika ili ovlašćenog partnera ili ovlašćenog distributera da može da vrši isporuku originalnih rezervnih djelova i ugradnju istih na predmetnoj opremi. Ukoliko ponuđač dostavi ovlaščenje ili autorizaciju izdatu od strane njegovog ovlašćenog zastupnika ili ovlašćenog partnera ili ovlaščenog distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača da može dati ovlašćenje. U ovlaščenju ili autorizaciji mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku i važi za sve pozicije iz tabele “Tehnicka specifikacija predmeta nabavke“: osim za stavku 38.

2.8.  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: 
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma: 

 odnos cijene i kvaliteta:

2.9. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda: 

Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 22.01.2026. godine do 11:00 sati.[footnoteRef:4] [4:  Detaljno uputstvo o dostavljanju ponude preko ESJN-a može se naći na adresi www.ujn.gov.me] 

Otvaranje ponuda održaće se dana  22.01.2026. godine u 11:00sati. 
U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za neposredno uručivanje ili slanje putem pošte je:  
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. IV Crnogorske brigade br. 13, Berane
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi adresi ul. IV Crnogorske brigade br. 13, Berane, radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 22.01.2026. godine do 11:00 sati. 
Napomena: Garancija ponude se dostavlja u zapečaćenoj koverti na kojoj je potrebno navesti naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija , naziv,sjedište i adresa ponuđača  i naznake „ Garancija ponude“ i  ,,Ne otvaraj prije javnog otvaranja".
Javno otvaranje dijela ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a održaće se dana 22.01.2026. godine u 11:00 sati u prostorijama Vodovod i kanalizacija, doo Berane kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

2.10. Rok za donošenje odluke o izboru:  60 dana od dana otvaranja ponuda.

2.11. Rok važenja ponude:  90 dana od dana otvaranja ponuda.

2.12. Garancija ponude:

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i osam dana nakon isteka važenja ponude.








1. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:5] [5:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina
	Jedinica mjere

	1. 
	 Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja novih originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis 2  regulatora gasnog hlora tip S800 proizvodjac HIDROSANITAS koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	2
	komplet

	2. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis 1  preklopnika tip P2015 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	1
	komplet

	3. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis 3   Injektora  tip I2015 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	3
	komplet

	4. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis 3   rotametra tip R2015 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavkau i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	3
	komplet

	5. 
	 Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis 3  analizatora hlora tip AN2012 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	3
	komplet

	6. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis 8   fleksibilnih cijevi  od inoxa duzine 1000 mm i sigurnosnih ventila za hlornu bocu R3/8“ proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih fleksibilnih cijevi  od inoxa duzine 1000 mm i sigurnosnih ventila za hlornu bocu R3/8“
	8
	komplet

	7. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis   neutralizacije ,tip  N2012  proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: ciscenje usisnih i potisnih cijevi , zamjena ispune , setovanje automatike
	1
	komplet

	8. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis: el. ormara automatike tip AU2012 , prizvodjac HIDROSANITAS Srbija ,koji obuhvata zamjena postojećih i nabavku i ugradnju novih elemenata: PLC ( SCHNEIDERM221 ) i  MODBUS RTU, povezivanje na internet i uspostavljanje daljinskog nadzora
	1
	komplet

	9. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za elektomagnetni mjerac protoka DN300 proizvodjac KROHNE NJEMAČKA na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis elektomagnetnog mjeraca protoka , DN300 prizvodjac KROHNE NJEMAČKA , koji obuhvata zamjenu 2 postojeće sondi, nabavka i ugradnja2 nove sonde i kalibracija istog
	1
	komplet

	10. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za elektomagnetni mjerac protoka DN200 proizvodjac KROHNE NJEMAČKA na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis elektomagnetnog mjeraca protoka DN200 proizvodjac KROHNE NJEMAČKA , koji obuhvata zamjenu 2 postojeće sondi, nabavka i ugradnja2 nove sonde i kalibracija istog
	1
	komplet

	11. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za elektomagnetni mjerac protoka DN150,  proizvodjac KROHNE NJEMAČKA na hlornoj stanici “SALACA“
	Servis elektomagnetnog mjeraca protoka DN150 prizvodjac KROHNE NJEMAČKA , koji obuhvata zamjenu 2 postojeće sondi, nabavka i ugradnja 2 nove sonde i kalibracija istog
	1
	komplet

	12. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za pumpu proizvodjača “ EBARA“ Japan na hlornoj stanici “SALACA“
	: Servis 2 pumpe tip MATRIX3 – 6T/0.9, godiste proizvodnje:- 2017.god., snage: snaga 0.9 kW, serisjki broj :. 10ZV08V i 10PY09 , proizvodjac “ EBARA“ Japan, koji obuhvata zamjenu postojećih i nabavku i ugradnju novih lezajeva  i meh.zaptivaca i  ciscenje radnih kola
	2
	komplet

	13. 
	zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis 2 regulatora gasnog hlora tip S800 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija, koji obuhvata zamjenu postojećih i  nabavka i ugradnja novih O ringova , dihtunga  i komplet ciscenje.
	2
	komplet

	14. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis 1  preklopnika tip P2015 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavka i ugradnja novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	1
	komplet

	15. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis 1  Injektora  tip I2015 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	1
	komplet

	16. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis 1  rotametra tip R2015 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	1
	komplet

	17. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis 1 analizatora hlora tip AN2012 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	1
	komplet

	18. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici GRAD
	Servis 4  fleksibilnih cijevi  od inoxa duzine 1000 mm i sigurnosnih ventila za hlornu bocu R3/8“ proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih fleksibilnih cijevi  od inoxa duzine 1000 mm i sigurnosnih ventila za hlornu bocu R3/8“
	4
	komplet

	19. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis   neutralizacije ,tip  N2012  proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: ciscenje usisnih i potisnih cijevi , zamjena ispune , setovanje automatike
	1
	komplet

	20. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis el.ormara automatike tip AU2012 , proizvodjac HIDROSANITAS ,koji obuhvata zamjenu postojećih i nabavku i ugradnju novih elemenata: PLC ( SCHNEIDERM221 ) i  MODBUS RTU, povezivanje na internet i uspostavljanje daljinskog nadzora
	1
	komplet

	21. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za elektomagnetni  mjerac protoka DN300 proizvodjac KROHNE NJEMAČKA na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis elektomagnetnog mjeraca protoka DN300 prizvodjac KROHNE NJEMAČKA koji obuhvata zamjenu 2 postojeće sondi, nabavka i ugradnja 2 nove sonde i kalibracija istog
	1
	komplet

	22. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za pumpu proizvodjača “ EBARA“ Japan na na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis 2 pumpe tip MATRIX3 – 6T/0.9, godiste proizvodnje:-2017.god snage: 0.9 kW, serisjki broj : 10T5BO i 10SZY6, proizvodjac “ EBARA“ Japan, koji obuhvata zamjenu postojećih i nabavku i ugradnju novih lezajeva  i meh.zaptivaca i  ciscenje radnih kola
	2
	komplet

	23. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za pumpu proizvodjača “ EBARA“ Japan na na pumpnoj stanici “GRAD“
	Servis 2 pumpe tip ENR/AS100-250-250/75 SE IE3 PT100, godiste proizvodnje:-2017.god snage: 75 kW., serisjki broj :. 1547100351I  i 1547100376I ,  proizvodjac “ EBARA“ Japan, koji obuhvata zamjenu postojećih i nabavku i ugradnju novih lezajeva  i meh.zaptivaca i  ciscenje radnih kola
	2
	komplet

	24. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja novih originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “DAPSIĆE“
	Servis 2  regulatora gasnog hlora tip S800 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	2
	komplet

	25. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici  “DAPSIĆE“
	Servis 1  preklopnika tip P2015 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	1
	komplet

	26. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “DAPSIĆE“
	Servis 1  Injektora  tip I2015 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	1
	komplet

	27. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “DAPSIĆE“
	Servis 1  rotametra tip R2015 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavkau i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	1
	komplet

	28. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “DAPSIĆE“
	Servis 1  analizatora hlora tip AN2012 proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih O ringova , dihtunga i komplet ciscenje
	1
	komplet

	29. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na hlornoj stanici “DAPSIĆE“
	Servis 4   fleksibilnih cijevi  od inoxa duzine 1000 mm i sigurnosnih ventila za hlornu bocu R3/8“ proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: zamjenu postojećih i  nabavku i ugradnju novih fleksibilnih cijevi  od inoxa duzine 1000 mm i sigurnosnih ventila za hlornu bocu R3/8“
	4
	komplet

	30. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici “DAPSIĆE“
	Servis   neutralizacije ,tip  N2012  proizvodjac HIDROSANITAS Srbija  koji obuhvata: ciscenje usisnih i potisnih cijevi , zamjena ispune , setovanje automatike
	1
	komplet

	31. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na pumpnoj stanici “DAPSIĆE“
	Servis el.ormara automatike tip AU2012 , proizvodjac HIDROSANITAS ,koji obuhvata zamjenu postojećih i nabavku i ugradnju novih elemenata: PLC ( SCHNEIDERM221 ) i  MODBUS RTU, povezivanje na internet i uspostavljanje daljinskog nadzora
	1
	komplet

	32. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za elektromagnetni mjerac protoka DN300 proizvodjac KROHNE NJEMAČKA na pumpnoj stanici “DAPSIĆE“
	Servis elektromagnetong mjeraca protoka DN300 prizvodjac KROHNE NJEMAČKA, koji obuhvata zamjenu 2 postojeće sondi, nabavku i ugradnju 2 nove sonde i kalibracija istog
	1
	komplet

	33. 
	Zamjena postojećih i nabavka i ugradnja originalnih rezervnih djelova za pumpu proizvodjača “ EBARA“ Japan na na pumpnoj stanici “DAPSIĆE“
	Servis 2 pumpe tip MATRIX3 – 6T/0.9, godiste proizvodnje:-2017.god, snage: 0.9 kW, serisjki broj : 10SYE8 i 10T5AZ, proizvodjac “ EBARA“ Japan, koji obuhvata zamjenu postojećih i nabavku i ugradnju novih lezajeva  i meh.zaptivaca i  ciscenje radnih kola
	2
	komplet

	34. 
	Servis ultra zvucnIH sondi nivoa vode prizvodjac HIDROSANITAS Srbija na rezervoaru “JASIKOVAC“
	servis ultra zvucnih sondi nivoa vode proizvodjac HIDROSANITAS Srbija, koji obuhvata ciscenje , kontrolu i pregled nivoa 
	8
	komplet

	35. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na rezervoaru “JASIKOVAC“
	Servis 2 el.ormara automatike tip AU2012 , proizvodjac HIDROSANITAS SRBIJA ,koji obuhvata zamjenu postojećih i nabavku i ugradnju novih elemenata: PLC ( SCHNEIDERM221 ) i  MODBUS RTU, povezivanje na internet i uspostavljanje daljinskog nadzora
	2
	komplet

	36. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za elektomagnetni mjerac protoka DN200 proizvodjac KROHNE NJEMAČKA na vodoizvorištu “Manastirsko vrelo“
	Servis elektromagnetnog mjeraca protoka DN200 prizvodjac KROHNE NJEMAČKA, koji obuhvata zamjenu 2 postojeće sonde, nabavku i ugradnju 2 nove sonde i kalibracija istog
	1
	komplet

	37. 
	Zamjena postojecih i nabavka i ugradnja novih  originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvodjača “ HIDROSANITAS“ Srbija na vodoizvorištu “Manastirsko vrelo“
	Servis el.ormara automatike tip AU2012 , proizvodjac HIDROSANITAS ,koji obuhvata zamjenu postojećih i nabavku i ugradnju novih elemenata: PLC ( SCHNEIDERM221 ) i  MODBUS RTU, povezivanje na internet i uspostavljanje daljinskog nadzora
	1
	komplet

	38. 
	Demontaža i  zamjena postojece dozir pumpe  EMEC ITALIJA,   snage: 0.4 kW god,  proizvodnje:2017.god i nabavka i ugradnja nove  dozir pumpe ,  na vodoizvorištu “Manastirsko vrelo“
	Demontaža i  zamjena postojece dozir pumpe  EMEC ITALIJA,   snage: 0.4 kW god,  proizvodnje:2017.god i nabavka i ugradnja nove  dozir pumpe  sledecih karatkeristika: -Q=3 l/h  i Pn=15 bara; -dimenzije:D=620mm i H=max 850mm; -množenje impulsa do x10, dijeljenje do /1000;-ulaz 0/4-20mA; -rezevorar PE V=200 lit, proziran i graduisan sa otvorom za sipanje (140mm) ili ekvivalent.
	1
	komplet



1. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
 Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, odnosno do dostizanja ugovorene vrijednosti.
 Mjesto izvršenja ugovora - Hlorne stanice naručioca: “SALACA“ i “Dapsice“: pumpna stanica: “GRAD“, rezervoar:“JASIKOVAC“ i vodoizvorište: “MANASTIRSKO VRELO“.
[bookmark: _Hlk216767420] Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati svoje ovlašćene predstavnike za izvšenje ovog ugovora, o čemu će na vrijeme pismenim putem obavijestiti Izvršioca. Izvršilac je dužan da postupi po primjedbama Naručioca i/ili njegovog ovlašćenog predstavnika u roku koji se dogovori ili u krajnjem odredi od Naručioca
 Garantni rok - Garantni rok za ugrađene djelove i za izvršenu uslugu za pozicije od 1 do 37 iz tabele “Tehnicka specifijacija predmeta nabavke“: minimum 12 mjeseci od dana ugradnje. - Garantni rok za novu dozirnu pumpu za poziciju 38 iz tabele “Tehnicka specifijacija predmetanabavke“: minimum 24 mjeseca od dana ugradnje..

[bookmark: _Hlk216783675] Rok plaćanja je: 15 dana od dana ispostavljanja fakture o izvršenoj isporuci i ugradnji koja je prihvaćena i potpisana od strane ovlašćenog predstavnika naručioca

 Način plaćanja je: virmanski.

 Uslovi plaćanja: Uslov plaćanja je dostavljena faktura o izvršenoj isporuci i ugradnji koja je prihvaćena i potpisana od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.

 Drugi uslovi:

    Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača i tip ponuđene dozir pumpe za poziciju 38 iz tabele „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	

    Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka.Ako Dobavljač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

1. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:6] [6:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:7] [7:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je  90.000,00 €;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Predmet javne nabavke je definisan kao cjelina i ne može se dijeliti po partijama.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.


REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne
3. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Nije primjenjivo.
4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
5. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 Garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.
 Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 7 (sedam) dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz predhodnog stava, dobavljač je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenja ugovora








1. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:10]: [10:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


 odnos cijene i kvaliteta uz primjenu relativnog (proporcionalnog) metoda vrednovanja.

1. Parametar: Cijena (C) .................maksimalan broj bodova 90
2. Parametar: Kvalitet (K)................maksimalan broj bodova 10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)
	1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:
Max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu dok se bodovi ostalim ponudama po ovom parametru dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:
Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90
Ako je ponuđeni zbir jediničnih cijena po stavkama 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.
1. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način:
Najkraći ponuđeni rok za izvršenja ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora / ponuđeni rok za izvršenje ugovora x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok za izvršenje ugovora, iskazan u kalendarskih danima. Napomena: Rok za izvršenje ugovora je maksimalno 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora a minimalan rok je 20 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.



1. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE
Ponuda se sačinjava na:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
1. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
[bookmark: _Toc62730562]Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 22.01.2026. godine do 11:00 sati.[footnoteRef:11] [11:  Detaljno uputstvo o dostavljanju ponude preko ESJN-a može se naći na adresi www.ujn.gov.me] 

Otvaranje ponuda održaće se dana  22.01.2026. godine u 11:00sati. 
U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.
 Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za neposredno uručivanje ili slanje putem pošte je:  
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. IV Crnogorske brigade br. 13, Berane
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi adresi ul. IV Crnogorske brigade br. 13, Berane, radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 22.01.2026. godine do 11:00 sati. 
Napomena: Garancija ponude se dostavlja u zapečaćenoj koverti na kojoj je potrebno navesti naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija , naziv,sjedište i adresa ponuđača  i naznake „ Garancija ponude“ i  ,,Ne otvaraj prije javnog otvaranja".
Javno otvaranje dijela ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a održaće se dana 22.01.2026. godine u 11:00 sati u prostorijama Vodovod i kanalizacija, doo Berane kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

1. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:12] [12:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.: 

1. TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
[bookmark: _Toc62730563] da
1. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.




1. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Naručilac i Izvršilac su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:
- ponuda Izvršilaca,
Naručilac  će jednostrano raskinuti  Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvršilac: 
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora kojom se značajno povećava obim ugovora;
2) ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključivanje ugovora, odnosno ako naručilac utvrdi da postoji sukob interesa kod Izvršilaca i naručioca
3) ukoliko se tokom trajanja ugovora utvrdi da je Izvršilac pravosnažno osuđen odnosno čiji je izvršni direktor pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dijela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN
4) ukoliko Izvršilac tokom trajanja ugovora nije izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje
5) ako Izvršilac ne izvršava ugovorene obaveze 

Izvršilac će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvršilacu u rokovima i na način predviđen Ugovorom. Izvršilac će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća izabranom ponuđaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u skladu sa članom 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19, 3/23 i 11/23).
Za sve što nije definisano Ugovorom o javnoj nabavci primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.
Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojaće riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.   











1. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

































1. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567][bookmark: _Hlk78371636]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Vodovod i kanalizacija d.o.o. Berane
Broj: 1585
Mjesto i datum: Berane, 22.12.2025. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19. 03/23 i 11/23),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 34 iz Izmjene I Plana javnih nabavki broj 1566 objavljenog na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki, dana 12.12.2025. godine pod brojem 21472 za nabavku usluge - Servis opreme na hlornim stanicama "Dapsići" i "Salača", Rezervoaru "Jasikovac", pumpnoj stanici "Grad" i vodoizvorištu "Manastirsko vrelo" - nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


                                            Ovlašćeno lice naručioca:  Direktor Miro Vešović
             s.r.

                                       Službenik za javne nabavke:  Knežević Miljana
         s.r.

             Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Dragić Vukić
          s.r.

                  Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:  Knežević Miljana
                                                                                                                                    s.r.

           Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Dragić Vukić
      s.r
.
           Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:  Đuričanin Vanja
    s.r.
.






1. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.




