OPŠTINA NIKŠIĆ
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 34/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 72
Djelovodni broj:4288/2
Mjesto i datum: Nikšić, 16.01.2026.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) OPŠTINA NIKŠIĆ objavljuje na ESJN:      
 
             
IZMJENA  BR.1
[bookmark: _Hlk163154860]TENDERSKE DOKUMENTACIJE broj TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 34/25 OD 31.12.2025.GODINE
ŠIFRA POSTUPKA # 106706 OBJAVLJEN 31.12.2025 15:30
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Uređenje košarkaških igrališta po partijama, Partija 1: Rekonstrukcija košarkaškog igrališta u kvartu kod Solitera, Partija 2: Sanacija košarkaškog igrališta kod zgrade Pejtona, Partija 3: Sanacija košarkaškog igrališta kod zgrade penzionera i Partija 4: Izgradnja košarkaškog igrališta u Rubežama

· Dodaju se navodi Drugi uslovi  koji glasi:
	Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. Dakle, u pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom.
	Drugi uslovi



· Mijenjaju se navodi Tenderske dokumentacije tačka 4.Način utvrđivanja ekvivalentnosti (strana 4 od 14) koji glase :
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Nije zahtijevano.

i nakon izmjene glase:
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. Dakle, u pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom.

· Partija 1, Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavku 35 i  39: 
	35


	ELEKTROTEHNIKA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
	Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči i sl.) do tri provodnika presjeka do 35 mm² sa donje strane i jednog provodnika presjeka 1.5-10 mm² sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturnih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A. Obračun po ugrađenoj priključnom ormariću sličnom tipu EKM- 1281, proizvod Raychem, ili boljeg ili sličnog kvaliteta.
	4 kom.

	39
	ELEKTROTEHNIKA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
	Isporuka i montaža LED reflektora Philips BVP130 1 xLED260-4S/740 OFA52 217.0 W 25997 lm 119.8 lm/W.
	4 kom





i nakon izmjene glase:

	35
	ELEKTROTEHNIKA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
	Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči i sl.) do tri provodnika presjeka do 35 mm² sa donje strane i jednog provodnika presjeka 1.5-10 mm² sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturnih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A. Obračun po ugrađenoj priključnom ormariću sličnom tipu EKM- 1281, proizvod Raychem “ili ekvivalent”.
	4 kom.

	39
	ELEKTROTEHNIKA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
	Isporuka i montaža LED reflektora Philips  BVP130 1 xLED260-4S/740 OFA52 217.0 W 25997 lm 119.8 lm/W “ili ekvivalent”.
	4 kom



· Partija 4: 	Izgradnja košarkaškog igrališta u Rubežama, Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavku 39 i  43: 
	39
	ELEKTROTEHNIKA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
	Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči i sl.) do tri provodnika presjeka do 35 mm² sa donje strane i jednog provodnika presjeka 1.5-10 mm² sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturnih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A. Obračun po ugrađenoj priključnom ormariću sličnom tipu EKM- 1281, proizvod Raychem, ili boljeg ili sličnog kvaliteta.
	4 kom.

	43
	ELEKTROTEHNIKA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
	Isporuka i montaža LED reflektora Philips BVP130 1 xLED260-4S/740 OFA52 217.0 W 25997 lm 119.8 lm/W.
	4 kom.



i nakon izmjene glase:

	39
	ELEKTROTEHNIKA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
	Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči i sl.) do tri provodnika presjeka do 35 mm² sa donje strane i jednog provodnika presjeka 1.5-10 mm² sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturnih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A. Obračun po ugrađenoj priključnom ormariću sličnom tipu EKM- 1281, proizvod Raychem “ili ekvivalent”.
	4 kom.

	43
	ELEKTROTEHNIKA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
	Isporuka i montaža LED reflektora Philips BVP130 1 xLED260-4S/740 OFA52 217.0 W 25997 lm 119.8 lm/W “ili ekvivalent”.
	4 kom.




Na osnovu člana 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.),  produžava se rok za podnošenje ponuda:
	8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  02.02.2026. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  02.02.2026. godine u 10:00 sati. 
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:
	neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Građanski biro - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.
	preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Građanski biro - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
Dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5  Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

    USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE 
Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum..
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.


za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Dragićević, dipl.prav.s.r.

2 od 5

