OPŠTINA NIKŠIĆ
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 34/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 72
Djelovodni broj:4288/4
Mjesto i datum: Nikšić, 28.01.2026.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) OPŠTINA NIKŠIĆ objavljuje na ESJN:      
 
             
IZMJENA  BR.2
[bookmark: _Hlk163154860]TENDERSKE DOKUMENTACIJE broj TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 34/25 OD 31.12.2025.GODINE
ŠIFRA POSTUPKA # 106706 OBJAVLJEN 31.12.2025 15:30
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
[bookmark: _Hlk220500555]Uređenje košarkaških igrališta po partijama, Partija 1: Rekonstrukcija košarkaškog igrališta u kvartu kod Solitera, Partija 2: Sanacija košarkaškog igrališta kod zgrade Pejtona, Partija 3: Sanacija košarkaškog igrališta kod zgrade penzionera i Partija 4: Izgradnja košarkaškog igrališta u Rubežama


· [bookmark: _Hlk220500571]Partija 1 Rekonstrukcija košarkaškog igrališta u kvartu kod Solitera, Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, Bitne karakteristike predmeta nabavke,  za stavku 16 koji glase: 
	16


	SAOBRAĆAJ - OSTALI RADOVI
		Nabavka, isporuka i montaža košarkaške konstrukcije za spoljašnju upotrebu. Jaka čelična konstrukcija table za koš iz 4 međusobno spojiva dijela: 
1. Metalna podloga sa 4 šrafa i armaturama (ankerima) koja se prijee postavljanja betonira u podlogu. 
2. Na šrafove podloge se postavlja noseći stub i zateže se maticama. 
3. U gornji dio nosećeg stuba se ubacuje kosi stub i fiksira se sa 4 šrafa i matice (može se i dodatno zavariti). 
4. Nosač za tablu se postavlja na kraju kosog stuba i takođe se fiksira sa 4 šrafa i matice. Materijal: metal, pocinčani. Visina je standardna (obruč je na visini 3.05m). Tabla od plexiglasa ili ojačanog poliestera, sa metalnim okvirom, dimenzije 180x105cm. Obruč školski, fiksni, dvostruko ojačani. Mrežica od polipropilena. (Sigma shop ili ekvivalent). Košarkaška konstrukcija mora da posjeduje atest po standardu EN 1270, tehnički list iz kojih se može utvrditi da je ponuđena košarkaška konstrukcija u skladu sa FIBA standardom. Ova pozicija uključuje i temeljenje, betoniranje postolja koša, kao i pozicioniranje koša na odgovarajuću visinu i osiguravanje stabilnosti. Obračun po kompletu.
	2 kom.





i nakon izmjene glase:

	16
	SAOBRAĆAJ - OSTALI RADOVI
	Nabavka, isporuka i montaža košarkaške konstrukcije za spoljašnju upotrebu. Jaka čelična konstrukcija table za koš iz 4 međusobno spojiva dijela:
1. Metalna podloga sa 4 šrafa i armaturama (ankerima) koja se prijee postavljanja betonira u podlogu.
2. Na šrafove podloge se postavlja noseći stub i zateže se maticama.
3. U gornji dio nosećeg stuba se ubacuje kosi stub i fiksira se sa 4 šrafa i matice (može se i dodatno zavariti).
4. Nosač za tablu se postavlja na kraju kosog stuba i takođe se fiksira sa 4 šrafa i matice. Materijal: metal, pocinčani. Visina je standardna (obruč je na visini 3.05m). Tabla od plexiglasa ili ojačanog poliestera, sa metalnim okvirom, dimenzije 180x105cm. Obruč školski, fiksni, dvostruko ojačani. Mrežica od polipropilena. (Sigma shop ili ekvivalent). Ova pozicija uključuje i temeljenje, betoniranje postolja koša, kao i pozicioniranje koša na odgovarajuću visinu i osiguravanje stabilnosti. 
Obračun po kompletu.
	2 kom.



· Partija 4: Izgradnja košarkaškog igrališta u Rubežama, Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, Bitne karakteristike predmeta nabavke, za stavku 20: 
	20
	SAOBRAĆAJ - OSTALI RADOVI
	Nabavka, isporuka i montaža košarkaške konstrukcije za spoljašnju upotrebu. Jaka čelična konstrukcija table za koš iz 4 međusobno spojiva dijela: 1. Metalna podloga sa 4 šrafa i armaturama (ankerima) koja se prijee postavljanja betonira u podlogu. 2. Na šrafove podloge se postavlja noseći stub i zateže se maticama. 3. U gornji dio nosećeg stuba se ubacuje kosi stub i fiksira se sa 4 šrafa i matice (može se i dodatno zavariti). 4. Nosač za tablu se postavlja na kraju kosog stuba i takođe se fiksira sa 4 šrafa i matice. Materijal: metal, pocinčani. Visina je standardna (obruč je na visini 3.05m). Tabla od plexiglasa ili ojačanog poliestera, sa metalnim okvirom, dimenzije 180x105cm. Obruč školski, fiksni, dvostruko ojačani. Mrežica od polipropilena. (Sigma shop ili ekvivalent). Košarkaška konstrukcija mora da posjeduje atest po standardu EN 1270, tehnički list iz kojih se može utvrditi da je ponuđena košarkaška konstrukcija u skladu sa FIBA standardom. Ova pozicija uključuje i temeljenje, betoniranje postolja koša, kao i pozicioniranje koša na odgovarajuću visinu i osiguravanje stabilnosti. Obračun po kompletu.
	2 kom



i nakon izmjene glase:

	20
	SAOBRAĆAJ - OSTALI RADOVI
	Nabavka, isporuka i montaža košarkaške konstrukcije za spoljašnju upotrebu. Jaka čelična konstrukcija table za koš iz 4 međusobno spojiva dijela:
1. Metalna podloga sa 4 šrafa i armaturama (ankerima) koja se prijee postavljanja betonira u podlogu.
2. Na šrafove podloge se postavlja noseći stub i zateže se maticama.
3. U gornji dio nosećeg stuba se ubacuje kosi stub i fiksira se sa 4 šrafa i matice (može se i dodatno zavariti).
4. Nosač za tablu se postavlja na kraju kosog stuba i takođe se fiksira sa 4 šrafa i matice. Materijal: metal, pocinčani. Visina je standardna (obruč je na visini 3.05m). Tabla od plexiglasa ili ojačanog poliestera, sa metalnim okvirom, dimenzije 180x105cm. Obruč školski, fiksni, dvostruko ojačani. Mrežica od polipropilena. (Sigma shop ili ekvivalent). Ova pozicija uključuje i temeljenje, betoniranje postolja koša, kao i pozicioniranje koša na odgovarajuću visinu i osiguravanje stabilnosti. 
Obračun po kompletu.
	2 kom.




Na osnovu člana 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.),  produžava se rok za podnošenje ponuda:
	8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  13.02.2026. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  13.02.2026. godine u 10:00 sati. 
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:
	neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Građanski biro - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.
	preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Građanski biro - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
Dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5  Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

    USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE 
Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum..
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.


za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Dragićević, dipl.prav.s.r.

2 od 5

