JPU “Ljubica V Jovanović Maše”
Broj: 238-552

POJAŠNENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG”, br.74/19.03/23 11/23, 84/24), postupajući po Zahtjevu zainteresovanog ponuđača za pojašnjenje tenderske dokumentacije  za otvoreni postupak javne nabavke.


Pitanje 1: Stavke 5 i 6 odnose se na rušenje plafona u ukupnoj površini od 997,30 m², dok se u kasnijim pozicijama predviđa vraćanje plafona u površini od 850,38 m². Molimo za potvrdu da li je navedena razlika u kvadraturi tačna i da li je ista planirana projektom
Odgovor: Plafon se ruši samo na pozicijama gdje je to potrebno. Kako  se nijemoglo precizirati tačne lokacije trasa instalacija, data je ukupna površina plafona. Popravke se takođe rade samo na mjestima na kojima bude potrebno. Površina nebi trebalo da bude ni blizu ovolika a zavisi od racionalnosti i procjene samih gipsara / šefa gradilišta / nadzora. Postoji 45 m2 potpuno novih plafona. 
Pitanje 2 -	Stavke 26 i 27 odnose se na farbanje, međutim nijednom pozicijom nije obuhvaćeno gletovanje, koje je neophodno nakon izvođenja novoformiranih gipsanih površina.
Odgovor U navedenim pozicijama je greška u tenderskoj dokumentaciji koja će biti ispravljena.
Pitanje 3 Stavka 23 odnosi se na nabavku keramike za popločavanje poda nakon demontaže gipsanog zida, što praktično predstavlja spoj („šlic“) između dvije prostorije koje se spajaju. Smatramo da postoji realna mogućnost da neće biti moguće obezbijediti identičnu keramiku kao postojeća, te molimo za instrukciju na koji način je predviđeno rješavanje ove situacije.
Odgovor: Ukolik se ne pronađe keramika ista kao postojeća pronaći najsličniju.
Pitanje 4 Kod stavke 36 pretpostavljamo da se obračun vrši po komadu, s obzirom da je riječ o oblaganju geberita gipsom. Molimo za potvrdu načina obračuna navedene stavke.
Ogovor: U predmjeru je uzeta površina čitavog zida a ne svaki geberit ponaosob.
Pitanje 5 Stavke 9 i 10 odnose se na izradu cementne košuljice. Tokom obilaska gradilišta nijesmo bili u mogućnosti da utvrdimo tačnu lokaciju izvođenja ovih radova. Takođe, nijednom pozicijom nije obuhvaćeno eventualno štemanje i uklanjanje postojeće stare košuljice, pa molimo za dodatno pojašnjenje.

Odgovor Kada se demontira postojeći pregradni zid, biti će potrebe za popravkom ili izradom nove košuljice. Druga stavka je košuljica u novim toaletima “kao podloge za završni pod na mjestu planiranih toaleta a poslije montaže vodovda i kanalizacije.
Pitanje 6 -Stavkom 43 predviđen je dječiji drveni krevetić dimenzija 133x 57 x 15 cm koji se uklapaju jedan u drugi sa dušekom debljine 5 cm kao i donji čaršav sa elastičnom trakom. U toku obilaska vrtića u cilju sagledavanja obima i strukture posla dobili smo informaciju od korisnika da oni koriste plave PVC dječije krevece ovih dimenzija i da im isti takvi odgovaraju. Ukoliko ste saglasni, uz konsultaciju sa upravom vrtića da izvršite prepravku teksta predmjera.
Odgovor  za ovu stavku neće biti zamjene u ovoj fazi postupka
Potanje 7 -	Stavke 50 i 52 su identičnim opisom sa različitim količinama i odnose se na “Nabavka dječijih drvenih pravougaonih stolova sa po deset stolica.”. Da li je u pitanju greška?!  
Odgovor: u pitanju je greška koja će se ispraviti.
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