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1
	Nabavka i ugradnja klupe i kante za otpatke sa čeličnom konstukcijom i drvetom. Dio na koji se sjedi i naslanja mora biti obložen drvenim smrčevim lajsnama (dužina 180cm, širina i visina 4cm). Čelični dio fiksirati (ankerisati) u betonsku podlogu. Ogledan primjer na fotografiji u prilogu. U cijenu je uračunat' pdv.
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2
	Nabavka i ugradnja dječijeg igrališta na otvorenom. Rekviziti koji se nalaze u okviru parka su: dupla ljuljaška, jedna klackalica i dvije igračke na oprugu sa motivom životinja konja,zeca ili slično. Sprave napraviti od metalnih okruglih cijevi, farbanih u plavo/bijelu boju u kombinaciji sa punim drvetom. Sve sprave je neophodno položiti i fiksirati/ankerisati za betonsku podlogu, a drvene i čelične djelove tretirati zaštitnim slojem predvidjenim za date površine. U cijenu je uračunat' pdv.
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3
	Nabavka i ugradnja ivičnjaka (10cm x 12cm x 50cm) i njihovo polaganje u beton, u prethodno pripremljenoj podlozi. Ivičnjaci se nalaze oko cjelokupnog planiranog dijela parka. Prostor gdje se nalazi dati teren prvo iskopati humus, tretirati tamponom, valjkom i prekriti šljunkom granulacije od 8mm do 16mm (ukupna debljina sloja 10cm). Ukupna dužina ivičnjaka iznosi 180 metara. Ukupna kvadratura prostora koji obuhvata park iznosi 280 m2. U cijenu je uračunat' pdv.
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4
	Nabavka i ugradnja stola za igranje šaha, sa pripadajućim betonskim stolicama (drvene letvice na sjedalnom dijelu), sve fiksirano u betonsku podlogu. Svaki sto mora biti od armirano betonske konstrukcije i ploče, sa ucrtanim poljima za šah u standardnim dimenzijama ove namjene. U cijenu je uračunat' pdv.
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5
	Nabavka i ugradnja sprava za vježanje na otvorenom. Minimalan broj mašina je pet i to: sprava za sklekove, sprava za trbušnjake, vratilo, razboj i statična meka površina (punjena pijeskom ili pilotinom) za vježbanje udaraca. Sprave napraviti od metalnih okruglih cijevi, farbanih u plavo/bijelu boju. Sve sprave je neophodno položiti i fiksirati/ankerisati
za betonsku podlogu. U cijenu je
uračunat' pdv.
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6
	Nabavka i ugradnja betonske česme sa dvije izlazne pozicije vode. Česme se izrađuje od cementa i mješavine kvarcnog i riječnog pijeska uz dodatak adekvatnih plastifikatora i elastifikatora koja garantuju dugotrajnost.  Česma je u cijelosti od betona i ne sadrži lake agregate kako bi se garantovala dugotrajnost, dakle čist beton bez gipsa i sl. .Betonska cesma se izrađuje u standardnoj boji betona, sa izlaznim cijevima i rešetkom na slivniku od čelika, bojena u crno. U cijenu je uračinat' pdv.
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7
	Nabavka i sadnja čempresa u busenu, visine 120-140 cm. Sadnice čempresa rasporediti po projektu iz priloženog dijela projektnog zadatka. U cijenu je uračunat' pdv.
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