
	
	PARTERNO UREDJENJE PARKA "PATKOVA OTOKA"
	

	I
	OPIS RADOVA
	Jedinica
	Količina
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1
	Nabavka i ugradnja klupe i kante za otpatke sa čeličnom konstukcijom i drvetom. Dio na koji se sjedi i naslanja mora biti obložen drvenim smrčevim lajsnama (dužina 180cm, širina i visina 4cm). Čelični dio fiksirati (ankerisati) u betonsku podlogu. Ogledan primjer na fotografiji u prilogu. U cijenu je uračunat' pdv.
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2
	DJEČIJE IGRALIŠTE: Nabavka i ugradnja dječijeg igrališta na otvorenom. Rekviziti koji se nalaze u okviru parka su: dva seta od dvije duple ljuljaške, dvije klackalice i dvije igračke na oprugu sa motivom životinja konja,zeca ili slično, dvije vrteške i dva dvorca sa stepeništem i toboganom (sve izradjeno u kombinaciji punog drveta, metala i kuvane plastike). Sprave napraviti od metalnih okruglih cijevi, farbanih u plavo/bijelu boju u kombinaciji sa punim drvetom. Sve sprave je neophodno položiti i fiksirati/ankerisati za betonsku podlogu, a drvene i čelične djelove tretirati zaštitnim slojem predvidjenim za date površine. U cijenu je uračunat' pdv.
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3
	Nabavka i ugradnja ivičnjaka (10cm x 12cm x 50cm) i njihovo polaganje u beton, u prethodno pripremljenoj podlozi. Ivičnjaci se nalaze oko cjelokupnog planiranog dijela parka. Prostor gdje se nalazi dati teren prvo iskopati humus, tretirati tamponom, valjkom i prekriti šljunkom granulacije
od 8mm do 16mm (ukupna debljina sloja 10cm). Ukupna dužina ivičnjaka iznosi 525 metara. Ukupna kvadratura prostora koji obuhvata park iznosi
1.380 m2. U cijenu je uračunat' pdv.
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4
	TERETANA NA OTVORENOM: Nabavka i
ugradnja sprava za vježanje na otvorenom. Minimalan broj mašina je pet i to: sprava za sklekove, sprava za
trbušnjake, vratilo, razboj i statična meka površina (punjena pijeskom ili pilotinom) za vježbanje udaraca. Sprave napraviti
od metalnih okruglih cijevi, farbanih u plavo/bijelu boju. Sve sprave je neophodno položiti i fiksirati/ankerisati za betonsku podlogu. U cijenu je uračunat' pdv.
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5
	Nabavka i ugradnja armirano-betonskog stuba visine 9 metara (1.5 metra položiti u zemlju). Stubove izraditi u čeličnim kalupima, marke betona MB30 ili MB40. Debljina stuba u donjoj početnoj zoni minimum 20cm. U cijenu je uračunat' pdv.
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6
	Nabavka i sadnja čempresa u busenu, visine 120-140 cm. Sadnice čempresa rasporediti po projektu iz priloženog dijela projektnog zadatka. U cijenu je uračunat' pdv.
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