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Ministarstvo unutrašnjih poslova


		

Direktorat za finansijske poslove
Direkcija za javne nabavke


                    			                                                                   20.03.2026. godine

U skladu sa odredbama člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj 074/19, 003/23, 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke o b j a v lj u j e

POJAŠNJENJE broj 2


Tenderske dokumentacije broj 04/26 od 20.02.2026. godine, šifra postupka #108791, za otvoreni postupak javne nabavke - Izgradnja Prihvatnog Centra za smještaj stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju:


Na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije zainteresovanog ponuđača, dostavljen dana 16.03.2026. godine:


Pitanje br. 1: Molimo Vas da za pozicije iz predmjera radova definišete precizno boju svjelosti svjetiljki koje treba isporučiti. U opisima navedenih pozicija su navedena dva različita podatka – zahtjev je za isporukom svjetiljke boje svjetlosti 3000 K, a projektovani tip svjetiljke je pod oznakom 4000 K.
Ista kolizija u navedenim svjetlotehničkim karakteristikama se nalazi i u projektu, s tim što su podaci suprotni podacima iz predmjera.
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	opis 1

	400
	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnog LED panela 595x595mm 40W min 3600lm 3000K IP20 zaštita. Svjetiljka je tip LEDVANCE PANEL LED VALUE 600 40 W 4000 K ili ekvivalent. Svjetiljka se isporučuje sa komplet nosačima, šrafovima, tiplama i drugim sitnim materijalom potrebnim za puštanje u rad svjetiljke. Na grafickim prilozima,
svjetiljka je oznacena kao S1. Obračun po kom.

	401
	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne okrugle LED svjetiljke fi40cm snage 40W 3000K. Svjetiljka je tip LEDVANCE SF COMPACT IK10 300 24 W 4000K IP65 WT ili ekvivalent. Svjetiljka se isporučuje sa komplet nosačima, šrafovima, tiplama i drugim sitnim materijalom potrebnim za puštanje u rad svjetiljke. Na grafickim prilozima, svjetiljka je oznacena kao S2. Obračun po kom.

	452
	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnog LED panela 595x595mm 40W min 3600lm 3000K IP20 zaštita. Svjetiljka je tip LEDVANCE PANEL LED VALUE 600 40 W 4000K ili ekvivalent. Svjetiljka se isporučuje sa komplet nosačima, šrafovima, tiplama i drugim sitnim materijalom potrebnim za puštanje u rad svjetiljke. Na grafickim prilozima,
svjetiljka je oznacena kao S1. Obračun po kom.

	453
	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne okrugle LED svjetiljke fi40cm snage 40W 3000K. Svjetiljka je tip LEDVANCE SF COMPACT IK10 300 24 W 4000K IP65 WT ili ekvivalent. Svjetiljka se isporučuje sa komplet nosačima, šrafovima, tiplama i drugim sitnim materijalom potrebnim za puštanje u rad svjetiljke. Na grafickim prilozima, svjetiljka je oznacena kao S2. Obračun po kom.

	508
	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnog LED panela 595x595mm 40W min 3600lm 3000K IP20 zaštita.Svjetiljka je tip LEDVANCE PANEL LED VALUE 600 40 W 4000K ili ekvivalent. Svjetiljka se isporučuje sa komplet nosačima, šrafovima, tiplama i drugim sitnim materijalom potrebnim za puštanje u rad svjetiljke. Na grafickim prilozima,
svjetiljka je oznacena kao S1. Obračun po kom.

	509
	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne okrugle LED svjetiljke fi40cm snage 40W 3000K. Svjetiljka je tip LEDVANCE SF COMPACT IK10 300 24 W 4000K IP65 WT ili ekvivalent. Svjetiljka se isporučuje sa komplet nosačima, šrafovima, tiplama i drugim sitnim materijalom potrebnim za puštanje u rad svjetiljke. Na grafickim prilozima, svjetiljka je oznacena kao S2. Obračun po kom.


 
 
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke daje sljedeći odgovor: 

[bookmark: _GoBack]Sve svetiljke treba da imaju oznaku  boje svjetlosti 4000K.
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