DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"AGENCIJA ZA PLANIRANJE PROSTORA CRNE GORE"


Podgorica, 14.04.2026.god


Na osnovu člana 94, a u vezi sa članom 93  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, objavljuje        
IZMJENU BR.1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE  ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE 
ZA NABAVKU KOMPJUTERSKE I IT OPREME

Vrši se izmjena predmetne Tenderske dokumentacije broj: 01-63/3 od 27.03.2026.godine, šifra postupka 109672, na način što se :


1. [bookmark: _Toc416180134][bookmark: _Toc510429287][bookmark: _Toc413332214][bookmark: _Toc24385839]U okviru : TEHNIČKE SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE, kod stavki 1,2,4,5,6,7  u dijelu količine za stavku 1 i u dijelu bitnih karakteristika predmeta nabavke određeni dijelovi:

[bookmark: _Hlk195452499] “             OPIS PREDMETA NABAVKE       BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE      KOLIČINA
	1
	Računar
	Naručilac zahtijeva isporuku računarskog sistema sa procesorom koji ima najmanje 10 jezgara i 20 niti, bazne frekvencije od 3.9 GHz i maksimalne do 5.4 GHz, ukupnog keša od najmanje 38 MB, izrađen u 4 nm procesu i sa podrškom za PCIe 5.0 i DDR5 memoriju; matičnom pločom zasnovanom na B650 čipsetu u Micro ATX formatu, podrškom za DDR5 memoriju minimum 96 GB i 7200+ MHz (OC), minimum jednim PCIe 4.0 x16 i jednim PCIe 4.0 x1 slotom, najmanje dva M.2 PCIe 4.0 x4 slota, minimum četiri SATA 6 Gb/s porta, integrisanim 2.5 Gb/s LAN om, HD audio kodekom, BIOS FlashBack funkcijom i ARGB headerima; grafičkom karticom sa najmanje 4608 CUDA jezgara, 16 GB GDDR7 memorije, 128 bitnom magistralom, propusnošću od najmanje 448 GB/s, maksimalnim taktovima oko 2570 MHz, podrškom za ray tracing, DLSS 4, PCIe 5.0 interfejs i video izlazima HDMI 2.1b i 3× DisplayPort 2.1b; radnom memorijom kapaciteta najmanje 32 GB DDR5 na 6000 MHz sa EXPO podrškom; NVMe SSD om kapaciteta 1 TB u M.2 2280 formatu sa brzinama čitanja od najmanje 3500 MB/s i pisanja od najmanje 2800 MB/s, PCIe 4.0 x4 interfejsom i QLC NAND memorijom; ATX napajanjem snage 700 W sa efikasnošću najmanje 80+ Bronze, aktivnim PFC om, jednim 12 V kanalom opterećenja najmanje 648 W, zaštitama OVP/UVP/OPP/SCP/OTP i obaveznim ATX/EPS/PCIe/SATA/Molex konektorima; te kućištem kompatibilnim sa mATX formatom i mogućnošću ugradnje dodatnih 3.5" diskova i M.2 SSD a. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	15 komad

	2
	Monitor
	Monitor mora biti minimum dijagonale 27”, zasnovan na IPS panel tehnologiji, sa minimalnom rezolucijom 1920×1080, podržanim vremenom odziva od 5 ms , brzinom osvježavanja od 60 Hz, te svjetlinom od najmanje 250 cd/m². Postolje mora omogućavati podešavanje nagiba u rasponu od –5° do +21°, okretanje lijevo i desno od 30°, pivot rotaciju od –90° do +90°, kao i vertikalno podešavanje visine od 130 mm. Monitor mora imati integrisane portove koji uključuju 1× HDMI, 1× DisplayPort i dodatne USB priključke u skladu sa standardima poslovne klase. Dodatne karakteristike moraju uključivati tehnologije za smanjenje naprezanja očiju kao što su Low Blue Light i flicker free rad, kao i antirefleksni premaz ekrana. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	12 komad

	4
	Multifunkcionalni štampač A4
	Multifunkcionalni uređaj A4 crno bijele štampe sa funkcijama štampanja, kopiranja i skeniranja, brzinom štampe minimum 29 str/min, automatskim dvostranim štampanjem, preporučenim mjesečnim obimom minimum 2.000 stranica i maksimalnim radnim ciklusom od 20.000 stranica. Uređaj mora imati integrisani ADF kapaciteta najmanje 40 listova, podršku za skeniranje u e poštu, mrežnu lokaciju i USB memoriju putem pratećeg softvera, kao i mogućnost mobilne štampe putem Apple AirPrint, Mopria, Wi Fi Direct i drugih standardnih protokola. Standardni ulaz za papir mora imati kapacitet od najmanje 150 listova, uz podršku za formate A4, A5, A6 i omotnice. Uređaj mora imati LCD displej za upravljanje funkcijama, integrisane portove USB 2.0, Ethernet 10/100, kao i Wi Fi 802.11b/g/n bežičnu konekciju. Ugrađene sigurnosne funkcije moraju obuhvatati osnovne mehanizme zaštite mrežne komunikacije i integriteta podataka u skladu sa standardima za ovu klasu uređaja. Uz uređaj je potrebno isporučiti toner kapaciteta najmanje 1.200 stranica, kao i sve potrebne kablove i dodatke za rad. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	7komplet

	5
	Multifunkcionalni štampač A3
	Multifunkcionalni uređaj A3 u boji sa funkcijama štampanja, kopiranja i skeniranja, zasnovan na tehnologiji inkjet štampe sa sistemom kontinuiranog dotoka mastila, brzinom štampe od 17 ipm crno bijelo i 9.5 ipm u boji, automatskim dvostranim štampanjem u A4 formatu, maksimalnim radnim ciklusom od 20.000 stranica. Uređaj mora imati integrisani ADF kapaciteta najmanje 35 listova, mogućnost skeniranja i kopiranja formata do A3, kao i podršku za skeniranje u e poštu, mrežnu lokaciju i USB memoriju putem pratećeg softvera. Standardni ulaz za papir mora imati kapacitet od najmanje 250 listova, uz dodatnu višenamjensku fioku za medije formata do A3. Uređaj mora imati LCD ekran u boji za upravljanje funkcijama, integrisane portove USB 2.0, Ethernet 10/100, kao i Wi Fi 802.11b/g/n i Wi Fi Direct bežičnu konekciju. Ugrađene sigurnosne funkcije moraju obuhvatati osnovne mehanizme zaštite mrežne komunikacije i integriteta podataka u skladu sa standardima za ovu klasu uređaja. Uz uređaj je potrebno isporučiti komplet mastila kapaciteta u skladu sa specifikacijom proizvođača, kao i sve potrebne kablove i dodatke za rad. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	1komplet

	6
	Ploter
	Large format uređaj za štampanje u boji širine 44 inča, zasnovan na inkjet tehnologiji sa šest odvojenih rezervoara mastila, namijenjen za profesionalnu CAD/GIS, tehničku i grafičku produkciju. Uređaj mora omogućavati štampanje u maksimalnoj rezoluciji od 2400 × 1200 dpi, uz brzinu štampe od 116 A1 crno bijelih crteža na sat, kao i podršku za štampanje na rolama širine od 1118 mm (44"). Uređaj mora imati integrisani 1 GB RAM memorije i ugrađeni tvrdi disk kapaciteta najmanje 128 GB, uz podršku za sigurnosne funkcije uključujući zaštitu podataka, kontrolu pristupa i sigurno brisanje privremenih podataka. Standardna povezivost mora uključivati Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0, kao i podršku za mobilnu i mrežnu štampu putem softverskih rješenja. Uređaj mora imati ugrađeni 4.3" ekran osjetljiv na dodir za upravljanje funkcijama, automatsko prepoznavanje vrste i dimenzije medija, kao i automatsko uvlačenje i poravnavanje role. Podržani mediji moraju uključivati tehnički papir, mat i sjajne foto papire, folije, kao i specijalizovane CAD/GIS medije u skladu sa specifikacijom proizvođača. Uz uređaj je potrebno isporučiti komplet startnih mastila, jednu rolu papira širine 36" ili 42" kao i sve potrebne kablove i dodatke za rad. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	1 komplet

	7
	Laptop
	Laptop mora biti zasnovan na najnovijoj generaciji procesora visokih performansi, sa ekranom dijagonale 16 inča u rezoluciji 2.5K (2560×1600), IPS tehnologijom i brzinom osvježavanja od 165hz. Procesor mora imati najmanje 16 jezgara i 22 niti, maksimalne radne frekvencije do 5.2 GHz, uz podršku za najnovije instrukcione setove i tehnologije optimizacije performansi. Sistem mora imati 32 GB DDR5 memorije, proširive, kao i SSD kapaciteta 1 TB u M.2 NVMe formatu. Grafički podsistem mora biti zasnovan na najnovijoj arhitekturi i uključivati grafičku karticu sa 16GB VRAM i podrškom za ray tracing, DLSS i ostale napredne grafičke tehnologije. Uređaj mora imati integrisane portove uključujući USB A, USB C sa podrškom za DisplayPort, HDMI, kao i druge priključke u skladu sa standardima za ovu klasu uređaja, te podršku za Wi Fi i Bluetooth bežične tehnologije. Tastatura mora biti pune veličine sa pozadinskim osvjetljenjem, i metalno kućište. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	1 komad



“
Mijenjaju se i glase:
„
          Opis predmeta nabavke	   Bitne karakteristike predmeta nabavke	                                          Količina
	1
	Računar
	Naručilac zahtijeva isporuku računarskog sistema sa procesorom koji ima najmanje 6 jezgara i 12 niti, bazne frekvencije od 3.9 GHz i maksimalne do 5.4 GHz, ukupnog keša od najmanje 38 MB, izrađen u 4 nm procesu i sa podrškom za PCIe 5.0 i DDR5 memoriju; matičnom pločom zasnovanom na B650 čipsetu u Micro ATX formatu, podrškom za DDR5 memoriju minimum 96 GB i 7200+ MHz (OC), minimum jednim PCIe 4.0 x16 i jednim PCIe 4.0 x1 slotom, najmanje dva M.2 PCIe 4.0 x4 slota, minimum četiri SATA 6 Gb/s porta, integrisanim 2.5 Gb/s LAN om, HD audio kodekom, BIOS FlashBack funkcijom i ARGB headerima; grafičkom karticom sa najmanje 4608 CUDA jezgara, 16 GB GDDR7 memorije, 128 bitnom magistralom, propusnošću od najmanje 448 GB/s, maksimalnim taktm od 2572 MHz, podrškom za ray tracing, DLSS 4, PCIe 5.0 interfejs i video izlazima HDMI 2.1b i 3× DisplayPort 2.1b; radnom memorijom kapaciteta najmanje 32 GB DDR5 na 6000 MHz sa EXPO podrškom; NVMe SSD om kapaciteta 1 TB u M.2 2280 formatu sa brzinama čitanja od najmanje 3500 MB/s i pisanja od najmanje 2800 MB/s, PCIe 4.0 x4 interfejsom i QLC NAND memorijom; ATX napajanjem snage 700 W sa efikasnošću najmanje 80+ Bronze, aktivnim PFC om, jednim 12 V kanalom opterećenja najmanje 648 W, zaštitama OVP/UVP/OPP/SCP/OTP i obaveznim ATX/EPS/PCIe/SATA/Molex konektorima; te kućištem kompatibilnim sa mATX formatom i mogućnošću ugradnje dodatnih 3.5" diskova i M.2 SSD a. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	14 komad

	2
	Monitor
	Monitor mora biti minimum dijagonale 27”, zasnovan na IPS panel tehnologiji, sa minimalnom rezolucijom 1920×1080, podržanim vremenom odziva od 5 ms , brzinom osvježavanja od 100 Hz, te svjetlinom o 300 cd/m². Postolje mora omogućavati podešavanje nagiba u rasponu od –5° do +21°, okretanje lijevo i desno od 45°, pivot rotaciju od –90° do +90°, kao i vertikalno podešavanje visine do 150 mm. Monitor mora imati integrisane portove koji uključuju 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1x VGA i dodatne USB priključke u skladu sa standardima poslovne klase. Dodatne karakteristike moraju uključivati tehnologije za smanjenje naprezanja očiju kao i flicker free rad. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	12 komad

	4
	Multifunkcionalni štampač A4
	Multifunkcionalni uređaj A4 crno bijele štampe sa funkcijama štampanja, kopiranja i skeniranja, brzinom štampe minimum 29 str/min, automatskim dvostranim štampanjem, preporučenim mjesečnim obimom minimum 2.000 stranica i maksimalnim mjesečnim radnim ciklusom od 20.000 stranica. Uređaj mora imati integrisani ADF kapaciteta najmanje 40 listova, mrežnu lokaciju i USB memoriju putem pratećeg softvera, kao i mogućnost mobilne štampe putem Apple AirPrint, Mopria, Wi Fi Direct i drugih standardnih protokola. Standardni ulaz za papir mora imati kapacitet od najmanje 150 listova, uz podršku za formate A4, A5, A6 i omotnice. Uređaj mora imati LCD 1.6” displej za upravljanje funkcijama, integrisane portove USB 2.0, Ethernet 10/100, kao i Wi Fi 802.11b/g/n bežičnu konekciju. Uz uređaj je potrebno isporučiti toner kapaciteta najmanje 1.200 stranica, kao i sve potrebne kablove i dodatke za rad. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	7komplet

	5
	Multifunkcionalni štampač A3
	Multifunkcionalni A3 štampač u boji sa funkcijama štampanja, kopiranja i skeniranja, zasnovan na tehnologiji inkjet štampe sa sistemom kontinuiranog dotoka mastila, brzinom štampe od 17 ppm crno bijelo i 9 ppm u boji, automatskim dvostranim štampanjem u A4 formatu. Uređaj mora imati integrisani ADF kapaciteta najmanje 35 listova, mogućnost skeniranja i kopiranja formata do A3, mrežnu lokaciju i USB memoriju putem pratećeg softvera. Standardni ulaz za papir mora imati kapacitet od najmanje 250 listova. Uređaj mora imati LCD touchscreen ekran u boji za upravljanje funkcijama, dijagonale 6,8cm, integrisane portove USB 2.0, Ethernet 10/100, kao i Wi Fi 802.11b/g/n i Wi Fi Direct bežičnu konekciju. Uz uređaj je potrebno isporučiti komplet mastila kapaciteta u skladu sa specifikacijom proizvođača, kao i sve potrebne kablove i dodatke za rad. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	1komplet

	6
	Ploter
	Large format uređaj za štampanje u boji širine 44 inča, zasnovan na inkjet tehnologiji sa šest odvojenih rezervoara mastila, namijenjen za profesionalnu CAD/GIS, tehničku i grafičku produkciju. Uređaj mora omogućavati štampanje u maksimalnoj rezoluciji od 2400 × 1200 dpi, uz brzinu štampe od 116 A1 crno bijelih crteža na sat, kao i podršku za štampanje na rolama širine od 1118 mm (44"). Uređaj mora imati 128 GB virtualne memorije i memoriju kapaciteta 500 GB self encrypting storage-a (SED), uz podršku za sigurnosne funkcije uključujući zaštitu podataka, kontrolu pristupa i sigurno brisanje privremenih podataka. Standardna povezivost mora uključivati Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0, kao i podršku za mobilnu i mrežnu štampu putem softverskih rješenja. Uređaj mora imati ugrađeni ekran osjetljiv na dodir za upravljanje funkcijama, i automatsko uvlačenje i poravnavanje role. Podržani mediji moraju uključivati tehnički papir, mat i sjajne foto papire, folije. Uz uređaj je potrebno isporučiti komplet startnih mastila, jednu rolu papira širine i sve potrebne kablove i dodatke za rad. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.


	1komplet

	
	
	
	

	7
	Laptop
	Laptop mora biti zasnovan na najnovijoj generaciji procesora visokih performansi, sa ekranom dijagonale 16 inča u rezoluciji 2.5K (2560×1600), IPS tehnologijom i brzinom osvježavanja od 165hz. Procesor mora imati najmanje 16 jezgara, maksimalne radne frekvencije do 5.2 GHz, uz podršku za najnovije instrukcione setove i tehnologije optimizacije performansi. Sistem mora imati 32 GB DDR5 memorije, proširive, kao i SSD kapaciteta 1 TB u M.2 NVMe formatu. Grafički podsistem mora biti zasnovan na najnovijoj arhitekturi i uključivati grafičku karticu sa minimum 8GB VRAM i podrškom za ray tracing, DLSS i ostale napredne grafičke tehnologije. Uređaj mora imati integrisane portove uključujući USB A, USB C sa podrškom za DisplayPort, HDMI, kao i druge priključke u skladu sa standardima za ovu klasu uređaja, te podršku za Wi Fi i Bluetooth bežične tehnologije. Tastatura mora biti pune veličine sa pozadinskim osvjetljenjem, i metalno kućište. Garantni rok: minimalno 24 mjeseci proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka. Napomena: Ponuđači su u obavezi da navedu naziv proizvođača, model uređaja.
	1komad


“
- Tačka 8 :
8.NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 15.04.2026.godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 15.04.2026.godine u 09:00 sati.

[bookmark: _Hlk227082310] U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, a sve shodno članu 125 Zakona o javnim nabavkama. Adresa za neposredno uručivanje ili slanje putem pošte je: 

· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi IV Proleterske brigade 19, Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi IV Proleterske brigade 19, Podgorica
	
radnim danima od 08:00 do 11:00 i od 11:30 do 13:00 sati, zaključno sa danom  15.04.2026. godine do 09:00 sati.

U slučaju da ponuđač dostavi garanciju ponude neposrednom predajom ili putem pošte, preporučenom pošiljkom, istu mora dostaviti do 15.04.2026. godine do 09:00h. 
[bookmark: _Hlk225317084]
Napomena: Original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
Garancija ponude se određuje u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke.


Mijenja se i glasi:
„
8.NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 30.04.2026.godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 30.04.2026.godine u 09:00 sati.

U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, a sve shodno članu 125 Zakona o javnim nabavkama. Adresa za neposredno uručivanje ili slanje putem pošte je: 

· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi IV Proleterske brigade 19, Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi IV Proleterske brigade 19, Podgorica
	
radnim danima od 08:00 do 11:00 i od 11:30 do 13:00 sati, zaključno sa danom  30.04.2026. godine do 09:00 sati.

U slučaju da ponuđač dostavi garanciju ponude neposrednom predajom ili putem pošte, preporučenom pošiljkom, istu mora dostaviti do 30.04.2026. godine do 09:00h. 

Napomena: Original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
[bookmark: _GoBack]Garancija ponude se određuje u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke.”

Napomena: Izmjena br.1 Tenderske dokumetacije je sastavni dio predmetne Tenderske dokumetacije.
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje  izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije tokom roka za dostavljanje ponuda, a najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
[bookmark: _Toc62730568]          UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
  1) u roku od deset dana od dana objavljivanja, izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije;

Žalbom protiv izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije, ne može da se osporava dio tenderske dokumentacije koji nije izmijenjen.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
                                                         Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke         
