POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
: U skladu sa postupkom br. #111775 od 01.04.2026. godine i objavljenom tenderskom dokumentacijom kao i datim njenim pojašnjenjem i izmjenama, daju se sledeća pojašnjenja:

1. I – PITANJE PONUĐAČA: Kod bitnih karakteristika predmeta nabavke navedene su dimenzije sa malim odstupanjem. Molim da se odstupanje od referentnih vrijednosti bude veće, uz uslov ispunjenja funkcionalnih karakteristika, kao i standarda EN 840-2, a tolerancija u skladu sa istim +/- 10%?
ODGOVOR NA PITANJE 1: Naručilac je definisao dimenzije predmeta nabavke u skladu sa svojim operativnim potrebama I postojećim sistemom prikupljanja otpada. Tolerancije su odredjene u skladu sa standardom EN 840-2. Smatramo da su iste primjerene I dovoljne za osiguranje funkcionalnosti I kompatibilnosti, pa se u ovome dijelu neće vršiti izmjene.

1. II – PITANJE PONUĐAČA:  Kod navedenih karakteristika za dno, navedeno je da treba imati i pričvršćivač radi osiguranja od ispadanja. Ako se ispustom i gumenom zaptivkom reguliše problem ispadanja, molim za potvrdu da poseban pričvršćivač nije potreban, obzirom da se drugačijim rješenjem rješava potencijalni problem.

ODGOVOR NA PITANJE 2: Zahtjev za pričvršćivačem definisan je kao dodatna mjesra sigurnosti u eksplataciji.
1. 	II – PITANJE PONUĐAČA:  Kod poklopca kontejnera, molimo za pojašnjenje zašto isti “mora da ima zaobljen zaobljen konturni oblik nagnut prema naprijed”? Koja je njegova svrha? Ukoliko postoji neki funkcionalni razlog, molimo da isti navedete. Ukoliko je zahtjev estetske prirode, molimo da u ovom dijelu izvršite izmjenu u smislu ekvivalentnosti, ili prihvatanjem nuđenja drugog rješenja, a kako bi omogućili većem broju ponuđača da dostavi ponudu, što je u skladu sa Načelom konkurentnosti. 

ODGOVOR NA PITANJE 3:  Zahtjev za zaobljenim I prema naprijed nagnutim oblikom poklopca definisan je iz funkcionalnih razloga, prvenstveno radi efikasnog odvođenja padavinskih voda, smanjenje zadržavanja vode na poklopcu, odnosno njeno oticanje sa poklopca kako se ista, ne bi zadržavala na poklopcu, povećanje stabilnosti poklopca I smanjenja mogućnosti nekontrolisanog otvaranja usled djelovanja vjetra.
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