	
JU GIMNAZIJA PETAR I PETROVIĆ NJEGOŠ 
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02/26
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 24
Mjesto i datum: Nikšić, 11.05.2026. godine

Na osnovu člana 94 stav 1 („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) JU GIMNAZIJA PETAR I PETROVIĆ NJEGOŠ objavljuje na ESJN:      
 
             
IZMJENA  BR.1
[bookmark: _Hlk163154860]TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 02/26 OD 01.05.2026.GODINE
ŠIFRA POSTUPKA #114084 OBJAVLJEN 1.5.2026 8:00
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka opreme za STEM kabinete

· Partija 4 Laboratorijski namještaj
 
Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavku 1, 2, 3, 4, 5 i 6: 
	1
	Laboratorijski radni sto
	• Dimenzije : 2300x600x900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2x fiksni element spoljnih dimenzija 700x520x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica - 2x fiksni element spoljnih dimenzija 700x520x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica
	1 kom

	2
	Centralni laboratorijski radni sto
	• Dimenzije 3650x900x900mm • Bez noseće kostrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2x fiksni element spoljnih dimenzija 850x400x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica - 6x fiksni element spoljnih dimenzija 700x400x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica - 2x fiksnielement spoljnih dimenzija 700x400x840mm; 5x fioka
	1 kom

	3
	Laboratorijski digestor
	• Stoni digestor • Model: Economic PRO 12 • Dimenzije: 1200x600x1350mm
	1 kom

	4
	Laboratorijski radni sto sa sudoperom
	• Dimenzije: 3650x600x900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Na radnoj površini: 1x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 500x400x250mm i polipropilenskim sifonom za odod tečnog otpada; 1x slavina za toplu i hladnu vodu; 1x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450x630x110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 5x fiksni element spoljnih dimenzija 550x520x840mm; 1x puna krilna vrata, 1x polica - 1x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 850x520x840mm; 2x puna krilna vrata
	1 kom

	5
	Sigurnosni kabinet
	• Sigurnosni kabinet za skladištenje zapaljivih I otrovnih hemikalija i za skladištenje kiselina I baza. • Proizvođač: ASECOS ili ekvivalent
	5 kom

	6
	Ventilator za sigurnosni kabinet
	• Proizvođač: ASECOS ili ekvivalent
	1 kom




i nakon izmjene glase:

	1
	Laboratorijski radni sto
	• Dimenzije : 2300x600x900mm • Bez noseće konstrukcije (podrazumijeva oslanjanje i prenos tezine ide direktno na postolje od univera)• Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2x fiksni element spoljnih dimenzija 700x520x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica - 2x fiksni element spoljnih dimenzija 700x520x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica
	1 kom

	2
	Centralni laboratorijski radni sto
	• Dimenzije 3650x900x900mm • Bez noseće konstrukcije (podrazumijeva oslanjanje i prenos tezine ide direktno na postolje od univera)• Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2x fiksni element spoljnih dimenzija 850x400x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica - 6x fiksni element spoljnih dimenzija 700x400x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica - 2x fiksnielement spoljnih dimenzija 700x400x840mm; 5x fioka
	1 kom

	3
	Laboratorijski digestor
	Stoni laboratorijski digestor opšte namjene
· Noseća konstrukcija digestora od aluminijumskih profila
· Radna površina i unutrašnja obloga komore hemijski otporni kompakt
· Prozor digestora sa vertikalnim podizanjem
· Osvjetljenje komore LED svjetiljka u IP55 zaštiti, snage minimum 2x8W
· Kontrolni panel ispod radne površine:
· Minimum 2x 230V
· Minimum 1x prekidač za svetiljku
· Minimum 1x prekidač za ventilator
· Elektro orman:
· Minimum 1x motorna zaštita za ventilator
· Minimum 1x osigurač 16A
· Aksijalni standardni ventilator:
· Kapaciteta minimum 700m³/h
· Snaga 0,25kW
· Napajanje 230V

	1 kom

	4
	Laboratorijski radni sto sa sudoperom
	• Dimenzije: 3650x600x900mm • Bez noseće konstrukcije (podrazumijeva oslanjanje i prenos tezine ide direktno na postolje od univera)• Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Na radnoj površini: 1x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 500x400x250mm i polipropilenskim sifonom za odod tečnog otpada; 1x slavina za toplu i hladnu vodu; 1x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450x630x110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 5x fiksni element spoljnih dimenzija 550x520x840mm; 1x puna krilna vrata, 1x polica - 1x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 850x520x840mm; 2x puna krilna vrata
	1 kom

	5
	Sigurnosni kabinet 
	Sigurnosni kabinet za skladitenje zapaljivih i lako isparljivih hemikalija 
•	Kabinet u skladu sa zahtjevima standarda EN 14470-1
•	Jedna krilna vrata sa zaključavanjem
•	Konstrukcija troslojni „sendvič“ panel- spolja ka unutra: čelični lim sa epoksiranom zaštitom (spoljna zaštita), vatrootporna
ispuna, noseći panel za montažu polica/fioka
•	Otvor za ventilaciju Ø75 sa „leptir“ klapnom koju kontroliše topljivi osigurač, priključak za uzemljenje i otvor za ulaz
svježeg vazduha na plafonu ormana
•	Sistem poluga i opruga za zatvaranje vrata izvan prostora za skladištenje slučaju požara- automatsko zatvaranje
vrata i zaptivanje svih otvora ekspandirajućom trakom
•	Unutrašnja oprema: 3x polica nosivosti 75kg, 1x podni kolektor prolivenih tečnosti sa perforiranim uloškom
kapaciteta minimum 22L

	5

	6
	Ventilator za sigurnosni kabinet
	Ventilator standardni za punu funkcionalnost sigurnosnog ormana
•	Kiselootporni radijalni ventilator
•	Kapaciteta minimum 60-250m³/h
•	Priključci za ventilaciju Ø75
•	Snaga 0,09kW
•	Napajanje 230V
	1 kom




· Mijenja se navod !Stručna i tehnička sposobnost” koji glasi:
	Partija 4: Uslov Stručna i tehnička sposobnost: uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke , radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama: proizvođač laboratoriskog namještaja mora posjedovati uspostavljen sistem kvaliteta u skladu sa standardima ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, za oblast proizvodnje laboratorijskog nameštaja.
	Stručna i tehnička sposobnost


I nakon izmjene glasi:
	Partija 4: Proizvođač laboratoriskog namještaja mora posjedovati uspostavljen sistem kvaliteta u skladu sa standardima ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, za oblast proizvodnje laboratorijskog nameštaja.
	Drugi uslovi



· Mijenja se navod  “Drugi uslovi” i tačka 7 Jezik ponude Tenderske dokumentacije (strana 5 od 11) koji glasi:
	Jezik ponude: Ponuda se sačinjava na: • crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
	Drugi uslovi


I nakon izmjene glasi:
	Ponuda se sačinjava na:
• crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu      
    sa Ustavom i zakonom
• engleskom jeziku za djelove ponude koji se odnose na:
- dokaze o tehničkim karakteristikama proizvoda, sertifikate, deklaracije, ovlašćenja.
* Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko cijeni potrebnim.
	Drugi uslovi




Na osnovu člana 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.),  produžava se rok za podnošenje ponuda:
	8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  27.05.2026. godine do 10 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  27.05.2026. godine u 10 sati. 
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:
	neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi : JU GIMNAZIJA PETAR I PETROVIĆ NJEGOŠ, Lazara Đurovića bb , 81410 Danilovgrad;
	preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: JU GIMNAZIJA PETAR I PETROVIĆ NJEGOŠ, Lazara Đurovića bb , 81410 Danilovgrad.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
Dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5  Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.    USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE 
Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum..

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
Komisija za sprovođenja postupka javne nabavke
Simona Bošković, dipl.ecc, predsjednik
Ana Dragićević, dipl.pravnica, član
             Danka Jovović, prof.fizike, član
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