SPORTSKI OBJEKTI DOO PODGORICA
Podgorica 25.05.2026. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama  ("Sl. list Crne Gore", br. 74/2019, 3/2023, 11/2023 i 84/2024) dostavljamo sledeće: 

P O J A Š Nj E NJ E

[bookmark: _Hlk221889673]Dana 18.05.2026. godine u 07:50 dostavljen je putem CEJN-a, u postupku nabavke Zamjena podloge na košarkaškom terenu sa nivelisanjem terena na stadionu malih sportova,  šifra postupka # 114909, zahtjev za pojašnjenje koji glasi:  
1. U vezi stvake 1 tehničke specifikacije predmeta javne nabavke molimo za pojašnjenja: Da li je izvođač dužan da izvrši transport demontirane podloge do magacina naručioca i kolika je udaljenost magacina od lokacije radova? Da li demontirana podloga mora ostati neoštećena i upotrebljiva za ponovnu montažu? Na koji način je postojeća podloga pričvršćena za teren (lijepljena, mehanički pričvršćena i sl.)? Da li je u cijenu potrebno uključiti pakovanje, zaštitu i slaganje podloge u magacinu? Koje su dimenzije, težina i način pričvršćenja dvije fiksne metalne konstrukcije predviđene za uklanjanje? Da li uklanjanje metalnih konstrukcija uključuje i sanaciju mjesta nakon demontaže? Da li naručilac obezbjeđuje pristup i uslove za skladištenje demontiranog materijala? 
2.U vezi stavke 2 tehničke specifikacije molimo za ove odgovore: oji nivo ravnosti i tolerancije nivelacije podloge se zahtijeva nakon sanacije? Da li je predviđena kompletna nivelacija svih 608 m² ili samo lokalna sanacija oštećenih mjesta? Koja vrsta sanacionog materijala i sistema je prihvatljiva za naručioca? Da li je izvođač obavezan da izvrši brušenje, glodanje ili uklanjanje postojećih slabih slojeva prije sanacije? Da li podloga mora zadovoljiti posebne uslove za sportsku završnu oblogu (vlažnost, čvrstoća, ravnost i sl.)? Da li postoje dilatacije na postojećoj betonskoj podlozi i kako ih tretirati tokom sanacije? Ko vrši procjenu i potvrdu da su pojedina mjesta oštećena i zahtijevaju dodatnu sanaciju? 
3. Da li postoji projekat? ko su projektanti? Ako ne postoji zašto ne postoji? Ko je autor tehničke specifikacije? 
4.U vezi stavke 3 tehničke specifiakcije predmeta javne nabavke molimo naručioca da izvrši izmjenu predmetnih opisa i da omogući da se mogu ponuditi i kvalitetnije podloge od one koja se crta 
5. Da li je predmetni teren predviđen i za još neki sport osim za košarku?
 6.U vezi stvake 4 tehničke specifikaicje predmet ajavne nabavke molimo za odgovore: Da li konstrukcije moraju posjedovati važeći FIBA sertifikat i ako moraju kada se on dostavlja? Da li konstrukcije moraju biti istovremeno pokretne na točkiće i ankerisane za podlogu? Da li se pod „lako prenosiva“ podrazumijeva ručno pomjeranje bez dodatne mehanizacije? Da li je obavezna projekcija koš table od 250 cm ili su dozvoljena odstupanja prema FIBA standardu? Da li visina obruca od 305 cm mora biti automatski podesiva ili fiksna na propisanoj visini? Da li je obavezna funkcija automatskog pozicioniranja konstrukcije na propisanu visinu i šta se pod tim tehnički podrazumijeva? Da li kaljeno staklo table mora imati tačne dimenzije 180 × 105 × 1 cm ili su dozvoljena odstupanja? Da li se zahtijeva određeni tip zaštite staklene table za spoljne uslove korišćenja? Da li obruč mora biti zglobni sa oprugama u skladu sa FIBA standardom za takmičarske terene? Da li su zaštitne obloge konstrukcije, stuba i donjih elemenata obavezni dio isporuke? Da li postoje minimalni zahtjevi za antikorozivnu zaštitu konstrukcije za spoljne uslove? Da li naručilac zahtijeva određeni broj ili tip kontrategova radi stabilnosti konstrukcije? Da li ponuđene konstrukcije moraju imati sertifikat otpornosti i stabilnosti za spoljne sportske terene? Da li su mrežice za obruče predviđene za spoljašnju upotrebu i otpornost na UV zračenje i vremenske uslove? MOLIMO NARUČIOCA DA IPKA ANGAŽUJE NEKOG PROJEKTANTA DA NAPRAVI PROJEKAT U SKLADU SA POTREBAMA PROSTORA KOJI SE RADI
Odgovor na pitanje 1:
-Ponuđač je dužan da izvrši transport demontirane podloge na lokaciju koju odredi investitor,a najdalje 10km od od lakcije izvršenja radova
-Podloga se mora demontirati pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja uz nadzor osobe odrđene za praćenje realizacije predmetne nabavke
-Postojeća podloga su Sport Court ploče. U napomeni pregleda postupkaje navedeno:"Prije podnošenja ponude, poželjno je da ponuđač izvrši obilazak predmetne lokacije radi upoznavanja sa postojećim stanjem terena. Kontakt osoba je Budimir Karadžić 067603367. U prilogu tenderske dokumentacije dostavlja se geodetski izvještaj podloge košarkaškog terena na Stadionu malih sportova u Podgorici".
-u cijenu je potrebno uključiti pakovanje,zaštitu i slaganje podloge u magacin.
-Košarkaške konstrukcije su fiksne, pričvršćene u betonski temelj podloge.U napomeni pregleda postupkaje navedeno:"Prije popdnošenja ponude, poželjno je da ponuđač izvrši obilazak predmetne lokacije radi upoznavanja sa postojećim stanjem terena. Kontakt osoba je Budimir Karadžić 067603367. U prilogu tenderske dokumentacije dostavlja se geodetski izvještaj podloge košarkaškog terena na Stadionu malih sportova u Podgorici".
-Uklanjanje metalnih konstrukcija uključuje i sanaciju mjesta nakon demontaže
-Naručilac obezbjeđuje pristup i uslove za skladištenje demontiranog materijala
Odgovor na pitanje 2:
Ponuđač je u obavezi da ponudi rešenje koje garantuje kvalitetno i bezbjedno postavljanje modularne polipropilenske podloge. Grantni rok modularne polipropilenske podloge je minimum 5 godina a odnosiće se na sva oštećenja čiji uzrok može da bude nekvalitetno nivelisanje podloge.
Odgovor na pitanje 3.
U prilogu tenderske dokumentacije dostavlja se geodetski izvještaj podloge Košarkaškog terena na Stdionu malih sportova u Podgorici. Na osnovu geodetskog izvještaja može se utvrditi postojeće stanje  za sanaciju podloge košarkaškog terena.Poželjno je da ponuđač izvrši obilazak predmetne lokacije  radi upoznavanja sa postojećim stanjem terena.Kkako se ne radi o rekonstrukciji košarkaškog terena  već o isporuci i montaži nove modularne polipropilenske podloge, isporuci i montaži novih košarkaških konstrukcija  kao i sanciji eventualnih oštećenja na podlozi, nismo bili u obavezi raditi novi projekat.Tehnički opis za predmetnu nabavku sačinjava komisija koja je formirana od strane investitora.



Odgovor na pitanje 4.
Ponuđač može ponuditi modularnu plipropilensku podlogu drugih dimenzija koja zadovoljava navedene standarde i minimalni garntni rok.
Odgovor na pitanje 5. 
Teren je predviđen za košarku i njegovo obilježavanje je po pravilima košarkaške federacije FIBA
Odgovor na pitanje 6.
· Dokument da su košarkaške konstrukcije u skladu sa FIBA standardima dostavlja se prilikom realizacije isporuke košarkaških konstrukcija,
· Košarkaška konstrukcija je sklopiva na točkiće sa kontrategovima.Prilikom postavljanja košarkaške konstrukcije u radni položaj potrebno je dodatno ankerisati za betonsku podlogu.


                                                                   Za   Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
                                                                                                    Ksenija Mirković 	
