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Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:4121
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Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.)   AD “MONTECARGO” Podgorica objavljuje        









TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Usluge - opravke vučnih elektromotora i motora pomoćnih pogona





Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina












1. [bookmark: _Toc96344092]POZIV ZA NADMETANJE
	

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac :
Akcionarsko društvo „Montecargo“ – Podgorica
	Kontakt osobe:
Milorad Lukić, dipl.mas.ing 
Nedjeljko Vulanović Službenik  za javne nabavke

	Adresa :Trg Golootočkih žrtava br.13 
	Poštanski broj :81000

	Grad : Podgorica
	Indetifikacioni broj: 02758628

	Telefon : +382 68 877 400
 +382 20 441 300
	Faks :   + 382 (0) 20 601 525

	E - mail: jn@montecargo.me
	Internet stranica : www. montecargo.me




1.	Podaci o naručiocu;
2.	Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1.	Vrsta postupka,
2.2.	Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3.	Procijenjena vrijednost predmeta nabavke ,
2.4.	Način nabavke: 
•	Cjelina, po partijama,
•	Zajednička nabavka,
•	Centralizovana nabavka,
2.5.	Posebni oblik nabavke:
•	Okvirni sporazum,
•	Dinamički sistem nabavki,
•	Elektronska aukcija,
•	Elektronski katalog,
2.6.	Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7.	Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8.	Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9.	Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10.	Rok važenja ponude,
2.11.	Garancija ponude

1. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:1] [1:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


Tehnički opis radova na opravci elektromotora i ostalih električnih mašina I uređaja 
1. [bookmark: _Hlk196282882][bookmark: _Hlk196282928]Vučni el. motor: LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
2. [bookmark: _Hlk196282979]Vučni el. motor: D77B  za dizel električnu lokomotivu 661 
3. [bookmark: _Hlk196283029]Vučni el. motor:D29 za dizel električne lokomotive 644    
           
	Rb.
	naziv operacije
	opis

	1.
	rastavljanje i ulazno ispitivanje
	rastavljanje svih djelova, vizuelni pregled svih djelova, mjerenje otpora izolacije namotaja staora i rotora, kontrola spojeva

	2.
	servisiranje rotora
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, površinska zaštita

	3.
	servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, lakiranje i pečenje namotaja, obrada kolektora, frezenkovanje lamela, površinska zaštita, skidanje starih bandaža i izrada novih

	4.
	servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, lakiranje i pečenje namotaja, obrada kolektora, frezenkovanje lamela, površinska zaštita, skidanje stare mika kape i ugradnja nove

	5.
	servisiranje statora bez vađenja polova
	detaljno čišćenje statatora, sušenje namotaja, popravka veza i izvoda, popravka priključne kutije, površinsko lakiranje

	6.
	popravka statora sa vađenjem polova
	detaljno čišćenje statora, sušenje namotaja, popravka veza i izvoda, popravka priključne kutije, skidanje mostova između polova, demontaža polova sa namotajima, čišćenje jezgra polova, čišćenje namotaja polova, zamjena izolacionih podmetača, montaža

	7.
	preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	demontaža namotaja sa pola, skidanje stare izolacija sa namotaja, preizolovanje namotaja, lakiranje i pečenje namotaja, čišćenje jezgra pola, montiranje namotaja na pol, ispitivanje otpora izolacije

	8.
	premotavanje i preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	demontaža namotaja sa pola, skidanje starog namotaja sa pola, izrada novog namotaja, izolovanje novog namotaja, lakiranje i pečenje namotaja, čišćenje jezgra pola, montiranje namotaja na pol, ispitivanje otpora izolacije

	9.
	preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	isti radovi kao pod tačkom 7

	10.
	premotavanje i preizolovanje namotaja pomoćnog pola
	isti radovi kao pod tačkom 8

	11.
	preizolovanje namotaja statora
	detaljno čišćenje statora, sušenje namotaja, otpajanje veza između polova i priključnih izvoda, demontaža svih glavnih i pomoćnih polova sa polnim papučama, skidanje stare izolacije sa svih namotaja, preizolacija svih namotaja, impregnacija svih

	12.
	podešavanje tolerancija pokolopca kućišta statora
	obrada na stugu otvora statora, izrada čaure prema ležaju, ugradnja čaure

	13.
	zamjena kablova
	otpajanje starih kablova, izrada novih kablova, spajanje kablova sa namotajem statora, ugradnja priključnih elemenata na kraju kablova

	14.
	montaža
	priprema svih elemenata za montažu, montaža i podešavanje držača četkica, montaža četkica, podešavanje pritiska opruga, sklapanje elemenata

	15.
	ispitivanja
	mjerenje otpora izolacije namotaja, mjerenje otpora namotaja, ogled praznog hoda sa nominalnim brzinama obrtanja, kontrola zagrijavanja ležajeva


    
      Tehnički opis radova na opravci trofaznih asinhronih el. motora 
	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	premotavanje namotaja statora
	odstranjivanje oštećenog namotaja, pranje i odmašćivanje,priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije

	2.
	preizolovanje namotaja statora
	pranje i odmašćivanje, impregnacija namotaja i pečenje laka, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom



Tehnički opis radova na opravci jednosmjernih el. mašina
	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	premotavanje namotaja  statora - polova
	rastavljanje veza između polova međusobno i sa držačima četkica, pranje i odmašćivanje, demontaža polova sa kućišta el. motora, demontaža namotaja sa magnetnog jezgra, izrada šablona za namotavanje, izrada namotaja polova, izrada i postavljanje novih izolacionih podmetača, montiranje namotaja na polnim nastavcima, montiranje polova na kućište, povezivanje polova međusobno i sa držačima četkica, priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru

	2.
	premotavanje namotaja  rotora
	odstranjivanje oštećenog namotaja, pranje i odmašćivanje, priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru

	3.
	servisiranje rotora
	pranje i odmašćivanje, skidanje bandaža, sušenje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru





ODNOSNO PREDMJER RADOVA

1. Vučni motor LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461, Pn= 850 kW, Un = 770 V DC, Nn=1100   ob/min, redna pobuda , 3000 kg
[bookmark: _Hlk196282951]2.Vučni motor D77B  za dizel električnu lokomotivu 661, Pn= 534 kW, Un = 500V DC, Nn = 620 ob /min, 2782 kg	
3.Vučni motor D29 za dizel električne lokomotive 644 Pn= 225 kW, Un = 500 V DC, Nn = 465  ob /min, 2050 kg					
4.-24 . Glavni sklopovI  ostalih elektromotora , generatora i prigušnica za  vozna sredstva prema sledećoj tabeli :

	Za el. lok. 461 
	4. El. motor birača napona MCG-1L . 250 W, jednosmjerni složena pobuda

	
	5. El. motor birača napona HLJ1 , 205 W, jednosmjerni složena pobuda

	
	6. El.motor ventilatora vučnog motora  tip AMV1-1, 4 kW, 3x380 V 50 Hz

	
	7. El.motor ventilatora vučnog motora  tip 4AZ 112M-2 , 4 kW 3x380 V 50 Hz

	
	8. El.motor ventilatora vučnog motora  tip CDF 112M-2, 4 kW 3x380 V 50 Hz

	
	9. El.motor ventilatora vučnog motora  tip 4AZ 132S-2, 5,5 kW 3x380 V 50 Hz

	
	10. El.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trafoa tip AMV2-1, 11 kW, 3x380 V 50 Hz

	
	11. El.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trafoa tip AMV2-2, 11 kW, 3x380 V 50 Hz

	
	12. El.motor glavnog kompresora tip ADA 180M-2K , 30 kW, 3x380 V 50 Hz

	
	13. El.motor glavnog kompresora tip 4AA 200M-4, 42 kW,3x380 V 50 Hz

	
	14. El.motor glavnog kompresora tip 2A307-A,  36 kW, 3x380 V 50 Hz

	
	15. El.motor pumpe za ulje trafoa tip MPU 112,  1 ,8 kW,3x380 V 50 Hz

	
	16. El.motor ventilatora grijalice tip B5-80-0,37-1000 , 0,37 kW,3x380 V 50 Hz

	
	17. El.motor pomoćnog kompresora tip SE 12 , 900 W, U=110  DC

	
	18. Prigušnice 6.7 Mh

	
	19. Prigušnice 9.0 mH

	Za DEL 661
	20. Pomoćni generator tip A8 102 A3 , 18 kVA,72 V DC

	
	21. El.motor pumpe za gorivo lokomotive 661, 72 V DC 

	
	22.Budilica generatora lokomotive 661, 24 V DC 

	
	23. El.motor ventilatora za električnu kočnicu lokomotive 661, 3x380 V 50 Hz 

	Za DEL 644
	24. El.motor pume za gorivo lokomotive 644 

	
	25. Pomoćni generator lokomotive 644, 72 V DC 

	
	26. El.motor ventilatora za električnu kočnicu lokomotive 644 3x380 V 50 Hz




SPECIFIKACIJA RADOVA PO POJEDNIM STAVKAMA  PREDMETA JAVNE NABAVKE

	1
	Rastavljanje pranje i ulazno ispitivanje vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	2
	Servisiranje rotora vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	3
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	4
	Opravka statora bez vađenja polova vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	5
	Opravka statora sa vađenjem polova vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	6
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	7
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za elektr-ičnu lokomotivu 461
	1 opravka

	8
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za elektri-čnu lokomotivu 461
	1 opravka

	9
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	10
	Preizolovanje kompenzacionog namotaja jednog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	11
	Izrada, zamjena i preizolovanje kompenzacionog namotaja jednog pola vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	12
	Zamjena jednog izvodnog kabla: komplet provodnik i ASEA spojnica m el. motora LJE   108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	13
	Zamjena jednoe gumene uvodnice ASEA  vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	14
	Ugradnja zaštitna navlake na izvodnom kablu el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	15
	Izrada novih navoja na rotoru za zavrtnjeve zvona spojnice sa pogonske strane el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	16
	Navarivanje i obrada mjesta ležaja na rotoru sa pogonske strane el. motora LJE 108-2za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	17
	Popravka labirintskog prstena sa pogonske strane
	1 opravka

	18
	Zamjena ležaja NUP 230 EM1C3F1(SKF ili FAG) vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	19
	Zamjena ležaja NU 1036 EM1C3F1 (SKF ili FAG) vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	20
	Isporuka i zamjena četkica - komplet 32 komada vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	21
	Isporuka i zamjena spojnice vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	22
	Isporuka i zamjena jednog držača četkica vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	23
	Izrada novih navoja na rotoru za zavrtnjeve zvona spojnice sa pogonske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	24
	Navarivanje i obrada ležaja na rotoru sa pogonske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	25
	Navarivanje i obrada ležaja na rotoru sa kolektorske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	26
	Popravka labrintskog prstena sa pogonske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	27
	Popravka labrintskog prstena sa kolektorske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	28
	Izrada labrintskog prstena sa pogonske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	29
	Izrada labrintskog prstena sa kolektorske strane vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	30
	Zamjena masti u zupčastoj spojnici vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	31
	Kontrola mjesta semeninga vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	32
	Isporuka zamjena imbus zavrtnja M22X65 (atestiran) vučnog elektro motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	33
	Kontrola torzionog vratila vučnog motora LJE 108- 2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	34
	Kontrola zupčanika zupčaste spojnice vučnog motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	35
	Isporuka i zamjena jednog semeringa vučnog motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	36
	Balansiranje rotora vučnog el.motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	37
	Montaža vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	38
	Ispitivanje el. motora - vučnog el. motora LJE 108- 2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	39
	Farbanje i otprema el. motora - vučnog el. motora LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	1 opravka

	40
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	41
	Servisiranje rotora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	42
	Servisiranje rotora sa zamjenom bundzaža - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	43
	Opravka statora bez vadjenja polova-vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	44
	Opravka statora sa vadjenjem polova-vučni el. motor D77B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	45
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola - vučni el. Motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	46
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola- vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	47
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola - vučni el. motor D77 B za dizel elek-tričnu lok. 661
	1 opravka

	48
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola- učni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	49
	Preizolovanje namotaja statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	50
	Zamjena prespojnih veza namotaja statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	51
	Zamjena kablova sa spojnicom - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	52
	Učaurenje poklopca statora sa pogonske strane - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	53
	Učaurenje poklopca statora sa kolektorske strane- vučni el. Motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	54
	Učaurenje kućišta ležaja statora sa pogonske strane - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	55
	Izrada i ugradnja unutrašnjih poklopaca ležaja - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	56
	Izrada i ugradnja unutrašnjih odstojnih prstenova- vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	57
	Izrada spoljnih poklopaca ležaja - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	58
	Isporuka i zamjena ležaja NJ 320 + HJ 320 EMI C4F1
	1 opravka

	59
	Isporuka i zamjena ležaja NU 326 EMI C4F1
	1 opravka

	60
	Isporuka i zamjena četkica komplet - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	61
	Isporuka i zamjena zupčanika - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	62
	Isporuka i zamjena jednog držača četkica - vučni el. Motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	63
	Popravka držača četkica - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	64
	Izrada i ugradnja revizionog poklopca statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	65
	Izrada usmjerivača vazduha - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	66
	Izrada i ugradnja revizionog poklopca statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	67
	Popravka revizionog poklopca statora - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	68
	Kontrola centričnosti osovine - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	69
	Balansiranje rotora - vučni el.motor D77 za dizel električnu lokomotivu 661
	1 opravka

	70
	Montaža - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	71
	Ispitivanje - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	72
	Farbanje i otprema - vučni el. motor D77 B za dizel električnu lok. 661
	1 opravka

	73
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	74
	Servisiranje rotora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	75
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaza - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	76
	Opravka statora bez vađenja polova - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	77
	Opravka statora sa vadjenjem polova - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	78
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola - vučni elek. Motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	79
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola- vučni elek. Motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	80
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola - vučni elek. Motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	81
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola - vučni elek. Motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	82
	Preizolovanje namotaja statora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	83
	Zamjena prespojnih veza namotaja statora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	84
	Isporuka i zamjena ležaja NU 322 (SKF ili FAG)-vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	85
	Isporuka i zamjena ležaja NJ 315 (SKF ili FAG)- učni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	86
	Isporuka i zamjena četkica komplet - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	87
	Isporuka i zamjena držača četkica - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	88
	Izrada i ugradnja revizionog poklopca statora-vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	89
	Popravka revizionog poklopca statora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	90
	Kontrola centričnosti osovine - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	91
	Zamjena revizionog poklopca - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	92
	Isporuka i zamjena jednog izvodnog kabla sa spojnicom - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	93
	Zamjena usmjerivača vazduha - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	94
	Balansiranje rotora - vučni el.motor D29 za dizel elek. lok. 644
	1 opravka

	95
	Montaža - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	96
	Ispitivanje el.motora - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	97
	Farbanje i otprema - vučni elek. motor D29 za dizel elek.lok 644
	1 opravka

	98
	Rastavljanje,ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje- l.motor birača napona el.lok 461 tip MCG -1L ,250 W
	1 opravka

	99
	Premotavanje namotaja statora - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka

	100
	Isporuka i zamjena ležaja/kom - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG -1L ,250 W
	1 opravka

	101
	Premotavanje namotaja rotora  el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG -1L ,250 W
	1 opravka

	102
	Isporuka i zamjena kolektora - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG
	1 opravka

	103
	Isporuka i zamjena kompleta četkica-el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG -1L, 250 W
	1 opravka

	104
	Servis držača četkica - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG -1L, 250 W
	1 opravka

	105
	Zamjena priključne ploče - el.motor birača napona el.lok 461 tip  MCG -1L, 250 W 
	1 opravka

	106
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor birača napona el.lok 461 tip HLJ1 205 W , ASEA 
	1 opravka

	107
	Premotavanje namotaja statora - el.motor birača napona el.lok 461 tip MCG-1L, 250 W
	1 opravka

	108
	Isporuka i zamjena ležaja/kom - el.motor birača napona el.lok 461 tip HLJ1 205 W , ASEA 
	1 opravka

	109
	Premotavanje namotaja rotora - el.motor birača napona el.lok 461 tip HLJ1 205 W, ASEA 
	1 opravka

	110
	Isporuka i zamjena kolektora - el.motor birača napona el.lok 461 tip HLJ1 205 W , ASEA 
	1 opravka

	111
	Isporuka i zamjena kompleta četkica-el.motor birača napona el.lok 461 tip HLJ1 205 W, ASEA 
	1 opravka

	112
	Servis držača četkica - el.motor birača napona el.lok 461 tip HLJ1 205 W , ASEA 
	1 opravka

	113
	Zamjena priključne ploče - el.motor birača napona el.lok 461 tip HLJ1 205 W , ASEA 
	1 opravka

	114
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	115
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	116
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	117
	Isporuka i zamjena ležaja 6306/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	118
	Isporuka i zamjenapriključne ploče el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461  tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	119
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	120
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	121
	Balansiranje rotora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	122
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip 4AZ 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr.  KONČAR
	1 opravka

	123
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	124
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip 4AZ 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr.  KONČAR
	1 opravka

	125
	Isporuka i zamjena ležaja 6306/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip 4AZ 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr.  KONČAR
	1 opravka

	126
	Isporuka i zamjenapriključne ploče el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461   tip 4AZ 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr.  KONČAR
	1 opravka

	127
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip AMV1-1, P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr. UEPC
	1 opravka

	128
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461  tip 4AZ 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr.  KONČAR
	1 opravka

	129
	Balansiranje rotora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461  tip 4AZ 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr.  KONČAR
	1 opravka

	130
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip CDF 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min
	1 opravka

	131
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip CDF 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/minR
	1 opravka

	132
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461  tip CDF 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min
	1 opravka

	133
	Isporuka i zamjena ležaja 6306/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461  tip CDF 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min
	1 opravka

	134
	Isporuka i zamjenapriključne ploče el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461   tip 4AZ 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min, Pr.  KONČAR
	1 opravka

	135
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461tip CDF 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min
	1 opravka

	136
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461  tip CDF 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min
	1 opravka

	137
	Balansiranje rotora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip CDF 112M-2 , P=4KW, 3X380V, 50Hz, n=2850 o/min
	1 opravka

	138
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2,P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min, Končar
	1 opravka

	139
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min,Končar
	1 opravka

	140
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min,Končar
	1 opravka

	141
	Isporuka i zamjena ležaja 6306/kom SKF kvalitet - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900o/min, Končar
	1 opravka

	142
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min,Končar
	1 opravka

	143
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2,P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min, Končar
	1 opravka

	144
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW, 3X380V, 50Hz, n=2900 o/min,Končar
	1 opravka

	145
	Balansiranje rotora - el.motor ventilatora vučnog motora el.lok 461 tip:4AZ 132S-2, P=5,5KW,3X380V, 50Hz, n=2900 o/min, Končar
	1 opravka

	146
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V, 50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka

	147
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka

	148
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka

	149
	Isporuka i zamjena ležaja 6309/kom - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka

	150
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka

	151
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V, 50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka

	152
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V,50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka

	153
	Balansiranje rotora - el.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trans.el.lok. 461. Tip:AMV2-1,P=11KW, 3X380V, 50HZ,n=1450o/min, UEPC
	1 opravka

	154
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamčike kočnice el.lok 461.
Tip:AMV2-2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min,proizvod UEPC
	1 opravka

	155
	Premotavanje namotaja statora - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2-2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka

	156
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2-2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka

	157
	Isporuka i zamjena ležaja 6309/kom el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2- 2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka

	158
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2- 2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka

	159
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2- 2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka

	160
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor za hladjenje otpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2- 2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka

	161
	Balansiranje rotora - el.motor za hladjenjeotpornika elektro dinamike kočnice el.lok 461. Tip:AMV2-2,P=11KW,3X380V,50Hz,n=1450o/min, proizvod UEPC
	1 opravka

	162
	Rastavljanje, ulazne i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka

	163
	Premotavanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka

	164
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka

	165
	Isporuka i zamjena ležaja 6312/kom - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka

	166
	Isporuka i zamjena priključene ploče - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka

	167
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka

	168
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka

	169
	Isporuka i ugradnja seta PTC sondi - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka

	170
	Balansiranje rotora - el.motor glavnog kompresora el lok 461. Tip:ADA180M-2K, 30KW, KONČAR
	1 opravka

	171
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka

	172
	Premotavanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka

	173
	Preizlovanje namotaja statora- el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4,P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka

	174
	Isporuka i zamjena ležaja 6313/KOM - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka

	175
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka

	176
	Varenje i obrada dekla/kom- el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4,P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka

	177
	Varenje stope el.motora/kom- el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4,P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka

	178
	Isporuka i ugradnja seta PTC sondi - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka

	179
	Balansiranje rotora- el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:4AA 200 M-4, P=42KW, n=1450o/min, KONČAR
	1 opravka

	180
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka

	181
	Premotavanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka

	182
	Preizolovanje namotaja statora - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka

	183
	Isporuka i zamjena ležaja 6312/kom - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka

	184
	Isporuka i zamjena priključene ploče - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka

	185
	Varenje i obrada dekla/kom - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka

	186
	Varenje stope el.motora/kom - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka

	187
	isporuka i ugradnja seta PTC sondi - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka

	188
	Balansiranje rotora - el.motor glavnog kompresora el.lok 461. Tip:2A 307- A,P=36KW,U=3X380V, 50Hz, n=1455o/min, UEPC
	1 opravka

	189
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el motor pumpe za ulje el.lok.461,tip MPU 112, 1,8 kW
	1 opravka

	190
	Premotavanje namotaja statora- el motor pumpe za ulje el.lok.461
	1 opravka

	191
	Isporuka i zamjena ležaja/kom- el motor pumpe za ulje el.lok.461,tip MPU 112, 1,8 kW
	1 opravka

	192
	Isporuka i zamjena priključne ploče- el motor pumpe za ulje el.lok.461,tip MPU 112, 1,8 kW
	1 opravka

	193
	Varenje i obrada dekla/kom- el motor pumpe za ulje el.lok.461,tip MPU 112, 1,8 kW
	1 opravka

	194
	Balansiranje rotora - el motor pumpe za ulje el.lok.461,tip MPU 112, 1,8 kW
	1 opravka

	195
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80-0,37- 1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz, n=900o/min
	1 opravka

	196
	Premotavanje namotaja statora- el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80- 0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz,n=900o/min
	1 opravka

	197
	Preizolovanje namotaja statora- el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80- 0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz,n=900o/min
	1 opravka

	198
	Isporuka i zamjena ležaja 6204/kom- el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80- 0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz,n=900o/min
	1 opravka

	199
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80- 0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz,n=900o/min
	1 opravka

	200
	Balansiranje rotora - el motor ventilatora grijalice upravlj. el.lok.461. Tip:B5-80-0,37-1000,P=370W, U=3X380V, 50Hz, n=900o/min
	1 opravka

	201
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka

	202
	Premotavanje namotaja statora - polova -el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka

	203
	Premotavanje namotaja rotora - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka

	204
	Servisiranje rotora - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka

	205
	Isporuka i zamjena ležaja/kom - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka

	206
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka

	207
	Isporuka i zamjena priključne ploče - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka

	208
	Balansiranje rotora - el.motor pomoćnog kompresora el.lok.461. Tip: SE12, P=900W, U=110VDC, n=1400o/min UEPC
	1 opravka

	209
	Rastavljanje, izrada svih šablona za namotavanje, izrada ploča od fibera, izrada mesinganih zavrtnjeva 8x50, 8x170, 12x365, ploča od fibera 180x100x8, 175x140x8, 240x70x8, bekelitne cijevi 10/13x400 i 12/9x500m,mesingane matice M8 I M12 - prigušnica 6,7mH el.lok.461
	1 opravka

	210
	Izrada namotaja - prigušenica 6,7mH el.lok.461
	1 opravka

	211
	Rastavljanje, izrada svih šablona za namotavanje, izrada ploča od fibera, izrada mesinganih
zavrtnjeva M8x60, 8x180, 12x365, ploča od fibera 90x100x8,185x140x8, 240x70x8, bakelitne cijevi 10/13x400 i 12/9x500m, mesingane matice M8 i M12 -Prigušenica 9 mH el.lok.461
	1 opravka

	212
	Izrada namotaja - Prigušenica 9mH el lok. 461
	1 opravka

	213
	Rastavljanje i defektaža - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	214
	Servisiranje statora sa vadjenjem polova -pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	215
	Preizolovanje namotaja glavnih polova- pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	216
	Premotavanje namotaja glavnih polova/kom - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	217
	Servisiranje rotora - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	218
	Premotavanje namotaja rotora-pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	219
	Isporuka i zamjena četkica/par-pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	220
	Isporuka i zamjena ležaja 6312 SKF/kom-pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	221
	Isporuka i zamjena priključne ploče - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	222
	Balansiranje rotora janje generatora - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	223
	Sastavljanje generatora - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	224
	Završno ispitivanje - pomoćni generator za DEL 661. Tip: A8 102 A3, 18kVA
	1 opravka

	225
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	226
	Premotavanje namotaja statora-polova- el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	227
	Premotavanje namotaja rotora - - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	228
	Isporuka i zamjena kolektora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	229
	Isporuka i zamjena ležajeva/kom - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	230
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	231
	Balansiranje rotora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	232
	Sastavljanje i završno ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	233
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka

	234
	Premotavanje namotaja statora polova - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka

	235
	Premotavanje namotaja rotora - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka

	236
	Isporuka i zamjena kolektora - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka

	237
	Isporuka i zamjena ležajeva/kom - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka

	238
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka

	239
	Balansiranje rotora - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka

	240
	Sastavljanje i završno ispitivanje - budilica generatora lokomotive 661
	1 opravka

	241
	Premotavanje namotaja statora - el.motora ventilatora el.kočnice lok 661
	1 opravka

	242
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	243
	Premotavanje namotaja statora polova - budilica generatora lokomotive 664
	1 opravka

	244
	Premotavanje namotaja rotora- el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	245
	Isporuka i zamjena kolektora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	246
	Isporuka i zamjena ležajeva/kom - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	247
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	248
	Balansiranje rotora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	249
	Sastavljanje i završno ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	250
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	251
	Premotavanje namotaja statora-polova - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	252
	Premotavanje namotaja rotora - - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	253
	Isporuka i zamjena kolektora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	254
	Isporuka i zamjena ležajeva/kom - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	255
	Isporuka i zamjena kompleta četkica - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	1 opravka

	256
	Balansiranje rotora - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	257
	Sastavljanje i završno ispitivanje - el.motor pumpe za gorivo lokomotive 644
	1 opravka

	258
	Rastavljanje i dektaža - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	259
	Servisiranje statora sa vadjenjem polova - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	260
	Preizolovanje namotaja glavnih polova - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	261
	Premotavanje namotaja glavnih polova/kom - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	262
	Servisiranje rotora - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	263
	Premotavanje namotaja rotora - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	264
	Isporuka i zamjena četkica/par - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	265
	Isporuka i zamjena ležaja 6312 SKF/kom - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	266
	Isporuka i zamjena priključne ploče - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	267
	Sastavljanje generatora - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	268
	Balansiranje rotora - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	269
	Završno ispitivanje - pomoćni generator lokomotive 644
	1 opravka

	270
	Premotavanje namotaja statora - el.motor ventilatora el.kočnice lok.644
	1 opravka





Garantni rok za izvršene opravke vučnih elektromotora je 12 mjeseci po isporuci, a 6 mjeseci za sve ostale elektromotore i uređaje po isporuci.
Zahtjevi-uslovi   u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
Privredni subjekat je dužan da posjeduje:
[bookmark: _Hlk196143831]Sertifikat  ISO 9001:2015,  Sistem Menažmenta kvaltetom za područje sertifikacije :                                                               Servisi električnih mašina i uređaja : elektromotora , električnih vodenih pumpi,generatora, transformatora, elektromagneta,električnih aparata za zavarivanje,frekventnih pretvarača i električnih ručnih alata,izdat od  akreditacionog sertifikacionog tijela .
Sertifikat ISO 14001:2015  Sistem Menažmenta životnom sredinom za područje sertifikacije :                                                               Servisi električnih mašina i uređaja : elektromotora , električnih vodenih pumpi,generatora, transformatora, elektromagneta,električnih aparata za zavarivanje,frekventnih pretvarača i električnih ručnih alata,izdat od  akreditacionog sertifikacionog tijela ..              
Sertifikat ISO 45001:2018 Sistem Menažmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu za područje sertifikacije :                                                                                                                                                                                                   Servisi električnih mašina i uređaja : elektromotora , električnih vodenih pumpi,generatora, transformatora, elektromagneta,električnih aparata za zavarivanje,frekventnih pretvarača i električnih ručnih alata, izdat od  akreditacionog sertifikacionog tijela .         
     
Minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; 
Ponuđač je dužan da dostavi potvrde od najmanje jednog  Naručioca  da je za njegove  potrebe u prethodnom periodu, ne  dužem od  dvije godine , uspješno realizovao  ugovore, koji su se odnosili na poslove iz predmeta javne nabavke uz konstataciju da su radovi kvalitetno i blagovremeno izvedeni .


Minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i  kvalitetno izvršenje ugovora;

Ispitna stanica :

Regulacioni trofaztni transformator : 3 x  20 - 500 V , 50 A , 50 Hz
Međutransformator 3 x 20-160 V , 200 A , 50 Hz
Mjerenje linijskog i faznog napona , klasa tačniosti  1,5 % , mjerenje struja u tri faze ., klasa tačnosti 1,5 %
Regulacioni izvor jednosmjerne struje od 0-600 V , 150 A
Regulacioni izvor jednosmjerne struje od 0-200 V , 30 A
Frekvntni regUlator 75 kW  : 


Komorna sušara :
Dimenzije korisnog prostora minimalna širina 1000 mm , minimalna dubina 1500 mm , minimalna visiina 1500 mm , Radna temperatura minimalno 160 C.

Namatalica-mašina  za izradu namotaja elektromotora i drugih električnih mašina   
Maksimalni prečnik okruglog provodnika za namotavanje ne manji od 4,0 mm .Maksimalni presjek profilnog provodnika za namotavanje ne manji od  400 mm2 . Prečnik sekcije namotaja minimalno 700 mm.  Dužina sekcije (špulne) namotaja   minimalno  1200 mm

Oprema- mašine za balansiranje 
Ugaona brzina balansiranja ne manja od 900 ob/min .Masa dijela za balansiranje od 2kg  do minimalno 1500 kg. Maksimalni prečnik dijela koji se može balansirati ne manji od 1700 mm..           			      Maksimalni zaostali debalans ≤0.5gmm/kg .

Uređaj za ispivanje izolacione otpornosti 
Mjerenje izolacionog otpora sa naponima . podesivim vrijednostima napona do 5000 V DC. Mjerni opseg od 0 kW do 2000 GW. Mjerenje polarizacionog indexa  

Uređaj za mjerenje vibracija 
Mjerenje ukupnih vibracija u frekventnom opsegu od 10 Hz do 1000 Hz. Mjerenje vibracija ležajeva u frekventnom opsegu od 4000 Hz – 20000 Hz, Klasa tačnosti :  ±5%  ± 2 cifre 
Opseg mjerenja :Ubrzanje : 0 to ~490.5 m/s²							      Brzina :     0 to 20 mm/s RMS
Dizel viljuškar 
Nosivost minimalno 4000 kg  .Visina dizanja  4 m  .      ,


Mjesto isporuke - magacin Naručioca u Podgorici i Baru. 

Ponuđena cijena mora obuhvatiti i sve troškove transporta elektromotora i drugih stavki iz predmeta javne nabavke od lokacije Naručioca do lokacija Ponudjača, kao i povratni transport nakon opravke, uključujući sve prateće troškove transporta:  carinu , špediciju, takse, osiguranje, manipulaciju, pa-kovanje i druge zavisne troškove. Svi navedeni troškovi padaju isključivo na teret Ponudjača i ne mogu se posebno fakturisati Naručiocu.

1. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:2] [2:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:3] [3:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 99.000,00 €;

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:4] [4:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Ne sprovodi se zajednička nabavka 
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Ne sprovodi se centralizovana nabavka 
NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

 Ne

ELEKTRONSKI KATALOG 

  Ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

2. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

 Ne
3. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama ;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 Zakona o javnim nabavkama ;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 Zakona o javnim nabavkama predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 Zakona o javnim nabavkama;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 Zakona o javnim nabavkama ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan Zakonom o javnim nabavkama.



4. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora  ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju[footnoteRef:5], za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od  10 % od vrijednosti ugovora [footnoteRef:6] [5:  Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju]  [6:  Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.] 


7 [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

ODNOS CIJENE I KVALITETA
· Cijena ……………………………………………………………………………80 bodova
· Kvalitet - rok izvršenja usluge (prosječan rok izvršenja usluge za sve stavke)….20 bodova

Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:
Najniža ponuđena cijena = 80 bodova
Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 80
Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta:
Najkraći (prosječni) rok izvršenja usluge = 20 bodova
Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najkraći (prosječni) ponuđeni rok / ponuđeni (prosječni) rok konkretnog ponuđača x 20
Ukupan broj bodova za konkretnog ponuđača dobija se sabiranjem bodova dobijenih po osnovu cijene i kvaliteta.
Napomena: 
Ponuđena cijena za vrednovanje ponude po podkriterijumu "cijena" dobija se kao zbir cijena svih jediničnih radnih operacija, za svaku stavku prema specifikacijama opravki.
Vrednovanje ponuda po podkriterijumu ponuđena cijena vršiće se na osnovu zbira jediničnih cijena svih operacija datih u tehničkoj specifikaciji. Kako se sve operacije ne vrše istovremeno jer određene operacije isključuju neke druge operacije, a koje će tačno biti rađene nije moguće utvrditi prije defektaže motora vrednovanje će se vršiti kako je navedeno. Vrijednost usluge će se vršiti do iznosa procijenjene vrijednosti po prihvaćenim jediničnim cijenama.
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.
Ponuđač je dužan da u ponudi navede prosječan rok izvršenja usluge za sve stavke ,  a koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma ‘’rok izvršenja usluge’’. 
Rok izvršenja usluge za vrednovanje ponude po podkriterijumu "rok izvršenja usluge" je prosječan rok izvršenja usluge svih stavki koji se dobija tako što se zbir dobijen sabiranjem rokova izvršenja usluge svih stavki podijeli sa brojem stavki 











ROK IZVRŠENJA USLUGE 

	R.b.
	Tip elektromotora , generatora , prigušnice
	Rok izvršenja

	1.
	UE 108-2 za električnu loltomotivu 461
	

	2.
	D77B za dizel električnu lokomotivu 661
	

	3.
	D29 za dizel električnu lokomotivu 644
	

	4.
	El. motor birača napona el. lol‹. 461 tip MCG-IL, 250 W, 1400 o/min
	

	5.
	El. motor birača napona el. lolt. 461 tip HUH, 205 W, 1400 o/min
	

	6.
	El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461 , tip: AMVl-1, P= JkW
	

	7.
	El. motor ventilatora vučnog motora eI. lol‹. 461 , tip: 4AZ 112M-2, P= 4kW
	

	8.
	El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461 , tip: CDF 112M-2, P= 4kW
	

	9
	El. motor ventilatora v učnog motora el. lok. 461 , tip: 4AZ 132S-2, P=5,5 kW
	

	10.
	El. motor ventil. hladnjaka ulja gl. transf.el. lok. 461 tip: AMY2-1, P=11kW
	

	11.
	El. motor za hlađenje otpornika elektro dinamičke kočnice tip: AMV2-2,
P=l lkW
	

	12.
	El. motor glavnog 1‹ompresora el. loll. J61 ,tip: ADA 180M-2K, P=30 kW,
	

	13.
	El. motor glavnog kompresora el. lok. 461 ,tip: 4AA 200 M-4, P=42kW
	

	14.
	EIl motor glavnog kompresora eI. lok. 461 ,tip: 2A 307, P=36 kW
	

	15.
	El. motor pumpe za ulje eI. lok. 461 , tip: MPU IU, P=1,8kW
	

	16.
	El. motor grijalice upravljačnice el. lok. 461 , tip: B5-80-0,37-1000, P=370W
	

	17.
	El. motor pomoćnog kompresora el. lok. 461, tip: SE 12, P=900W
	

	18.
	Prigušnica 6,7 mH el. 1ok. 461
	

	19.
	Prigušnica 9 mH el. 1ok. 461
	

	20.
	Pomoćni generator tip A8 102 A3,18 kVA lokomotive 661
	

	21.
	El.motor pumpe za gorivo lokomotive 661
	

	22.
	Budilica generatora lokomotive 661
	

	23.
	El.motor ventilatora za električnu kočnicu lokomotive 661
	

	24.
	El. motor pumpe za gorivo za lokomotive 64J
	

	25.
	Pomoćni generator lokomotive 644
	

	26.
	El. motor ventilatora za električn u kočnicu lokomotive 661
	

	
	Prosječan rok izvršenja usluge :
	




Prosječan rok izvrešnja usluga dobija se tako što se zbir dobijen sabiranjem rokova izvršenja usluge svih stavki podijeli sa brojem stavki ( 26 stavki) ,a za vrednovanje će se koristiti prosječan rok izvršenja usluga.
Rok izvršenja usluge počinje od trenutka kada ovlašćeno lice Naručioca pošalje pisani zahtjev za potrebnu konkretnu opravku. Zahtjev se dostavlja faxom. Rok završetka usluge je onda kada konkretni predmet usluge bude vraćen opravljen u radionicu Naručioca što se potvrduje potpisivanjein zapisnika o primopredaji.

Ponudaći su dużni da nude realne rokove za izvršenje usluga. Osim vremena potrebnog da se izvrśi transport uredaja na realacij i Naručilac- Ponudač- Naručilac i vremena za potrebnog za neposredno izvršenje usluge opravke uredaja, Ponudač je obavezan da pri određivanju rokova uzme u obzir i vrijeme potrebno za pribavljanje carinskih uvoznih i izvoznih dozvola.                                            U slučaju nerealnih rokova ponuda će se odbaciti kao neispravna.
Rok izvršenja usluge se mora ponuditi prema sledećem:
1. Vučni motor LJE 108-2 od EL 461 - maksimalni rok 20 dana
2. Vučni motor D77 B za DEL 661 - maksilnalni rok 20 dana
3. Vučni motor D29 B za DEL 644 - maksimalni rok 20 dana
Za elektrouredaje iz grupe: Glavni sklopovi i ostali elektromotori, generatori i prigušnice za vozna sredstva, od pozicije broj 4 zaključno sa pozicijom broj 26 .
Pozicije broj: 6,7,8,9,16,21,22,23 i 26 - minimalni rok 2 dana, maksimalni rok 4 dana
Pozicije broj: 4,5,10,11,12,13,14,15,17.18,19,20,24,25 - minimalni rok 3 dana, maksimalni rok 4 dana.
Napomenana: Pontidač je u obavezi da teksttialno upiśe maksimalni rok opravke za svaku stavku ponaosob.











8 [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9 [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose  preko ESJN-a zaključno sa danom 24.07.2026. godine do 9:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 24.07.2026 godine do 9:10 sati. 

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.
radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 24.07.2026. godine godine do 9:00 sati.

10 [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11 [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
12 UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13 NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom: 

1. U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet predmetne usluge ili način na koji se izvršava, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA, 

1. U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

· Ako se zapisnički utvrdi da usluga koju je dobavljač iizvršio  Naručiocu  ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.                                                     


· Ukoliko u garantnom roku dođe do kvara predmetnih elektromotora,  Davalac je dužan u roku od 3 (tri) dana pristupiti defektaži i otklanjanju kvara.

U slučaju kvara manjeg obima iste može otkloniti i Naručilac na osnovu pisane saglasnosti Davaoca, a na teret Davaoca usluga.

Garancija se produžava za vrijeme koje je potrebno za izvršenje popravke u garantnom roku, a isto se u pisanoj formi utvrđuje između Naručioca i Davaoca usluga.


· Davaoc se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% ugovorene vrijednosti  za svaki dan kašnjenja u izvršenju predmetne usluge.

· Ukoliko predmetna usluga  ne bude izvršena u skladu sa odredbama Ugovora, Naručilac može aktivirati činidbenu garanciju podnijetu od strane Dobavljača.


· Sve što nije definisano Tenderskom dokumentacijom , biće definisano odredbama Ugovora.

14 ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.























15 [bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica
Broj:  4121/1
Mjesto i datum: Podgorica,.     03.07  .2026.godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 55 iz Plana javnih nabavki  za 2026.godinu  broj 24460 od 09.01.2026 za nabavku usluge Opravka vučnih elektromotora i motora pomoćnih pogona nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Dušanka Dragojević  ________________________
                                                                              s.r
Službenik za javne nabavke Nedjeljko Vulanović dipl.ecc         __________________ 
                                                         s.r.
 Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke:
                       Aleksandar Kumburović, spec.struk.ing.mašinstva     _____________________
                                                                                                           s.r.
Predsjedavajući član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    
                        Aleksandar Kumburović, spec.struk.ing.mašinstva   ______________________
                                                                                                            s.r.
 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    
                                                          Pavle Nikolić , dipl.elek.ing  ______________________
                                                                                                              s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    
           	                         Milorad Lukić dipl.elek.ing          ______________________
                                                                                                              s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: 
                                                        Nedjeljko Vulanović dipl.ecc      __________________
                                                                                                                s.r
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
                                                         Marija Zindović dipl.pravnik        _________________
                                                                                                                s.r.



16 [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.





1

