
[bookmark: _Hlk229581978]JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ NIKŠIĆ
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/26-P
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 40
Mjesto i datum: Nikšić, 10.07.2026.godine

Na osnovu člana 93 stav 2 („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ NIKŠIĆ objavljuje na ESJN:       
             

IZMJENA BR.1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE broj 01/26-P od 26.06.2026.godine 
(šifra postupka #118272 datum objave 26.6.2026 23:00)
za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku robe- Opremanje školskih laboratorija i kabineta za STEM nastavu


[bookmark: _Hlk163154860]Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavke 11, 13, 16, 22, 27, 43, 46,48, 49, 50, 51, 52, 54, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 73 i 78: 
	11
	Desikator
	Stakleni ili plastični, pregradu za sušenje hemikalija, hermetički zatvaranje
	2 kom

	13
	Stalak za epruvete
	Plastika ili metal, otporan na hemikalije, kapacitet min. 10 epruveta po stalku
	10 kom

	16
	Hvataljka za epruvete
	Metalna/plastična; ergonomična; sigurno rukovanje vrućim epruvetama
	10 kom

	22
	Avan sa tučkom
	Staklo ili keramika; za mljevenje i pripremu uzoraka
	10 kom

	27
	Pipeta
	Staklena ili plastična; za precizno doziranje tečnosti
	5 kom

	43
	Kadica za disekciju
	Plastična ili metalna; otpornost na hemikalije; dovoljno velika za uzorke
	15 kom

	46
	Plakar/ormar za laboratorijsku opremu
	Metalni ili laminirani drveni ormari, dimenzije cca 180×80×50 cm; sa policama, ventilacijom i bravama; za skladištenje mikroskopa, stakla i pribora
	2 kom

	48
	Ćelije
	Uvećani modeli, jasno označene strukture
	2 kom

	49
	Skeleti životinja
	Prirodni ili replike, stabilna konstrukcija
	4 kom

	50
	Biljni modeli
	Cvijet, stabljika, korijen – presjeci
	3 kom

	51
	DNK/RNK modeli
	3D struktura, edukativni prikaz
	4 kom

	52
	Razviće organizama
	Faze razvoja, jasno označene
	2 kom

	54
	Ključ za determinaciju biljaka
	Stručna literatura sa determinacionim ključevima, ilustracijama i opisima biljnih vrsta; tvrdi povez, min. 300 stranica
	1 kom

	63
	Izvori jednosmjerne i naizmjenične struje
	1.000 Regulisani DC i AC naponski izvori, naponski opseg 0–30 V DC i 0–12 V AC, maksimalni izlazni strujni kapacitet 3 A, sigurnosna zaštita
	1 set

	65
	Sočiva (sabirna i rasipna)
	Staklena ili akrilna, promjer 50–70 mm, različite žižne daljine, optički kvalitetna, za eksperimente sa svjetlom
	1 set

	66
	Optičke prizme
	300 Stakleni, trostrane prizme i pentagonalne, visoka optička jasnoća, za lom i disperziju svjetlosti
	1 set

	68
	Optička klupa
	Metalna ili aluminijska konstrukcija, dužina 1 m, za postavljanje sočiva, ogledala i lasera, sa mjernom skalom
	1 kom

	69
	Mehanička klatna
	Drvena ili metalna konstrukcija, dužina 50–70 cm, kugla 50–100 g, precizno vješanje, za demonstraciju oscilacija
	2 kom

	70
	Kalorimetar
	Metalni ili plastični izolovani spremnik, kapacitet 500–1000 ml, termometar integrisan, za mjerenje toplote i specifične toplote
	1 kom

	73
	Kondenzatori
	Razni tipovi (elektrolitski, keramički), kapacitet 10 nF – 100 µF, napon do 50 V, za eksperimente sa strujnim krugovima
	1 set

	78
	Plakar/ormar za laboratorijsku opremu
	Metalni ili laminirani drveni ormari, dimenzije cca 180×80×50 cm, sa policama i bravama, za sigurno skladištenje instrumenata i osjetljive opreme
	2 kom



i nakon izmjene glase:
	11
	Desikator
	Stakleni sa pregradom za sušenje hemikalija, hermetičko zatvaranje
	2 kom

	13
	Stalak za epruvete
	Metal, otporan na hemikalije, kapacitet min. 10 epruveta po stalku
	10 kom

	16
	Hvataljka za epruvete
	Metalna (nerđajući čelik), ergonomskog dizajna, za sigurno rukovanje vrućim epruvetama.
	10 kom

	22
	Avan sa tučkom
	Keramika; za mljevenje i pripremu uzoraka
	10 kom

	27
	Pipeta
	Staklena; za precizno doziranje tečnosti
	5 kom

	43
	Kadica za disekciju
	Plastična; otpornost na hemikalije; dovoljno velika za uzorke
	15 kom

	46
	Plakar/ormar za laboratorijsku opremu
	Metalni , dimenzije cca 180×80×50 cm; sa policama, ventilacijom i bravama; za skladištenje mikroskopa, stakla i pribora
	2 kom

	48
	Ćelije
	uvećani modeli biljne i životinjske ćelije, sa jasno označenim organelama i strukturama.
	2 kom

	49
	Skeleti životinja
	replike, stabilna konstrukcija
	4 kom

	50
	Biljni modeli
	modeli cvijeta, stabljike i korijena sa prikazom presjeka i osnovnih anatomskih struktura.
	3 kom

	51
	DNK/RNK modeli
	3D modeli DNK i RNK, edukativni prikaz molekularne strukture.
	4 kom

	52
	Modeli  Razviće organizama
	Modeli koji prikazuju faze razvoja organizama (npr. leptira, žabe ili biljke), sa jasno označenim razvojnim stadijumima.
	2 kom

	54
	Ključ za determinaciju biljaka
	Stručna literatura sa determinacionim ključevima, ilustracijama i opisima biljnih vrsta; tvrdi povez
	1 kom

	63
	Izvori jednosmjerne i naizmjenične struje
	Regulisani DC i AC naponski izvori, naponski opseg 0–30 V DC i 0–12 V AC, maksimalni izlazni strujni kapacitet 3 A, sigurnosna zaštita
	1 set

	65
	Sočiva (sabirna i rasipna)
	Set akrilnih sočiva, promjera cca 50–70 mm, različitih žižnih daljina, optički kvalitetna, za eksperimente sa svjetlom.
	1 set

	66
	Optičke prizme
	Stakleni, trostrane prizme i pentagonalne, visoka optička jasnoća, za lom i disperziju svjetlosti
	1 set

	68
	Optička klupa
	Aluminijska konstrukcija, dužina 1 m, za postavljanje sočiva, ogledala i lasera, sa mjernom skalom
	1 kom

	69
	Mehanička klatna
	Metalna konstrukcija, dužina 50–70 cm, kugla 50–100 g, precizno vješanje, za demonstraciju oscilacija
	2 kom

	70
	Kalorimetar
	Aluminijski (metalni) izolovani spremnik, kapaciteta cca 500–1000 ml, sa integrisanim termometrom ili otvorom za termometar, za mjerenje toplote i specifične toplote.
	1 kom

	73
	Kondenzatori
	Kondenzatori – set različitih tipova (keramički i elektrolitski), kapaciteta od 10 nF do 100 µF, nazivnog napona do 50 V, za izvođenje eksperimenata sa električnim strujnim krugovima
	1 set

	78
	Plakar/ormar za laboratorijsku opremu
	Metalni , dimenzije cca 180×80×50 cm, sa policama i bravama, za sigurno skladištenje instrumenata i osjetljive opreme
	2 kom



· Dodaje se Drugi  uslovi koji glasi:
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude za svaku stavku predmeta nabavke navede konkretne podatke o proizvodu koji nudi, tako da se može nedvosmisleno utvrditi koji proizvod je predmet ponude i da li ispunjava zahtjeve iz tehničke specifikacije.
Na osnovu člana 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.),  produžava se rok za podnošenje ponuda:
	8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


      Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  27.07.2026. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  27.07.2026. godine u 10:00 sati. 
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ NIKŠIĆ, Partizanski put bb Nikšić.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ NIKŠIĆ, Partizanski put bb Nikšić.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
Dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5  Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

[bookmark: _Toc62730562]    USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:1] [1: ] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.


za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Dragićević, dipl.prav.s.r.
2 od 6

