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Ministarstvo unutrašnjih poslova
		


16/4 Br. 078/26-49840/3-1			                                               06.11.2026. godine

U skladu sa odredbama člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 03/23, 11/2023, 84/24 i 98/26) Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje:

IZMJENU BROJ 1

Tenderske dokumentacije broj 125/26 od 06.11.2026. godine, šifra postupka #121392, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku unapređenja, nadogradnje i održavanja postojećih i novih informaciono komunikacionih sistema: 

[bookmark: _Hlk240547061][bookmark: _Hlk240369942]1. Mijenja se u Tehničkoj specifikaciji, sledeće stavke:

· [bookmark: _Hlk240543220]Stavka 1 Radna stanica, u dijelu koji se odnosi na Bitne karakteristike predmeta nabavke, 

Računar (brand name): • Procesor: Core i9 (minimum 14-te generacije, radni takt 4.40 GHz, Keš memorija: L2 cache: 32MB,L3 cache: 36MB) ili ekvivalent. • Grafička kartica: nVidia GeForce RTX 2000 ili ekvivalent. • Operativni sistem: Windows 11 Professional. • Memorija: 64 GB DDR5, 4.400MHz (podržano minimum 128 GB, 4 memorijska slota). • Disk: 2 x min 1 TB M.2 SSD interface NVMe PCIe min 4.0. • Portovi: USB priključaka 10, Audio izlaz 2, Video izlazi 2xDisplayPort 1.4a, 4x Mini DisplayPort. • LAN: 10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet). • Optički uređaj: bez ugrađenog DVD/DVDRW uređaja. • Napajanje: 1500W. • Bezbjednost: TPM modul, bespovratno brisanje podataka sa lokalnog diska, detekcija spoljašnjih napada koji mijenjanju BIOS. • Tastatura: Istog proizvođača kao računar, sa ugrađenim čitačem Smart kartica. • Miš: istog proizvođača kao računar, USB. • Garantni rok: minimum 2 godine proizvođačke garancije, sa dostavljanjem linka na kome se po serijskom broju može utvrditi status garancije (potvrda o garanciji i link za provjeru mora biti dostavljen od proizvođača).

i glasi:

Računar (brand name): • Procesor: Core i9 (minimum 14-te generacije, radni takt 4.40 GHz, Keš memorija: L2 cache: 32MB,L3 cache: 36MB) • Grafička kartica: nVidia GeForce RTX 2000 • Operativni sistem: Windows 11 Professional. • Memorija: 64 GB DDR5, 4.400MHz (podržano minimum 128 GB, 4 memorijska slota). • Disk: 2 x min 1 TB M.2 SSD interface NVMe PCIe min 4.0. • Portovi: USB priključaka 10, Audio izlaz 2, Video izlazi 2xDisplayPort 1.4a, 4x Mini DisplayPort. • LAN: 10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet). • Optički uređaj: bez ugrađenog DVD/DVDRW uređaja. • Napajanje: 1500W. • Bezbjednost: TPM modul, bespovratno brisanje podataka sa lokalnog diska, detekcija spoljašnjih napada koji mijenjanju BIOS. • Tastatura: Istog proizvođača kao računar, sa ugrađenim čitačem Smart kartica. • Miš: istog proizvođača kao računar, USB. • Garantni rok: minimum 2 godine proizvođačke garancije, sa dostavljanjem linka na kome se po serijskom broju može utvrditi status garancije (potvrda o garanciji i link za provjeru mora biti dostavljen od proizvođača).

· [bookmark: _Hlk240543328]Stavka 4 Serverska platforma za lokalni AI agent, u dijelu koji se odnosi na Bitne karakteristike predmeta nabavke, 

Brand-name serverska ili profesionalna serverska/workstation platforma namijenjena za kontinuirani rad lokalnog AI sistema. • Procesor serverske ili profesionalne klase sa najmanje 24 jezgra ili ekvivalent. • Minimum 256 GB ECC DDR5 RAM memorije, proširivo na najmanje 512 GB. • Sistemski disk: 2 komada enterprise NVMe SSD uređaja, svaki kapaciteta najmanje 1 TB, konfigurisanih u RAID 1 ili ekvivalentnoj redundantnoj konfiguraciji. • Storage za AI modele, vektorske indekse i radne podatke: 2 komada enterprise NVMe SSD uređaja, svaki kapaciteta najmanje 3,84 TB. • Najmanje jedan PCIe 5.0 x16 slot namijenjen za profesionalni AI GPU akcelerator. • Serverska platforma mora fizički, električno i termički podržavati profesionalni GPU akcelerator sa najmanje 96 GB GPU memorije. • Napajanje i sistem hlađenja moraju biti dimenzionisani prema maksimalnoj potrošnji ponuđenog GPU akceleratora i ostalih komponenti servera. • Mogućnost naknadne instalacije najmanje jednog dodatnog profesionalnog GPU akceleratora, uz odgovarajuće proširenje napajanja i hlađenja ukoliko je potrebno. • Najmanje 2 komada mrežnih interfejsa brzine 10 GbE ili ekvivalent. • Redundantno napajanje odgovarajuće snage. • Hardverski monitoring i udaljeno upravljanje serverom. • Izvorni dokumenti Case Management System-a ne skladište se na ovom serveru.

i glasi:

[bookmark: _Hlk240543493][bookmark: _Hlk240544032]Brand-name serverska ili profesionalna serverska/workstation platforma namijenjena za kontinuirani rad lokalnog AI sistema. • Procesor serverske ili profesionalne klase sa najmanje 24 jezgra. • Minimum 256 GB ECC DDR5 RAM memorije, proširivo na najmanje 512 GB. • Sistemski disk: 2 komada enterprise NVMe SSD uređaja, svaki kapaciteta najmanje 1 TB, konfigurisanih u RAID 1 ili redundantnoj konfiguraciji. • Storage za AI modele, vektorske indekse i radne podatke: 2 komada enterprise NVMe SSD uređaja, svaki kapaciteta najmanje 3,84 TB. • Najmanje jedan PCIe 5.0 x16 slot namijenjen za profesionalni AI GPU akcelerator. • Serverska platforma mora fizički, električno i termički podržavati profesionalni GPU akcelerator sa najmanje 96 GB GPU memorije. • Napajanje i sistem hlađenja moraju biti dimenzionisani prema maksimalnoj potrošnji ponuđenog GPU akceleratora i ostalih komponenti servera. • Mogućnost naknadne instalacije najmanje jednog dodatnog profesionalnog GPU akceleratora, uz odgovarajuće proširenje napajanja i hlađenja ukoliko je potrebno. • Najmanje 2 komada mrežnih interfejsa brzine 10 GbE. • Redundantno napajanje odgovarajuće snage. • Hardverski monitoring i udaljeno upravljanje serverom. • Izvorni dokumenti Case Management System-a ne skladište se na ovom serveru.

· Stavka 5 GPU akcelerator za lokalnog AI agenta, u dijelu koji se odnosi na Bitne karakteristike predmeta nabavke, 
Profesionalni GPU akcelerator namijenjen za AI/ML i lokalnu LLM inferenciju. • Minimum 96 GB namjenske GPU memorije sa ECC zaštitom ili ekvivalentnom funkcionalnošću zaštite memorije. • PCIe 5.0 x16 interfejs ili ekvivalent odgovarajućih performansi. • Hardverska podrška za Tensor operacije i numeričke formate potrebne za izvršavanje savremenih dostupnih LLM, embedding, reranking, OCR i vision modela. • GPU mora omogućiti lokalno izvršavanje velikih jezičkih modela i drugih AI modela bez korišćenja eksternih GPU resursa. • Preporučena maksimalna potrošnja GPU akceleratora do približno 300 W, odnosno ponuđeno rješenje mora omogućiti energetski efikasan kontinuirani rad unutar isporučene serverske platforme. • GPU mora biti u potpunosti kompatibilan sa ponuđenom serverskom platformom i AI/ML softverskim stekom. • AI agent za izvršavanje svih AI funkcionalnosti mora koristiti isključivo GPU resurse instalirane na sopstvenom AI serveru.
i glasi:
[bookmark: _GoBack]Profesionalni GPU akcelerator namijenjen za AI/ML i lokalnu LLM inferenciju. • Minimum 96 GB namjenske GPU memorije sa ECC zaštitom ili funkcionalnošću zaštite memorije. • PCIe 5.0 x16 interfejs odgovarajućih performansi. • Hardverska podrška za Tensor operacije i numeričke formate potrebne za izvršavanje savremenih dostupnih LLM, embedding, reranking, OCR i vision modela. • GPU mora omogućiti lokalno izvršavanje velikih jezičkih modela i drugih AI modela bez korišćenja eksternih GPU resursa. • Preporučena maksimalna potrošnja GPU akceleratora do približno 300 W, odnosno ponuđeno rješenje mora omogućiti energetski efikasan kontinuirani rad unutar isporučene serverske platforme. • GPU mora biti u potpunosti kompatibilan sa ponuđenom serverskom platformom i AI/ML softverskim stekom. • AI agent za izvršavanje svih AI funkcionalnosti mora koristiti isključivo GPU resurse instalirane na sopstvenom AI serveru.
[bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

                                    KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
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