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1. [bookmark: _Toc96344092]POZIV ZA NADMETANJE
	

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac :
Akcionarsko društvo „Montecargo“ – Podgorica
	Kontakt osobe:
Milorad Lukić, dipl.mas.ing 
Bajčeta Miodrag Službenik  za javne nabavke

	Adresa :Trg Golootočkih žrtava br.13 
	Poštanski broj :81000

	Grad : Podgorica
	Indetifikacioni broj: 02758628

	Telefon : +382 68 877 400
 +382 20 441 300
	Faks :   + 382 (0) 20 601 525

	E - mail: jn@montecargo.me
	Internet stranica : www. montecargo.me




II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

1. Vrsta predmeta javne nabavke

 usluge

1. Naziv i opis predmeta javne nabavke

	Predmet javne nabavke je nabavka usluge - opravke vučnih elektromotora i motora pomoćnih pogona



1. CPV – Jedinstveni rečnik javnih nabavki


	50224000 usluge remonta šinskih vozila



IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

kao cjelina
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:  predmet javne nabavke nije podijeljen na partije iz razloga što su pozicije veoma slične namjene, srodne po izradi  i upotrebi tj. sve  stavke  su za teretna kola , te nema potrebe dijeliti predmet na partije.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma[footnoteRef:2] [2: Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 da
Okvirni sporazum zaključuje se 

na period od 2 godine


Okvirni sporazum će se zaključiti sa:

 prvorangiranim ponuđačem,

Potpisnici okvirnog sporazuma su dužni da izvršavaju okvirni sporazum:

 ne

Uslovi okvirnog sporazuma[footnoteRef:3] [3:  Naručilac definiše uslove okvirnog sporazuma] 


Cijena usluge je nepromjenljivi element okvirnog sporazuma, tj. ista se ne može mijenjati tokom trajanja okvirnog sporazuma. Ukoliko bi došlo do promjene cijena u narednim godinama primjene okvirnog sporazuma, naručilac će pisanim putem obavijestiti dobavljača o raskidu okvirnog sporazuma. Nakon isteka prve godine trajanja ugovora, a ukoliko cijene ostanu nepromijenjene, naručilac će uputiti pisani zahtjev za dostavljanje ponude za drugu, godinu primjene okvirnog sporazuma i zaključivanje novog ugovora. Ukoliko neka od strana – potpisnica okvirnog sporazuma iz opravdanih razloga ne bude zainteresovana za zaključivanje ugovora za drugu, godinu shodno zaključenom Okvirnom sporazumu, ista će o tome pisanim putem obavijestiti drugu stranu.

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma:

 prema uslovima okvirnog sporazuma, bez ponovnog nadmetanja, ako su tim sporazumom utvrđeni svi potrebni uslovi za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe i uslovi sposobnosti utvrđenih tenderskom dokumentacijom;  



VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:4] [4: Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujućiisvetroškove, nagradeimogućaobnavljanjaugovoranaosnovuokvirnogsporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 100.000,00 € bez PDV-a;
                                   UKUPNO: 100.000,00 € bez PDV-a.
 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma
Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma 200.000,00 € bez PDV-a.
Procijenjena vrijednost prvog ugovora o javnoj nabavci:
 kao cjelina, procijenjene vrijednosti 100.000,00 € bez PDV-a;
                                  UKUPNO: 100.000,00 € bez PDV-a.

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:
 Ne

VIII Centralizova nanabavka

Nabavka je centralizovana:
 Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.[footnoteRef:5] [5: Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda] 



XI Posebni oblik nabavke

ELEKTRONSKA  AUKCIJA[footnoteRef:6] [6: Ukoliko se u tokupostupkanećesprovoditielektronskaaukcija brisati cijelu sekciju iz tenderske dokumentacije, primjenjivo od dana uspostavljanja ESJN-a] 


Da li zaključivanju ugovora o javnoj nabavci prethodi elektronska aukcija:
Nije primjrnjivo

ELEKTRONSKI  KATALOG[footnoteRef:7] [7: Ukoliko se ne zahtijevadostavljanjeelektronskogkataloga brisati cijelu sekciju iz tenderske dokumentacije, primjenjivo od dana uspostavljanja ESJN-a] 


Ponuda sadrži elektronski katalog:
Nije primjenjivo

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA  NABAVKA

 Ne

XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti  iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.


XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

ODNOS CIJENE I KVALITETA

XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Podnošenje ponuda u pisanoj formi: 


Ponude se podnosepreko ESJN-a zaključno sa danom 25.03.2022. godine do 9:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 25.03.2022.godine do 9:10 sati. 

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.
radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 25.03.2022. godine godine do 9:00 sati.

XV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XVI Garancija ponude

 da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i naprv ipoziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.



XVII Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

[bookmark: _Toc96344093]XVIII SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju[footnoteRef:8], za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora ili okvirnog sporazuma[footnoteRef:9] sa rokom važenja najmanje tri dana duže od dana isteka roka za završetak ugovora. [8:  Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju]  [9:  Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.] 

[bookmark: _Toc96344094]XIX METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:10]:  [10:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


ODNOS CIJENE I KVALITETA
· Cijena ………………………………80 bodova
· Kvalitet - rok izvršenja usluge (prosječan rok izvršenja usluge za sve stavke)….20 bodova

Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:
Najniža ponuđena cijena = 80 bodova
Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 80
Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta:
Najkraći (prosječni) rok izvršenja usluge = 20 bodova
Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najkraći (prosječni) ponuđeni rok / ponuđeni (prosječni) rok konkretnog ponuđača x 20
Ukupan broj bodova za konkretnog ponuđača dobija se sabiranjem bodova dobijenih po osnovu cijene i kvaliteta.
Napomena: 
Ponuđena cijena za vrednovanje ponude po podkriterijumu "cijena" dobija se kao zbir cijena svih jediničnih radnih operacija, za svaku stavku prema specifikacijama opravki.
Vrednovanje ponuda po podkriterijumu ponuđena cijena vršiće se na osnovu zbira jediničnih cijena svih operacija datih u tehničkoj specifikaciji. Kako se sve operacije ne vrše istovremeno jer određene operacije isključuju neke druge operacije, a koje će tačno biti rađene nije moguće utvrditi prije defektaže motora vrednovanje će se vršiti kako je navedeno. Vrijednost usluge će se vršiti do iznosa procijenjene vrijednosti po prihvaćenim jediničnim cijenama.
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.
Ponuđač je dužan da u ponudi navede prosječan rok izvršenja usluge za sve stavke ,  a koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma ‘’rok izvršenja usluge’’. 
Rok izvršenja usluge za vrednovanje ponude po podkriterijumu "rok izvršenja usluge" je prosječan rok izvršenja usluge svih stavki koji se dobija tako što se zbir dobijen sabiranjem rokova izvršenja usluge svih stavki podijeli sa brojem stavki 
 
Tehnički opis radova na opravci vučnih motora II stepen složenosti
1. Vučni el. motor: LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
2. Vučni el. motor: D77B  za dizel električnu lokomotivu 661
3. Vučni el. motor:D29 za dizel električne lokomotive 644

	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	rastavljanje i ulazno ispitivanje
	rastavljanje svih djelova, vizuelni pregled svih djelova, mjerenje otpora izolacije namotaja staora i rotora, kontrola spojeva

	2.
	servisiranje rotora
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, površinska zaštita

	3.
	servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, lakiranje i pečenje namotaja, obrada kolektora, frezenkovanje lamela, površinska zaštita, skidanje starih bandaža i izrada novih

	4.
	servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, lakiranje i pečenje namotaja, obrada kolektora, frezenkovanje lamela, površinska zaštita, skidanje stare mika kape i ugradnja nove

	5.
	servisiranje statora bez vađenja polova
	detaljno čišćenje statatora, sušenje namotaja, popravka veza i izvoda, popravka priključne kutije, površinsko lakiranje

	6.
	popravka statora sa vađenjem polova
	detaljno čišćenje statora, sušenje namotaja, popravka veza i izvoda, popravka priključne kutije, skidanje mostova između polova, demontaža polova sa namotajima, čišćenje jezgra polova, čišćenje namotaja polova, zamjena izolacionih podmetača, montaža

	7.
	preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	demontaža namotaja sa pola, skidanje stare izolacija sa namotaja, preizolovanje namotaja, lakiranje i pečenje namotaja, čišćenje jezgra pola, montiranje namotaja na pol, ispitivanje otpora izolacije

	8.
	premotavanje i preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	demontaža namotaja sa pola, skidanje starog namotaja sa pola, izrada novog namotaja, izolovanje novog namotaja, lakiranje i pečenje namotaja, čišćenje jezgra pola, montiranje namotaja na pol, ispitivanje otpora izolacije

	9.
	preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	isti radovi kao pod tačkom 7

	10.
	premotavanje i preizolovanje namotaja pomoćnog pola
	isti radovi kao pod tačkom 8

	11.
	preizolovanje namotaja statora
	detaljno čišćenje statora, sušenje namotaja, otpajanje veza između polova i priključnih izvoda, demontaža svih glavnih i pomoćnih polova sa polnim papučama, skidanje stare izolacije sa svih namotaja, preizolacija svih namotaja, impregnacija svih

	12.
	podešavanje tolerancija pokolopca kućišta statora
	obrada na stugu otvora statora, izrada čaure prema ležaju, ugradnja čaure

	13.
	zamjena kablova
	otpajanje starih kablova, izrada novih kablova, spajanje kablova sa namotajem statora, ugradnja priključnih elemenata na kraju kablova

	14.
	montaža
	priprema svih elemenata za montažu, montaža i podešavanje držača četkica, montaža četkica, podešavanje pritiska opruga, sklapanje elemenata

	15.
	ispitivanja
	mjerenje otpora izolacije namotaja, mjerenje otpora namotaja, ogled praznog hoda sa nominalnim brzinama obrtanja, kontrola zagrijavanja ležajeva











Tehnički opis radova na opravci trofaznih asinhronih el. motora i prigušnica
	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	premotavanje namotaja statora
	odstranjivanje oštećenog namotaja, pranje i odmašćivanje,
priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije

	2.
	preizolovanje namotaja statora
	pranje i odmašćivanje, impregnacija namotaja i pečenje laka, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom



Tehnički opis radova na opravci jednosmjernih el. mašina
	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	premotavanje namotaja  statora - polova
	rastavljanje veza između polova međusobno i sa držačima četkica, pranje i odmašćivanje, demontaža polova sa kućišta el. motora, demontaža namotaja sa magnetnog jezgra, izrada šablona za namotavanje, izrada namotaja polova, izrada i postavljanje novih izolacionih podmetača, montiranje namotaja na polnim nastavcima, montiranje polova na kućište, povezivanje polova međusobno i sa držačima četkica, priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru

	2.
	premotavanje namotaja  rotora
	odstranjivanje oštećenog namotaja, pranje i odmašćivanje, priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru

	3.
	servisiranje rotora
	pranje i odmašćivanje, skidanje bandaža, sušenje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru



[bookmark: _Toc96344095]TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

1.Vučni motor LJE 108-2 od EL 461	
2.Vučni motor D-77  za DEL 661	
3.Vučni motor D29 za DEL 644					
4.-25 . Glavnih sklopova  ostalih elektromotora , generatora i prigušnica za  vozna sredstva iprema sledećoj tabeli :
	za el. lok. 461
	4. El. motor birača napona MCG-1L . 250 W

	
	5. El.motor ventilatora vučnog motora  tip AMV1-1 , 4 kW

	
	6. El.motor ventilatora vučnog motora  tip 4AZ 132S-2 , 5,5 kW

	
	7. El.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trafoa tip AMV2-1, 11 kW

	
	8. El.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trafoa tip AMV2-2, 11 kW

	
	9. El.motor glavnog kompresora tip ADA 180M-2K , 30 kW

	
	10. El.motor glavnog kompresora tip 4AA 200M-4, 42 kW

	
	11. El.motor glavnog kompresora tip 2A307-A,  36 kW

	
	12. El.motor pumpe za ulje trafoa tip MPU 112,  1 ,8 kW

	
	13. El.motor ventilatora grijalice tip B5-80-0,37-1000 , 0,37 kW

	
	14. El.motor pomoćnog kompresora tip SE 12 , 900 W, U=110  DC

	
	15. Prigušnice 6,7 Mh

	
	16. Prigušnice 9.0 mH

	za DEL 661
	17. Pomoćni generator tip A8 102 A3 , 18 kVA

	
	18. El.motor pumpe za gorivo lokomotive 661

	
	19.Budilica generatora lokomotive 661

	
	20. El.motor ventilatora za električnu kočnicu lokomotive 661

	za DEL 644
	21. El.motor pume za gorivo lokomotive 644 

	
	22. Pomoćni generator lokomotive 644

	
	23. El.motor ventilatora za električnu kočnicu lokomotive 644




 Garantni rok za izvršene opravke vučnih elektromotora je 12 mjeseci po isporuci, a 6 mjeseci za sve ostale elektromotore i uređaje po isporuci.



	1.  Vučni el. motor LJE 108-2 , električnu lokomotivu 661- II stepen složenosti

	R.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	1.1.
	Rastavljanje , pranje sušenje i ulazno ispitivanje 
	

	1.2.
	Servisiranje rotora
	

	1.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	1.5.
	Opravka statora bez vađenja polova
	

	1.6.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	1.7.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	1.8.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	1.9.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	1.10.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	1.11.
	Preizolovanje kompenzacionog namotaja jednog pola
	

	1.12.
	Izrada , zamjena i preizolovanje kompenzacionog namotaja jednog pola
	

	1.13.
	Zamjena jednog izvodnog kabla: komplet provodnik i ASEA spojnica m
	

	1.14.
	Zamjena jedne gumene uvodnice ASEA m
	

	1.15.
	Ugradnja zaštitne navlake na izvodni kabal 

	

	1.16.
	Isporuka i zamjena ležaja NUP 230 EM1C3F1 (SKF ili FAG ) 
	

	1.17.
	Isporuka i zamjena ležaja NU 1036 EM1C3F1 (SKF ili FAG )
	

	1.18.
	Isporuka i zamjena četkica - komplet 32 komada 
	

	1.19.
	Isporuka i zamjena spojnice
	

	1.20.
	Isporuka i zamjena jednog držača četkica
	

	1.21.
	Izrada novih navoja na rotoru za zavrtnjeve zvona spojnice sa pogonske strane
	

	1.22.

	Navarivanje i obrada mjesta ležaja na rotoru sa pogonske strane
	

	1.23.
	Navarivanje i obrada mjesta ležaja na rotoru sa kolektorske strane
	

	1.24.
	Popravka labirintskog prstena sa pogonske strane


	

	1.25.
	Popravka labirintskog prstena sa kolektorske strane 

	

	1.26.
	Izrada labirintskog prstena sa pogonske strane 
	

	1.27
	Izrada labirintskog prstena sa kolektorske strane 
	

	1.28.
	Zamjena masti u zupčastoj spojnici 
	

	1.29.
	Kontrola mjesta semeringa
	

	1.30.
	Isporuka  zamjena imbus zavrtnja M22 X 65 ( atestiran
) 
	

	1.31.
	Kontrola torzionog vratila 
	

	1.32
	Kontrola zupčanika zupčaste spojnice 
	

	1.33.
	Isporuka i zamjena jednog semeringa 
	

	1.34.
	Montaža 
	

	1.35.
	Ispitivanje 
	

	1.36.
	Farbanje i otprema elektromotora
	




	2.  Vučni el. motor D77 B za dizel električnu lokomotivu 661- II Stepen složenosti

	R.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	2.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	2.2.
	Servisiranje rotora
	

	2.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	2.5.
	Opravka statora bez vađenja polova
	

	2.6.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	2.7.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	2.8.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	2.9.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	2.10.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	2.11.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	2.12.
	Zamjena prespojnih veza namotaja statora 
	

	2.13.2.14.2.3
	Zamjena kablova sa spojnicom
	

	2.14.
	Učaurenje poklopca statora sa pogonske strane

	

	2.15.
	Učaurenje poklopca statora sa kolektorske strane

	

	2.16.
	Učaurenje kućišta ležaja  statora sa pogonske strane


	

	2.17.
	Izrada i ugradnja  unutrašnjih poklopaca ležaja
	

	2.18.
	Izrada i ugradnja unutrašnjih odstojnih prstenova 
	

	2.19.
	Izrada spoljnih odstojnih prstenova
	

	2.20.
	Izrada i ugradnja spoljnih poklopaca ležaja 
	

	2.21.
	Isporuka i zamjena ležaja NJ 320 + HJ 320 EM1 C4F1

	

	2.22.
	Isporuka i zamjena ležaja NU 326 EM1 C4F1
	

	2.23.
	Isporuka i zamjena četkica komplet

	

	2.24.
	Isporuka i zamjena zupčanika
	

	2.25.
	Isporuka i zamjena jednog držača četkica
	

	2.26.
	Popravka držača četkica 
	

	2.27.
	Izarada i ugradnja revizionog poklopca statora 
	

	2.28.
	Izrada usmjerivača vazduha
	

	2.29.
	Izrada i ugradnja revizionog poklopca statora 

	

	2.30.
	Popravka revizionog poklopca statora 

	

	2.31.
	Kontrola centričnosti osovine

	

	2.32.
	Montaža
	

	2.33.
	Ispitivanje 
	

	2.34.
	Farbanje i otprema 
	






	3. Vučni el. motor D29  za dizel električnu lokomotivu 644 – II Stepen složenosti

	R.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	3.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	3.2.
	Servisiranje rotora
	

	3.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	3.5.
	Opravka statora  bez vađenja polova
	

	3.6.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	3.7.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	3.8.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	3.9.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	3.10.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	3.11.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	3.12.
	Zamjena prespojnih veza namotaja statora
	

	3.13.
	Izrada i zamjena vratila elektromotora 
	

	3.14.
	Isporuka i zamjena ležaja NU 322  (SKF ili FAG )
	

	3.15.
	Isporuka i zamjena ležaja NJ 315 (SKF ili FAG )
	

	3.16.
	Isporuka i zamjena  četkica komplet 
	

	3.17.
	Isporuka i zamjena držača četkica 
	

	3.19.
		Izrada i ugradnja revizionog poklopca statora 


	Popravka revizionog poklopca statora 


	Kontrola centričnosti osovine




	

	3.20.
	Popravka revizionog poklopca statora 

	

	3.21.
	Kontrola centričnosti osovine

	

	3.22..
	Zamjena revizionog poklopca
	

	3.23.

	Isporuka i zamjena jednog izvodnog kabla sa spojnicom


	

	3.24.
	Zamjena usmjerivača vazduha 
	

	3.25.
	Montaža 

	

	3.26.
	Ispitivanje el. motora
	

	3.22
	Farbanje i otprema el. motora
	




	4.  El. motor birača napona el. lok. 461 tip MCG

	R.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	4.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje 
	

	4.2.
	Premotavanje namotaja statora
	

	4.3.
	Isporuka izamjena lezaja/kom
	

	4.4.
	Premotavanje namotaja rotora
	

	4.5.
	Isporuka i zamjena kolektora 
	

	4.6.
	Isporuka i zamjena kompleta ćetkica
	

	4.7.
	Servis držača četkica
	

	4.8.
	Zamjena priključne ploče
	

	5. El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461  
   tip: AMV1-1, P= 4 kW, 3x380V, 50Hz, n = 2850 o/min, Pr. "UEPC"

	R.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	5.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	5.2.
	Premotavanje namotaja statora
	

	5.3.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	5.4.
	Isporuka i zamjena ležaja 6306 /kom
	

	5.5.
	Isporuka i zamjena priključne ploče 
	

	5.6
	Varenje i obrada dekla /kom 
	

	5.7.
	Varenje stope el. motora /kom
	

	5.8.
	Balansiranje rotora
	

	6. El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461 
     tip: 4AZ 132S-2, P=5,5 kW, 3x380V, 50Hz, n=2900 o/min, "Končar"


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	6.1.
	Rastavljanje,ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje 
	

	6.2.
	Premotavanje namotaja statora
	

	6.3.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	6.4.
	Isporuka i zamjena ležaja 6306 /kom SKF kvalitet
	

	6.5.
	Isporuka i zamjena priključne ploče 
	

	6.6.
	Varenje i obrada dekla /kom 
	

	6.7.
	Varenje stope el. motora /kom
	

	6.8.
	Balansiranje rotora
	



	7. El. motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog transformatora el. lok. 461 
       tip: AMV2-1, P=11 kW, 3x380V, 50Hz, n=1450o/min, proizvod "UEPC"


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	7.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	7.2
	Premotavanje namotaja  statora
	

	7.3
	Preizolovanje namotaja statora
	

	7.4.
	Isporuka i zamjena ležaja 6309 /kom 
	

	7.5.
	Isporuka i zamjena priključne ploče 
	

	7.6.
	Varenje i obrada dekla /kom 
	

	7.7.
	Varenje stope el. motora /kom
	

	7.8.
	Balansiranje rotora 
	

	8. El. motor za hlađenje otpornika elektro dinamičke kočnice 
       tip: AMV2-2, P=11 kW, 3x380V, 50 Hz, n=1450o/min, proizvod "UEPC"


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	8.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	8.2
	Premotavanje namotaja statora
	

	8.3
	Preizolovanje namotaja statora
	

	8.4.
	Isporuka i zamjena ležaja 6309 /kom 
	

	8.5.
	Isporuka zamjena priključne ploče 
	

	8.6.
	Varenje i obrada dekla /kom 
	

	8.7.
	Varenje stope el. motora /kom 
	

	8.8.
	Balansiranje rotora 
	

	9 . El. motor glavnog kompresora el. lok. 461                                                                                                        tip: ADA 180M-2K , 30 kW ,  "KONČAR"


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	9.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	9.2.
	Premotavanje namotaja statora
	

	9.3.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	9.4.
	Isporuka i zamjena ležaja 6312 /kom 
	

	9.5.
	Isporuka i zamjena priključne ploče 
	

	9.6.
	Varenje i obrada dekla /kom 
	

	9.7.
	Varenje stope el. motora /kom 
	

	9.8.
	Isporuka i ugradnja seta PTC sondi
	

	9.9.
	Balansiranje rotora 
	



	10 . El. motor glavnog kompresora el. lok. 461 
        tip: 4AA 200 M-4, P=42kW, n=1450o/min, proizvod "KONČAR"


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	10.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	10.2.
	Premotavanje namotaja statora
	

	10.3.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	10.4.
	Isporuka i zamjena ležaja 6313 /kom 
	

	10.5.
	Isporuka i zamjena priključne ploče 
	

	10.6.
	Varenje i obrada dekla /kom 
	

	10.7.
	Varenje stope el. motora /kom 
	

	10.8.
	Isporuka  i ugradnja seta PTC sondi
	

	10.9.
	Balansiranje rotora
	

	11.  El. motor glavnog kompresora el. lok. 461 
        tip: 2A 307-A, P=36kW, U=3x380V, 50Hz, n=1455 o/min, proizvod "UEPC"


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	11.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	11.2.
	Premotavanje namotaja statora
	

	11.3.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	11.4.
	Isporuka i zamjena ležaja 6312 /kom 
	

	11.5.
	Isporuka i zamjena priključne ploče 
	

	11.6.
	Varenje i obrada dekla /kom 
	

	11.7.
	Varenje stope el. motora /kom 
	

	11.8.
	Isporuka i ugradnja seta PTC sondi
	

	11.9.
	Balansiranje rotora
	

	12. El. motor pumpe za ulje el. lok. 461 


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	12.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	12.2.
	Premotavanje namotaja statora
	

	12.3.
	Isporuka i zamjena ležaja /kom
	

	12.4.
	Isporuka i zamjena priključne ploče
	

	12.5.
	Varenje i obrada dekla /kom
	

	12.6.
	Balansiranje rotora
	





	13. El. motor ventilatora grijalice upravljačnice el. lok. 461 , tip: B5-80-0,37-1000, P=370W, U=3x380V, 50Hz, n=900 o/min


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	13.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	13.2.
	Premotavanje namotaja statora
	

	13.3.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	13.4.
	Isporuka i zamjena ležaja 6204 /kom
	

	13.5.
	Isporuka i zamjena priključne ploče
	

	13.6.
	Balansiranje rotora
	

	14. El. motor pomoćnog kompresora el. lok. 461 , tip: SE 12, P=900W, U=110VDC, n=1400 o/min, "UEPC"


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	14.1.
	Rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	14.2.
	Premotavanje namotaja statora - polova
	

	14.3.
	Premotavanje namotaja rotora
	

	14.4.
	Servisiranje rotora
	

	14.5
	Isporuka i zamjena ležaja /kom
	

	14.6.
	Isporuka i zamjena kompleta četkica
	

	14.7.
	Isporuka i zamjena priključne ploče
	

	14.8.
	Balansiranje rotora
	

	15. Prigušnica 6,7mH el. lok. 461


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	15.1.
	Rastavljanje, izrada svih šablona za namotavanje, izrada ploča od fibera, izrada mesinganih zavrtnjeva 8x50, 8x170, 12x365, ploča od fibera 180x100x8, 175x140x8, 240x70x8, bakelitne cijevi 10/13x400 i 12/9x500m, mesingane matice M8 i M12
	

	15.2.
	izrada namotaja
	

	16. Prigušnica 9 mH el. lok. 461


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	16.1.
	Rastavljanje, izrada svih šablona za namotavanje, izrada ploča od fibera, izrada mesinganih zavrtnjeva M8x60, 8x180, 12x365, ploča od fibera 190x100x8, 185x140x8, 240x70x8, bakelitne cijevi 10/13x400 i 12/9x500m, mesingane matice M8 i M12
	

	16.2.
	izrada namotaja
	

	17. Pomoćni generator za DEL 661 ,  tip: A8 102 A3, 18kVA


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	17.1.
	Rastavljanje i defektaža
	

	17.2.
	Servisiranje statora sa vađenjem polova
	

	17.3.
	Preizolovanje namotaja glavnih polova
	

	17.4.
	Premotavanje namotaja glavnih polova /kom
	

	17.5.
	Servisiranje rotora
	

	17.6.
	Premotavanje namotaja rotora 
	

	17.7.
	Isporuka i zamjena  cetkica /par
	

	17.8.
	Isporuka i zamjena ležaja 6312 SKF /kom 
	

	17.9.
	Isporuka i zamjena priključne ploče
	

	17.10.
	Sastavl balansiranje rotora janje generatora 
	

	17.11.
	Završno isptivanje
	

	17.12.
	Balansiranje rotora
	

	18. El.motor pumpe za gorivo lokomotive  661 


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	18.1.
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje 
	

	18.2.
	Premotavanje namotaja statora - polova
	

	18.3.
	Premotavanje namotaja rotora 
	

	18.4.
	Isporuka i zamjena kolektora 
	

	18.5.
	Isporuka i zamjena ležajeva – kom
	

	18.6.
	Isporuka i zamjena kompleta četkica  
	

	18.7.
	Sastavljanje i završno ispitivanje 
	

	18.8
	Balansiranje rotora
	

	19. Budilica generatora lokomotive 661


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	19.1.
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje 
	

	19.2.
	Premotavanje namotaja statora - polova
	

	19.3.
	Premotavanje namotaja rotora 
	

	19.4.
	Isporuka i zamjena kolektora 
	

	19.5.
	Isporuka i zamjena ležajeva – kom
	

	19.6.
	Isporuka i zamjena kompleta četkica  
	

	19.7.
	Sastavljanje i završno ispitivanje 
	

	19.8.
	Balansiranje rotora
	





	20 . El. motor ventilatora električne kočnice locomotive 661


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	20.1.
	Premotavanje namotaja statora
	

	21. El.motor pumpe za gorivo lokomotive  664

	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	21.1.
	Rastavljanje i defektaciono ispitivanje 
	

	21.2.
	Premotavanje namotaja statora - polova
	

	21.3.
	Premotavanje namotaja rotora 
	

	21.4.
	Isporuka i zamjena kolektora 
	

	21.5.
	Isporuka i zamjena ležajeva – kom
	

	21.6.
	Isporuka i zamjena kompleta četkica  
	

	21.7.
	Sastavljanje i završno ispitivanje 
	

	21.8.
	Balansiranje rotora
	

	22. Pomoćni generator lokomotive  644

	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	22.1.
	Rastavljanje i defektaža
	

	22.2.
	Servisiranje statora sa vađenjem polova
	

	22.3.
	Preizolovanje namotaja glavnih polova
	

	22.4.
	Premotavanje namotaja glavnih polova /kom
	

	22.5.
	Servisiranje rotora
	

	22.6.
	Premotavanje namotaja rotora 
	

	22.7.
	Isporuka i zamjena  cetkica /par
	

	22.8.
	Isporuka i zamjena ležaja 6312 SKF /kom 
	

	22.9.
	Isporuka i zamjena priključne ploče
	

	22.10.
	Sastavljanje generatora 
	

	22.11.
	Završno isptivanje
	

	22.12.
	Balansiranje rotora
	

	23 . El. motor ventilatora električne kočnice locomotive 644


	r.b.
	Naziv operacije
	Jedinična cijena (€) bez Pdv-a

	23.1.
	Premotavanje namotaja statora
	





ROK IZVRŠENJA USLUGE : 
	R.b.
	                                                                                                                                                                 Tip elektromotora , generatora , prigušnice

	Rok izvršenja

	1.
	 LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	

	2.
	 D77B za dizel električnu lokomotivu 661
	

	3.
	 D29  za dizel električnu lokomotivu 644
	

	4.
	 El. motor birača napona el. lok. 461 tip MCG-1L, 250 W, 1400 o/min
	

	5.
	 El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461 ,  tip: AMV1-1, P= 4kW
	

	6.
	 El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461 , tip: 4AZ 132S-2, P=5,5 kW
	

	7.
	 El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461 , tip: 4AZ 132M-4, P=7,5kW
	

	8.
	 El. motor ventil. hladnjaka ulja gl. transf.el. lok. 461    tip: AMV2-1, P=11kW, 
	

	9
	El. motor za hlađenje otpornika elektro dinamičke kočnice tip: AMV2-2, P=11kW,
	

	10.
	El. motor glavnog kompresora el. lok. 461 ,tip: ADA 180M-2K, P=30 kW,
	

	11.
	 El. motor glavnog kompresora el. lok. 461 ,tip: 4AA 200 M-4, P=42kW,
	

	12.
	 El. motor pumpe za ulje el. lok. 461 , tip: MPU 112, P=1,8kW
	

	13.
	 El. motor grijalice upravljačnice el. lok. 461 , tip: B5-80-0,37-1000 , P=370W
	

	14.
	 El. motor pomoćnog kompresora el. lok. 461, tip: SE 12, P=900W
	

	15.
	 Prigušnica 6,7 mH el. lok. 461
	

	16.
	 Prigušnica 9 mH el. lok. 461
	

	17.
	 Pomoćni generator tip A8 102 A3 , 18 kVA lokomotive 661
	

	18
	 El.motor pumpe za gorivo lokomotive 661 
	

	19.
	Budilica generatora lokomotive 661
	

	20.
	 El.motor ventilatora za električnu kočnicu lokomotive 661
	

	21.
	 El. motor pumpe za gorivo za lokomotive 644
	

	22.
	 Pomoćni generator lokomotive 644
	

	23.
	 El.motor ventilatora za električnu kočnicu lokomotive 661
	

	Prosječan rok izvršenja usluge
	



Prosječan rok  izvrešnja  usluga  dobija  se  tako  što  se  zbir  dobijen  sabiranjem  rokova  izvršenja usluge   svih  stavki   podijeli  sa  brojem   stavki   ( 23 stavke)  ,a   za  vrednovanje   će   se   koristiti prosječan rok izvršenja usluga.
Rok izvršenja    usluge    počinje   od   trenutka   kada   ovlašćeno   lice  Naručioca  pošalje   pisani zahtjev  za   potrebnu   konkretnu   opravku.   Zahtjev  se  dostavlja faxom. Rok završetka  usluge je onda   kada  konkretni   predmet   usluge   bude  vraćen  opravljen  u   radionicu Naručioca ,  što  se potvrđuje potpisivanjem zapisnika o primopredaji.
Rok izvršenja usluge se mora ponuditi prema sledećem:
1. Vučni motor LJE 108-2 od EL 461 - maksimalni rok 20 dana                                                                                                                     2. Vučni motor D77 B za DEL 661 – maksimalni  rok 20 dana                                                                                                                      3. Vučni motor D29 B za DEL 644 - maksimalni rok 20 dana
Za elektrouređaje iz grupe: Glavni sklopovi i ostali elektromotori, generatori i prigušnice za vozna sredstva, od pozicije broj 4 zaključno sa pozicijom broj 23 .
Pozicije broj:  5,6,12,13,18,20 i 23   - minimalni rok 2 dana, maksimalni rok 4 dana
Pozicije broj: 4,7, 8, 14 i 21 – minimalni rok 3 dana, maksimalni rok 4 dana
Pozicije broj:9,10,11,15,16,17 i 22  - minimalni rok 3 dana, maksimalni rok 5 dana
Napomena: Ponuđač je u obavezi da tekstualno upiše maksimalni rok opravke za svaku stavku poje-dinačno  Ponuđaći su dužni da  nude realne  rokove  za  izvršenje  usluga.  

[bookmark: _Toc62730564][bookmark: _Toc96344096]XX UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
[bookmark: _Toc62730565][bookmark: _Toc96344097]XXINAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:11] [11:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Ukoliko naručene usluge ne budu izvršene u skladu sa odredbama ovog Ugovora, naručilac može aktivirati činidbenu garanciju na vrijednost od 5% od vrijednosti Ugovora datu od strane Davaoca usluga koja čini sastavni dio Ugovora.

Ako Davalac kasni sa izvršenjem usluga po Ugovoru više od deset dana, obavezan je Naručiocu platiti ugovornu kaznu u visini od 0,5% vrijednosti naručenih poslova za svaki dan zakašnjenja.

[bookmark: _Toc62730566][bookmark: _Toc96344098]XXII ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-

[bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc44578276][bookmark: _Toc85797688][bookmark: _Toc96344099]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica
Broj:1431/1
Mjesto i datum: Podgorica,22.02.2022.godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 
Izjavljujem



da u postupku javne nabavke redni broj 111 iz Plana javnih nabavki za 2022 godinu za nabavku usluge  – opravke rotora vučnih motora,  nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca:  Vladimir Božović  ________________________
s.r.
Službenik za javne nabavke: Bajčeta Miodrag,dipl.ecc________________________
s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: 
                                                               Milorad Lukić , dipl.mas .ing. ____________________
s.r.
Član komisijeza sprovođenje postupkajavne nabavke:
Bajčeta Miodrag, dipl.ecc_________________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
                                  Marko Čapunović , dip lpravnik. _______________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
                                 Milorad Lukić , dipl.mas .ing..________________________
s.r.









[bookmark: _Toc44578277][bookmark: _Toc85797689][bookmark: _Toc96344100]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko Naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke AD

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
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